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	ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO                                                   

	
	


		

A continuación, se presenta la descripción de las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la. Adquisición de una impresora e insumos para la carnetización de los funcionarios y contratistas de la Agencia De Desarrollo Rural.

1. DESCRIPCION DE LOS ITEMS

Se relacionan a continuación los ítems que hacen parte del contrato.

	ÍTEM
	PRODUCTO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	1
	Impresora de tarjetas
	1
	Característica
	Detalle

	
	
	
	General
	Impresión a doble cara automático

	
	
	
	
	Impresión a todo color policromática

	
	
	
	
	Impresión de borde a borde

	
	
	
	
	Puertos / Conectividad USB (V.2.0) y Ethernet cable incluido.

	
	
	
	
	Capacidad de tarjetas del alimentador de entrada de 25 a 200 tarjetas

	
	
	
	
	Capacidad de tarjetas de alimentador de salida  20 a 100 tarjetas.

	
	
	
	
	Gestión y características de las tarjetas: cargador automático o manual.

	
	
	
	
	Compatible con artes en formatos JPEG, PNG y GIF.

	
	
	
	
	Memoria (RAM)

	
	
	
	
	Procesamiento de imágenes en la máquina

	
	
	
	Tecnología de impresión
	Sublimación de tinta directa al card / Transferencia térmica de resina

	
	
	
	
	Transferencia térmica mediante sublimación de tinta directamente en la tarjeta.

	
	
	
	Resolución de impresión
	300 dpi (11.8 puntos/mm)

	
	
	
	Velocidad de impresión
	Hasta 200 tarjetas por hora (a color, a doble cara)

	
	
	
	Capacidad de entrada
	25 a 200 tarjetas 

	
	
	
	Capacidad de salida
	25 a 200 tarjetas

	
	
	
	Espesor de tarjetas soportado
	10 a 40 mil

	
	
	
	Impresión a doble cara
	Sí, automática

	
	
	
	Codificación
	Opcional: banda magnética, chip inteligente, RFID

	
	
	
	Conectividad
	USB 2.0, Ethernet Cable incluido

	
	
	
	Compatibilidad de software
	Windows 10/11, macOS, (según drivers disponibles)

	
	
	
	Ciclo de trabajo recomendado
	Hasta 500 tarjetas por mes

	
	
	
	Seguridad
	Bloqueo físico opcional, cifrado de datos

	
	
	
	Sofware
	Diseño y la impresión de tarjetas identificativas / software de mantenimiento y diagnóstico de impresora / Controladores de impresora de Microsoft Windows certificados: Windows® (32/64 bits) W10, W11

	
	
	
	Otros
	Tarjetas de PVC (Blancas), tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas pet, tarjetas abs1, barnices especiales

	
	
	
	
	Garantía Impresora – Mínimo de dos (2) años

	
	
	
	
	Capacitación en uso y manejo cuando se solicite en los dos años de garantía (Sin costo para la entidad)

	
	
	
	
	Manual técnico y manual del usuario de la impresora, cambio de insumos y manejo del software

	
	
	
	
	Cartuchos de cinta de colocación sencilla de gran capacidad.

	
	
	
	
	Mantenimientos preventivos del equipo, mientras dure la garantía, que deben acordarse con el supervisor del contrato.

	2
	Suministros para la impresora
	10
	Cinta impresión doble cara a color

	
	
	4
	Paquete de tarjetas PVC Calibre 30mil Blanco standard x 500 unidades

	3
	Software
	        1
	Licencia vitalicia para equipos de cómputo bajo plataforma Windows.

	
	
	
	Permite modificación artes de carnés en formatos JPG, PNG y GIF.

	
	
	
	Permite edición básica de fotos

	
	
	
	Permita el diseño e impresión de los carnés



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

[bookmark: _GoBack]El oferente se obliga a realizar mantenimiento de la impresora cada 6 meses o cuando sea solicitado por el supervisor, durante el periodo de la garantía.

El oferente deberá suministrar insumos de calidad superior o los recomendados por el fabricante de la impresora.

Adicionalmente, el proponente deberá entregar:

FICHA TÉCNICA: El proponente deberá entregar con la presentación de la oferta la FICHA TÉCNICA de la impresora de carnets que entregará en caso de ser aceptada la oferta.

CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: Respecto del software de impresión de carnets, el oferente deberá entregar certificación del fabricante para trabajar con el equipo ofertado.
CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN: Certificación expedida por el distribuidor para comercializar el equipo a entregar.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EN STOCK: El proponente deberá aportar certificado de disponibilidad en Stock, suscrita por el representante legal, mediante la cual se acredite bajo la gravedad de juramento que cuenta con disponibilidad de entrega inmediata de la impresora, cinta o bandas de impresión, lazos y porta carnets, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones técnicas de este documento.

2. GARANTIA DE LOS BIENES

El contratista deberá garantizar el funcionamiento y calidad de cada uno de los elementos suministrados, en caso de que alguno de estos presente alguna falla, deficiencia, defecto o imperfección; deberá ser reemplazarlo por el contratista por uno en perfectas condiciones y con las condiciones técnicas establecidas.

El contratista debe presentar el elemento de cambio en un tiempo no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor. 

Devoluciones. 
 
Realizar, en un término máximo de dos (2) días, los cambios necesarios por eventuales problemas que pudiesen presentar los productos cuando se presenten defectos de fabricación o de diseño de estos, según las características exigidas en el estudio y por recomendación del supervisor o apoyo a la supervisión.
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