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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-100-2025

OR00-3202008-15-057 Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y mano de obra calificada para de los equipos de computación de las áreas protegidas de la Dirección Territorial en el marco del proyecto de conservación.
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
1.1. CLASIFICACION UNSPSC
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	81112200
	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	Servicios informáticos
	Mantenimiento y soporte de software
	

	81112300
	Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	Servicios informáticos
	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
	

	43201803
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	Componentes para tecnología de la Información, difusión o telecomunicaciones.
	Dispositivos de almacenamiento.
	Unidades de disco duro.

	44101706
	Equipo de Oficina, accesorios y suministros.
	Maquinaria, suministro y accesorios de oficina.
	Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
	Unidades de fotoconductores o imágenes

	44103101
	Equipo de Oficina, accesorios y suministros.
	Maquinaria, suministro y accesorios de oficina.
	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora.
	Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras.

	44103107
	Equipo de Oficina, accesorios y suministros.
	Maquinaria, suministro y accesorios de oficina.
	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora.
	Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras

	44103109
	Equipo de Oficina, accesorios y suministros.
	Maquinaria, suministro y accesorios de oficina.
	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora.
	Tambores para impresoras, o faxes o fotocopiadoras

	81112303
	Servicios basados en Ingeniera, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Mantenimiento y soporte de Hardware de Computador
	Mantenimiento de Computadores “mainframe”

	81112306
	Servicios basados en Ingeniera, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Mantenimiento y soporte de Hardware de Computador
	Mantenimiento de Impresoras

	81112307
	Servicios basados en Ingeniera, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Mantenimiento y soporte de Hardware de Computador
	Mantenimiento de PC o puestos de trabajo o cuaderno

	81111812
	Servicios basados en Ingeniera, Investigación y Tecnología.
	Servicios Informáticos
	Servicios de Sistemas y administración de componentes de sistemas
	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador

	26111701
	Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía
	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
	Baterías, Pilas y accesorios
	Baterías recargables

	26111710
	Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía
	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
	Baterías, Pilas y accesorios
	Bloques de pilas específicos para productos



1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y ACTIVIDADES OBJETO DE MANTENIMIENTO

A continuación, se describen los equipos de computación asignados a la Dirección Territorial Orinoquia y sus áreas protegidas (PNN Chingaza, PNN Sierra de la Macarena, PNN Cordillera de los Picachos, PNN Sumapaz, PNN El Tuparro, PNN Tinigua, DNMI Cinaruco, PNN Serranía de Manacacias), sobre los cuales recae el mantenimiento preventivo y/o correctivo según los recursos existentes:


	COMPUTADORES

	PARQUE
	Server
	All in One
	Desktop
	Laptop
	WorkStation
	Sub Total

	Dirección Territorial
	2
	0
	38
	4
	3
	47

	PNN Chingaza
	0
	0
	19
	8
	0
	27

	PNN Sierra de la Macarena
	0
	1
	7
	4
	0
	12

	PNN Cordillera de Los Picachos
	0
	1
	2
	3
	1
	7

	PNN Sumapaz
	0
	3
	7
	3
	0
	13

	PNN Tuparro
	0
	2
	0
	4
	0
	6

	PNN Tinigua
	0
	0
	4
	5
	0
	9

	DNMI Cinaruco
	0
	0
	5
	4
	0
	9

	PNN Serranía de Manacacias
	0
	3
	1
	6
	1
	11

	Totales
	2
	10
	83
	41
	5
	141



	IMPRESORAS

	PARQUE
	Laser
	Multif Laser
	Térmica
	Multif Iny
	Plotter
	Sub Total

	Dirección Territorial
	1
	4
	1
	0
	0
	6

	PNN Chingaza
	0
	14
	0
	0
	1
	15

	PNN Sierra de la Macarena
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	PNN Cordillera de Los Picachos
	0
	1
	0
	1
	0
	2

	PNN Sumapaz
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	PNN Tuparro
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	PNN Tinigua
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	DNMI Cinaruco
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	PNN Serranía de Manacacias
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	Totales
	3
	29
	1
	1
	1
	35



	ESCANNER
	
	VIDEOBEAM
	
	UPS 15 KVA

	PARQUE
	Cama Plana
	Vertical
	Sub Total
	
	Sub Total
	
	Sub Total

	Dirección Territorial
	1
	4
	5
	
	2
	
	1

	PNN Chingaza
	1
	0
	1
	
	8
	
	0

	PNN Sierra de la Macarena
	0
	0
	0
	
	0
	
	0

	PNN Cordillera de Los Picachos
	0
	2
	2
	
	3
	
	0

	PNN Sumapaz
	0
	0
	0
	
	2
	
	0

	PNN Tuparro
	0
	0
	0
	
	1
	
	0

	PNN Tinigua
	0
	0
	0
	
	0
	
	0

	DNMI Cinaruco
	0
	0
	0
	
	2
	
	0

	PNN Serrania de Manacacias
	0
	1
	1
	
	3
	
	0

	Sub Total
	2
	7
	9
	
	21
	
	1



· El contratista deberá entregar formatos de verificación (hojas de vida por equipo) donde se refleje el detalle del mantenimiento preventivo y/o correctivo efectuado por cada uno de los equipos según corresponda. Estos deberán ser presentados en físico al supervisor del contrato como parte de los requisitos para dar trámite de pago de los servicios prestados.

· Para el caso de los mantenimientos correctivos si el valor de la reparación superar el valor en libros de inventario, se solicita al proveedor realizar un concepto técnico especificando las características y condiciones actuales del bien objeto del concepto, anexando registro fotográfico y firmado por el personal técnico y Vo Bo representante legal del proveedor.


1.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento es; el que constituye una acción, o serie de acciones necesarias, para alargar la vida del equipo e instalaciones y prevenir la suspensión de las actividades laborales por imprevistos. Tiene como propósito planificar periodos de paralización de trabajo en momentos específicos, para inspeccionar y realizar las acciones de mantenimiento del equipo, con lo que se evitan reparaciones de emergencia.

Un mantenimiento planificado mejora la productividad hasta en 25%, reduce 30% los costos de mantenimiento y alarga la vida de la maquinaria y equipo hasta en un 50%. 

Por lo tanto, se planifica el Mantenimiento Preventivo de Hardware de la siguiente forma:

1.3.1. Mantenimiento Preventivo (Hardware & Software)

Los programas de mantenimiento preventivo tradicionales están basados en el hecho de que los equipos e instalaciones funcionan ocho horas laborables al día y cuarenta horas laborables por semana. Si las máquinas y equipos funcionan por más tiempo, los programas se deben modificar adecuadamente para asegurar un mantenimiento apropiado y un equipo duradero.
En el mantenimiento preventivo de software es el proceso por el cual se mejora y optimiza el software que se ha instalado, este mantenimiento se realiza para la prevención de posibles problemas que puedan llegar a surgir a medida que se utiliza el computador.

El mantenimiento debe ser realizado por personal idóneo, certificado y calificado, que cuente mínimo con 2 años de experiencia realizando mantenimientos de equipos de cómputo de escritorio, todo en uno, portátiles, impresoras HP, Epson y Zebra, Video beam marca Epson, Scanner marca Epson, Kodak y Avision y cuente con, entre otras actualizaciones a nivel de Software con los Firmware de las Maquinas.

a. Esta condición se acreditará ante el supervisor previo a la realización del mantenimiento.

Equipos de Escritorio, All in One y Equipos portátiles

	Actividades a Realizar en el Mantenimiento Preventivo (Hardware & Software) 
	Mantenimiento por equipo

	· En la limpieza externa se emplearán elementos y materiales adecuados que no deterioren los equipos y garanticen su conservación, buen estado y presentación, como: espumas, desmanchadores, detergentes, toallas de limpieza, cepillos, destornilladores, pinzas, desmagnetizadores, software y todas las herramientas y utensilios que se requieran.
· Para la limpieza interna, se debe utilizar una turbina acondicionada que no deje humedad ni residuos en ninguno de los componentes de la máquina.
· Lubricar disipadores de los procesadores y fuente(s) de poder y garantizar se movilicen libremente en caso de requerirse.
· Realizar el reemplazo de la pasta térmica disipadora de CPU, GPU y chipset (Según sea el caso) por una nueva basada en componentes metálicos
· Inspección y limpieza de los periféricos externos del equipo: Teclado, Mouse, monitor y carcaza CPU, con las respectivas herramientas (Antiestáticos, Lubricantes etc), y otras en las que haya lugar.
· Inspección y limpieza de las partes internas: motherboard, disco duro, memoria, multimedia, parlantes, con las respectivas herramientas (Antiestáticos, Lubricantes etc), y otras en las que haya lugar.
· Verificación de correcto funcionamiento de los ventiladores que aseguren correcto enfriamiento interno del equipo.
· Limpieza de las cabezas de lecto-grabación (cuando sea necesario) de unidades de floppy, CD-ROM, y CD-WRITER.
· Reinstalar o Instalar el Sistema Operativo, se debe garantizar que la licencia de Windows y Office se mantenga activa. No se pueden instalar software sin soporte de licencia.
· Verificar la última versión de definiciones del antivirus, y de ser necesario ejecutar la respectiva actualización.
· Realizar el análisis de virus en cada una de las estaciones según el inventario de equipos de cómputo incluidos en el contrato.
· Descargar parches de actualización del Sistema Operativo, para corregir posibles BUG o intrusiones no deseadas que afecten al S.O.
· Verificar la última versión de definiciones del antivirus, y de ser necesario ejecutar la respectiva actualización.
· Buscar cookies y borrar los archivos temporales (*.tmp)
· Liberación de Memoria RAM.
· Desfragmentar las particiones que posee el equipo de cómputo con la herramienta propia del sistema operativo.
· Comprobar y Corregir errores del Disco Duro.
· El horario para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo se realizará dentro de la jornada laboral de la Dirección Territorial Orinoquía, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. o en caso de requerirse los días sábados sin que esto genere costos adicionales a la Entidad.
· La prestación del servicio deberá realizarse bajo las mejores prácticas internacionales de acuerdo a ITIL, estándar de prestación de servicios de tecnología.
· Entregar al usuario del equipo en correcto funcionamiento o en su defecto en las mismas condiciones en que fue recibido.
· Diligenciar formato mantenimiento de equipos
	2



Equipos de Video-Proyección (VideoBeam).

	Actividades a Realizar en el Mantenimiento Preventivo (Hardware) 
	Mantenimiento por equipo

	· En la limpieza externa se emplearán elementos y materiales adecuados que no deterioren los equipos y garanticen su conservación, buen estado y presentación, como: espumas, desmanchadores, detergentes, toallas de limpieza, cepillos, destornilladores, pinzas, desmagnetizadores, software y todas las herramientas y utensilios que se requieran.
· Realizar limpieza de filtros.
· Limpiar el lente del proyector, manteniendo todas las precauciones cuando realicen esa actividad.
· Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores y realizar pruebas de video para asegurar la proyección adecuada, si es necesario reemplazar el cable VGA o alguna conexión.  
· Encender el Video - Proyector y tomar nota de las horas de uso de la lámpara, así como las horas de vida útil que resten.
· El horario para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo se realizará dentro de la jornada laboral de la Dirección Territorial Orinoquía, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. o en caso de requerirse los días sábados sin que esto genere costos adicionales a la Entidad.
· La prestación del servicio deberá realizarse bajo las mejores prácticas internacionales de acuerdo a ITIL, estándar de prestación de servicios de tecnología.
· Realizar informe de actividades realizadas.
· Diligenciar formato de mantenimiento de equipos
	2



Equipos de Impresión (Impresoras y Multifuncionales).

	Actividades a Realizar en el Mantenimiento Preventivo (Hardware)
	Mantenimiento por equipo

	· En la limpieza externa se emplearán elementos y materiales adecuados que no deterioren los equipos y garanticen su conservación, buen estado y presentación, como: espumas, desmanchadores, detergentes, toallas de limpieza, cepillos, destornilladores, pinzas, desmagnetizadores, software y todas las herramientas y utensilios que se requieran.
· Para la limpieza interna, se debe utilizar una turbina acondicionada que no deje humedad ni residuos en ninguno de los componentes de la máquina.
· Realizar el diagnóstico y ajuste de fuentes de alimentación.
· Inspeccionar, limpiar y lubricar los rodillos y elementos mecánicos tanto de arrastre como de fijación.
· Lubricar y ajustar el mecanismo de tracción sistema de alimentación y descarga de papel.
· Realizar la limpieza de unidad de escáner y partes internas y externas.
· Lubricar los disipadores, kit de piñones, buses de datos, cabezales, fuente(s) de poder y garantizar que se movilicen libremente en caso de requerirse.
· El horario para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo se realizará dentro de la jornada laboral de la Dirección Territorial Orinoquía, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. o en caso de requerirse los días sábados sin que esto genere costos adicionales a la Entidad.
· La prestación del servicio deberá realizarse bajo las mejores prácticas internacionales de acuerdo a ITIL, estándar de prestación de servicios de tecnología.
· Entrega al usuario del equipo en correcto funcionamiento o en su defecto en las mismas condiciones en que fue recibido.
· Diligenciar formato de mantenimiento de equipos
	2



Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).

	El alcance interno y externo del mantenimiento preventivo a los UPS, contempla las siguientes actividades
	Mantenimiento por equipo

	BATERIAS
· Revisión Previa para determinar la vida útil
· Reajuste mecánico
· Limpieza de bornes
· Medición de voltaje de flotación de baterías
· Medición y pruebas de carga, descarga
CARGADOR
· Verificación de tarjetas electrónicas
· Revisión de módulos de potencia
· Prueba de carga
· Análisis de recarga de baterías
INVERSOR
· Verificación, Recalibración de carga electrónica
· Verificación del sistema apagado-encendido
· Señalización y monitoreo
· Pruebas de autonomía
GENERALES
· Limpieza general de equipo
· Verificación de sistema de ventilación
· Verificación de protecciones
· Anclaje y Ventilación externa
· Análisis de datos
· Medición de voltajes entrada – salida
· Rangos de frecuencia
· Análisis de carga con o sin red pública
· Análisis de regulación
· Tiempo de autonomía
· Lubricación, limpieza, calibración de los elementos de los UPS.
· Diagnóstico de variables eléctricas, tableros eléctricos y funcionamiento de la red de energía regulada.
	2



Equipos de Digitalización (Escaner).

	Actividades a Realizar en el Mantenimiento Preventivo (Hardware)
	Mantenimiento por equipo

	· Retirar los excesos de polvo.
· Realizar el diagnóstico y ajuste de fuentes de alimentación.
· Limpiar a su interior y exterior con sus respectivos suministros, cada una de las partes que componen el dispositivo.
· El horario para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y Correctivo se realizará dentro de la jornada laboral de la Dirección Territorial Orinoquía, de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m. o en caso de requerirse los días sábados sin que esto genere costos adicionales a la Entidad.
· La prestación del servicio deberá realizarse bajo las mejores prácticas internacionales de acuerdo a ITIL, estándar de prestación de servicios de tecnología.
· Entrega al usuario del equipo en correcto funcionamiento o en su defecto en las mismas condiciones en que fue recibido.
· Diligenciar formato de mantenimiento de equipos
	2



3.3.2. Mantenimiento Correctivo

Es también denominado como “Mantenimiento Reactivo”, tiene lugar luego de que ocurre una falla o avería. En este caso si no se produce una falla, el mantenimiento será nulo, por lo que se tendrá que esperar a que se presente el desperfecto para tomar las medidas de corrección de errores.
Realizar mantenimiento correctivo, el cambio de partes y hacer las respectivas pruebas en los equipos de cómputo y/o impresoras, cuando la Dirección Territorial Orinoquia autorice tal actividad por intermedio del supervisor, con garantía de 90 días por las partes reparadas o cambiadas (siempre y cuando no corresponda a daños por cortos eléctricos o mal manejo de los equipos de cómputo y/o impresoras).
Aportar los repuestos originales e insumos que se requieran para el mantenimiento preventivo y correctivo de los computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, equipos de copiado y equipos de proyección de video. 
El proponente debe cumplir en todo momento con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.
La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.
El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.

1.3.3. Concepto Estado Actual De Los Elementos
Conceptualizar la viabilidad de realización de mantenimiento preventivo de elementos en desuso indicados por el supervisor del contrato.
Al final del mantenimiento se entregará el informe final del servicio el cuál debe reflejar los resultados del diagnóstico realizado, las tareas realizadas, estado final de los equipos por dependencias y recomendaciones técnicas para optimizar su funcionamiento.

Nota Importante: El número de equipos que serán objeto de mantenimiento correctivo dependerá de aquellos que presenten averías o daños técnicos y que requieran para su reparación de personal especializado y el suministro de partes o repuestos. Se debe contar con disponibilidad de los repuestos detallados, para la reparación inmediata de los aires de la Entidad, teniendo en cuenta que los repuestos deben ser nuevos, de marcas reconocidas y de excelente calidad.

CALIDAD DE LOS RESPUESTOS: A partir del suministro de las partes, cualquier que sea, contara con un periodo de garantía de 6 meses por defecto de fábrica.

3.4. DEFINICION TECNICA. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para los equipos de aires acondicionados de la Dirección Territorial Orinoquia.
3.5. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS. EI proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no re manufacturados, ni repotenciados de primera calidad. EI proponente deberá reintegrar a la Dirección Territorial Orinoquia los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.
NOTA 1: En caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deban realizar, se suscribirá un documento entre las partes.
NOTA 2: En el caso eventual que la Dirección Territorial Orinoquia y/o sus áreas protegidas, necesiten servicio para otro elemento no descrito anteriormente en el objeto del presente proceso pero que haga parte del inventario de la entidad, el contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, previa cotización y solicitud por parte del supervisor del contrato.
[bookmark: _Hlk115966307]1.6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO
El proponente debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual para lo cual, deberá presentar junto con su propuesta las respectivas hojas de vida del personal mínimo aportado, junto con las cartas de compromiso suscrita por cada uno de ellos, so pena de rechazo de la propuesta.
	FUNCIONES
	NOMBRES COMPLETOS
	CEDULA
	EXPERIENCIA
	CANTIDAD MINIMA

	Supervisor Operativo: El oferente deberá acreditar que cuenta con uno (1) PROFESIONAL en INGENIERIA DE SISTEMAS y/o ELECTRONICA, quien será la persona encargada de supervisar, programar y dirigir al personal operativo que ejecutaran los trabajos  
	
	
	Mínimo 2 años
	01

	Técnico en Mantenimiento en Equipos de Cómputo y Redes con experiencia certificada.  
	
	
	Mínimo 1 año
	05

	Técnico en Mantenimiento de Impresoras (Térmicas, Inyección y Laser) con experiencia certificada.
	
	
	Mínimo 1 año
	05



Parágrafo: El contratista deberá tener presente en la ejecución de las actividades el riesgo al que está sometido el trabajador. Lo anterior a efectos de reportarlo a la ARL correspondiente, previamente a la ejecución de la misma, este requisito deberá ser revisado por el respectivo supervisor.
Asumir el pago relacionado con riesgos del personal contrato especialmente para aquellos trabajos que requieren de un riesgo superior a 1; el supervisor tendrá a cargo la revisión de este requisito. 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Acreditar la experiencia del personal técnico encargado de ejecutar la labor propia del objeto contractual.
2. Realizar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para solucionar las fallas mecánicas inesperadas que se presenten, así como mantenimientos de fondo ocasionados por uso de los computadores de escritorio, computadores portátiles, impresoras, equipos de fotocopiado, scanner y equipos de proyección de video, de acuerdo a requerimiento previo de la Dirección Territorial Orinoquia y sus áreas protegidas.
3. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual. 
4. Realizar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo prestar la asistencia técnica cuando se requiera en las siguientes ubicaciones:

	SEDE
	MUNICIPIO
	DIRECCION / UBICACION
	COORDENADAS GPS

	Dirección Territorial
	Villavicencio (Meta)
	Calle 41 # 27 – 39 Barrio Emporio
	

	PNN Chingaza – Sede Piedras Gordas
	Guasca (Cundinamarca)
	Km 20 vía Monteredondo
	Latitud 04°44'12.04"N
Longitud 73°50'32.02"O

	PNN Chingaza – Sede El Silencio
	La Calera (Cundinamarca)
	El Silencio
	Latitud 04°39'04"N
Longitud 73°50'04"O

	PNN Chingaza – Sede Monteredondo
	Fomeque (Cundinamarca)
	Monteredondo
	Latitud 04°37'43.79"N
Longitud 73°43'26.89"O

	PNN Chingaza – Sede La Paila
	Fomeque (Cundinamarca)
	La Paila
	 Latitud 04°31'31.23"N
Longitud 73°46'24.43"O

	PNN Chingaza – Sede Siecha
	Guasca (Cundinamarca)
	Siecha
	Latitud 04°46'9.92"N
Longitud 73°51'54.47"O

	PNN Macarena – Sede Macarena
	Macarena (Meta)
	Calle 12 No 5 – 15 Barrio los Cristales
	

	PNN Macarena – Sede Cerrillo
	San Juan de Arama (Meta)
	
	Latitud 3°21'10.20"N - Longitud 73°56'13.88"O

	PNN Macarena – Sede Granada
	Granada (Meta)
	Calle 19 b # 3-25 Barrio el Caney Granada
	

	PNN Picachos – Sede Neiva
	Neiva (Huila)
	Calle 6C No. 24 A – 53 La Gaitana
	

	PNN Picachos – Sede San Vicente
	San Vicente del Caguán (Caquetá)
	Calle 1A Sur No. 1Bis – 16 Barrio Villa Ferro
	Latitud 2° 6'44.96"N – Longitud 74°45'52.10"O

	PNN Sumapaz – Sede Cubarral
	San Luis de Cubarral (Meta)
	Calle 10A No. 5A – 23 Barrio Santa Lucia
	

	PNN Sumapaz – Sede Fusagasugá
	Fusagasugá (Cundinamarca)
	Calle 16 No. 15 – 31 Barrio Santa Anita
	

	PNN Sumapaz – Sede Los Pinos
	Localidad 20 de Sumapaz (Cundinamarca
	Predio Los Pinos, Vereda Santa Rosa - Taquecitos
	Latitud 4°14'18.20"N – Longitud 74°11'19.10"O

	PNN Tuparro – Sede Puerto Carreño
	Puerto Carreño (Vichada)
	Carrera 13 No. 24 - 71
	Latitud 6°11'35.86"N – Longitud 67°29'8.50"O

	PNN Tuparro – Sede El tomo
	Cumaribo (Vichada)
	
	Latitud 5°21'10.75"N – Longitud 67°51'25.49"O

	PNN Tinigua – Sede Macarena
	Macarena (Meta)
	Calle 12 No. 5 – 15 Barrio Cristales
	

	PNN Tinigua – Sede Uribe
	La Uribe (Meta)
	Carrera 9 No. 4 – 41 Barrio Centro
	

	DNMI Cinaruco – Sede Cravo Norte
	Cravo Norte (Arauca)
	Calle 6 No. 5 – 69
	Latitud 6°18'9.196"N – Longitud 70°12'23.914"O

	DNMI Cinaruco – Sede Villavicencio
	Villavicencio (Meta)
	Calle 41 No. 27 – 39 Barrio Emporio
	

	PNN Manacacias – Sede San Martín
	San Martín de los Llanos (Meta)
	Carrera 9 No. 8 – 31 Barrio La Primavera
	



 Direcciones donde se encuentran ubicados los equipos de cómputo relacionados y asignados a la Dirección Territorial Orinoquia y sus áreas protegidas 
5. El Contratista deberá incurrir en todos los gastos de desplazamiento del equipo técnico al sitio referenciado para llevar a cabo el desarrollo del objeto contractual.
6. El equipo de trabajo debe presentarse debidamente carnetizado y ser relacionados mediante carta de presentación al inicio del contrato.
7. Entregar informe del mantenimiento preventivo y correctivo realizado en cada fase anexo a la factura.
8. Al iniciar el contrato de mantenimiento, el contratista debe programar el calendario de mantenimiento a realizar en los equipos, el cual debe reflejarse en el acta de reunión aprobada entre las partes.
9. Anexar las hojas de vida de cada equipo los cuales fueron objeto de mantenimiento, el formato debe contener la totalidad de los datos requeridos (placa, seriales, referencias, discos duros, memoria, marca, configuración, tipo, modelo y cualquier otro tipo de identificación que contenga el equipo), documento que se debe adjuntar al momento de facturar.
10. El contratista deberá entregar los formatos de mantenimiento de equipos tecnológicos suministrados por el proveedor del servicio donde se especifique: (datos completos de la máquina, marca, seriales, placas, S.O, memoria, disco duro, teclado, mouse, monitor, observaciones, entre otros), teniendo en cuenta cada uno de los equipos a los cuales se realizó el mantenimiento.
11. Actas o formatos diligenciados con la respectiva ficha de caracterización, de los elementos o equipos sobre los cuales recayó el mantenimiento.
12. Realizar las labores de mantenimiento dentro de las instalaciones de Parques Nacionales Naturales y acorde a cada una de las actividades descritas en los ítems de Mantenimiento.  
13. Entregar la Hoja de Vida de cada uno de los equipos sujetos a mantenimiento preventivo, con su respectivo detallado de procedimientos realizados en medio magnético, ocho (08) días posteriores al desarrollo de las actividades.
14. El contratista deberá incluir dentro del mantenimiento los materiales e implementos necesarios para la ejecución del objeto contractual y el transporte de los mismos. 
15. Realizar como mínimo un (1) mantenimiento preventivo durante el plazo de ejecución del contrato.
16. Hacer buen de uso de los materiales y elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
17. Disponer de la capacidad humana adecuada que le permita garantizar el mantenimiento puntual de los bienes para dar cumplimiento a cabalidad con el objeto del contrato.
18. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
19. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
20. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de cinco (05) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la Dirección Territorial Orinoquia y/o sus áreas protegidas.
21. Si durante la ejecución del contrato se requiere un servicio o repuesto distinto a los establecidos como referencia en la presente invitación pública, Parques Nacionales se reserva el derecho de incrementar o disminuir el número de elementos a adquirir cuando las necesidades así lo exijan, previa solicitud del supervisor, sin que requiera modificar previamente el contrato.
22. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad o en dado caso, Ante la imposibilidad de adquirir repuestos originales se aceptaran otros compatibles de iguales o superiores características, previa certificación donde se evidencie esta situación la cual será aprobada por el supervisor del contrato.
23. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
24. Entregar los repuestos obsoletos que sean cambiados a los equipos.
25. Atender en debida forma los reclamos que presente la entidad en relación con la prestación del servicio y adoptará las medidas correctivas de manera inmediata.
26. Elaborar un reporte del mantenimiento realizado donde firme el técnico del área de sistemas que reporta el servicio.
27. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. 
28. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual; y 
29. Asegurar la confidencialidad e integridad de la información de cada equipo en el momento de ser revisado por mantenimiento preventivo y/o correctivo, tomando, para este efecto, todas las precauciones y contingencias posibles.
30. Certificación membretada y firmada por parte del proveedor una vez realizado el mantenimiento respectivo del bien, informando la vida útil que le queda a los bienes que se les efectuó el mantenimiento, puede ser una certificación en donde se especifique uno a uno los numero de placa y la vida útil restante que se considere de acuerdo a su estado.
31. Todas las demás que se originen en relación con el objeto contractual.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
	________________________________________________________________________
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
[bookmark: _Hlk198826722]Calle 41 No. 27-39 barrio El Emporio Villavicencio, Colombia
Teléfono: (+57) 608 682 0105
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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