	X|ANEXO TECNICO
GRUPO No 1

	Item No:
	Características técnicas requeridas
	Cantidades Requeridas
	Especificaciones técnicas ofertadas-Oferente
	Marca / Modelo ofertados

	1.1
	Almacenamiento de disco duro de escritorio - Discos Duros Externos de 8TB   :  
Capacidad 8 TB
Dimensiones (L x An x Al) 139,3 x 49,0 x 170,6 mm | 
5,5 x 1,9 x 6,7 pulgadas Peso: 1,0 kg | 2,2 lb 8 TB: 0,96 kg | 2,12 lb
	4
	 
	 

	1.2
	Unidades de DVD quemadora externa.  :  
Conectividad: Se conecta a la computadora a través de un puerto USB estándar,
proporcionando una solución plug-and-play sin, necesidad de fuente de alimentación
externa.
· Compatibilidad: Compatible con sistemas operativos Windows, lo que permite su uso en
laptops y PCs de diferentes marcas.
· Marca: Liteon.
Ficha técnica:
• Material: plástico.
• Color: negro.
• Tamaño: 5.906 x 5.709 x 0.787 in.
• Fuente de alimentación 5 V CC Interna
• Interfaz: USB 3.0.
• Velocidad de lectura: DVD-ROM 8x; CD-ROM 24x
• Velocidad de escritura: DVD-R/DVD+R 8x; DVD-RW 4x; CD-R 24x
• Formato de disco compatible: 4.7 in.
	10
	 
	 

	1.3
	Consola digital  :  
1. Cuatro entradas combo XLR/TRS con preamps Revolution (hasta 76 dB de ganancia).
2. Grabación multipista directa en tarjeta microSD, USB o almacenamiento externo.
3. Interfaz de audio USB (2x2 estéreo o 14x14 multipista).
4. Procesamiento DSP integrado (compresor, puerta de ruido, de-esser, etc.).
	1
	 
	 

	1.4
	Grabadora -bit 6-Channel Multitrack  :  
1. Dos entradas combo XLR/TRS con phantom power.
2. Grabación en 32-bit float / 96 kHz 
3. Entradas/salidas USB-C para uso como interfaz de audio.
4. Soporte de grabación hasta 6 pistas simultáneas.
	1
	 
	 

	1.5
	Preamplificador Activo:  
1. Ganancia fija: +28 dB (ultralimpia).
2. Impedancia de entrada: 1.5 kΩ, salida: 150 Ω.
3. Alimentación: Phantom 48V.
	4
	 
	 

	1.6
	Computador Mac Studio M2 Ultra  :  
1. Chip M2 Ultra: CPU 24 núcleos, GPU 60 núcleos, 32 núcleos Neural Engine.
2. Hasta 64 GB RAM.
3. Almacenamiento SSD NVMe desde 1 TB.
4. Conectividad: Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Ethernet 10Gb.
	1
	 
	 

	1.7
	Monitor 32 Pulgadas Curvo Fhd Freesync Bordes Delgado C32r500  :  
1. Resolución 1920x1080
2. Curvatura 1500R para reducción de fatiga visual.
3. Conectividad: HDMI + VGA.
	1
	 
	 

	1.8
	 Teclado + mouse  :  
1. Mouse y teclados alámbricos que no requieren constante cambio de baterías.
	2
	 
	 

	1.9
	Disco duro externo de 1 TB  :  
1. Tipo HDD 2.5”
2. Interfaz: USB 3.2 Gen 1
3. Velocidad de transferencia
	3
	 
	 

	1.10
	microSDHC UHS-I de 32 GB  :  
Velocidad de lectura: hasta 100 MB/s.
	5
	 
	 

	1.11
	Microfono USB  :  
Micrófono USB 
 - Micrófono con conexión USB 
- Alto: 33 cm 
- Material: Plástico 
- Compatibilidad: PC/Notebook 
- Conexión: USB 
- Colocación perfecta mediante brazo flexible y ajustable - Botón de silenciado de acceso directo con indicador LED - Atractiva iluminación mediante LED con interruptor de encendido/apagado - Cable de baja fricción con una longitud de 1,5 m 
 - Frecuencia de respuesta 100 - 10.000 Hz
	1
	 
	 

	1.12
	Cable Audifonos Extension Resortada De 3 Metros  :  
1. Conectores TRS 3.5 mm o 1/4”.
2. Longitud extendida: 3 metros.
	8
	 
	 

	1.13
	Case Club para Rodecaster Pro II (precio en dólares)  :  
1. Espuma precortada, material rígido ABS.
2. Sellado contra polvo y humedad.
	1
	 
	 

	1.14
	Case Micrófonos SMB7  :  
1. Espuma precortada, material rígido ABS.
2. Sellado contra polvo y humedad.
	4
	 
	 

	1.15
	Pilas recargargables AA x4  :  
1. Voltaje : 1.2 V
	2
	 
	 

	1.16
	Cargador pilas recargables AA + 2 Pilas de repuesto  :  
1. Capacidad de carga de 1.000 mAh
	1
	 
	 

	1.17
	Hub 8 En 1 Mac iMac Usb C A Ethernet Giga Hdmi 4k Sd Microsd Color Plateado  :  
1. Cantidad de puertos: 8.                               
2. Cable de 15cm de largo.
4 Versiones de USB compatibles: THUNDERBOLT.
5. Tasa de transferencia de datos: 625MB/s.
6. Compatible con MacOS.
	1
	 
	 

	1.18
	Cable Snake 3m Cable XLR de 12 macho a hembra de 3 pines  :  
1. Pines XLR 3, blindaje interno, longitud 3 m.
	1
	 
	 

	1.19
	Bases Monitores De Estudio Proel Kp840  :  
Bases para para monitor de estudio Proel KP840 con base triangular dotado de patas cónicas para el aislamiento de vibración del suelo.
	2
	 
	 

	1.20
	Camara:  
Camara full frame mirror less ( sin espejo) 
Mega pixeles: actuales de 25,6 y efectivos de 24,2
Sensor de 35.9 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS
Estabilizador de imagen Sensor-Shift, 5-Axis
Sensibilidad iso manual y automatica de 100 a 102,400 y en modo extendido hasta 204,800
Dos slot de memorias SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
Procesador DIGIC X
pantalla tactil avatible
 Bluetooth y wifi para trasnmitir las fotos. 
	3
	 
	 

	1.21
	Lente canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM  :  
Lente de distancia focal 70-200 mm compatible con camara mirror less de montura RF y full frame 
apertura maxima del lente a todas sus distancias focales de F 2,8 y minima de F32  
Auto foco distancia minima de enfoque 2.30' / 70 cm
Medida del Filtro 77 mm 
	3
	 
	 

	1.22
	Lente canon RF 24-105 mm F4 L IS USM   :  
lente de distancia focal de 24-105mm compatible con camara mirror less de montura RF y full frame
apertura maxima del lente en todas sus distancias focales de F 4 y minima de f 22
auto foco y estabilizacion de imagen  distancia minima de enfoque 1.48' / 45 cm
medida del filtro 77 mm 
	3
	 
	 

	1.23
	Flash Canon Speedlite EL-5  :  
Flash externo compatible con camara  mirror less de montura RF y full frame
Cabezal giratorio en 360°
Cabezal Basculante -7 a 120°
Control de exposicion E-TTL / E-TTL II, Manual
con batera interna incluida
covertura de Full-Frame 24 to 200 mm
velocidad de reciclado de 0,1 a 1,2 segundos
Luz de modelado incluida 
	3
	 
	 

	1.24
	Bateria Canon LP-E6NH Lithium-Ion Battery (7.2V, 2130mAh)  :  
Bateria compatible con la camara mirror less de montura RF y full frame 
Capacidad de la Bateria 2130 mAh
tipo de bateria Lithium-Ion
	6
	 
	 

	1.25
	Cargador de Baterias LC-E6 Para Baterias LP-E6NH  :  
Cargador para baterias de la camara mirror less de montura RF y full frame
	3
	 
	 

	1.26
	Memoria SD de 32GB 150Mbs 800x  :  
Memoria SD de 32 GB de capacidad 
velocidad de 800X
velocidad de lectura maximo 150MBS
Velocidad de escritura minimo 10MBS
clase 10 de velocidad 
	10
	 
	 

	1.27
	Computador editor Mac mini M4 - Procesador Chip M4 de Apple con CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos. RAM 24GB, almacenamiento 512 GB.  :  
Computador compacto, para edición de video, con memoria de 24 GB, almacenamiento de 512 GB. Chip M4 con CPU de 10 núcleos y GPU de 10 núcleos. Conectividad WiFi más Ethernet. 3 entradas Thunderbolt 4, 1 Ethernet, 1 HDMI, 2 USB-C 1 entrada miniplug para audífonos. Cable de corriente. 
	2
	 
	 

	1.28
	Teclado  :  
Teclado bluetooth compatible con el Chip M4, Keyboard, idioma Inglés, layout: QWERTY, conectividad bluetooth. Tecla plana, con conector USB-C. Con cable removible.
Medidas: 27.9cm de ancho, 11.49cm de alto y 1.09cm de profundidad.
	2
	 
	 

	1.29
	Hub 8 En 1 Mac iMac Usb C A Ethernet Giga Hdmi 4k Sd Microsd Color Plateado  :  
Hub 8 En 1, con Usb C A Ethernet Giga Hdmi 4k Sd Microsd Color Plateado. Cantidad de puertos: 8. Cable de 15cm de largo.
Versiones de USB compatibles: THUNDERBOLT. Tasa de transferencia de datos: 625MB/s. Sistemas operativos compatibles: Chrome OS.
Con luz de encendido. sistemas operativos compatibles
Chrome OS, GNU Linux, usb-c, Windows, macOS. Largo del cable
15 cm, Cantidad de puertos
8
	1
	 
	 

	1.30
	Rack de carga batería cámaras Sony NP-FZ100.  :  
Cargador triple para batería NP-FZ100.  Compatibilidad: 100% compatible con NP-FZ100 Li-on Battery. Compatible con cámaras Alpha A7III Battery A7RIII, A7Siii, A7IV, A7R3, a6600, a7RIV, Alpha A9, Alpha 9R, A9R A9S; puede cargar 3 paquetes de baterías NP-FZ100 al mismo tiempo, también puede cargar 1 o 2 baterías. 
	3
	 
	 

	1.31
	Micrófonos Hollyland LARK M2S Ultimate Combo  :  
Micrófono Inalámbrico para Cámaras y Móviles (2.4 GHz, Space Gray). Doble canal de audio: Graba a dos personas, simultáneamente con dos transmisores. Alta calidad de sonido: Captura audio en 24 bits / 48 kHz con una relación señal-ruido de 70 dB. Larga distancia de transmisión: Alcance de hasta 1000 pies (300 metros) en 2.4 GHz sin interferencias. Cancelación de ruido ambiental: Reducción inteligente del ruido para grabaciones en entornos ruidosos. Versatilidad de conexión: Compatible con cámaras, teléfonos móviles (iOS y Android) y otros dispositivos mediante USB-C, Lightning y conector TRS de 3.5 mm. Autonomía extendida: Batería de hasta 9 horas por carga y hasta 30 horas con el estuche de carga. App LarkSound: Control total desde tu smartphone para ajustar volumen, ecualización y más. Recarga rápida: Carga completa en menos de 1.5 horas con el estuche o 1 hora vía USB-C. Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
Micrófono: Omnidireccional integrado
Conectores: USB-C, Lightning, 3.5 mm TRS
Compatibilidad: Cámaras, iPhone, iPad, Android, ordenadores y grabadoras de audio
Modos de audio: Mono y Estéreo
Dimensiones y peso: Compacto y ligero para grabaciones sin esfuerzo. Conectores USB-C y USB-C a Lightning de modelos mas antiguos. 
	4
	 
	 

	1.32
	Cable RODE para celular. Cable USB-C a Lightning RODÉ SC21.   :  
Cable accesorio de conexión de micrófonoInalámbrico para Cámaras y Móviles. Cable USB-C a Lightning RODÉ SC21. Cable de alta calidad para conectar de Lightning to USB-C cable, de 30cm de. largo, certificado MFi. Diseñado para conectar micrófonos certificados por MFi
	3
	 
	 

	1.33
	Mouse Recargable Inalámbrico Ergonómico  :  
Ratón inalámbrico recargable y ergonómico. Conexión inalámbrica 2,4G. Seguimiento optico alta precision. Resolución del sensor: 1600 dpi. Pantalla de carga de la batería. 
	2
	 
	 

	1.34
	Estabilizador de cámara DJI RS 4 Pro Gimbal Stabilizer  :  
Estabilizador de cámara compatible con cámaras mirrorless. Accesorios puertos (RSA)/NATO con 1/4"-20 de pieza de montaje 
‌Cold Shoe. Video Transmisión/LiDAR Range Finder con puerto (USB-C) Control de cámara RSS Camera (USB-C)
Puerto de montor de Foco (USB-C).  Batería modelo BG30-1950mAh-15.4V tipo  LiPo 4S de 1950 mAh y 30 Wh
13 horas de autonomía 
Tiempo de carga aproximada de 1.5 hours. Equipo con conexión Bluetooth 5.1 y puerto de carga (USB-C). Compatiblidad de app iOS 11.0 o mayor y Android 8.0 o mayor. Máxima capacidad de carga 4.5 kg (10 lbs. Máximas rotaciones Pan: 360°/s Tilt: 360°/s Roll: 360°/s.  Frequencia opertativa 2.40‌‌0-2.4835 GHz
Transmisor de Bluetooth < 8 dBm
Temperatura de operación -20° to 45° C (-4° to 113° F)
Peso:  ‌Gimbal: Approx. 1242 g (2.74 lbs) Grip: Approx. 265 g (0.58 lbs). Grip/Tripod (Metal): Approx. 226 g (0.49 lbs)
Placas para asegurar: Approx. 110 g (0.24 lbs)
Dimensiones: Dblado 271×283×75 mm. Armado:  416×223×202 mm Connecciones, Port (USB-C), HDMI Port (Mini HDMI), RSS Camera Control Port (USB-C), Expansion Port Cold Shoe
Transmitter Power (EIRP) 2.400-2.4835 GHz: < 25 dBm (FCC)
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
	1
	 
	 

	1.35
	Luces LED de 120 portatiles  :  
Luz led RGB portatil y compacta, con bateria de litio recargable, bateria en uso de 1.5 a 3 horas y hora de recarga 2.5 horas
incluido un difusor de luz blanco en material de silicona, temperatura de color de 2.500 a 900 grados kelvin.
cable de poder para carga usbc input, con display de lcd y dimer de potencia de 0 a 100%, con 20 tipos de efectos de luz.  
	3
	 
	 

	1.36
	Grip trípodes de luces   :  
   Capacidad: 4 lb. Altura Maxima 6 pies.  Altura mínima: 26.3 pulgadas, Largo cerrado 26.3" pulgadas
  Tres Secciones, Dos secciones que se levantan, Footprint: 30" 5/8" Stud with 1/4"-20 Threaded Top
	3
	 
	 

	1.37
	Audifonos  :  
Audifonos robustos de diadema, auriculares giratorios de 15°, diadema alcolchada, cable de 3m que salga del auricular izquierdo, conector mini plug de 3.5mm, que tambien incluya un adaptador (1/4"). Respuesta de frecuencia
15 Hz a 20 kHz
	4
	 
	 

	1.38
	Filtro ND variable   :  
Filtro ND variable 82 mm con reduccion de exposicion de 2 a 8 pasos, hecho en vidrio y aluminio, su anillo debe ser giratorio para incrementar o disminuir la intesidad de la luz externa. 
	3
	 
	 

	1.39
	Lente 70-200 f2.8 SONY  :  
Lente de largo alcance con, cistancia de enfoque mínima 0,96 m Índice de ampliación máximo (x) 0,25x, diámetro de filtro (mm) 77 mm. Peso 1480 g.  Con montura E. Formato Full-frame de 35 mm. Distancia focal (mm) 70-200 mm. Distancia focal equivalente a 35 mm (APS-C) 105-300 mm. Grupos/elementos de lente 18/23. Angulo de visión (35 mm)  34° - 12° 30'. Angulo de visión (APS-C) 23°-8°. Apertura máxima (F) 2,8. Apertura mínima (F) 22Láminas de apertura 11. Apertura circular, Distancia de enfoque mínima, 0,96 m. Índice de ampliación máximo (x) 0,25x. Diámetro de filtro (mm), 77 mm. Estabilización de imagen (SteadyShot). Con Cubierta (ALC-SH145), tapa frontal de lente (ALC-F77S), tapa posterior de lente (ALC-R1EM), funda, montaje en trípode
	1
	 
	 

	1.40
	Luz Led continua para video con Softlight KGVM LED Video Soft Light (Daylight-Balanced) LS-p80s LED 1-Light Kit with Softbox
  :  
Luz led de luz continua, con softlight y sobrilla para rebotar la luz. 
1x LED Monolight, incluye modificador de luz, 1x Softbox, sin caja
Photometrics 5600K: 287 fc / 3100 Lux at 3.3' / 1 m 
Temperatura de Color 5600K Color Modes Daylight, Color Accuracy Standard 
CRI 97 TLCI 97, Dimming, Built-In Dimmer • 0 to 99%
Front Accessory Mount. Bowens S. Power Source. AC to DC Adapter (Included)
Input Power. 30 VDC. 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz. Power Consumption , 80 W Fixture Mounting 1x 5/8" Receiver. Power Source, AC to DC Adapter (Included)
Inputs/Outputs, 1x Barrel / Coax Power Input, Input Power 30 VDC, 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz. Included Adapter / Cable. 1x USA Type-A/B to Unspecified AC to DC Adapter
Power Consumption, 80 W. Included Light Stand / Mount. 1x Light Stand Fixture Mounting 1x 5/8" Receiver. Display LCD. Materials. Aluminum, Plastic (Housing)
Dimensions 8.5 x 6.6 x 5" / 21.5 x 16.8 x 12.8 cm (Fixture) Weight. 2 lb / 0.9 kg
	3
	 
	 

	1.41
	Maleta para Luz Led continua para video con softlight. Impact Light Kit Roller Bag #2 (Medium, Black)  :  
Maleta de carga segura para Luz Led continua para video con softlight. Color negro
con manija de carga y llantas de transporte, con Divisiones ajustables, (Hook & Loop)
Dimensiones Exterior 41.8 x 15 x 11" / 106.2 x 38.1 x 27.9 cm Interior 39 x 13 x 9.5" / 99.1 x 33 x 24.1 cm Peso 14.6 lb / 6.6 kg. Materiales Exterior: Nylon. Dimensions Exterior
41.8 x 15 x 11" / 106.2 x 38.1 x 27.9 cm. Interior 39 x 13 x 9.5" / 99.1 x 33 x 24.1 cm.
	3
	 
	 

	1.42
	Bateria de respaldo y multitoma UPS Easy UPS BV 800Va AVR 120V 450W  :  
Ups Linea Interactiva (6) Nema 5-15R (Respaldo De Batería). Color NEGRO. Largo 37.3 cm
Material Plancha metálica negra. Voltaje 120 V. Tipo de corriente Corriente alterna Potencia 450 W. Voltaje de salida 120 V Número de puertos 6
	2
	 
	 

	1.43
	Multitoma con supresor de pico. Combo Multitomas Supresor de Picos 4 Tomas 1800w 15a  :  
Combo Multitomas Supresor de Picos 4 Tomas 1800w 15a.
	3
	 
	 

	1.44
	Extension electrica Uso Pesado Pol Cal14 1Sal 15M Amarilla  :  
Dimensiones Alto. 5 cm Ancho 14 cm. Amperaje 15 A Color Amarillo Garantía 12 meses País de Origen China Largo del cable 15 m Certificación RETIE
	4
	 
	 

	1.45
	Maleta para cámara, con espacio para Dron, lentes largos y equipo completo de video.  :  
Maleta para cámara y equipo completo de video y fotografía. Dimensiones Exterior 20.5 x 12.2 x 9.3" / 52.07 x 30.99 x 23.62 cm. Interior 11 x 10 x 5.9" / 27.9 x 25.4 x 15 cm (Camera Compartment).  11.8 x 9.3 x 5.9" / 30 x 23.6 x 15 cm (Top Compartment) Accessory Pocket 10.83 x 8.07 x 1.77" / 27.5 x 20.5 x 4.5 cm (Front Pocket). Materiales: Exterior: Polyester Interior: Polyester. Con Covertura de lluvia, Camera Compartment: Adjustable Dividers (Hook & Loop), con compartimento para cargar un computador. Single Compartment: Fits 15" Laptop •Up to 16.1 x 10.8 x 0.8" / 41 x 27.5 x 2 cm. 
	6
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