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MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
                                							 


ANEXO .  ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA 
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	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	
MARCA

	1
	SERVIDOR TIPO RACK
MARCA: 
REFERENCIA:
FACTOR DE FORMA: Montaje en rack 2U

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN/NAS- 
PROCESADOR: AMD Ryzen  de cuatro núcleos
Permite la capacidad de expansión PCle de cache SSD M.2 o 10GbE para aplicaciones virtuales.
MEMORIA:  32 GB- DDR4- UDIMM
BAHIA DE UNIDADES: 12 UNIDADES sata de 3,5”
ETHERNET: DOS (2) PUERTOS DE  2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)
SISTEMA OPERATIVO: QTS 5.2.5
DISCOS DUROS: CUATRO DISCOS  de 8 TB cada uno diseñados para otorgar  un alto rendimiento y confiabilidad a los entornos NAS comerciales y empresariales SATA 3.5” 7200 RPM.
UNIDAD FUENTE DE ALIMENTACION: 300W (x2) PSU, 100 - 240V

GARANTIA: 3 Años
	1
	

	2
	UPS
MARCA:
REFERENCIA:
UPS BIFASICA DE 6 KVA, tecnología en línea de doble conversión. Factor de Potencia de entrada >0,99 Voltaje nominal de salida 120 VAC/220VAC/230VAC/240VAC, otros voltajes de salida configurables: 110VACx2/115VACx2/120VACx2
GARANTIA: 3 años en el equipo y 1 año en baterías
Se debe revisar la clavija antes según cuarto de datos.
	1
	

	3
	DISCO EXTERNO: Antigolpes/salpicaduras HD330 5 TB negro
	2
	

	4
	DISCO DURO: Unidad de estado sólido A400-2.5” interno 480 GB- SATA (SATA/600)-500 MB/s  Tasa de transferencia de lectura máxima.
	28
	

	5
	WORKSTATION:     
MARCA:                                                                             
REFERENCIA:     
Procesador Intel Core i9-14900K (24 Core [ 8 P-Core + 16 Core] - 32 Hilos) Frecuencia Base: P-Core 3.2 GHz / E-Core 2.4 GHz, Frecuencia Maxima: P-Core 5.6 GHz / E-Core 4.4 GHz, Cache 36 MB, Vpro SI | RAM 16 GB DDR5 - 4400, Crece hasta 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) | SSD 512 GB M.2 2280 | Ampliacion RAM&SSD Confirmar en PSREF*  | Chipset Intel W680 | Tarjeta de Video NVIDIA T1000 8GB GDDR6 (4x MiniDisplayport) adaptador NO incluye, adquirir por aparte | Audio Un solo altavoz, 2 W x1 | Unidad Óptica NO | Puertos Frontales: 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), Puertos Posteriores: 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x HDMI 2.1 TMDS, 2x DisplayPort 1.4, 1x line-out (3.5mm) | Conexión Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.3 | Ranura Guaya SI | Fuente de poder: 750W 92%, 80 PLUS PLATINUM | Color Black |  | Peso 9.67 KG | Teclado y Mouse SI | Certificaciones: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 3, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, ISV Certifications | Sistema Operativo Windows 11 Pro |
Garantía 3 Años Onsite, 
Teclado y mouse USB                                                                    
	2
	

	6
	MONITOR
MARCA:
REFERENCIA:
Tamaño: 27 pulgadas monitor VGA & HDMI INCLINABLE 
RESOLUCION 1980 X 1080
	2
	

	7
	LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS 2024 ESD (incluye word, excell, Powerpoint, Outlllok y OnoteNote. Es transferible y vitalicio para 1 PC o MAC)
	4
	

	8
	ESCANER: 
MARCA:     
REFERENCIA:                                                                      
Superficie plana Óptico-30bits Color-30 bits Escala de grises - 85 ppm (Mono) - 85 ppm (Color) - Escaneo dúplex – USB
Ciclo diario de trabajo: Hasta 9000 páginas
GARANTIA: 1 año de garantía
	1
	

	9
	Filamento PLA impresora FLASHFORCE Adventurer 3 PRO  1.75mm, carreta de 0.5 kg
	7
	

	10
	Filamento PLA impresora 3D MAKERBOT REPLICATION Adventurer 3 PRO 1.75mm, carreta de 0.5 kg
	7
	

	11
	MEMORIA DDR4 DIMM/SODIMM DE 16GB- 300 MHz
	27
	

	12
	ESCANER DE CODIGO DE BARRAS: 
MARCA:
REFERENCIA:
Conexión USB. Base incluida. Brillo 0 - 100000 lux
Capacidad de decodificación 1D/2D
Tolerancia al movimiento 75 cm/s
Profundidad de campo 35mm-430mm                  (13mil UPC-A)
Garantía de 1 año

	1
	



NOTA: El proponente adjudicatario se obliga con el municipio de Sogamoso a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas. Las condiciones establecidas en el Anexo técnico y/o en la Ficha técnica (cuadro descripción objeto contractual), son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.
 En caso de que el proponente desee ofrecer una especificación técnica superior o adicional a la mínima requerida por la entidad, deberá ofertarlo en su propuesta y señalar en forma expresa a que ficha técnica y especificación se refiere. 

El valor individual de cada ítem propuesto por el oferente, en ningún caso podrá superar el valor promedio individual obtenido en el estudio de mercado realizado por la entidad.
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