

LISTA DE CHEQUEO 
CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN
GRUPO 4 ITEM 1

	FECHA 
	

	EMPRESA
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	( CUMPLE - NO CUMPLE) 
	OBSERVACIÓN
( DATOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)

	ASPECTOS GENERALES  CAMISA Y PANTALON
	
	

	1
	Chaqueta Impermeable Cortaviento en  tela exterior e interior ( malla) 
	
	

	2
	Chaqueta debe estar cosido con hilo de color igual al de la tela exterior.
	
	

	3
	Chaqueta no deben tener costuras sueltas o torcidas.
	
	

	4
	Chaqueta no debe presenta arrugas o frunces en ninguna de sus partes.
	
	

	REQUISITOS DEL MATERIAL 
	
	

	5
	Tejido plano
	
	

	6
	Color (para muestra color gris o colores oscuros ) 
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN 
	
	

	7
	En las costuras de cierre y pespuntes son necesarias 10 ± 1 puntadas por cada 2,54 cm.
	
	

	
	DIMENSIONES
	
	

	8
	Se realizara medida de  
	COTA
	MEDIDA

	A
	MITAD CONTORNO PECHO

	B
	MITAD  CONTORNO BASE

	C
	LARGO MANGA

	D
	HOMBRO

	E
	ESPALDA

	F
	LARGO 



	
	

	
	BORDADOS
	
	

	9
	Tipo  de letra “ Garamond 3 
	
	

	10
	La espalda debe llevar bordado el logo de la “FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN”, de acuerdo con el Manual de Imagen de la Entidad, ubicado de forma centrada a lo ancho de la prenda y a una distancia medida desde la base centro cuello espalda al inicio del bordado de 220 mm +/- 10 mm.  Dimensiones del bordado: 315 ± 5 mm x 80 ± 5 mm. Ver figura 2
	
	

	11
	De “CTI” Y “POLICIA JUDICIAL” ubicados a una distancia de 85 mm +/- 5 mm medidos desde final del fuelle al final del bordado, sobre lado derecho y lado izquierdo respectivamente, en color blanco Dimensiones de 33 x 80 mm ± 2 mm para la sigla “CTI”.  Dimensiones del bordado POLICIA JUDICIAL 90 ± 5 mm x 50 ± 5 mm.

En el caso de la sigla “DPA” ubicados a una distancia de 85 mm +/- 5 mm medidos desde final del fuelle al final del bordado, al lado derecho del delantero, en color blanco Dimensiones de 33 x 80 mm. ± 2 mm. Y lado izquierdo Dimensiones del bordado PROTECCION 90 ± 5 mm x 35 ± 5 mm.

 Ver imagen 3.

	
	

	
	ROTULADO - Cada prenda se debe rotular en la parte interior (chaqueta)
	
	

	12
	CADA CHAQUETA debe rotular en la parte interior con la siguiente información: Nombre del Confeccionista. • Talla. genero • Número del contrato y número de serial por tipo de prenda. 
• Instrucciones de cuidado.
	
	



	FIRMA 
	

	RESPONSABLE
	







