FORMULARIO No. 2 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Bogotá D.C. 

Señores
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ” 

ASUNTO: MINIMA CUANTÍA No. ____________- DMSOC-2020

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones del presente proceso de Selección, adelantado por el DMSOC , por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 5 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.

DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA
	
	

	
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	
UND

	CANT.
	PRECIO DE REFERENCIA
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1.0
	REPLANTEO
	
	
	
	
	

	1.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL EN AREAS A INTERVENIR PARA PROTECCION  DE EQUIPOS pavco o equivalente.
	m2
	8,00
	9.200
	
	

	1.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE AREAS A INTERVENIR ( incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)
	m2
	4,00
	10.000
	
	

	2.0
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	2.1
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	6,00
	4.500
	
	

	2.2
	DEMOLICIÓN  GUARDA  ESCOBA  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	ml
	25,00
	4.362
	
	

	2.3
	DEMOLICIÓN  ALISTADO DE PISO  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	m2
	3,00
	5.799
	
	

	2.4
	MANTENIMIENTO  DE  PUERTA PLOMADA SALA RX - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura, reinstalación y demas actividades para su correcto funcionamiento).
	Und
	1,00
	130.000
	
	

	2.5
	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	m2
	1,00
	36.451
	
	

	2.6
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura poliuretano, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).
	Und
	5,00
	113.000
	
	

	2.7
	DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLE DE MADERA O GABINETE (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	1,00
	150.000
	
	

	2.8
	DESMONTE DE CARCAMO METALICO.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	15,00
	42.653
	
	

	2.9
	MANTENIMIENTO  DE  TOMACORRIENTE ELECTRICA  - Incluye desmonte, limpieza, accesorios y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	8,00
	62.000
	
	

	2.10
	DESMONTE Y REUBICACION DE PUNTOS DE RED (incluye desmonte, regatas, accesorios, canaletas, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	1,00
	85.000
	
	

	2.11
	DESMONTE DE CANALETA PASTICA O METALICA.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	10,00
	8.300
	
	

	2.12
	DESMONTE DE LAMPARA TUBULAR EXISTENTE.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	Und
	1,00
	13.005
	
	

	2.13
	DESMONTE DE EQUIPOS RADIOLOGIA (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	5,00
	144.075
	
	

	2.14
	DESMONTE DE EQUIPO RX  (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	1,00
	950.000
	
	

	3.0
	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
	
	
	
	
	

	3.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (Incluye piezas, estructura, accesorios y demás actividades para su correcta instalación)
	m2
	27,40
	137.766
	
	

	3.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO HOMOGENEO COMPACTO CONDUCTIVO (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	m2
	31,50
	134.771
	
	

	3.3
	ALISTADO DE PISO CON BASE CON MASTICO INC MAT
	m2
	31,50
	28.400
	
	

	3.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RINCONERO PARA PISO EN MEDIA CAÑA (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	ml
	23,45
	13.600
	
	

	3.5
	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA A TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi a base de agua resistente a la humedad grasas,vapordeagua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color a eleccion
	m2
	61,60
	41.200
	
	

	3.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL VINISOL PARA MUROS colos y diseño a eleccion.
	m2
	15,00
	38.500
	
	

	3.7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION SEGÚN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
	Glb
	1,00
	300.000
	
	

	4.0
	CARPINTERIA METALICA
	
	
	
	
	

	4.1
	VENTANA EN ALUMINIO A COLOR Y VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria calibre 18). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación, resane de muro y pintura.
	m2
	3,50
	325.000
	
	

	5.0
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	

	5.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 60x40mm. (incluye accesorios de fijacion, uniones, derivaciones en T, ángulos externos, ángulos internos, tapas finales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	ml
	12,00
	56.900
	
	

	5.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA  EN TUBERIA CONDUIT PVC (incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento
	Und
	4,00
	112.400
	
	

	5.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE NUMERO 12 PARA ADECUACIONES
	ml
	12,00
	5.800
	
	

	5.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	4,00
	745.000
	
	

	5.5
	REUBICACION Y ORGANIZACIÓN DE CABLES EN CANALETA (incluye todos los accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento)
	ml
	12,00
	7.706
	
	

	5.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE 2.4 W. (incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	Und
	1,00
	182.800
	
	

	
	
	

	DISPENSARIO MEDICO NORTE
	
	
	

	1.0
	REPLANTEO
	
UND
	CANT
	
	
	

	1.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL EN AREAS A INTERVENIR PARA PROTECCION  DE EQUIPOS pavco o equivalente.
	m2
	20,00
	9.200
	
	

	1.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE AREAS A INTERVENIR ( incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)
	m2
	30,00
	11.370
	
	

	2.0
	PRELIMINARES
	
	
	
	
	

	2.1
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA correspondientes a poceta de lavado ubicada en baño y soportes de mesones  (Incluye cargue y retiro de escombros) No representa afectacion estructural del ESM.
	m2
	10,00
	26.303
	
	

	2.2
	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA Y PAÑETE DETERIORADA POR HUMEDAD (incluye raspado, lijado, cargue y retiro de escombros)
	m2
	6,00
	3.500
	
	

	2.3
	DEMOLICIÓN  ENCHAPE  DE  PISOS, MUROS  Y  GUARDA  ESCOBA  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	m2
	6,00
	12.100
	
	

	2.4
	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m2
	15,00
	20.000
	
	

	2.5
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	10,00
	5.255
	
	

	2.6
	ANULACION DE PUNTOS HIDRAULICOS (Incluye tapon sanitario, soldadura, limpiador y resane de pared o piso)
	Und
	1,00
	9.500
	
	

	2.7
	ANULACION DE PUNTOS SANITARIOS (Incluye tapon sanitario, soldadura, limpiador y resane de pared o piso)
	Und
	1,00
	9.500
	
	

	2.8
	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	4,50
	26.800
	
	

	2.9
	DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO con alturas entre .30 y .60 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	17,00
	45.600
	
	

	2.10
	DEMOLICIÓN DE POCETA (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	2,10
	38.700
	
	

	2.11
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	Und
	2,00
	34.000
	
	

	2.12
	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	m2
	1,00
	32.400
	
	

	2.13
	DESMONTE Y RETIRO DE PERSIANA (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	1,00
	945.000
	
	

	2.14
	DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLE DE MADERA O GABINETE (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	3,00
	62.000
	
	

	2.15
	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA DE SIFON DE 2" (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	1,00
	4.500
	
	

	2.16
	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA DE SIFON DE 3" (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	1,00
	4.500
	
	

	2.17
	DESMONTE DE CARCAMO METALICO.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	17,00
	45.000
	
	

	2.18
	DESMONTE Y REUBICACION DE PUNTOS DE RED (incluye desmonte, regatas, accesorios, canaletas, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	7,00
	85.000
	
	

	2.19
	DESMONTE DE EQUIPOS RADIOLOGIA (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	6,00
	150.507
	
	

	2.20
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura poliuretano, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).
	Und
	5,00
	120.000
	
	

	2.21
	MANTENIMIENTO  DE  PUERTA SALA RX - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura, reinstalación y demas actividades para su correcto funcionamiento).
	Und
	1,00
	67.940
	
	

	2.22
	MANTENIMIENTO  DE  TOMACORRIENTE ELECTRICA  - Incluye desmonte, limpieza, accesorios y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	12,00
	112.400
	
	

	3.0
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	
	
	
	
	

	3.1
	SUMINISTRO Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA APARATOS SANITARIOS (Incluye regatas, resanes y demas accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento.
	Und
	1,00
	85.800
	
	

	3.2
	SUMINISTRO Y ADECUACION DE PUNTO DESAGUE PARA APARATOS SANITARIOS DE 2" A 3" (Incluye regatas, resanes y demas accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento.
	Und
	1,00
	96.500
	
	

	3.3
	TUBERIA PVC  2" A 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	ml
	3,00
	53.000
	
	

	3.4
	TUBERIA PVC  1/2" (Hidraulico) Incluye excavación manual, relleno inicial en base, instalación  y accesorios.
	ml
	3,00
	14.000
	
	

	3.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 2" O 3" EN ALUMINIO (incluye accesorios y actividades para su correcto funcionamiento e instalacion).
	Und
	2,00
	19.100
	
	

	4.0
	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
	
	
	
	
	

	4.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. DOBLE CARA Y COLUMNETA (Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.)  Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex) y demas elementos para su correcto montaje.
	m2
	4,00
	125.200
	
	

	4.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA PARA  CANALETAS (Perfileria Cal. 24)  Incluye pintura y demas elementos para su correcto montaje y funcionamiento.
	m2
	9,00
	72.600
	
	

	4.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO VINILICO HOMOGENEO COMPACTO NO CONDUCTIVO (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	m2
	31,41
	102.400
	
	

	4.4
	ALISTADO DE PISO CON BASE CON MASTICO INC MAT
	m2
	31,41
	28.200
	
	

	4.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RINCONERO PARA PISO EN MEDIA CAÑA (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	ml
	23,04
	13.600
	
	

	4.6
	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado >1 cm. (Incluye filos y dilataciones)
	m2
	12,00
	29.600
	
	

	4.7
	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA A TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi a base de agua resistente a la humedad grasas,vapordeagua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color a eleccion
	m2
	65,00
	41.000
	
	

	4.8
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco,1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	m2
	165,00
	22.300
	
	

	4.9
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre cielo raso (Incluye estuco,1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	m2
	65,00
	27.000
	
	

	4.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE MUROS FORMATO 30x30 y/o similar color a elegir ( incluye boquilla, pegante y demas elementos para su correcto montaje)
	m2
	6,00
	72.400
	
	

	4.11
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre barandas y/o marcos metálicos. Color a elección.
	ml
	28,00
	27.000
	
	

	4.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL VINISOL PARA MUROS colos y diseño a eleccion.
	m2
	20,00
	38.000
	
	

	4.13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION SEGÚN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
	Glb
	1,00
	300.000
	
	

	5.0
	APARATOS SANITARIOS
	
	
	
	
	

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO tipo corona o similar color blanco. (Incluye válvula, conexiones a redes, acoples, regatas, resanes y demás actividades y accesorios para su correcto funcionamiento y montaje.
	Und
	1,00
	475.000
	
	

	5.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  DE PEDESTAL tipo corona o similar color blanco. (Incluye conexiones a redes, acoples, regatas, resanes, grifería y demás actividades y accesorios para su correcto funcionamiento y montaje.
	Und
	1,00
	393.000
	
	

	6.0
	CARPINTERIA METALICA
	
	
	
	
	

	6.1
	VENTANA EN ALUMINIO A COLOR Y VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria calibre 18). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación, resane de muro y pintura.
	m2
	1,40
	325.000
	
	

	7.0.
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	
	
	
	
	

	7.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA  EN TUBERIA CONDUIT PVC (incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento
	Und
	10,00
	112.400
	
	

	
7.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 60x40mm. (incluye accesorios de fijacion, uniones, derivaciones en T, ángulos externos, ángulos internos, tapas finales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	ml
	37,00
	56.100
	
	

	7.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE NUMERO 12 PARA ADECUACIONES
	ml
	65,00
	13.894
	
	

	
7.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	5,00
	745.000
	
	

	7.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  Potencia 18 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	5,00
	560.000
	
	

	7.6

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: El tablero actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	1,00
	212.400
	
	

	7.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER O INTERRUPTOR. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: Los breakers actuales estan en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a los existentes.
	Und
	6,00
	50.998
	
	

	
7.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: El totalizador actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	1,00
	1.150.000
	
	

	7.9
	ORGANIZACIÓN DE CABLES EN CANALETA (incluye todos los accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento)  
 Nota: La red y cables existentes no se encuentran organizados.
	ml
	25,00
	6.500
	
	

	
7.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SWITCH EXISTENTES (incluye desmonte, regatas, accesorios, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcta instalacion y funcionamiento)
Nota: El tablero actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	1,00
	8.500.000
	
	

	7.11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE 2.4 W. (incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	Und
	1,00
	192.300
	
	

	 TOTAL
	$
	$

	ADMINISTRACION
	%
	$
	$

	IMPREVISTO
	%
	$
	$

	UTILIDAD
	%
	$
	$

	IVA
	[bookmark: _GoBack]19%
	$
	$

	VALOR TOTAL
	$
	$



LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DEBERÁN OFERTAR EL TOTAL DE LOS ÍTEMS, CUMPLIENDO EL TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SIN SOBREPASAR EL PRECIO DE REFERENCIA QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO ANTES DE IVA POR CADA UNO DE LOS ÍTEMS Y DE IGUAL FORMA NO PODRAN SUPERAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. DE NO SER ASÍ SE ENTENDERÍA QUE SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE RECHAZO.
Para el efecto de la evaluación económica se tomará la información consignada en el Formulario 2 “PROPUESTA ECONÓMICA”, que debe coincidir con la información registrada en la plataforma del SECOP II. Sin omitir alguna información allí consignada como Valor Unitario, IVA y Valor Total.

NOTA 1: Los proponentes no podrán ofertar un valor unitario mayor al presupuestado, ni un AIU superior al establecido por la entidad; sin embargo, podrán distribuir los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad, sin superar el 20% del AIU para este proceso.
NOTA 2: La adjudicación será total y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.
NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.
NOTA 4: El proponente deberá ofertar todos los ITEMS descritos en el presente proceso.
NOTA 5: La propuesta económica debe ser presentada en hoja electrónica (programa Excel, sin celdas o formulas ocultas, el valor del IVA (cuando aplique) con máximo dos decimales y el valor total aproximado al entero) y de igual forma en PDF firmada por el representante legal.
NOTA 6: Los oferentes deben verificar los precios de referencia unitarios debido a que estos NO contemplan el (AIU) ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO, UTILIDAD NI EL IVA 19%. 
Nota 7: Los porcentajes que AIU que se indiquen en la Oferta Económica deben permanecer fijos durante la vigencia del contrato


______________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social
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