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ANEXO TÉCNICO

Teniendo en cuenta las directrices de la Resolución 4716 de 2010, se deben realizar muestreos en la bocatoma (salida de la fuente) y en las redes de distribución del municipio para la determinación de la calidad del agua para consumo humano, los cuales se seleccionan siete puntos (7) para las redes de distribución y ocho (8) para las bocatomas, esto con el fin de generar la vigilancia para todos los prestadores del servicio de agua potable para consumo humano en el municipio.  Estos se describen en las siguientes tablas:

PUNTOS DE MUESTREO A CONTRATAR

	PUNTOS DE BOCATOMAS - ENTRADA

	No.
	CODIGO
	NOMBRE DE LA RED
	COORDENADAS

	
	
	
	NORTE
	ESTE

	1
	01
	POZO PROFUNDO EL ABRA
	4°48’12.15”
	74°06’47.04”

	2
	02
	POZO PROFUNDO EL SALVIO
	4°49’38.02”
	74°05’47.05”

	3
	03
	POZO PROFUNDO LA MOYA 
	4°49’11.06”
	74°06’08.47”

	4
	04
	POZO PROFUNDO CETIME
	4°49’14.00”
	74°06’14.02”

	5
	05
	POZO PROFUNDO ROZO
	4°49’13.18”
	74°06’10.03”

	6
	1001
	SALIDA DISTRIBUCIÓN PARCELAS 
	
4°48’49.62”
	
74°06’09.11”

	
7
	
1004
	ENTRADA TANQUE DE ALMACENAMIENTO COJARDIN
	
4°47’58.42”
	
74°05’32.46”

	8
	1001
	ENTRADA AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ
	
4°44’23.85”
	
74°08’11.64”



	PUNTOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN - SALIDA

	No.
	CODIGO
	NOMBRE DE LA RED
	COORDENADAS

	
	
	
	NORTE
	ESTE

	1
	1005
	PTAP CETIME 
	4°49’15.10” 
	74°06’27.21”

	2
	1006
	PTAP ALTOS DE LA CRUZ
	4°48’43.30”
	74°06’39.88”

	3
	1001
	PTAP ROZO 
	4°47’41.79”
	74°07’19.29”

	4
	1001
	PTAP MOYA
	4°49’35.44”
	74°06’20.46”

	5
	
1004
	RED DISTRIBUCIÓN PARCELAS
	
4°46’13.14”
	
74°07’54.02”

	6
	1004
	AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ
	4°45’27.83”
	74°07’55.90”

	7
	1001
	SALIDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO COJARDIN
	4°48’42.60”
	74°05’27.30”



Los parámetros a seleccionar se determinaron de conformidad con un enfoque previo en campo, identificando actividades potencialmente contaminadoras del recurso hídrico como las relacionadas con el sector agrícola y el uso de pesticidas que llegan a estar vinculados en la infiltración a las fuentes subterráneas del recurso hídrico del municipio. Tomando en cuenta la Resolución 2115 de 2007 y el Decreto 1575 de 2007 se establecen de total obligatoriedad los parámetros microbiológicos como: Giardia y Cryptosporidium. Y la totalidad de la cantidad de mediciones están enfocadas en los diferentes puntos descritos de manera previa y estos se relacionan a continuación:
 
ANALISIS DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	TECNICA

	1
	Alcalinidad total
	Unidad
	15
	Título métrico y/o volumétrico

	2
	Aluminio
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o absorción atómica de llama

	3
	Calcio
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o Volumétrico con edta.

	4
	Cloruros
	Unidad
	15
	Nitrato mercúrico y/o argentométrico

	5
	Color Aparente
	Unidad
	15
	Fotométrico y/o discos comparativos

	6
	Dureza Total
	Unidad
	15
	Titulométrico

	7
	Fosfatos
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o cloruro estannoso

	8
	Hierro Total
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o absorción tómica de llama

	9
	Magnesio
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o calculo analítico

	10
	Manganeso
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o absorción atómica de llama

	11
	Molibdeno
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o absorción atómica de llama

	12
	Nitratos
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o salicililato sódico

	13
	Nitritos
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico y/o reactivo de Zambelli

	14
	pH
	Unidad
	15
	Electrométrico

	15
	Sulfatos
	Unidad
	15
	Fotométrico y/o Turbidimétrico

	16
	Turbiedad
	Unidad
	15
	Turbidimétrico (nefelometrico)

	17
	Carbono orgánico total (COT)
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico

	18
	Fluoruros
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico / Electrodo ion selectivo

	19
	Zinc
	Unidad
	15
	Espectrofotométrico

	20
	Recuento de coliformes totales
	Unidad
	15
	Filtración por membrana o enzima sustrato sustrato definido o presencia- ausencia.

	21
	Recuento de escherichia ecoli
	Unidad
	15
	Filtración por membrana o enzima sustrato sustrato definido o presencia- ausencia.

	22
	[bookmark: _Hlk206141593]Giardia y Cryptosporidium
	Unidad
	7
	Realizar con laboratorio certificado y autorizado.

	23
	Pesticidas organoclorados
	Unidad
	15
	AQ659//AP-EPA8081// Cromat gaseosa- ECM//LD NA

	24
	Pesticidas organofosforados
	Unidad
	15
	AQ663//AP-SM6330 B// Cromat gaseosa-FID//LD NA

	25
	Cloro residual libre
	Unidad
	15
	AQ220//AP-SM4500 CI G// DPD Met colori //LD 0 1mg/L CI

	26
	Trihalometanos totales
	Unidad
	15
	AQ825//AP-SM6232B// cromat gaseosa- ECD ///LD 01 ug/L

	27
	Cianuro total
	Unidad
	15
	Electrodo ion selectivo

	28
	Cromo
	Unidad
	15
	Espectrofotometría

	29
	Mercurio
	Unidad
	15
	Espectrofotometría

	30
	Olor
	Unidad
	15
	Organoléptico
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