FORMATO No. 5
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO No. 
DTPA-IP-69-2025

1. OBJETO CONTRACTUAL: PA01-3202008-9-026 Adquirir elementos y equipos de seguridad marítima requerida en el DNMI Cabo Manglares para el desarrollo operativo de los instrumentos de planeación, el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP”

[bookmark: _heading=h.dqghoa2w7n95]2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR:

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
[bookmark: _heading=h.v4qx0m40nnfp]
IDENTIFICACION DEL CODIGO UNSPSC DEL PAA

	Código-segmento
	Código-Familia
	Código- Clase
	Código Producto 

	43
Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	4319
Dispositivos de comunicaciones y accesorios
	431915
Dispositivos de comunicación personal
	43191510
Radios de dos vías

	25
Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
	2511
Transporte marítimo
	251115
Embarcaciones marítimas comerciales
	25111520
Boya

	46
Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Protección, Vigilancia y Seguridad
	4618
Seguridad y protección personal
	461817
Protectores de cara y cabeza
	46181701
Cascos

	27
Herramientas y Maquinaria General
	2711
Herramientas de mano

	271115
Herramientas de corte y engarzado y punzones
	27111504
Navajas de bolsillo

	45
Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales.
	4512
Equipo de video, filmación o fotografía.

	451215
Cámaras
	45121504
Cámaras digitales.

	27
Herramientas y maquinaria general
	2711
Herramientas de mano
	271131
Herramientas de arrastre
	27113105
Extensor de resortes

	25
Vehículos comerciales, militares y particulares
	2511
Transporte marítimo 
	251119
Sistemas y premontajes de embarcaciones marítimas.
	25111922
Cabos de amarre.




2.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES: 
Los bienes y/o servicios que se pretenden adquirir deberán contar con las siguientes descripciones técnicas:

	DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRATAR


	DESCRIPCIÓN

	UNIDAD DE MEDIDA
	
CANTIDAD



	Radios De Comunicación Walkie Talkie, Linterna LED integrada, Alcance Hasta 56 Km (dependiendo de la topografia), Emparejamiento simplificado para llamadas de grupo, Carga silenciosa, Medidor de batería, 20 Tonos de llamada, Alerta Vibratoria, Tono de confirmación de conversación, A prueba de intemperie IPX4, Incluye 2 radios, 2 baterías recargables, 1 cargador Micro USB, 2 clips.
	
unidad
	4

	Caja seca de plástico rígida con interior de espuma con medidas: INTERIOR55.9 x 43.2 x 32.3 cm EXTERIOR62.5 x 50 x 36.6 cm MEASUREMENTS profundidad tapa5.1 cm profundidad base27.2 cm profundidad total32.3 cm volumen interior0.078 m³ Padlock Hole Diameter0.8 cm /PESOS : peso con espuma 10.6 kg peso sin espuma 8.4 kg flotabilidad78.7 kg MATERIALES cuerpo MaterialInjection Molded HPX™ high performance resin cierre MaterialValox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Cierre (Alt) MaterialXenoy - Polyester/Polycarbonate blend anillo de sellado de neopreno MaterialEPDM pasadores MaterialStainless Steel Pasadores (Alt) MaterialAluminum espuma Material1.3/1.35 polyester cuerpo de compensación MaterialValox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Cuerpo de compensación (Alt) MaterialXenoy - Polyester/Polycarbonate blend respiradero de compensación MaterialGortex membrane TEMPERATURAS temperatura mínima-20° F (-29 ° C) temperatura máxima140° F (60 ° C) OTHERS Asa extensiblesí
	
	2

	Boya Marina redonda A5, Que contenga 1 pasador de inflado y 1 cuerda, fáciles de inflar y desinflar, y muy prácticos de usar. Agujeros reforzados for los ojos: Guardabarros de parachoques de barco con ojales. Bola: 25 cm x 30 cm/9,84 pulgadas x 11,81 pulgadas Diámetro de la cuerda: 10 mm, longitud 2 m/78,74.
	unidad
	6

	Casco de seguridad con una carcasa exterior de ABS dura y ligera, absorción de impactos y forro de espuma de poliuretano de alta densidad para una protección y comodidad superiores Con protectores auditivos gruesos y cómodosRejillas de ventilación para un drenaje fácil y transpirable.Con trinquete giratorio en la parte posterior para un fácil ajuste Correa de barbilla ajustable con hebilla de liberación rápida para un fácil uso. Talla L, se adapta a la circunferencia de la cabeza: aproximadamente 54-60 cm/21,3-23,3 pulgadas 6 pulgadas
	unidad
	4

	Navaja de bolsillo de acero inoxidable grado marino (ref. 304 o 316). Idealmente aserrados y con punta roma.
	unidad
	5

	Cámara sumergible hasta 10m, vídeo HDR, fotos de 27MP, Video 5.3K60, 4K120 y 2.7K240, Estabilización de vídeo HyperSmooth 6.0 con Bloqueo del horizonte de 360°³, empuñadura flotante, tarjeta micro SD 64GB V30/A2, cable, Carcasa protectora resistente Sumergible hasta 60 m 
	unidad
	1

	Extensor tipo unger 3 m con mango antideslizante 
EXTENSIÓN TELESCÓPICA; ALUMINIO ANODIZADO; CON CONO PARA ACCESORIOS Y SEGUROS. Extensión Telescópica 2 cuerpos"
	Unidad
	2

	Carrete cabo 1-2 cm de diámetro 
Cabo de polietileno para mar 100 metros
	Unidad
	1



· [bookmark: _heading=h.xt4kvfx6btxl]El proponente deberá ofertar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar productos de primera calidad y que correspondan al precio de mercado. 
· El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir. 
· El Parque Nacional Natural Munchique de La Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará ofertas parciales.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo. 

Atentamente: 

FIRMA:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
Tel……………………………………………………………………………… 



                                       
