FORMATO No. 3
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

Valle del Guamuez, ______________ de 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO
Ciudad

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]

Objeto.: [Indicar el objeto del proceso de contratación]

 
_____________________, identificado con ____________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato. 

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	NOMBRE DEL PROYECTO
	FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.

	ÍTEM
	CÓDIGO CPC
	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	1
	3511001
	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO 1
	Cuñete de Pintura de 5 galones, para exterior color blanco, base Látex.
	CUÑETE
	3

	2
	3511007
	PINTURA EPÓXICA 
	Pintura epóxica de color blanco con base solvente de dos componentes que proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, resistente a derivados del petróleo, ácidos débiles, sales y álcalis. Apta para uso en inmersión de aguas no potables. Resistente en exteriores a temperaturas de 120°C en seco y 70°C en inmersión.
	GALÓN
	2

	3
	3511004
	PINTURA ANTICORROSIVA
	Pintura de color blanco para superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas. Puede ser aplicado sobre superficies metálicas oxidadas, debe funcionar como inhibidor de óxido para protección, con acabado brillante.
 Diseñado para aplicar directo al metal con una excelente adherencia, durable y resistente a la corrosión. Producto formulado sin plomo ni cromo.
	GALÓN
	2

	4
	3899311
	RODILLO FELPA POPULAR DE 9"
	Rodillo de felpa acrílica de 9 pulgada, con ancho mínimo de 26 cm y espesor mínimo de 6.5 cm.
	UNIDAD
	7

	5
	4651002
	LAMPARA PLANA DE LED
	Lampara de techo plana de Diámetro 30 cm, 24 W, 6500 K, blanco frío, no regulable, apto para uso en balcones, cocina, baño, pasillo, garaje, dormitorio y más
	UNIDAD 
	5

	6
	3632008
	UNIÓN PVC DE 2"
	Unión PVC sanitaria de 2" diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. con extremo liso y los accesorios con campana. 
	UNIDAD
	6

	7
	3542006
	PEGANTE PVC 
	Solución de resina de PVC para soldar superficies de PVC de manera instantánea, Presentación de 29ml.
	UNIDAD
	3

	8
	3649025
	TAPA ELÉCTRICA CIEGA
	Caja de distribución sobrepuesta ciega, material de polipropileno, con medidas aproximadas de; Ancho 7 cm, alto 11 cm, largo 11 cm. Color blanco. 
	UNIDAD
	15

	9
	4294399
	MALLA DE METAL FINA
	Malla de alambre tejido de acero inoxidable tipo tela de mínimo un metro de ancho, con aproximado de 10 perforaciones en una pulgada.
	METRO
	38

	10
	4651002
	BOMBILLO LED INTELIGENTE 
	Bombillo led de emergencia de 9W, con batería interna, recargable con corriente eléctrica, 20.000 horas de vida útil, multi voltaje 85-265 V, para uso interior.
	UNIDAD
	6

	11
	4112198
	LAMINA DE ACERO 
	Lamina de acero de 3mm de grosor, tipo alfajor, antideslizante, con medidas de 1m x 1,60 m, con ángulos de soporte de 1/1/4, soldados en el perímetro, centro y forma de X. 
	UNIDAD
	1

	12
	3632007
	PVC BLANCO BRILLANTE
	Lámina de cielo raso PVC blanco brillante, con Medidas aproximadas de: 300mm x 9mm x 5.95m, composición de 50% PVC. Superficie lisa y blanca, ideal para revestimientos de paredes, techos, divisiones y más. 
	UNIDAD
	34

	13
	4160499
	ANGULO METÁLICO
	PERFIL ANGULO x 2.44 (3/4 x 3/4) DE ALUMINIO LIVIANO PARA INSTALACIÓN DE CIELO RAZO
	UNIDAD
	17

	14
	4294401
	TORNILLOS
	Tornillos De Cabeza Ovalada 304 De Acero Inoxidable Bc
	UNIDAD
	200

	15
	4160499
	CORNISAS BLANCAS
	Cornisa perimetral blancas de Resistente a la humedad Completamente reciclable Material de poliestireno ligero, Instalación sencilla, ancho de 25mm, lisa. De 6m de longitud. 
	UNIDAD
	11

	16
	4160499
	VIGUETAS
	Perfil Vigueta Galvanizado Cal 26 x 2.44 M
ideal para la instalación de cielo razo por ser un material liviano y resistente
	UNIDAD
	10

	17
	4160499
	OMEGAS DE ALUMINIO
	El Perfil Omega de aluminio para estructura en cielo raso y para revestimientos de muros y fachadas. longitud estándar de 2.44 metros.
	UNIDAD
	12

	18
	3899310
	BROCHA DE 5"
	Brocha de 5", con medidas aproximadas de; Ancho 12.8 cm, Largo : 26 cm, Espesor 2.4 cm
	UNIDAD
	4

	19
	3899310
	BROCHA DE 4"
	Brocha 4 Pulgada, Ancho: 10.3 cm, Largo 26 cm, Espesor 2 cm.
	UNIDAD
	4

	20
	3899310
	BROCHA DE 2"
	Brocha 2 Pulgadas, con ancho de 5.08 cm, Largo 19.99 cm, Espesor de 2 pulgadas
	UNIDAD
	4

	21
	3899310
	BROCHA DE 1/2"
	Brocha de 1/2 " con Ancho: 4 cm, Largo: 20.5 cm, Espesor: 1.5 cm
	UNIDAD
	5

	22
	3632007
	TUBO CORRUGADO DE 6" 
	Tubo con superficie interior lisa y exterior corrugada, de 6".  Sus anillos que dan la apariencia corrugada, mejoran las características de diseño frente a los tubos tradicionales. Largo de 6 metros
	UNIDAD
	3

	23
	3632008
	CODO DE 6"
	Codo sanitario de PVC 6", de 90 grados.
	UNIDAD
	4

	24
	3632007
	TUBO PESADO DE 4"
	Tubo Sanitario 4' X 6 Metros de longitud.
	UNIDAD
	1

	25
	3632008
	SEMI CODO DE 4 "
	Tipo: Conexión sanitaria y aguas lluvias
 Especificada para conducción de aguas domésticas servidas y aguas lluvias. Diámetro: 4 pulgadas Codo de 45°.
	UNIDAD
	6

	26
	3632008
	CODO DE 4"
	Tipo: Conexión sanitaria y aguas lluvias. Especificada para conducción de aguas domésticas servidas y aguas lluvias. Diámetro: 4 pulgadas Codo de 90° Campana x Campana Material PVC Color: Amarilla
	UNIDAD
	7

	27
	3632008
	UNIÓN DE 4"
	Unión de 42 de PVC. Transporte de agua potable a temperatura ambiente. Transporte de agua potable a presión de trabajo entre los 100 psi y 200 psi.
	UNIDAD
	4

	28
	4299911
	TEJA DE ZINC
	Teja Zinc Ondulada 3.048X0.80 m Cal 35 0.17mm
	UNIDAD 
	20

	29
	4621212
	TOMA DE CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
	Tomacorriente doble con tierra aislada, Con alambrado lateral y superior tipo quickwire, Cubierta y cuerpo en termoplástico resistente a impactos, Con contacto de pestañas para facilitar el empalme, Perforaciones para ajuste de tapa de protección, Para uso interior.
	UNIDAD
	5

	30
	4651002
	BOMBILLO LED AHORRADOR 
	BOMBILLO LED 70W   Potencia: 70W Flujo luminoso: 5900lm Grado IP: 20 (USO INTERIOR) Angulo de apertura: 120° Temperatura de color luz: 6500K Luz Blanca Voltaje y Frecuencia: 100-240VAC 60 Hz Vida útil: 25.000 Hrs IRC: 80
	UNIDAD
	6

	31
	4357003
	CONTROL REMOTO POLIPASTO 
	Control Remoto De Polipasto Eléctrico, Controlador de elevación eléctrico monomando Industrial con control remoto con parada de emergencia, 3 botones de dirección DC24V
	UNIDAD 
	1

	32
	4112198
	LAMINAS DE SUPERBOARD DE 4MM
	Lamina de fibrocemento con un largo de 244cm por un ancho de 122cm y un espesor de 4mm.
	UNIDAD
	3

	33
	4128302
	TUBO RECTANGULAR 1*2"
	Tubo rectangular de 1*2" de acero laminado de un espesor de 0,80mm con un calibre 20 y un largor de 6m
	UNIDAD
	12

	34
	4128302
	TUBO CUADRADO DE 1"
	Tubo Estructural de 1" con un largo de 600cm y un espesor de 1.2mm, con un calibre 20
	UNIDAD
	8

	35
	4299218
	PATINES DE 4 PARA PUERTA DE 30milimetros
	Patines de 4 metálico para puerta corrediza de 30 milímetros.
	UNIDAD
	4

	36
	4160499
	ANGULO DE 1"1/2 CALIBRE 20
	Angulo metálico de 1" 1/2"con un calibre de 20 por 6m
	UNIDAD
	8

	37
	3511004
	PINTURA ANTICORROSIVA 3 EN 1
	Pintura anticorrosiva tipo esmalte sintético con resistencia al agua y protección de los rayos UV de color blanco especialmente para hierro, madera y metal.
	GALÓN 
	3

	38
	4294401
	TORNILLO GOLOSO DE 1"
	Tornillo goloso de tipo autorroscante de 1"
	UNIDAD
	200

	39
	4294401
	TORNILLO GOLOSO DE 2"
	Tornillo goloso de tipo autorroscante de 2"
	UNIDAD
	50

	40
	4112198
	LAMINA METÁLICA DE 7 MILÍMETROS
	Lamina metálica de grosor de 7milimetros con unas medidas de 1,70m de largo por 1,20m de ancho
	UNIDAD
	1

	41
	4294499
	CHAZOS METÁLICOS DE 3"
	Chasos metálicos de 3"
	UNIDAD
	6

	42
	4160499
	ANGULO METÁLICO PESADO DE 1"1/2 CALIBRE 18
	Angulo metálico pesado de 1" 1/2"con un calibre de 18 por 6m
	UNIDAD
	1

	43
	4299911
	TEJA DE ZINC DE 3,6m
	Teja de zinc de 3,6m de largo con un ancho de 80m con un espesor de 0,30mm
	UNIDAD
	7

	44
	4299911
	TEJA METÁLICA ALUZINC 4m
	Teja metálica tipo Aluzinc de 4m de largo con un espesor de 0,36mm
	UNIDAD
	5

	45
	3511001
	PINTURA DE COLOR VERDE TIPO 1 PARA EXTERIORES
	Cuñete de Pintura de 5 galones, para exteriores color verde, base Látex
	CUÑETE
	3

	46
	4112198
	LAMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 18
	Lamina metálica galvanizada con un calibre de 18 y unas medidas de 1,20m* 1,70m
	UNIDAD
	1

	47
	4294401
	TORNILLOS PERFORANTES DE 1 PULGADA
	Tornillos perforantes de 1"
	UNIDAD
	50

	48
	4128302
	TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 2" CALIBRE 18
	Tubo de tipo galvanizado de 2", de un calibre 18 por 6m
	UNIDAD
	5

	49
	3814004
	LOCKER
	Locker de 9 puestos con unas medidas de 1,60m de alto por 30 centímetros de fondo y 1.20 metros de ancho.
	UNIDAD
	1

	50
	4160499
	ANGULO METÁLICO DE 1"1/2 CALIBRE 22
	Angulo metálico de 1" 1/2"con un calibre de 18 por 6m
	UNIDAD
	1

	51
	4815013
	SEGUETA EN ACERO INOXIDABLE
	Segueta en acero inoxidable especial para cortes cárnicos con una altura util de corte de 20cm, un grosor del tubo del marco de 1.2cm y una longitud total de marco de 30cm
	UNIDAD
	1



Las especificaciones detalladas anteriormente, obedecen a la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en pro de la sociedad del Municipio Valle del Guamuez, de manera eficiente, conforme cada uno de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las condiciones generales y específicas para la celebración del contrato.

Firma del oferente
Nombre Completo del Oferente
C.C. 
Celular:
Dirección: 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa


