
ANEXO TÉCNICO

Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, las obras para el mantenimiento locativo de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, incluyendo el suministro de materiales y mano de obra
1.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil. Mediante el artículo 23 del Decreto 340 de 2020 le fueron asignadas a la Dirección de Gestión Corporativa, como dependencia integrante de la estructura organizacional, entre otras las funciones de: a) Diseñar e implementar estrategias, planes, programas y proyectos en materia de talento humano, gestión financiera, recursos físicos, gestión contractual, y atención al ciudadano de la Secretaría, y; g) Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

La Dirección de Gestión Corporativa, tiene a su cargo la ordenación de gasto del presupuesto de funcionamiento establecido para el fortalecimiento y promoción institucional, que incluyen los recursos suficientes para la programación y ejecución de actividades y obras de mantenimiento preventivo, correctivo de los bienes muebles y de los inmuebles en que tiene sede y opera la entidad los cuales requieren cuidado y atención permanente, considerando que son Bienes de Interés Cultural, o tienen reglamentación patrimonial.
En este escenario y teniendo en cuenta que la entidad debe efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como actividades de refacción de los bienes muebles e inmuebles bajo su responsabilidad, lo cual requiere suministro de personal, materiales e insumos, herramienta y elementos de ferretería, se debe adelantar un proceso contractual para llevar a cabo de manera óptima estas actividades.

El presupuesto vigencia 2025 asignado para la presente contratación es la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (249.997.958) incluido IVA., incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos y los tributos nacionales y territoriales a que haya lugar distribuidos así:

	VIGENCIA
	CDP
	VALOR

	2025
	1405
	$200.000.000	Recursos de Funcionamiento

	
	1675
	$50.000.000	Recursos de Inversión



Las cantidades de cada ítem de materiales y/o de obra, corresponderán al programa de mantenimiento desarrollado por el Grupo interno de trabajo de servicios administrativos, según se detalla en el Presupuesto oficial, sin embargo, las mismas estarán sujetas a cambios, de acuerdo con las necesidades de la SCRD.

NOTA: El contrato que resulte del presente proceso de selección se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial y el eventual ahorro que se obtenga de acuerdo con la propuesta económica del proponente que resulte adjudicatario, será destinado al presupuesto para la realización de actividades objeto del contrato.
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La Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y deporte, cuenta actualmente con 2 sedes administrativas a su cargo, por lo que se requiere contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste, las obras para el mantenimiento locativo de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, incluyendo el suministro de materiales y mano de obra en las siguientes sedes:

Sede principal: Ubicada en la Cra 8 9-83 del barrio la Candelaria.

1. La primera ubicada en la Carrera 8 #9-83 del barrio la Candelaria, compuesta así: Casa comuneros I (2 pisos, 8 biciparqueaderos, Punto de relación con la ciudadanía con acceso exterior) / Casa comuneros II (2 pisos) /Casa inglesa (3 pisos y altillo) / Bahía (1 piso) / Jardines y plazoletas entre los 3 inmuebles / Tipología: Inmueble con declaratoria de Bien de Interés Cultural.

2. Y la segunda Carrera 7 # 17-01 tercer piso Edificio Colseguros compuesta así: Oficinas, zonas comunes, salas de reuniones, bodegas y espacio para el archivo de la SCRD, Un área de 2400 m2 con puestos de trabajo y espacio para bodegas.

· 2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

Garantizar el adecuado funcionamiento y la conservación de la infraestructura de la Entidad, se requiere la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren condiciones de seguridad y confort para todos los usuarios. Estas acciones comprenden tanto el mantenimiento de los bienes inmuebles como la conservación y reparación de los bienes muebles bajo responsabilidad de la entidad, lo cual implica el suministro de personal especializado, materiales, insumos, herramientas y elementos de ferretería
a.	2.1 Localización

Sede principal: Carrera 8 #9-83
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Figura 1.1 Sede principal - Cra 8 9-83



Sede carrera 7: Carrera 7 # 17-01 tercer piso Edificio Colseguros
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Figura 1.2 sede Carrera 7 # 17-01

g. 3.	ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

El contrato de obra se realizará en la modalidad del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles con el propósito de mantener sus condiciones de uso y operación a todo costo, incluidos, salarios, prestaciones sociales, materiales, dotación y todo otro costo derivado del servicio.

a.	3.1 Fases y etapas del proyecto

La ejecución de este contrato se llevará acorde al Plan Anual de mantenimiento de la entidad y a los requerimientos que se generen a través de la herramienta tecnológica mesa de servicios asignada para tal fin y los demás requerimientos de efectúen a la SCRD en cumplimiento de la normativa vigente.

Se desarrollará de acuerdo a los siguientes capítulos:
Capítulo 1: Materiales menores

Materiales menores (Se suministran periódicamente acorde a lo que solicite la supervisión controlados mediante formato de ingreso y salida y se deberá mantener en una de las sedes a cargo de la SCRD, stock de los materiales y herramientas que se requieran para atender los servicios de adecuaciones y mantenimiento preventivo y/o correctivo que le sean asignadas al todero
Capítulo 2: Actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo
Actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de bienes muebles e inmuebles, (Pintura, mampostería, pisos, cubiertas, redes hidrosanitarias, de voz y datos y eléctricas, mobiliario, equipos, extintores, adecuaciones), Actividades de eficiencia de agua y energía de la infraestructura,


Actividades de mantenimiento de puntos ecológicos y contenedores, Actividades de mantenimiento de biciparqueaderos
Se deberá contar con servicio 24/7 de los especialistas en mantenimiento de los equipos (Planta eléctrica, equipos hidroneumaticos, aires acondicionados, equipos eléctricos) en caso de que se presente alguna emergencia o eventualidad durante el horario laboral, así como fuera del horario de trabajo de lunes a domingo.

h. 4.	PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta agotar los recursos del presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.

i. 5.	FORMA DE PAGO

LA SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS M/CTE (249.997.958) incluido IVA, incluidos todos los tributos del orden nacional y territorial a que haya lugar, de la siguiente manera
1. El OCHENTA (80%) POR CIENTO del valor total del contrato será cancelado mediante pagos parciales conforme al avance.
2. El VEINTE (20%) POR CIENTO restante se cancelará una vez suscrita y aprobada el acta de terminación y liquidación del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción de las instalaciones por parte del supervisor.
Parágrafo 1: El trámite del pago se iniciará con su programación en el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), previa expedición de la correspondiente certificación de cumplimiento, por parte del supervisor, la cual deberá llevar los soportes correctamente presentados por el contratista como son: factura; recibo a satisfacción del servicio; certificación expedida por el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo o del Representante Legal, en la que conste estar al día con sus empleados en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Estos documentos deberán ser entregados por el contratista al supervisor a más tardar, el tercer día hábil del mes inmediatamente siguiente al de prestación del servicio.

Parágrafo 2: Para programar los pagos en el PAC, el supervisor deberá haber suministrado al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría, los soportes antes mencionados en los plazos establecidos por la Secretaría para cada mes calendario.
Parágrafo 3: Los pagos se realizarán en el mes siguiente al de su programación en el PAC, previa concertación con el supervisor del contrato.
Parágrafo 4: Los impuestos y retenciones que surjan del presente contrato corren por cuenta del contratista, para cuyos efectos la SCRD hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley.

Parágrafo 5: Se efectuará el pago previa presentación de los siguientes documentos:
1. Informe de actividades realizadas en el periodo por el contratista, con los soportes documentales a que haya lugar.
2. Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la


supervisión (si aplica)
3. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.
4. Acta de ingreso de los bienes al almacén. (cuando aplique)
5. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique)
6. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
7. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas.

NOTA 1: El pago se realizará previa radicación del informe de pago según formato establecido cumpliendo con los lineamientos especificados en las circulares emitidas en cada vigencia por la Entidad con sus respectivos soportes y firmado por el supervisor del contrato, además de la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social y las contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, de conformidad con las disposiciones de ley.
NOTA 2: El pago se hará por medio de la Tesorería de la SCRD y/o la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de abono en cuenta mediante transferencia electrónica a una cuenta corriente o de ahorros que el contratista haya reportado con los documentos exigidos para la contratación, a través de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley.

NOTA 3: La SCRD sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

NOTA 4: El desembolso del pago pactado en el contrato, se realizará directamente al número de cuenta bancaria que para el efecto informó el contratista al momento de adjuntar la documentación requerida para la suscripción del mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado en la Resolución No. SDH- 243 de 2016 y SHD-304 de 2017, emitidas por la Secretaría Distrital de Hacienda.

NOTA 5. Según la circular 11 del 2018 de la Dirección Distrital de Tesorería se elimina el uso de centavos en todas las operaciones y transacciones a cargo de la DDT denominada en moneda legal.

j. 6.	CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

	SEDES A INTERVENIR

	Sede Principal casa Comuneros I

	Dirección
	Area
	Categoría
	Acto administrativo declaratoria

	
Carrera 8 # 9
83 y/o carrera
8 # 9 79
	

2.493 Mts2
	
Bien de Interés Cultural
	Decreto 678 de 1994, Asignación de nivel de intervención mediante la Resolución 0088 de 2021 concerniente en N2 – Conservación del Tipo Arquitectónico.

	Sede Carrera 7 # 17-01




	Carrera 7 #
17-01 tercer piso Edificio Colseguros
	
2.400 Mts2
	Bien de Interés Cultural
	Decreto 606 de 2001, incorporado al Decreto 560 de 2018. En la actualidad cuenta con el nivel de intervención: N2, de acuerdo con lo definido en la Resolución 088 de 2021



a.	6.1 Especificaciones técnicas

Sede Principal (casa Comuneros I)

Dirección: Carrera 8 9 83 y/o carrera 8 9 79 Categoría: Bien de Interés Cultural
Acto administrativo declaratoria: Decreto 678 de 1994, Asignación de nivel de intervención mediante la Resolución 0088 de 2021 concerniente en N2 – Conservación del Tipo Arquitectónico.
Normativa a tener en cuenta: la norma aplicable para la intervención es la Resolución No.0088 del 06 de abril de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá, declarado como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional”, modificada por la Resolución 092 del 24 de febrero de 2023, expedidas por el Ministerio de Cultura.
Nivel 2 Conservación del Tipo Arquitectónico. Se aplica a inmuebles del Área Afectada o en Zonas de Influencia de BIC del grupo urbano y del grupo arquitectónico que cuentan con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, disposición de accesos, fachadas, técnica constructiva y materialidad, entre otros, así como prácticas asociadas del patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP – CHB que deben ser conservadas. En estos inmuebles se permite la intervención de sus espacios internos, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial y material.
Tipos de obras permitidas: Primeros auxilios, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento.
Aspectos o condiciones a tener en cuenta para efectuar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura física:

Para efectuar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura física de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente y en particular las obras que se tipifican en las permitidas y adicional a las expuestas anteriormente como las reparaciones locativas.
De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura y modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, en su artículo 2.4.1.4.4. Tipos de obras para BIC Inmuebles en su numeral 1.2 Reparaciones Locativas, así:

Reparaciones locativas. Obras puntuales para mantener inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye las siguientes obras:

· Limpieza, desinfección y fumigación general del inmueble y superficial de fachadas sin productos químicos, elementos abrasivos o métodos que generen pérdida del material.
· Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas, eliminación de goteras e impermeabilizaciones superficiales que no afecte las condiciones físicas


del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.
· Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura mural o papel de colgadura y yeserías.
· Obras de drenaje y control de humedades.
· Obras de contención de tierras provisionales.
· Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes
· Mejoramiento o mantenimiento de baterías sanitarias y cuartos técnicos destinados para el adecuado funcionamiento del inmueble. (…)” (Subraya fuera de texto).

Las siguientes son recomendaciones que debe tener en cuenta en el momento de la ejecución de la intervención, que corresponden únicamente a obras de mantenimiento, higiene y ornato:

1. Cubierta
a. No se permite la adición de volúmenes.
b. Se permite la impermeabilización de la superficie de la cubierta aplicada de manera parcial, sin realizar el levantamiento total de impermeabilización existente.
c. No se permite ni legaliza el cubrimiento de los patios o áreas libres.
2. Limpieza de fachadas
a. No se permite emplear productos químicos para la limpieza de la fachada.
b. En los muros de fachada con acabado en piedra o ladrillo, su lavado será con agua aplicada de forma manual o con hidro-lavadora a baja presión (máximo 500 D.P.I.)
3. Mantenimiento de muros interiores y exteriores
a. Para la preparación de la superficie se deben aplicar mezclas de mortero acorde a la proporción de los revestimientos existentes.
b. Se deben mantener las condiciones existentes en los muros, las cuales obedecen a una composición de colores y diseños acordes a las condiciones estéticas y tipológicas del inmueble.
4. Mantenimiento de cielo rasos
a. Se deben mantener las condiciones existentes en los cielos rasos, las cuales obedecen a una composición de colores y diseños acordes a las condiciones estéticas y tipológicas del inmueble.
b. Para el arreglo de los cielorrasos no se modificarán los diseños existentes, se deben mantener sus pendientes y altura.
c. Para la preparación de la superficie se deben aplicar mezclas de mortero acorde a la proporción de los revestimientos existentes.
5. Carpinterías
1. De los elementos que componen las carpinterías de madera:

a. Se permite reemplazar o refaccionar según sea el caso, aquellos elementos que se encuentren defectuosos. El reemplazo de estos elementos no autoriza el cambio de sus materiales, sus diseños, o la apertura, cierre o ampliación de vanos.
b. Si se requiere cambiar los vidrios de las puertas y ventanas en las fachadas, estos vidrios serán totalmente transparentes y por ningún motivo se podrá utilizar vidrios con texturas, de colores o vidrio espejo.

6. Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes
a. La instalación de cualquier tipo de redes, ya sean Eléctricas, Hidrosanitarias o de gas, no debe comprometer estructuralmente la edificación, por lo cual se recomienda manejarlas a


la vista o a través de canaletas, y las regatas necesarias se realicen solo en muros de mampostería en ladrillo y bajo ninguna circunstancia en muros de adobe o tapia.
b. Restitución de pañetes luego de las posibles regatas que impliquen las redes.
c. Integración de filtros perimetrales: Se deben mantener los niveles, pendientes y las características de los jardines, no se permite cambiar el empradizado por zonas duras.

7. Pisos y acabados

a. Se deben conservar los niveles, pendientes y las características del material de base o contrapisos.
8. Cambio de mobiliario de cocina (si aplica)

a. No se permite la construcción de nuevos mesones o islas, se debe mantener la disposición de elementos y solo refaccionar el mobiliario, incluyendo el mesón en su posicionamiento original y la integración de muebles altos.
Anexo: Copia documento declaratoria

Sede Carrera 7 # 17-01 tercer piso Edificio Colseguros
Dirección: 7 # 17-01 CHIP:
Categoría: BIC

Normativa a tener en cuenta: la norma aplicable para la intervención es la Resolución No.0088 del 06 de abril de 2021 “Por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá, declarado como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional”, modificada por la Resolución 092 del 24 de febrero de 2023, expedidas por el Ministerio de Cultura.
De acuerdo al anexo No. 1 de la Resolución 092 de 2023 “Listado de inmuebles PEMP Centro Histórico de Bogotá”, al predio le fue asignado el nivel de intervención N4, sin valores y lotes sin edificar, que según el artículo 6 de la norma citada, el cual modifica el artículo 37 de la Resolución 0088 de 2021 se define como:
Nivel 4 Sin valores y lotes sin edificar. Se aplica a inmuebles sin valor patrimonial ubicados tanto en el Área Afectada como en la Zona de Influencia de los BIC del grupo urbano o arquitectónico. Este nivel busca consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y mantener o recuperar las características particulares del contexto del BIC en términos de unidad de paisaje, trazado, perfil urbano, implantación, volumen, materiales, uso y edificabilidad (alturas, paramentos, índices de ocupación y volúmenes edificados), entre otros.
Tipos de obras permitidas:
Demolición total, obra nueva, modificación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación para adecuarse al contexto urbano.
De igual manera, el predio ubicado en la calle 9 9 63 es colindante con otros predios que están clasificados en el nivel de intervención N4, sin valores y lotes sin edificar a lo que establece el artículo 42 de la Resolución 092 de 2023 que modificó el régimen de autorizaciones definido anteriormente para el ámbito del PEMP-CHB, el predio no requiere permisos o autorizaciones por parte del IDPC para su intervención.

Esto se evidencia de manera más clara en la tabla 50 de la Resolución 092 de 2023 que, para el caso específico, determina el régimen de autorizaciones vigentes para los predios que se encuentren dentro del área afectada o de la zona de influencia del PEMP-CHB: Fuente: Resolución 092 de 2023



De acuerdo con la tabla arriba indicada, ya no es requisito para adelantar el trámite de reparaciones locativas o proyecto de intervención ante el IDPC en inmuebles clasificados en el nivel de intervención N4, no colindantes con BIC en zona de influencia del PEMPCHB.
Aspectos o condiciones a tener en cuenta para efectuar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura física:

Para efectuar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura física de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente y en particular las obras que se tipifican en las permitidas y adicional a las expuestas anteriormente como las reparaciones locativas.

Para efectuar el mantenimiento correspondiente a la infraestructura física de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la normativa vigente y en particular las obras que se tipifican en las permitidas y adicional a las expuestas anteriormente como las reparaciones locativas.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura y modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, en su artículo 2.4.1.4.4. Tipos de obras para BIC Inmuebles en su numeral 1.2 Reparaciones Locativas, así:
Reparaciones locativas: Obras puntuales para mantener inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye las siguientes obras:

· Limpieza, desinfección y fumigación general del inmueble y superficial de fachadas sin productos químicos, elementos abrasivos o métodos que generen pérdida del material.
· Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas, eliminación de goteras e impermeabilizaciones superficiales que no afecte las condiciones físicas del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.
· Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura mural o papel de colgadura y yeserías.
· Obras de drenaje y control de humedades.
· Obras de contención de tierras provisionales.
· Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes
· Mejoramiento o mantenimiento de baterías sanitarias y cuartos técnicos destinados para el adecuado funcionamiento del inmueble. (…)” (Subraya fuera de texto).

Las siguientes son recomendaciones que debe tener en cuenta en el momento de la ejecución de la intervención, que corresponden únicamente a obras de mantenimiento, higiene y ornato:

1. Cubierta
a. No se permite la adición de volúmenes.
b. Se permite la impermeabilización de la superficie de la cubierta aplicada de manera parcial, sin realizar el levantamiento total de impermeabilización existente.
c. No se permite ni legaliza el cubrimiento de los patios o áreas libres.
2. Limpieza de fachadas
a. No se permite emplear productos químicos para la limpieza de la fachada.


b. En los muros de fachada con acabado en piedra o ladrillo, su lavado será con agua aplicada de forma manual o con hidro-lavadora a baja presión (máximo 500 D.P.I.)
3. Mantenimiento de muros interiores y exteriores
a. Para la preparación de la superficie se deben aplicar mezclas de mortero acorde a la proporción de los revestimientos existentes.
b. Se deben mantener las condiciones existentes en los muros, las cuales obedecen a una composición de colores y diseños acordes a las condiciones estéticas y tipológicas del inmueble.
4. Mantenimiento de cielo rasos
a. Se deben mantener las condiciones existentes en los cielos rasos, las cuales obedecen a una composición de colores y diseños acordes a las condiciones estéticas y tipológicas del inmueble.
b. Para el arreglo de los cielorrasos no se modificarán los diseños existentes, se deben mantener sus pendientes y altura.
c. Para la preparación de la superficie se deben aplicar mezclas de mortero acorde a la proporción de los revestimientos existentes.
5. Carpinterías

De los elementos que componen las carpinterías de madera:

a. Se permite reemplazar o refaccionar según sea el caso, aquellos elementos que se encuentren defectuosos. El reemplazo de estos elementos no autoriza el cambio de sus materiales, sus diseños, o la apertura, cierre o ampliación de vanos.
b. Si se requiere cambiar los vidrios de las puertas y ventanas en las fachadas, estos vidrios serán totalmente transparentes y por ningún motivo se podrá utilizar vidrios con texturas, de colores o vidrio espejo.
6. Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes
a. La instalación de cualquier tipo de redes, ya sean Eléctricas, Hidrosanitarias o de gas, no debe comprometer estructuralmente la edificación, por lo cual se recomienda manejarlas a la vista o a través de canaletas, y las regatas necesarias se realicen sólo en muros de mampostería en ladrillo y bajo ninguna circunstancia en muros de adobe o tapia.
b. Restitución de pañetes luego de las posibles regatas que impliquen las redes.
c. Integración de filtros perimetrales: Se deben mantener los niveles, pendientes y las características de los jardines, no se permite cambiar el empradizado por zonas duras.
7. Pisos y acabados

a. Se deben conservar los niveles, pendientes y las características del material de base o contrapisos.
8. Cambio de mobiliario de cocina (si aplica)
a. No se permite la construcción de nuevos mesones o islas, se debe mantener la disposición de elementos y solo refaccionar el mobiliario, incluyendo el mesón en su posicionamiento original y la integración de muebles altos.
Anexo: Copia documento declaratoria

a. 6.1.1 Especificaciones técnicas de materiales

Conforme a la Ley No.1968 de 2019 “Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos” se prohíbe el uso de cualquier elemento con asbesto en el desarrollo de las actividades del proyecto.


Asi mismo se deben tener en cuenta los materiales actualmente existentes tanto en los bienes muebles e inmuebles a cargo de la SCRD.
b. 6.1.2 Pruebas y ensayos

Inicialmente no se requiere la aplicabilidad de este ítem, sin embargo, en caso de requerirse se deberá revisar en comité entre el contratista y la entidad contratante y tramitar los requisitos correspondientes.

b. 6.2 Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

1. Planos arquitectónicos
2. Plan Anual de mantenimiento
3. Permiso de reparaciones locativas cuando aplique

c. 6.3 Notas técnicas específicas del proyecto

	NTC 4595:
	Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares

	

Decreto 2358 de 2019
	Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, LEY 1185 DE 2008 (marzo 12): por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.

	
Resolución 1359 de 2013 Ministerio de Cultura:
	
Delimita como áreas afectadas y zonas de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional que no cuenten con estas áreas definidas.

	
Decreto 70 de 2015
	
Por el cual se establece el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones

	
Decreto	Único
Reglamentarios 1080 de 2015
	
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura

	
DECRETO 560 DE 2018
	Por medio del cual se define la reglamentación urbanística aplicable a los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y se dictan otras disposiciones

	
Decreto 738 de 2018
	Por el cual se adiciona el artículo 2.4.2.8. al Título II de la Parte IV del Libro II del Decreto número 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, a efectos de reglamentar el parágrafo único del artículo 102 de la Ley 1617 de 2013

	

NTC 6047
	Establece criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requerido en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención, en este sentido, define estándares que deben
seguir las entidades de la administración



d. 6.4 Método Constructivo

Para este contrato no aplica el método constructivo, sin embargo, el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados cuando aplique.


2. La estabilidad de la obra contratada.
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.
6. No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

k. 7.	ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO- AMBIENTAL

Dando cumplimiento a la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del PIGA”, al programa de consumo sostenible y el Acuerdo 540 de 2013 “Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones” y como medida principal para prevenir y controlar los impactos ambientales negativos derivados de los proceso de obra pública de infraestructura, y en búsqueda de contribuir al ahorro de los recursos hídricos, energéticos y uso adecuado de los materiales en la SCRD, se establecen los siguientes criterios o medidas sostenibles para el desarrollo de la obra, los cuales, se encuentran en línea con la Política Ambiental de la entidad.
Durante el desarrollo de actividades se deberá tener en cuenta las siguientes medidas, las cuales deberan estar articuladas con los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental:

A. General:
Cumplimiento de normatividad ambiental vigente para las diferentes etapas del ciclo de la prestación del servicio

B. Agua
[Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos]

· En lo posible minimizar el consumo de agua potable de la entidad mediante el uso de aguas lluvias obtenidas del sistema desarrollado.

· Asegurar el uso de dispositivos ahorradores de agua dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión en el desarrollo de las actividades

· No generar vertimientos al alcantarillado de la entidad y subsecuentemente al alcantarillado público de la ciudad que contenga cargas no domésticas.

· Cualquier residuo líquido no doméstico deberá ser gestionado por el contratista conforme a las normativas asociadas.

· Realizar uso eficiente y racional de consumo de agua en el desarrollo de sus actividades
A. Energía
[Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos]

· Asegurar el uso de bombillas LED.
· Hacer uso de interruptores con sensor de movimiento que permiten encendido y apagado de luminarias únicamente cuando se está haciendo uso de ellas.



· Asegurar el uso de equipos eléctricos de bajo consumo.

B. Aprovechamiento del suelo
[Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo]

· Propiciar la conservación del suelo del jardín, no se podrán realizar actividades de mantenimiento de muebles en esta área.

C. Materiales:
[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.]

· No se permite el uso de materiales o elementos que contengan asbesto o sus derivados.
· En los casos en que no se afecte la calidad del producto, el material usado debe provenir de residuos agroindustriales, fibras recicladas, madera proveniente de fuentes sostenibles, un mix de las anteriores.
E. Residuos

· En el desarrollo de las actividades en las sedes de la SCRD, el contratista deberá garantizar la correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados. En virtud de lo anterior, en línea con la Resolución 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente, el contratista deberá disponer de bolsas para la correcta segregación de los residuos generados y asegurar la disposición en puntos finales para su disposición.

· Cada vez que el contratista en cumplimiento del objeto contractual genere residuos peligrosos y/o especiales, deberá acreditar el manejo adecuado de estos residuos mediante empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente. En virtud de lo anterior, en caso de generarse el contratista presentará al supervisor del contrato, en el informe mensual, la licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental que autoricé al gestor externos de residuos peligrosos que realicé la disposición final de los mismos, así como las actas de entrega y disposición.
· El contratista deberá garantizar la cadena de custodia de todos los residuos peligrosos y especiales que generen a partir de las actividades de mantenimiento.
· El contratista deberá garantizar que todos los Residuos de Construcción o Demolición (RCD), más conocidos como escombros; que se pueden generar por las intervenciones a la infraestructura de la entidad, deben dar cumplimiento de lo establecido en el Decreto 586 de 2015, la Resolución N° 01115 del 26 de septiembre del 2012, Resolución 715 de 2013 y la
Resolución 932 del 09 de julio el 2015
· Cada vez que el contratista en cumplimiento del objeto contractual genere residuos de construcción y demolición RCD, deberá acreditar el manejo adecuado de estos residuos mediante empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente. En virtud de lo anterior, en caso de generarse el contratista presentará al supervisor del contrato, en el informe mensual, la licencia ambiental, permiso, registro, autorización o documento expedido por la autoridad ambiental que autoricé al gestor externos de RCD que realicé la disposición final de los mismos, así como las actas de entrega y disposición.
· Las pinturas a utilizar para el mantenimiento de las instalaciones, deben ser libres de metales pesados, como plomo, mercurio y libres de cloro. Además, deben tener un bajo contenido


de Compuestos Orgánicos Volátiles COV's. Es decir, entre (50 g / L de pintura liquida) y (30 g / L Pintura Líquida)
· El proveedor del servicio debe suministrar un técnico especializado, conocedor del manejo de los residuos peligrosos que se generan en el desarrollo de sus actividades, tales como desechos de cables, metales, luminarias, balastros, aceites usados y filtros de la planta eléctrica, derrames de hidrocarburos, entre otros.
· El contratista deberá contar con un kit de derrames de hidrocarburos cada vez que se realice mantenimiento a la planta eléctrica de la entidad.

l. 8.	INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

El proponente, deberá poner a disposición de la entidad cuando se requiera, para la ejecución del contrato, profesionales en las áreas de Ingeniería Eléctrica, Hidrosanitarias, Estructural y de Intervención de bienes de interés cultural.
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.
g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.


h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.
m. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.
a. 8.1 Personal Mínimo Requerido Exigido Para Ejecución.
El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se detallan en esta sección.
El personal relacionado corresponde al siguiente:

8.2 Personal operacional:

Profesional

	Perfil No.
	
Cargo
	
Perfil solicitado
	Dedicación en sitio
	Experiencia general
	Experiencia específica

	
	
	
	
	(años mínimos)
	(años mínimos)

	



1
	



Coordinador
	

ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL
con Especialización en gerencia de proyectos
	



40%
	Experiencia profesional general mínima de Cinco
(5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del
presente proceso de selección.
	Experiencia especifica de mínimo 6 meses como director de obra o residente de obra de por lo menos UN (1) PROYECTO DE
RESTAURACIÓN, adecuación o construcción en bienes de interés cultural. reas de construcción cubierta sea igual o
superior a 5.000 M2.




Toderos

	Cargo o función
	Dedicación en sitio
	Perfil solicitado

	

Todero 1
	100% de lunes a viernes en jornada laboral y fines de
semana cuando se requiera
	Personal con experiencia específica mínima de DOS (2) AÑOS en obra civil, mantenimiento de edificaciones, reparaciones locativas, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, quien deberá tener una dedicación del 100% en la sede principal de la Secretaría

	
Todero 2
	
Según necesidad
	Personal con experiencia específica mínima de DOS (2) AÑOS en obra civil, mantenimiento de edificaciones, reparaciones locativas, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de voz y datos, quien deberá presentarse en la sede principal de la Secretaría, de acuerdo con las necesidades de la entidad.



Nota 1: Para la confección de la propuesta, los proponentes deberán tener en cuenta los porcentajes de dedicación en la ejecución del contrato, de los profesionales señalados y cumplir con lo establecido en los documentos del proceso de selección y respecto del personal no calificable en el presente proceso de selección, los proponentes no deberán adjuntar hojas de vida o soportes de los toderos, toda vez que las mismas deberán ser presentadas por el proponente que resulte adjudicatario a la supervisión, previo el inicio del contrato, so pena de las sanciones o multas a que haya lugar.

Nota 2: Los cargos antes relacionados deberán estar presentes en la toma de decisiones, en los comités de seguimiento y cuando la SCRD así lo requiera, para lo cual deberán contar con una DISPONIBILIDAD EN OBRA correspondiente a la dedicación relacionada en el cuadro. Lo anterior se verificará por parte del supervisor en cada corte, con la copia de la bitácora donde conste la asistencia de cada profesional a la obra.

Nota 3: El proponente debe garantizar que el personal y equipo de trabajo que permanezca durante la ejecución de la obra, sea el requerido para garantizar la ejecución idónea de cada uno de los ítems contractuales.
Nota 4: En caso de requerir personal adicional al registrado, no se podrá realizar reclamación económica por este personal, que se considerará tácitamente incluido, el cual se presume está asumido por el ítem de Administración que forma parte del llamado costo indirecto A.I.U. En este sentido, el proponente, deberá poner a disposición de la entidad, cuando se requiera para la ejecución del contrato, profesionales en las áreas de ingeniería eléctrica, hidrosanitaria, estructural y con conocimiento en intervención de bienes de interés cultural.

Nota 5: Durante la ejecución del contrato, se deberá contar, entre otros, con el personal diferente a los toderos y al proveedor requerido para la ejecución de las obras para el mantenimiento locativo de los bienes muebles e inmuebles descritos en el Capítulo 3 del presupuesto. Para este personal no se requiere la presentación de las hojas de vida en la oferta, pero el supervisor del contrato podrá solicitar al contratista las que estime convenientes.

Nota 6: Para la acreditación de los Toderos, el contratista debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía y previo a la firma del acta inicio del contrato, los documentos completos que soportan los ofrecimientos de personal ofertado no calificable.
Por cada día de retraso en la presentación y aprobación del personal ofrecido y requerido en el


presente estudio previo, se causará una multa equivalente hasta el uno por mil del valor del contrato por cada día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta cuando éstas efectivamente se cumplan.
Para el efecto, el CONTRATISTA deberá diligenciar los anexos que le suministre la SCRD a través de la supervisión para la presentación de hojas de vida de los profesionales ofrecidos requeridos en el numeral anterior y adjuntar los respectivos soportes que acrediten la formación y experiencia de los profesionales propuestos y exigidos en el contrato.


b. 8.2 Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: [la Entidad deberá incluir requisitos de experiencia -adecuados y proporcionales a las labores que serán realizadas y que fomenten condiciones reales al mercado laboral; para ello, modificará el siguiente cuadro, incorporando las casillas que sean necesarias.]

Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista

	
Perfil No.
	
Cargo
	
Perfil solicitado
	
Dedicación en sitio
	Experiencia general
	Experiencia específica

	
	
	
	
	(años mínimos)
	(años mínimos)

	




1
	




Coordinador
	


ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL
con Especialización en gerencia de proyectos
	




40%
	
Experiencia profesional general mínima de Cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional hasta la fecha de cierre del presente proceso de selección.
	
Experiencia especifica de mínimo 6 meses como director de obra o residente de obra de por lo menos UN (1) PROYECTO DE
RESTAURACIÓN, adecuación o construcción en bienes de interés cultural. reas de construcción cubierta sea igual o
superior a 5.000 M2.



[La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.]
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata personal adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá


solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

c. 8.3 Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Sondas Hidráulicas
2. Herramientas básicas todero
3. Escalera


La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
n. 10.	SEÑALIZACIÓN

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes durante la ejecución de actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

o. 11.	PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 81 de la Ley 810 de 2003.]

Para este caso aplica un “Permiso de Reparaciones Locativas” que expide el Instituto Distrital de Patrimonio IDPC, y será tramitado por la entidad. Sin embargo cuando se requiera efectuar una actividad adicional que no esté contemplada en este permiso se deberá tramitar ante el IDPC y el contratista aportará la información técnica y presupuestal necesaria.
Las reparaciones locativas comprenden el conjunto de actividades que se pueden efectuar en un inmueble para mantenerlo en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su materia original, su forma, estructura, distribución interior ni sus características funcionales, ornamentales, estéticas, o volumétricas.

Dentro de estas obras se encuentran las siguientes actividades:

· Limpieza, desinfección y fumigación general del inmueble y superficial de fachadas sin productos químicos, elementos abrasivos o métodos que generen pérdida del material.

1 “ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o
mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”


· Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición de tejas, eliminación de goteras e impermeabilizaciones superficiales que no altere las condiciones físicas del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas como canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.
· Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies con pintura mural o papel de colgadura y yeserías.
· Obras de drenaje y control de humedades.
· Obras de contención de tierras provisionales.
· Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes.
· Mejoramiento o mantenimiento de baterías sanitarias y cuartos técnicos destinados para el adecuado funcionamiento del inmueble
En caso de requerirse efectuar actividades en fachada, y actividades durante la jornada nocturna o fines de semana el contratista en conjunto con la entidad deberá tramitar los permisos correspondientes con Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá y Presidencia de la República y demás entidades que sean necesarias, dada la ubicación de los inmuebles.



Nombre del Proponente	_______________________________________
Nombre del representante legal	__________________________________
C. C.	_____________________ de _______________
Dirección de correo	_______________________________________
Correo electrónico	_______________________________________
Telefax	_______________________________________
Ciudad	_______________________________________


___________________________________________________
(Firma del Proponente o de su representante legal)
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