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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[Lugar y fecha]

Señores
[bookmark: _Hlk132961426]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
Puerto Salgar


Referencia: Proceso de Contratación No. 104-00-D-CACOM-1-ESIMA-2025


Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, así como de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en el pliego de condiciones que rige el proceso de selección No. 104-00-D-CACOM-1-ESIMA-2025 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación: 


	A-02-01-01-004-003-09 R-10 OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS, (PRESUPUESTO OFICIAL POR VALOR TOTAL DE $79.859.400)

	ÍTEM
	PRODUCTO   A CONTRATAR
	DESCRIPCION 
	CANTIDAD
	IMÁGENES DE REFERENCIA

	1
	VENTILADOR DE TECHO
	Ventiladores de techo
Voltaje: 110 V
Ancho: 25 cm
Alto: 55 cm
Diámetro: 140 cm
Tipo de ventilador: Industrial
Material del cuerpo: Polipropileno
Material de las aspas: Metal
Estilo deco: Industrial
Control de pared: Si
Número de velocidades: 5
Cantidad de aspas: 3
Motor del ventilador: Unidireccional
Potencia máxima: 63 W
Potencia: 60 W
Velocidad: 259 RPM
Garantía: 1 año
Características: INDUSTRIAL
Color: Blanco
INCLUYE INSTALACION

	78
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	2
	VENTILADOR DE PISO
	Ventilador alta potencia cuenta con 200 W que permite un mayor desempeño, asegurándose de refrescar espacios amplios. Refresca aún en zonas muy cálidas con un flujo de aire mayor al de un ventilador común. Cuenta con 120º de inclinación que permite ajustar la dirección del aire de acuerdo con tus preferencias. Además, tiene 3 aspas de 20 pulgadas, gran tamaño que permite refrescar una mayor área. Ventilador de metal reforzado, con diseño sobrio y resistente que se adapta mejor a tus espacios. El ventilador se ajusta a 3 velocidades (bajo – medio – alto) para que adaptes el ambiente a tu gusto. Alto: 62cm. Ancho: 60cm. Fondo: 15cm. Funcionamiento Alámbrico. Tamaño Aspas 20 Pulgadas. Material de las Aspas Metálico. Potencia 200 Watts. Voltaje Rango entre 110 V y 120 V.
	30
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	3
	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL 96 PULGADAS TIPO INTERIOR /EXTERIOR
	Ventilador Evolution De 224cm Cfm 10500 
9 Aspas Acero Plateado
Ancho: 224 cm
Alto: 45 cm
Diámetro: 18 cm
Tipo ventilador: industrial
Material: acero
Material de las aspas: aluminio
Color: plateado
Numero de velocidades: 6
Potencia: 55w
Motor del ventilador: Reversible
Velocidad: 10500
INCUYE INSTALACION
Alargamiento de tubos de los mismo x 3 mts
	6
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OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL FUTURO CONTRATISTA

1. El contratista entregara el elemento en el Comando Aéreo de Combate N° 1 de acuerdo a las especificaciones requeridas., previa coordinación con el supervisor del contrato.
2. El contratista garantiza que el elemento y accesorios contratados sean nuevos, originales y de excelente calidad, en óptimas condiciones y de acuerdo a las especificaciones emitidas.
3. Al momento de la entrega se debe realizar una verificación del funcionamiento de la totalidad de los elementos adquiridos en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N° 1, Escuela de Instrucción Militar Aérea, de acuerdo a las especificaciones requeridas y bajo la verificación del supervisor del contrato.
4. El contratista deberá realizar la instalación de los elementos a todo costo, por lo que deberá contar con todos los insumos, materiales, herramientas y todo lo que requiera para la correcta y adecuada instalación y puesta en funcionamiento de los elementos a adquirir.
5. Responder o sustituir sin costo alguno el bien u objeto defectuoso que no cumpla con las condiciones de calidad, correcto funcionamiento y especificaciones nombradas en la ficha técnica, optimo desempeño y en general cualquier defecto, en un término no mayor a 10 días hábiles contados a partir de las comunicaciones que realice el supervisor del contrato sin que supere el plazo de ejecución.
6. Suministrar al supervisor del contrato la información necesaria, requerida y relacionada con la ejecución del contrato.
7. Asumir la totalidad de los costos de transporte, impuestos, seguros de transporte y demás gastos directos e indirectos generados para la entrega de los elementos.
8. Cumplir con las obligaciones de ley respecto al pago a los sistemas de seguridad social.
9. El personal que ejecutará el objeto contractual debe contar con todos los elementos de protección personal, los cuales deben ser suministrados directamente por el contratista.
10. Los elementos deben venir debidamente embalados y empacados con los datos del supervisor del contrato, numero de contrato, empresa, contratista.
11. El CACOM-1 no se hace responsable del transporte de los elementos para ser entregados a la Unidad, lo cual es responsabilidad del contratista, entregar los bienes directamente en el Comando Aéreo De Combate N°1 ubicado en Puerto Salgar, Cundinamarca.
12. El contratista asumirá todos los costos de envío, traslado, descargue, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos a adquirir hasta las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No1 – ESIMA, Puerto Salgar, Cundinamarca.
13. El contratista suministrara los cables, tubería galvanizada adicional, tornillos, anclajes, amarres requeridos para realizar la instalación de los equipos. Así mismo realizara en las instalaciones anclajes requeridos por la empresa fabricante para el correcto funcionamiento de las maquinas, si se requiere trabajos de perforación para la instalación de los equipos, deberán ser posteriormente tapados, resanados y pintados, no alterando la estética del entorno donde serán ubicados.
14. Entregar los equipos con las respectivas garantías (mínimo 1 año ofrecido por la empresa fabricante) para así dar cumplimiento a la funcionabilidad y durabilidad del producto.
15. Entregar física y digitalmente los manuales de las maquinas al supervisor.
16. El contratista se compromete a mantener en perfecto orden y aseo el área de trabajo en donde serán instalados los equipos asignado por el supervisor del contrato, con el fin de evitar accidentes.
17. El contratista será el encargado de traer la herramienta y dotación de seguridad personal necesaria para la realización de los respectivos trabajos para la instalación, puesta en funcionamiento de los equipos que lo requieran
18. El contratista si tiene alguna novedad en el plazo de ejecución deberá informar por escrito al supervisor del Contrato a la mayor brevedad.
19. El personal que efectuará la instalación de los equipos del presente objeto contractual, deberá cumplir con la entrega de los estudios de seguridad personal, los cuales serán presentados antes del acta de inicio de ejecución del contrato al supervisor designado por el CACOM-1.
20. El contratista cuenta hasta con tres (03) días hábiles posterior a la suscripción del acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios, para entregar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.
21. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza
22. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor, el Contratista deberá cargarla en la plataforma SECOP II, de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

NOTA IMPORTANTE: Las referencias y marcas enunciadas en accesorios, materiales y equipos, son exclusivamente una guía elaborada, con el fin de dar pautas sobre la calidad de los elementos que se pretenden adquirir, sin embargo, el proponente está en libertad de presentar las referencias y marcas que considere, siempre y cuando se ajusten a la calidad y a un costo equivalente exigida por la administración

OBLIGACIONES DE GARANTÍA

El contratista realizará las visitas que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual y brindar una garantía mínima sobre los trabajos de instalación y funcionamiento de los ventiladores de techo de (12) doce meses posteriores a la entrega de los bienes. En caso de requerirse por parte del supervisor del contrato garantía, ésta deberá ser efectuada máximo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas después de solicitada. Así mismo el contratista suministrará los elementos, accesorios y partes que sean requeridos dentro de la garantía.

OBLIGACIONES RESPECTO AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

	ARTICULO
	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC

	· VENTILADOR DE TECHO
· VENTILADOR DE PISO
· VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL 96 PULGADAS TIPO INTERIOR /EXTERIOR
	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo. Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como regulaciones al término de vida útil del artículo.



EL CONTRATISTA deberá aportar al Supervisor del Contrato las fichas técnicas de los elementos a adquirir durante los primeros 10 días siguientes del inicio de la ejecución contrato con el propósito de ser creados en el aplicativo SAP y cumplir con los lineamientos de la catalogación OTAN, so pena de incurrir en un incumplimiento contractual.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el número y/o documento OTAN de catálogo.

El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

HORARIOS: Los trabajos se podrán desarrollar de lunes a viernes desde las 06:30 horas hasta las 18:00 horas; sábados de 8:00 a 18:00 horas. Con intervalos para las comidas de así: 12:30 a 14:00 (almuerzo). No se permitirá efectuar actividades en horas nocturnas y días festivos a menos que por urgencia alguna actividad lo amerite, sin embargo y de requerirse con previa autorización del supervisor del contrato se programaran trabajos en horarios extendidos a los anteriores y programar los domingos y festivos en coordinación.

UNIFORMES: El personal que ejecute las labores deberá contar con uniformes y deberá contar con todos los elementos de protección para el personal idóneo que se requieran para la prestación del servicio, a cargo del contratista.

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: El contratista además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Capítulo VI PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES).

Equipos de Protección Personal: Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que se emplean para protegerse contra posibles lesiones y riesgos. Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios, por lo tanto, todo el personal del Contratista debe ser dotado con elementos para protección personal durante el trabajo; tales elementos deben estar en perfecto estado, contar con certificación vigente y ser de buena calidad.

En caso de daño o deterioro que reduzcan la protección que normalmente ofrecen, deben ser inmediatamente remplazados por otros de primera calidad sin que afecte el precio, duración y costo de cada actividad.

NOTA: Para lo anterior y desarrollo del contrato el personal del contratista deberá cumplir con: Resolución 5018 de 2019 “lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo en los Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica.”

TRANSPORTE: El contratista se obliga a ejecutar los servicios asumiendo al 100% con el traslado de personal, herramientas, equipos, materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecución del proyecto a su cargo.

En cualquier caso, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue, descargue, seguros (aún durante los desplazamientos.)

ESTUDIO DE SEGURIDAD: El personal técnico y de supervisión por parte del contratista y que ejecutará los, tendrá que someterse a un Estudio de Seguridad Personal (OA-JIN-FR-035), con el objeto de verificar sus antecedentes de carácter judicial y disciplinario, para lo cual debe además adjuntar la siguiente información por cada persona que laborará en la obra:
1 Fotos 3X4 a color: una de frente.
Fotocopia cédula de ciudadanía ampliada a 120%
Demás documentos anexos que se requieran.

Nota 1: Según el formato es importante agregar documentos, fotos y demás que se requiera.

Nota 2: Lo anterior, tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez adjudicado el contrato.

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Todos los materiales, herramientas, logística y elementos requeridos para la ejecución del contrato serán asumidos por parte de contratista, de igual manera los gastos de envío a la empresa, en el caso de requerir enviar equipos a las instalaciones del contratista para su intervención o por garantías.

El contratista debe tener un Kit de herramientas básicas y/o necesarias para los trabajos a realizar, así mismo debe prever cualquier tipo de logística y/o equipo adicional, el CACOM 1 NO estará en obligación de prever lo anteriormente nombrado, garantizando el cumplimiento de ejecución y ficha técnica.

Los repuestos e insumos que se requieran para la realización de las actividades relacionadas en el anexo técnico serán asumidos por el contratista y se entenderán incluidos dentro de la actividad de mantenimiento ofrecido en su oferta económica, estos deberán estar en condiciones: Nuevas, sin ningún uso previo, en su embalaje original y/o presentación del comercial, NO remanufacturados, ni re-acondicionados, y/o con señales de maltrato por transporte y/o otro tipo de logística. Esta entidad exigirá cambio parcial y/o total de los anteriores elementos en mención para garantizar la correcta ejecución del proceso, y como requisito de recibido a satisfacción.

FACTURACIÓN.

EL CONTRATISTA deberá enviar la factura y subir el documento a la plataforma del SECOP II en el contrato electrónico, en la opción 7- ejecución del contrato (plan de pagos), la fecha de facturación no puede superar el plazo de ejecución del contrato y debe contener una descripción detallada de los ítems entregados, se debe tener en cuenta que la factura va dirigida al Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT 800.141.624-2 y que cumpla con todos los parámetros y requisitos dados por la ley para la expedición de facturas debidamente legalizadas mediante resolución de la DIAN no mayor de dos (02) años.


OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de gestión de la calidad.

La entidad contratista velará por dar cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas exigidas dentro del estudio previo, las cuales tendrán su aplicación durante la ejecución del proceso y hasta terminar la garantía del elemento adquirido

Seguridad física y de la información

El contratista debe cumplir con la Directiva Permanente No 056-2020 “Lineamientos para el desarrollo de estudios de seguridad en la FAC”, así como también deberá cumplir la Directiva Permanente 004-2022 “Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) para la FAC”, o aquellas que las adicionen, modifiquen o deroguen

Seguridad y salud en el trabajo

El Contratista, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo (Resolución 0312 de 2019 CAPÍTULO I. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATANTES CON DIEZ (10) O MENOS TRABAJADORES, CLASIFICADAS CON RIESGO I, II ó III, CAPITULO IV. DISPOSICIONES COMUNES PARA TODAS LAS EMPRESAS, EMPLEADORES Y CONTRATANTES).

El contratista deberá proveer a la totalidad del personal que labora o visita las instalaciones de la Unidad y de acuerdo con la actividad que cumple en el proyecto o el área a visitar y al riesgo al que está expuesto, de la dotación de seguridad necesaria. De la misma manera proveerá y ubicará la señalización de seguridad pertinente en caso de ser requerida.

Para la ejecución de los trabajos se deberán tomar todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, inclusive aquellas recomendadas en el RETIE.

La totalidad del personal empleado en el proyecto deberá ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la ejecución del proyecto, para lo que deberá contar con la respectiva tarjeta profesional y/o certificación (en los casos que aplique).

El contratista debe proveer a su personal uniformes de acuerdo con la actividad que desarrolle, este uniforme debe ser prenda superior azul con el logo de la empresa y el número del contrato.

Gestión ambiental.

GUÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-OFGEA-GUI-002 versión 4, descritas o aclaradas a continuación en las obligaciones específicas del contratista.

GUÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-OFGEA-GUI-002 versión 4

Actividades medio ambiente La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento de su misión, realiza actividades que pueden generar impactos al medio ambiente, por esta razón cada Unidad cuenta con una Escuadrilla y/o Elemento Medio Ambiente, que tienen como función principal la preservación de los recursos ambientales y mitigación de los impactos que se puedan generar a los mismos.

Política Ambiental de la Fuerza Aérea Colombiana

“La FAC se compromete a preservar los recursos naturales; previniendo, mitigando y compensando los impactos ambientales generados en el desarrollo de su misión, trabajando por el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental, dando cumplimiento a la legislación y normatividad vigente”.

Paso 1. Las oficinas de las Escuadrillas y/o Elementos Medio Ambiente en las UMA´s deben tener la política ambiental impresa en un lugar visible.
Paso 2. Enviar la política ambiental de la FAC vía Outlook a todo el personal de la unidad.
Paso 3. Divulgar mediante relaciones generales y/o por medios de comunicación con los que cuente la unidad (radio, televisión, revista, etc.).
Paso 4. Elaborar un oficio dirigido a la Oficina de Gestión Ambiental, con la evidencia del consolidado de las actividades efectuadas.
Paso 5. Entrega ANUAL adjunto a las actividades que no tienen indicador, con el IV trimestre de la vigencia.

Comité ambiental. Se crea el Comité Ambiental en cada una de las UMA´s de la FAC, con el fin de garantizar el planeamiento, dirección, ejecución y coordinación de actividades o programas ambientales.



De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS en el proceso de selección No. 104-00-D-CACOM-1-ESIMA-2025, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VENTILADORES PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.  
	
SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN



Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________., a los _____ días del mes de _________ de 2025.

Atentamente,





_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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