


                                                                    



ANEXO 2
FORMULARIO DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El contratista deberá cumplir con las condiciones técnicas establecidas en este documento durante la ejecución del contrato. 

OBJETO A CONTRATAR: ________________________________________.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES:

Las especificaciones técnicas, describen todas y cada una las características de los elementos requeridos, unidad y cantidad (ANEXO –2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).

	Orden
	Elemento
	Descripción
	Unidad de medida
	Marca comercial

	1
	Disco duro SSD 
	UNIDAD SSD de 512 GB, Formato M.2 2280, interfaz PCIe GEN 3X4 MVMe, LECT 2000MB/S ESCRIT 1600MB/S, Garantía 12 meses.
	Unidad
	

	2
	Caja para disco duro SSD
	Caja Enclosure Disco SSD 2 en 1 M.2 Tipo C 3.1 10 GB Garantía: 6 meses
	Unidad
	

	3
	Auricular tipo diadema
	Auriculares con diadema ajustable y micrófono con control de línea para volumen, conexión USB -A plug and play, Respuesta de frecuencia: 100 Hz ~ 20 kHz, Sensibilidad: 100 dB ± 3 dB, Impedancia 32 Ω ± 15%, Longitud del cable: 2.4 mts, Color: Negro y Requisitos del sistema: Ordenadores o portátiles con Windows® o macOS / Tablets o smartphones / Reproductores MP3. Garantía: 6 meses
	Unidad

	



El oferente deberá presentar la oferta por precios fijos, pactando un valor del contrato por unidades de bienes o materiales, correspondiéndole a cada uno de éstos un precio fijo durante la ejecución del contrato. Este precio debe incluir todos los costos tales como impuestos, imprevistos, transporte, administración y servicio, utilidades, entre otros.

El proponente “ACEPTA” las “CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS” en la invitación pública, manifestación que es suficiente para la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República como señal de cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.

Atentamente,


Firma,
Nombre
Documento de identificación
NIT
 
