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POLICÍA METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA
JEFATURA ÁREA ADMINISTRATIVA – GRUPO DE CONTRATOS
N° S-2020 -                      - AREAD - GRUCO-29

Montería, 27/10/2020.        												
INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 
PN MEMOT MIC 048 2020

CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado nacional, con capacidad de suministrar los bienes solicitados en la presente invitación, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

MODALIDAD DE SELECCIÓN
[bookmark: _GoBack]El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, según lo establecido en las Leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.
Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

1.   DATOS DEL PROCESO
	Objeto
		ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA. 
CLASIFICACIÓN UNSPSC 
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	46171622
	Equipos y suministros de defensa y orden público, protección, vigilancia y seguridad
	Seguridad vigilancia y detección
	Equipo de vigilancia y detección
	Sistema de televisión de circuito cerrado CCTV







	Presupuesto Asignado.
		ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	RUBRO PRESUPUESTAL – DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	REC
	VALOR UNITARIO ESTIMADO 
(IVA INCLUIDO)
	VALOR TOTAL
(IVA INCLUIDO)

	1
 
	Cámara ip, varifocal
	3
	02-01-01-004-007-03
	SIPOL-MEMOT
	16
	$ 810.628
	$ 2.431.884

	2
	Cámara ip, fija tipo bala
	4
	
	
	
	$ 512.295
	$ 2.049.180

	3
	NVR
	1
	
	
	
	$ 7.116.200
	$ 7.116.200

	4
	Baterías para la UPS de 10 KVA
	20
	
	
	
	$ 214.200
	$ 4.284.000

	5
	Bandeja para rack de 1U
	1
	
	
	
	$ 133.280
	$ 133.280

	6
	Switch PoE de 24 puertos
	1
	
	
	
	$ 2.261.000
	$ 2.261.000

	7
	Pantalla de 40”
	1
	
	
	
	$ 4.165.000
	$ 4.165.000

	8
	cable UTP cat 6 para exteriores (metro)
	350
	
	
	
	$ 11.958
	$ 4.185.409

	9
	tubería EMT con accesorios (metro)
	150
	
	
	
	$ 22.491
	$ 3.373.650

	TOTAL
	$ 29.999.603



Certificación No. 068 del 12/06/2020
	No.
	UNIDAD QUE EJECUTA
	UNIDAD QUE REQUIERE
	DESAGREGACION PRESUPUESTAL
	REC
	DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR
	CANT
	VALOR

	1
	MEMOT
	MEMOT
	02-01-01-004-007-03
	16
	SISTEMA CERRADO INTEGRADO DE TELEVISIÓN CCTV PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIJIN) Y DE INTELIGENCIA POLICIAL (SIPOL)
	1
	$ 30.000.000



El valor estimado para el presente proceso de contratación es la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS MONEDA LEGAL ($ 29.999.603) INCLUIDO IVA 

Amparado en el certificado de plan de compras No 5720 del 14/09/2020, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería.

	Plazo de ejecución   
	El plazo de ejecución para el futuro contrato será hasta el 15 de diciembre, e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y una vez se notifique mediante la carta de inicio al contratista.

	Lugar, condiciones y plazo de entrega.
	Los elementos serán entregados e instalados en las instalaciones de la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, ubicada en la calle 10 # 3-40 barrio buena vista-Montería. 

El contratista que se le adjudique conjuntamente con el supervisor designado, realizará prueba de funcionamiento la cual constará mediante acta que acompañará el recibo a satisfacción y aprobación de pago.

	Forma de pago 
	Los pagos que se efectúen en el presente contrato, se harán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Central de Cuentas con copia al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Montería, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se El pago que se efectúen en el presente contrato, se hará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura o cuenta de cobro acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato, suscrita por el supervisor del contrato y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados al Grupo Central de Cuentas con copia al Grupo Contractual y Seguimiento de la Policía Metropolitana de Montería, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 20, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguiente. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC.

Nota: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Policía Metropolitana san jerónimo de Montería, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

	Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso 
	Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el objeto social de la firma, incluido en el certificado de existencia y representación legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por autoridad competente.
g. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección.
h. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, siempre y cuando los documentos sean subsanables.
i. Cuando la oferta supere el valor económico del presupuesto asignado por ítem o deje de ofertar por uno de ellos.
j. La no presentación de la póliza de seriedad de la oferta.
k. Cuando los valores ofertados este por debajo del valor aceptable o admitido teniendo en cuenta la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, la cual se publicará en el SECOP www.colombiacompra.gov.co/secopII

	Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación 
	Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con la propuesta económica de menor valor hasta la de mayor valor.   

La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento económico de menor valor, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico con el segundo menor valor y así sucesivamente.   

Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto en los términos del Decreto 1082 de 2015.  

	Procedimiento en caso de empate a menor precio 
	De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, en caso de empate, la entidad aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo, según el orden de entrega de las mismas y registradas en la página www.colombiacompra.gov.co/secopII.  

	Información de aceptación de la oferta 
	Con la comunicación de aceptación de la oferta publicada en el SECOP: www.colombiacompra.gov.co/secopII el proponente seleccionado quedará notificado de la aceptación de su oferta y por consiguiente podrá iniciar la ejecución del contrato, en caso de solicitarse pólizas el plazo iniciará una vez se aprueben las mismas por parte de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería. 



2. CRITERIOS DE SELECCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

2.1. DE ORDEN JURÍDICO: (CUMPLE – NO CUMPLE) 

· [bookmark: _Hlk54186717]Carta de presentación de la oferta de acuerdo al FORMULARIO NO. 1 firmada por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).
· Certificado Existencia y Representación Legal expedido(s) por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
· Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente para nacionales colombianos, y cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros.
· La Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal. 
· La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente y su representante legal. 
· La Policía Nacional consultará el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la firma y del representante legal. 
· La Policía Nacional consultará el Registro Nacional de Medidas Correctivas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 del CNPC. 
· Certificación de Aportes Parafiscales suscrito por el Representante Legal, contador o Revisor Fiscal, según corresponda. En caso de contar con contador o revisor fiscal se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y de la cédula de ciudadanía del profesional, y en todo caso se deberá anexar la planilla pagada. (FORMULARIO 6 Y 6A SEGÚN CORRESPONDA). 
· Compromiso anticorrupción de acuerdo con el (FORMULARIO 3), suscrito por el oferente (Persona natural o representante legal de la persona jurídica). 
· Copia del (RUT) Registro Único Tributario expedido por la DIAN. 
· Datos básicos beneficiario cuenta (FORMULARIO 2).
· Anexar certificación de cuenta Bancaria o de Corporación con fecha de expedición no superior a 30 días de antelación al cierre del proceso, en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorros), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato.
· Certificación de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades (FORMULARIO 4).

[bookmark: _Hlk51664042]2.2. DE ORDEN TÉCNICO: (CUMPLE – NO CUMPLE) 

· La propuesta presentada deberá cumplir con la descripción de las especificaciones técnicas contenidas en el (FORMATO 1 ANEXO)
· Deberá diligenciar el FORMULARIO 5 Acuerdo de Confidencialidad.  

2.2.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO.

· Con el fin de garantizar la calidad del servicio y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia con relación al objeto de la presente invitación, tal acreditación será consultada con la presentación del documento expedido por la cámara de comercio del domicilio del proponente donde certifiquen su constitución y gerencia.

2.2.2 [bookmark: _Hlk51831937]CALIDAD DEL SERVICIO

El oferente deberá anexar en su propuesta certificación de calidad de los bienes a ofrecer para cumplir con los requerimientos de los bienes a contratar, los cuales deben ser de la mejor calidad.



2.2.3. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES.
Con el fin de verificar la ejecución de buenas prácticas ambientales por parte de los proponentes deberán certificar que dan cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los productos o equipos posconsumo y a su disposición final. Aquellos productos considerados como contaminantes del medio ambiente (químicos, entre otros…), con sujeción a la legislación ambiental de responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los productos que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada. 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para el presente proceso de Mínima Cuantía se verificarán los requisitos mínimos habilitantes del proponente con la oferta con el precio más bajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 del 2015, Resolución No. 04708 del 29/11/2013 Guía para la Modalidad de Mínima Cuantía.
Se verificarán los requisitos habilitantes con la oferta económicamente más baja, de no cumplir se seguirá con el oferente con la segunda mejor oferta y así sucesivamente.
El oferente deberá presentar su OFERTA ECONÓMICA en la plataforma SECOP II, para lo cual deberá tener en cuenta los precios unitarios totales estimados, establecidos para el presente proceso de selección VALOR ESTIMADO DE CONTRATACIÓN.

El precio ofrecido, se da por incluido el valor total del bien o servicio, el impuesto al valor agregado IVA y todas las demás erogaciones correspondientes de la futura de contratación. 

El proponente, en el momento de elaborar su propuesta, no puede formular condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 6° del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
La Policía Metropolitana de Montería no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo, Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales.

4. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

		
Publicación de la invitación 

	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II 

	Publicación de estudios previos
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II 

	Presentación de propuestas
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II

	Apertura de sobres
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II

	Informe de presentación de ofertas
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II

	Publicación del informe de evaluación de las Ofertas
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II

	Presentación de observaciones al informe de evaluación
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II

	Aceptación de ofertas
	Lugar:  portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co/secopII
Según cronología del procesos SECOP II



	
	 



	
	



NOTA 1: 
La validez de la oferta será de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de presentación.

NOTA 2: De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día anterior a la fecha establecida para la recepción de las ofertas.

4. SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
Jefe del Grupo de Telemática de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería o quien haga sus veces y/o delegue el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas en el Capítulo Xll, supervisión /interventoría de la Resolución 00090 del 15 de enero 2018, por la cual se Actualiza, Modifica y Complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 del 2014.

4.1 REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA: Una vez ejecutado el contrato que se genere con el presente proceso, el y/o el supervisor (es) del contrato realizarán la reevaluación al contratista seleccionado respecto a: 

A. El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato? 
B. Los servicios suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas? 
C. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato? 

La reevaluación realizada al contratista reposará en la respectiva carpeta del contrato que será tenida en cuenta para futuras contrataciones con La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, o a la hora de expedir certificaciones de contratos realizados.

4.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La Policía Nacional – La Policía Metropolitana de Montería, liquidará el contrato cuando éste llegue a su término o cuando exista una causal para ello; su liquidación será de común acuerdo por las partes y se determinarán en dicha liquidación los saldos pendientes a cobrar, si los hubiese. La liquidación será con arreglo a lo estipulado en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 “La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería dispone que todos los contratos que se realicen serán objeto de liquidación.” 

4.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:(Ley 80/93 Art. 66) Se invita a la comunidad en general a participar activamente en este proceso de contratación, con aportes, recomendaciones y/o sugerencias al respecto, a ejercer control y vigilancia de la gestión pública contractual. Así mismo a denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal. La denuncia y/o queja la podrán interponer en la Oficina de atención al ciudadano de La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, ubicada en la Calle 29 Nro. 5-61 Barrio Centro. 

4.4. CORRUPCIÓN PRIVADA: El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dadiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en perjuicio de aquella. (Artículo 16 de la Ley 1474 de 2011) 

4.5. POSTULADOS DE LA BUENA FE: La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería, presume que las personas que presentan propuestas lo hacen en todas sus actuaciones ciñéndose a los postulados de buena fe y que los documentos presentados son documentos públicos y responsabilidad propia de los proponentes en la información allí consignada. 

4.6. INDEMNIDAD: Dentro de la comunicación de aceptación de oferta se obligará al CONTRATISTA a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL – La Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería de cualquier reclamación proveniente de terceros o sus dependientes que tenga como causa sus actuaciones u omisiones. 

10. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado, sin precios artificialmente bajos y que no sobrepasen los precios techos y satisfaga las necesidades de la entidad; así que se ajuste a las condiciones técnicas exigidas.








ORIGINAL FIRMADO

Teniente Coronel JORGE IVAN ARBELAEZ MEJIA 
Comandante Policía Metropolitana de san Jerónimo de Montería (E)





	Reviso:



CT. OSCAR ANDRÉS MORENO GÓMEZ
Jefe Administrativo MEMOT
	Reviso:



CT. VÍCTOR F. GALINDO MÉNDEZ 
Jefe Grupo Contratación MEMOT (E)
	Revisó.:



IJ. EDINSON CARVAJAL CAUSIL 
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos MEMOT (E)
	Proyectó.:



PT. ALBIS SAMIR RAMOS RIVERA 
Analista de Contratos MEMOT
















ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÁMARA IP, VARIFOCAL

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.1 
	Cantidad:
	Tres (3)
	
	

	1.2 
	Marca:
	Especificar.
	
	

	1.3 
	Modelo:
	Especificar.
	
	

	1.4 
	Tipo
	Bala o domo Varifocal para intemperie, IP PoE
	
	

	1.5 
	lente
	Debe permitir ángulo de visión horizontal entre 30 a 100 grados.  El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor del contrato.
	
	

	1.6 
	Iluminación mínima 
	Color: 0,4 lux o mejor
B/N: 0.04 lux o mejor
	
	

	1.7 
	WDR
	120dB
No se aceptan WDR digitales
	
	

	1.8 
	Resolución 
	4 Mpx o superior
	
	

	1.9 
	Formato sensor de imagen 
	Entre 1/3" a 2/3"" CMOS de escaneo progresivo 
	
	

	1.10 
	Debe tener 
	Control de luz o HCL o Autoiris
Sistema auto foco
Control automático de ganancia-AGC
balance Automático de blancos – AWB
compensación de contraluz o BLC.
Obturador electrónico automático – AES (automátic electronic shutter)
Tecnología para video a color con baja iluminación
Filtro de reducción de ruido en la imagen
	
	

	1.11 
	Formato de video 
	H.265
	
	

	1.12 
	Streaming de video
	Multistreaming configurable mínimo, así:
1. Para visualización local y almacenamiento a la máxima resolución a 30FPS.
2. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS.
Nota: para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelacion producida por el movimiento de la imagen, manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
	
	

	1.13 
	Memoria de respaldo local
	Para cada una de las cámaras el contratista deberá configurar la grabación local en una memoria tipo flash(expandible en la cámara) con capacidad de 24 horas cíclicas, como respaldo de almacenamiento, cuando se restablezca la conexión, se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal.
Resolución mínima de almacenamiento en HD a 15FPS.
El contratista debe suministrar las memorias tipo flash para cada cámara suministrada.
	
	

	1.14 
	Dia y noche 
	Filtro real infrarrojo mecanico de corte dia/noche
	
	

	1.15 
	Iluminador infrarrojo interno
	Integra mínimo 50 mts con cero lux
	
	

	1.16 
	Straming de video 
	Topología de la red configurable unicast y multicast.
	
	

	1.17 
	Grado de protección
	IP 66, IK 10
	
	

	1.18 
	Seguridad de red
	HTTPS
	
	

	1.19 
	Certificación y homologación
	ONVIF profile S, UL o CE (conformidad Europea), FCC.
	
	

	1.20 
	soportes
	Debe contemplarse los soportes para la cámara según su ubicación.
	
	

	1.21 
	instalación
	Se debe contemplar todos los accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento de la cámara.
Incluye instalación y configuración 
	
	

	1.22 
	Analítica de video
	Detección de movimiento 
Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar) 
Detección de rostro
Detección de audio
	
	



CÁMARA IP, FIJA TIPO BALA

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2.1 
	Cantidad:
	Cuatro (4)
	
	

	2.2 
	Marca:
	Especificar.
	
	

	2.3 
	Modelo:
	Especificar.
	
	

	2.4 
	Tipo
	Fija intemperie, tipo bala o cámara + housing, IP POE
	
	

	2.5 
	lente
	Debe permitir ángulo de visión horizontal 30 a 110 grados.
El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor y/o interventor del contrato.
	
	

	2.6 
	Iluminación mínima 
	Color: 0,4 lux o mejor
B/N: 0.04 lux o mejor
	
	

	2.7 
	WDR
	120dB
No se aceptan WDR digitales
	
	

	2.8 
	Resolución 
	4 Mpx o superior
	
	

	2.9 
	Formato sensor de imagen 
	1/1.8 a 1/3 “
	
	

	2.10 
	Debe tener 
	Control de luz o HCL o Autoiris
Sistema auto foco
Control automático de ganancia-AGC
balance Automático de blancos – AWB
compensación de contraluz o BLC.
Obturador electrónico automático – AES (automátic electronic shutter)
Tecnología para video a color con baja iluminación
Filtro de reducción de ruido en la imagen
	
	

	2.11 
	Formato de video 
	H.265
	
	

	2.12 
	Streaming de video
	Multistreaming configurable mínimo, así:
1. Para visualización local y almacenamiento 4Mpx a 30FPS.
2. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones SD a 15 FPS.
Nota: para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no sea detectada la pixelacion producida por el movimiento de la imagen, manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor del contrato.
	
	

	2.13 
	Memoria de respaldo local
	Para cada una de las cámaras el contratista deberá configurar la grabación local en una memoria tipo flash (expandible en la cámara) con capacidad de 24 horas cíclicas, como respaldo de almacenamiento, cuando se restablezca la conexión, se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal.
Resolución mínima de almacenamiento en HD a 15FPS.
El contratista debe suministrar las memorias tipo flash para cada cámara suministrada.
	
	

	2.14 
	Dia y noche 
	Filtro real infrarrojo mecanico de corte dia/noche
	
	

	2.15 
	Iluminador infrarrojo interno
	Integra mínimo 50 mts con cero lux
	
	

	2.16 
	Straming de video 
	Topología de la red configurable unicast y multicast.
	
	

	2.17 
	Seguridad de red
	HTTPS
	
	

	2.18 
	Certificación y homologación
	ONVIF profile S, IP 66, IK 10, UL o CE (conformidad Europea), FCC.
	
	

	2.19 
	soportes
	Debe contemplarse los soportes para la cámara según su ubicación.
	
	

	2.20 
	instalación
	Se debe contemplar todos los accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento de la cámara.
Incluye instalación y configuración 
	
	

	2.21 
	Analítica de video
	Detección de movimiento 
Detección cruce de línea direccional (entrada y salida de lugar) 
Detección de rostro
Detección de audio
	
	




BATERÍAS PARA LA UPS DE 10 KVA

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3.1 
	Cantidad:
	Veinte (20)
	
	

	3.2 
	Marca:
	Especificar.
	
	

	3.3 
	Modelo:
	Especificar.
	
	

	3.4 
	Tipo
	Batería sellada, libre de mantenimiento
	
	

	3.5 
	Voltaje nominal
	12 V
	
	

	3.6 
	Capacidad nominal
	9 Ah
	
	

	3.7 
	Instalación 
	Se deben entregar las baterías instaladas y en funcionamiento en la UPS, se realizarán las pruebas de marcha de la UPS con las nuevas baterías verificando su correcto funcionamiento.
	
	




SWITCH PoE DE 24 PUERTOS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4.1 
	Marca
	Especificar
	
	

	4.2 
	Modelo
	Especificar
	
	

	4.3 
	Cantidad
	Uno (01)
	
	

	4.4 
	puertos
	24 puertos PoE y 2 puertos SFP (se deberá suministrar los respectivos módulos SFP)
	
	

	4.5 
	Soporte VLANS
	255
	
	

	4.6 
	QoS (Calidad de Servicio)
	Soportada
	
	

	4.7 
	ACLs
	En capa 2
	
	

	4.8 
	Kit de montaje
	En rack
	
	

	4.9 
	Puerto de consola
	Con cable de conexión
	
	

	4.10 
	Accesorios
	Los necesarios para su instalación y funcionamiento
	
	

	4.11 
	Capacidad de crecimiento
	Mediante software y hardware.
	
	

	4.12 
	capa
	2
	
	

	4.13 
	soporte
	IEEE 802.1D (Spanning tree).
IEEE 802.1p (Asignación prioridades de tráfico).
IEEE 802.1x (Control de acceso a red). IEEE 802.3af (Power over Ethernet, PoE)
	
	

	4.14 
	Temperatura de operación
	0 a 45 C°
	
	

	4.15 
	Capacidad de conmutación
	Deben permitir (2) conexiones de fibra óptica (1G) con sus módulos de fibra, que permitan enlaces redundantes tipo anillo, con el fin de ser configurados y conectado con la sala de monitoreo
	
	

	4.16 
	Gestión
	SNMP
	
	

	4.17 
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
	
	










VISUALIZACIÓN

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Pantalla de 40”
	
	

	5.1 
	Cantidad:
	Uno (01)
	
	

	5.2 
	Marca:
	Especificar.
	
	

	5.3 
	Modelo:
	Especificar.
	
	

	5.4 
	tipo
	Industrial
	
	

	5.5 
	Tecnología panel 
	LCD con retroiluminación
	
	

	5.6 
	Pantalla o sobre posición de película
	Anti reflectiva
	
	

	5.7 
	Resolución 
	Full HD 1920 x 1080p
	
	

	5.8 
	Tamaño del televisor
	Mínimo 40” diagonal
	
	

	5.9 
	Brillo
	700 nits (cd/m2)
	
	

	5.10 
	Conexiones de entrada
	DVI y/o HDMI y/o db15
	
	

	5.11 
	Montaje y herraje
	De acuerdo al lugar de instalación
	
	

	5.12 
	Garantía de fábrica
	3 años
	
	

	5.13 
	Angulo de visión
	178°/178°
	
	

	5.14 
	Consumo eléctrico
	Menor a 300 W por módulo
	
	

	5.15 
	Separación máxima entre (2) dos Módulos: (GAP) igual o menor a 3,5mm
	
	

	5.16 
	Incluye decodificador con salida HDMI (para soportar videowall 2x4) y una señal DVI a PC del operador
	
	

	5.17 
	Adecuación 
Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño. Se deberán instalar mediante soporte de fijación en muro.
	
	

	5.18 
	Instalación Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos, debe quedar instalado y funcionando.
	
	

	5.19 
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo)
	
	



SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y AMINISTRACIÓN

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	6.1 
	Marca:
	Especificar.
	
	

	6.2 
	Modelo:
	Especificar.
	
	

	6.3 
	formato
	H.265
	
	

	6.4 
	Debe estar instalado sobre el hardware apropiado que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento
	
	

	6.5 
	Certificación de funcionamiento
	Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o servidores
	
	

	6.6 
	Aplicación de gestión con capacidad
	De visualizar, grabar, reproducir, y administrar video, audio y datos a través de redes IP, gestión de eventos y alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren a que el sistema este en la capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla, desconexión, y avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación eléctrico, comunicación, visualización, y de video, además deberá ser escalable ante las necesidades propias.
	
	

	6.7 
	Acceso a video grabado y video en vivo
	Desde ubicaciones remotas. Administración local o remota. Posibilidad de multiples clientes sin licencias adicionales.

Desde el PC del jefe de la seccional de inteligencia se debe configurar para la visualización de las cámaras.

De igual manera, desde el punto de visualización se debe instalar el hardware necesario para la revisión de grabaciones y manipulación de las cámaras.
	
	

	6.8 
	Compatibilidad y convergencia de operación 
	Matriz virtual de una única marca para el proyecto
	
	

	6.9 
	Protocolos soportados
	TCP, UDP, Multicast, configurable por cada estación
	
	

	6.10 
	Resolución de visualización y grabación
	HD 1280x720p, FULL HD 1920X1080p, 4Mp 2560 x 1440p.
	
	

	6.11 
	seguridad
	La grabación de video debe tener una marca de agua o certificado digital
	
	

	6.12 
	licenciamiento
	Incluido a garantizar ampliación del sistema en hardware y software tomando como referencia la totalidad de las cámaras, garantizando la ampliación del 20% en visualización, almacenamiento, y conexión mínima para 01 joystick y una estación de trabajo.
	
	

	6.13 
	En la estación se debe permitir la programación de salidas de video para visualización multi screen y full screen, configurable mínimo 16 cámaras, 9 cámaras, 4 cámaras y full screen, cada una de estas opciones en la totalidad de los monitores solicitados, de igual forma visualización de video en vivo, y reproducción de las grabaciones realizadas, en la totalidad de los monitores solicitados.
	
	

	6.14 
	Accesorios 
	Los necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento y operación como un todo.
	
	

	6.15 
	Software licenciado
	Para la correcta instalación y operación requerida
	
	

	6.16 
	Configuración de usuarios 
	Administrador maestro, administrador local y usuario de operación.
	
	

	6.17 
	Configuración de usuario
	Individual
	
	

	6.18 
	Inicio de sesión
	Individual por persona- operador
	
	

	6.19 
	Registros mínimos por usuario que debe generar la aplicación en base de datos, para control y auditorias del sistema.
	Inicio sesión del usuario
Cierre de sesión del usuario 
Inicio de reproducción de una grabación por usuario
Usuario que que exportó grabaciones 
Usuario que detuvo la grabación 
Reconocimiento y acciones de alarmas
	
	

	6.20 
	Log de alarmas
	Se debe entregar con la configuración necesaria para realizar logs de alarmas de apertura de gabinete, de corte del fluido eléctrico y pérdida de red o video, permitiendo el despliegue automático asociado al evento de alarma.

Poder generar acciones en respuesta a alarmas como: grabación, correo electrónico, imagen instantánea, posición de un PTZ preestablecida, control de salidas, alertas visuales, mensajes de audio pregrabadas, enlace de mapas.
	
	

	6.21 
	Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam, y demás serán responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto, se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.
	
	



SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	7.1 
	El contratista deberá proveer las cantidades necesarias para el sistema de almacenamiento del Circuito Cerrado de televisión de la Seccional de Inteligencia de la Policía Metropolitana de Montería, a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días por cámara a una resolución de 4MP (2560 x 1440) a la capacidad de 30 FPS, con arreglo de discos en formato RAID 5, para reconocimiento y analítica forense (búsqueda por patrones o búsquedas inteligentes) deberá ajustar la tasa de bit para analítica.

Se debe garantizar la ampliación del 20% de las cámaras.
	
	

	7.2 
	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
	
	

	7.3 
	El contratista debe proveer la conectividad necesaria para que el sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de permitir la interconexión de los diferentes equipos de la red LAN y el sistema. Se requiere puntos de cableado estructurado para la conexión de las cámaras las cuales deberán tener alimentación PoE (mínimo 255 metros).

El contratista deberá instalar toda la ductería necesaria en IMC, EMT y/o canaleta plástica para la canalización del cable de las cámaras y el centro de monitoreo, debe ser requerida mayores cantidades según el diseño presentado por el contratista, éste deberá suministrarlo sin costo adicional para la Policía Nacional.

Las cantidades y/o elementos señalados en el presente proceso, son estimados mínimos, por lo tanto, el contratista deberá, de ser necesario según el diseño y/o configuración presentada y aprobada por el supervisor, colocar todas las cantidades elementos, accesorios y/o equipos adicionales que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de video vigilancia (CCTV).

El contratista debe instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas eléctricas, racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados, y no regulados de AC, etc. Que sean necesarios o se estimen convenientes para la ejecución del proyecto.

Organizadores: el contratista deberá contemplar los patchpanel necesarios, organizadores horizontales y/o verticales.

Corriente regulada
salidas eléctricas: tomas dobles con polo a tierra tipo tierra aislado grado hospitalario (color naranja). Mínimo 15A-120VAC.

Protecciones: se deben instalar los tableros eléctricos diseñados para el número de equipos a conectar, con su respectiva alimentación eléctrica al tablero principal.

Sistema eléctrico: cumplir la norma 2050 ICONTEC y RETIE
Documentación: incluir catálogos técnicos de los elementos ofrecidos 
Marcar cada elemento del cableado estructurado: cable, área de trabajo, patchcords, etc, identificado de forma única y que permita realizar una perfecta identificación en material acrílico y/o plástico.

Mano de obra: se debe entregar en la sede de la seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Montería, instalado y funcionando todo el sistema de CCTV, con todos los gastos en los que pueda incurrir (obra física, alimentadores, materiales y elementos necesarios).

Materiales: todos los materiales deben hacer parte de un sistema de cableado integrado y de la misma categoría, para lo cual es necesario anexar certificación del fabricante. 

El oferente debe tener en cuenta todos los elementos y materiales para el completo desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado.

	
	

	7.4 
	CANALIZACIÓN CONEXIÓN EQUIPOS
Incluye la canalización para la conexión de datos (F.O y UTP) y energía para todos los puntos de cámara.

Las canalizaciones para la instalación de las cámaras en los diferentes puntos estarán a cargo del contratista.

· Canalización de datos y energía eléctrica según diseño hasta la cámara.
· Se deberá realizar toda la canalización necesaria hasta para interconectar las cámaras dentro de la red y suministro de energía, por lo tanto, de ser requerido cantidades adicionales el contratista deberá suministrarla sin costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	7.5 
	GENERALIDADES
	
	

	7.6 
	Funcionamiento: Continuo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año.

El CCTV tendrá las condiciones físicas, locativas, y ambientales, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones/ adecuaciones que sean necesarias dentro de la ejecución del proyecto, que se consideran generales, sin excluir, otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema.

Es obligación del contratista realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica (site-survey). Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato y presentar diseños indicando las cantidades requeridas al supervisor del contrato, con el fin de ajustar y validar las cantidades, así como las características técnicas y administrativas que garanticen la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas.

Equipos activos: en la solución debe contemplar todos los equipos adicionales que se requieran para garantizar la funcionalidad requerida.

Ficha técnica y/o carta de fabricante y/o certificación de fábrica: todos los ítems en los cuales el contratista debe especificar marca, modelo, y/o referencias de los equipos ofertados se deben anexar ficha técnica o carta de fabricante o certificación de fábrica en la cual debe evidenciarse la marca, modelo o referencia y características solicitadas en cada ítem que lo conforma.

El contratista deberá presentar documento expedido por la superintendencia de vigilancia, en la cual se certifique se encuentre inscrito en el registro de productores y comercialización de equipos tecnológicos de vigilancia, en las secciones de importación comercialización, instalación y arrendamiento.

El contratista deberá presentar certificación(es) como canal autorizado y/o distribuidor autorizado en Colombia de la(s) marca(s) de cámara ofertadas, la cual deberá ser expedida directamente por fabricante o casa matriz (representante legal). 

El contratista deberá aplicar los sistemas de gestión ambiental (ISO 14001) y sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) en la ejecución del proyecto.

No se aceptarán equipos fabricados por terceros, remarcados, es decir equipos OEM (marca blanca), solamente se aceptarán equipos ODM (marcas propias).

Aplicación de la metodología del PMP del PMI durante todo el proyecto. Esto se debe solicitar al oferente seleccionado y debe ser aprobado por la supervisión: el contratista deberá presentar un plan de trabajo ajustado al tiempo de ejecución, en los siguientes 5 días hábiles una vez realizada acta de inicio del contrato, que incluya como mínimo los siguientes requerimientos así:

FASE DE INICIACIÓN
· Acta de constitución del proyecto
· Identificación de los interesados

FASE DE PLANEACIÓN
Plan de gestión del proyecto
Plan de gestión del alcance del proyecto
Levantamiento de requerimientos particulares 
Elaboración de la estructura de división del trabajo
Plan de gestión del cronograma
Definición de actividades
Secuencia de actividades
Recursos estimados para las actividades
Duración estimada de las actividades
Cronograma
Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión del recurso humano 
Plan de gestión de las comunicaciones
Plan de gestión del riesgo
Identificación de los riesgos
Análisis cualitativo de los riesgos
Plan de respuesta al riesgo
Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de los interesados

FASE DE EJECUCIÓN
Conformación del equipo del proyecto
Desarrollo del equipo del proyecto
Gestión del equipo del proyecto
Gestión de las comunicaciones 
Gestión de las adquisiciones 
Gestión de los interesados

FASE DE MONITOREO Y CONTROL
Monitoreo y control del trabajo del proyecto
Control de cambios
Validar el alcance
Control del alcance
Control del cronograma 
Control de la calidad
Control de las comunicaciones 
Control de riesgos
Control de adquisiciones 
Control de interesados

FASE DE CIERRE
Cierre de proyecto
Entrega final del documento de lecciones aprendidas avalado por el supervisor. 

El contratista debe presentar el cronograma de ejecución en diagrama de Gantt de Ms Project en físico y cada fase debe estar acode a lo definido en el plan de trabajo presentado bajo los lineamientos del PMI en el que se detallen las actividades y tiempos de ejecución, línea base e hitos del proyecto, los cuales deben ser entregados 10 días calendario una vez realizada acta de inicio del contrato. El cronograma debe ser aprobado por la supervisión sin exceder el tiempo de ejecución contractual.

Las actualizaciones de versiones o mejoras que se requieren para el funcionamiento de los elementos que conforman el presente proceso deben ser asumidas e instaladas por el contratista, durante el periodo de garantía.

La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir con la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional RETIE.

Cortes del medio de Tx: los múltiples empalmes y demás elementos que se requieran posteriores a la entrega del proyecto, debido a cortes o fractura deben ser asumidos por el contratista durante el periodo de la garantía sin costo adicional para el proyecto.

Soportes de fijación: las cámaras se ubicarán en paredes y/o estructuras como postes y/o fachadas y/o mástiles según sea el caso. Serán soportes y adaptadores para sujeción de video cámaras, controladores y fuentes, con la tornillería anti vibración respectiva para el soporte de la carcasa, en todo caso, los soportes tendrán ducterías, de manera que permitan el envío de los cables por su interior.


Equipos auxiliares para instalación de las cámaras:
Deberán poseer brazos y/o soportes anticorrosivos o con pintura electroestática y su respectiva ductería y/o canaleta para que los cables queden ocultos a la vista.

Deberá incluir todos los soportes, herrajes y/o accesorios necesarios que permitan su montaje e instalación en los lugares señalados por el supervisor del contrato.

Se deben realizar todos los trabajos técnicos y de instalación necesaria en el área designada para la implementación del proyecto, garantizando la armonía con lo existente, se deberán dejar en iguales o mejores condiciones los lugares o puntos en los cuales sea necesario realizar intervenciones.

Será un proyecto y contrato en el cual se debe entregar instalado y funcionando a todo costo, por lo tanto, cantidades, o elementos adicionales requeridos según los diseños del contratista serán asumidos por el contratista sin costos adicionales para la Policía Nacional.

Las canalizaciones, ducterias, canaletas, y bandejas existentes en buen estado pueden ser utilizadas en su medida, previa coordinación con el supervisor del contrato.

El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público y adecuaciones técnicas en las instalaciones que no son propiedad de la institución, en caso de que estas se presenten, se establecerán al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.

Cada uno de los extremos del cableado deberá ser identificado.

Todas las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer o reemplazar por mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante las entregas o implementación de los sistemas.

Todo el cableado de interconexión LAN, debe ser categoría 6A debidamente certificado.

El contratista se comprometerá a entregar los planos de topologías preliminares y definitivas impresos y en archivo digital, y toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo:
· Se deben entregar todas las topologías de red preliminares antes de iniciar la instalación para su validación aprobación por parte del supervisor.
· La información entregada incluirá planos eléctricos y electrónicos con las modificaciones hechas durante el proyecto (planos record) niveles de señal, puntos de prueba, cajas de inspección, y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar un mantenimiento apropiado del sistema de CCTV, todo esto será entregado al finalizar la instalación.

Los manuales originales de fábrica para mantenimiento y operación deberán ser entregados con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano, debidamente actualizados a la fecha de entrega y correspondiente certificado de suscripción de actualización.

El contratista debe incluir protecciones individuales contra sobre cargas, transcientes, espurios, y picos de voltaje si el sistema lo requiere. Si se detectan fallas aducidas a protecciones, se debe instalar las mismas sin costo adicional.

El manejo de toda la información y trabajos técnicos de instalación del sistema se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos, y cualquier otro tipo de información, estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la Policía Nacional.

Será un sistema controlado automáticamente, el cual enviará la información a través de una red desde cada una de las cámaras al centro de monitoreo, por lo cual se debe incluir el hardware y software necesario debidamente licenciado, las adecuaciones civiles y demoliciones que se requiera en instalaciones, las cuales correrán por cuenta del contratista y no se aceptarán adiciones a presupuesto, este aspecto debe ser verificado y aprobado previamente con el supervisor del contrato.  

Todos los equipos del centro de monitoreo deben ser de instalación en gabinete= rack por lo tanto, se debe tener presente la profundidad del gabinete con respecto a los servidores o equipos a instalar, por lo anterior, se debe suministrar las bandejas respectivas y realizar todas las conexiones desde el mismo a los demás equipos.

El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas de proyecto, colocando todos los medios y recursos para tal fin.

En el tiempo de ejecución del contrato y durante la garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano, para lo cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 2 compromiso con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

Es obligación del Contratista realizar todos los ajustes para los trabajos técnicos y de instalación requeridos al igual que constatar todas las cantidades necesarias a través de una visita técnica (Site-Survey). Esta visita será realizada por el contratista al inicio de la fase de planeación y ejecución del contrato, y presentar diseños indicando las cantidades requeridas al supervisor del contrato con el fin de ajustar y validar las cantidades, así como las características técnicas y administrativas que garantice la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas. 
Nota: para la visita técnica los proponentes y/o contratistas deberán cumplir con las medidas sanitarias en atención la resolución No 385 del 12 de marzo “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.” 
	
	

	7.7 
	GARANTÍA

el tiempo de garantía es de tres (03) años para todos los elementos contratados en el presente proceso, contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción.

La garantía es de cobertura total, cubre defectos de fabricación instalación, implementación, y funcionamiento de los elementos.

El contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento del sistema 7x24 para todas sus cámaras.

Aplicación de garantía tiempos de respuesta y de disponibilidad permitida:

1.Generación del incidente: una vez presentada la falla en el sistema, el supervisor del contrato genera a través de correo electrónico el incidente enviando a un correo indicado previamente por el contratista el inconveniente presentado al sistema. 
 
2. tiempo respuesta para diagnóstico: el contratista tiene máximo 24 horas para realizar presencia en sitio de la novedad, con personal idóneo, a fin de validar e identificar el fallo, contados a partir del envío del correo electrónico.

3.tiempo de respuesta para garantizar la disponibilidad: el contratista tiene 120 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá reemplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor del contrato, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos.

4.tiempo de reparación: el contratista tiene 45 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas o aplicación directa de garantía de los elementos. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado, el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generar con ocasión de la garantía, correrán totalmente a cargo del contratista. El tiempo excedido al establecido para tiempo respuesta para diagnóstico, tiempo respuesta para garantizar disponibilidad y tiempo de reparación se cuantificará en horas más un 10% adicional, el cual se adicionará a la garantía base de un (01) año, para todos los componentes contratados.

Nota1: los elementos que presenten más de 2 fallas en un año, deberán ser reemplazados por nuevos.

Nota 2: el contratista deberá tener stock del 15% de cámaras para garantizar la disponibilidad del sistema.

El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a 5 años.

El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades:
· Hace referencia a la revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo dos veces por año, con un intervalo no menora seis meses entre cada mantenimiento).
· El contratista debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo una vez el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por policía nacional, se genere un registro para el seguimiento respectivo.
· El contratista debe suministrar e instalar por cada sitio un aviso informativo en acrílico que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantía.
· Informes: el contratista debe entregar un informe por mantenimiento de las actividades realizadas dentro del tiempo de la garantía al supervisor del contrato.
	
	

	7.8 
	Transferencia de conocimientos 
· Se debe realizar la transferencia de conocimiento a mínimo a 5 funcionarios en nivel de manejo, uso y operación del sistema.
· Debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que realice dicha transferencia deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). Duración mínima de la capacitación es de 16 horas. El contratista garantizará las locaciones (en la ciudad de montería, según aprobación del supervisor del contrato) y material adecuado para llevar a cabo la transferencia de conocimiento.

· Temas a tratar:
2 horas de operación
2 horas conceptos de grabación 
2 horas administración técnica y operativa
2 horas mantenimiento preventivo del sistema
Nota: La capacitación no genera costos para las presentes condiciones técnicas

Se deberá suministrar el material de capacitación el cual será verificado y aprobado por el supervisor del contrato.

Certificado de la transferencia de conocimientos: el contratista deberá entregar un certificado a cada uno de los funcionarios al igual que elaborar acta de cada una de ellas, las cuales serán entregadas en original al supervisor del contrato.

	
	

	7.9 
	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD

· El contratista deberá entregar diligenciado en la propuesta el formulario No. 1 acuerdo de confiabilidad, anexo en el presente pliego.
· Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. 
· en virtud del presente proceso, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión e la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión a su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar el Formulario No.1.
· el manejo de toda la información para el desarrollo de la instalación del CCTV se considera confidencial, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.
	
	

	7.10 
	CONDICIONES AMBIENTALES
· cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio para la instalación del CCTV será asumida como responsabilidad del contratista y no de la Policía Nacional.
· El contratista deberá cumplir con la resolución 0372/2009 “por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de baterías usadas plomo ácido y se adoptan otras disposiciones”.
· El contratista deberá realizar el manejo adecuado y la disposición final de todos los repuestos y /o los elementos que ya cumplan su vida útil, anexando la certificación ambiental.
· Con el objeto de evitar escape de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar, y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o remplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior, el contratista deberá hacer entrega a la policía nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente.
· El contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
· El contratista deberá tener en cuenta el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015, especialmente el capítulo 6.
	
	

	7.11 
	NIVEL DE EDUCACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL

GERENTE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
Cantidad: uno (01)

· Ingeniero electrónico y/o ingeniero mecatrónico y/o ingeniero en telecomunicaciones y/o ingeniero de sistemas.
· Experiencia general en mínimo tres (03) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional, para lo cual deberá anexar fotocopia del diploma y tarjeta profesional.
· Experiencia específica como gerente de proyectos y/o coordinador y/o responsable del proyecto y/o director de proyecto en mínimo dos (02) proyectos relacionados con instalación y/o implementación de CCTV. Lo anterior, se acreditará con la presentación de certificaciones expedidas por las entidades públicas y/o privadas, en las cuales el personal acredite su participación en los cargos solicitados.


GERENTE ETAPA DE MANTENIMIENTO 

· Se requiere de un ingeniero y/o tecnólogo, electrónico y/o mecatrónico y/o electromecánico y/o sistemas y/o telemático y/o en telecomunicaciones, con experiencia profesional de tres (03) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional y/o matricula profesional.
· Experiencia específica de participación en mínimo tres (3) proyectos relacionados con mantenimiento de CCTV, lo anterior se acreditará con la presentación de certificaciones expedidas por entidades públicas y/o privadas en las cuales el personal acredite su participación. 
· Esta persona, será el responsable de atender requerimientos en la etapa de garantía y mantenimiento y garantizar la disponibilidad del sistema y el cumplimiento de los tiempos de respuesta estipulados.
· NOTA: podrá ser el mismo designado como gerente del proyecto que trata el presente anexo: siempre y cuando cumpla con la capacitación y experiencia requerida para el presente ítem.
· El contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, lugares y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución.
   
	
	

	7.12 
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV

· Cámaras para garantizar la disponibilidad del sistema 

· El contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de toso y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a 5 años.

· El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollas las siguientes actividades:

- Hace referencia a la revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo dos veces por año, con un intervalo no menor a seis meses entre cada mantenimiento)

-el contratista debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo una vez se reciba el sistema en total funcionamiento (para etapa de garantía), así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema e informada por la Policía Nacional, se genere un registro para el seguimiento respectivo.

Informes: el contratista debe entregar un informe por mantenimiento de las actividades realizadas dentro del tiempo de la garantía al supervisor del contrato. 

	
	














FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ____________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:    ____________________________________________
NUMERO CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: ______________DE: ____________________
NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________________________
DIRECCIÓN COMERCIAL: _______________________________________________________
NIT: ____________REGIMEN: COMUN (    ) – SIMPLIFICADO (  ) 
TELEFONO: FAX: EMAIL: ______________________



VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

	ÍTEM
	RUBRO / PROYECTO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA
	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA

	1
 
	Cámara ip, varifocal
	16
	SIPOL-MEMOT
	ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA.

	3
	$ 810.628
	$ 2.431.884

	2
	Cámara ip, fija tipo bala
	
	
	
	4
	$ 512.295
	$ 2.049.180

	3
	NVR
	
	
	
	1
	$ 7.116.200
	$ 7.116.200

	4
	Baterías para la UPS de 10 KVA
	
	
	
	20
	$ 214.200
	$ 4.284.000

	5
	Bandeja para rack de 1U
	
	
	
	1
	$ 133.280
	$ 133.280

	6
	Switch PoE de 24 puertos
	
	
	
	1
	$ 2.261.000
	$ 2.261.000

	7
	Pantalla de 40”
	
	
	
	1
	$ 4.165.000
	$ 4.165.000

	8
	cable UTP cat 6 para exteriores (metro)
	
	
	
	350
	$ 11.958
	$ 4.185.409

	9
	tubería EMT con accesorios (metro)
	
	
	
	150
	$ 22.491
	$ 3.373.650

	
	
	
	
	
	VALOR ESTIMADO
	$ 29.999.603























ETAPA PRECONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	









GARANTIA DE SERIEDAD
	RIESGO JURIDICO
	LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA
	DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
	PROPONENTE SELECCIONADO.
	DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS.
	AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS.

	
	RIESGO JURIDICO
	LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES. 
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURIDICO
	EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
	
	
	
	




ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS
	
AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL BIEN
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS ESTUDIOS.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MAS
	
AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL BIEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. 






CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	
	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	
LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	
CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD









	MATRIZ DE RIESGOS

	NÚMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	general
	externo
	ejecución
	operacional
	que la calidad del servicio y elementos entregados no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas
	incumplimiento al contrato establecido en el proceso
	2
	3
	5
	medio
	contratista
	la ficha técnica es de estricto cumplimiento, el oferente deberá remplazar los elementos por otros iguales en el menor tiempo posible
	1
	1
	2
	bajo
	si
	supervisor del contrato
	el día de la prestación del servicio y entrega de los elementos
	terminación del contrato y liquidación del mismo
	formato de recepción de bienes, informe de supervisión del contrato y recibido a satisfacción de los bienes 
	durante la ejecución del contrato

	2
	general
	externo
	ejecución
	operacional
	que el contratista no cumpla con el plazo de ejecución establecido en el contrato
	sanción por parte de la entidad al contratista
	2
	3
	5
	medio
	contratista
	una buena supervisión conforme a lo establecido en la resolución no. 00090 del 18/01/2018 para la correcta supervisión
	1
	1
	2
	bajo
	si
	supervisor del contrato
	notificación del supervisor del contrato
	terminación y liquidación del contrato
	informe de supervisión
	durante la ejecución del contrato

	3
	específico
	externo
	selección
	operacional
	falsedad en los documentos que conforman la oferta
	oferta será rechazada y se informará a las autoridades competentes para que inicie la investigación al contratista, y se procederá a evaluar la oferta de menor valor
	1
	1
	5
	medio
	entidad
	evitar el riesgo/verificación estricta de los documentos que conforman la oferta, por parte de los comités evaluadores
	1
	1
	2
	bajo
	no
	integrantes de los comités evaluadores (jurídico, económico y técnico)
	evaluación de los comités
	momento en que se rinde informe de evaluación y en reevaluación o publicaciones de las evaluaciones en la página web del secop
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FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Montería,

Señores
POLICÍA NACIONAL - POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA
Ciudad.

[bookmark: _Hlk41292706]Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN MEMOT MIC 048 2020 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso Mínima Cuantía No. PN MEMOT MIC 048 2020 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”. conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

5. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICIA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono(s): Fax
8. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
9. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
10. El plazo de ejecución para el futuro contrato será hasta el 15 de diciembre, e iniciará a partir del perfeccionamiento, legalización y una vez se notifique mediante la carta de inicio al contratista.
11. Que la vigencia de la presente oferta es de ciento veinte (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma. 












,_______________________________	
(Firma del representante legal)













FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
                       _________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______

                                                        Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)
______________________________    

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
FORMULARIO No. 3 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que la Policía Metropolitana de Montería adelanta un proceso de Selección Mínima Cuantía para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y la Policía Metropolitana de Montería para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Selección Abreviada aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
 
1.1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
  
1.2.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Selección Abreviada y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Policía Metropolitana de Montería, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
a) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios la Policía Metropolitana de Montería durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Selección Abreviada. 
 
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).
 
EL PROPONENTE:
 
 (Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

 
	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.





























FORMULARIO 4

CERTIFICADO DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

Fecha, _______________

Señores: 
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA – CÓRDOBA.

REF. Certificación bajo la gravedad de Juramento.

Yo, ____________________________________________________, mayor de edad, natural de________________________ Identificado con la cédula de ciudadanía No._____________, expedida en_________________ Representante legal de_________________________________________________________

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que se entiende con la mera presentación de este escrito, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano de acuerdo al Artículo 8 y 9 de la ley 80 de 1993, Artículo 127 de la Constitución Nacional, Artículo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas aplicables para contratar con el Estado y por consiguiente, con la Policía Metropolitana de Montería. En constancia de lo aquí aseguro, firmo esta certificación en la fecha arriba consignada.

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 

RAZÓN SOCIAL: 

NIT. No: 


















FORMULARIO No. 5

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber: Domiciliado en quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro del pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que LA POLICÍA NACIONAL adelanta un proceso de contratación para la celebración de
un contrato estatal para EL SUMINISTRO DE ____________________________________________
__________________________________________________________________________________

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL revelada por LA POLICÍA
NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el CONTRATO, la información que le sea entregada directamente por LA POLICÍA NACIONAL y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del CONTRATO.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

5. Reconocer que el recibo de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de LA POLICÍA NACIONAL.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, los Acuerdos de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.

7. El OFERENTE mantendrá una lista de usuarios de LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que será entregada a EL OFERENTE cuando ella lo solicite.

8. Utilizar única y exclusivamente LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el CONTRATO.

9. No utilizar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO.
11. No usar LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICÍA NACIONAL.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICÍA NACIONAL

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.


_____________________________________________
Representante Legal

CC Nro. _____________________ exp: en __________








































FORMULARIO 6

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Señores
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA

Referencia: Proceso PN MEMOT MIC 048 2020 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”. 

Fecha_______________

Yo __________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____________________, expedida en____________ representante legal de la sociedad comercial___________________ con NIT No ______________,manifiesto bajo la gravedad de juramento: que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales ( cajas de compensación familiar, SENA ICBF), según consta en la última planilla de pago No. ____________, que se efectúa por medio de la entidad y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”.

REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
NOMBRE:
CC No.

REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO
FIRMA
NOMBRE:
CC No
Tarjeta Profesional No.

(Anexar fotocopia de cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de
Contadores. Y planilla de pago).










FORMULARIO 6A

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA NATURAL

Señores
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE MONTERÍA.

Referencia: Proceso PN MEMOT MIC 048 2020 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”. 

Fecha ___________

Yo, ______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía No. _______________, expedida en, __________________manifiesto bajo la gravedad de juramento: me encuentro al día con los pagos de salud y pensión de conformidad con el Artículo 15 de la Ley 100/93 modificado por el Artículo 3 de la Ley 793/2003 y Articulo 18 de la Ley 1122/2007 inciso 2, para lo cual anexo el soporte del pago, de igual forma manifiesto que no estoy obligado al pago de aportes parafiscales por concepto de ICBF, SENA y cajas de compensación familiar, establecidos en  Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, me obligo hacer los aportes de ley a dichos sistemas de forma mensual durante la vigencia del contrato cuyo objeto es : la “ADQUISICIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LAS INSTALACIÓNES DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA”., lo anterior en cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002




REPRESENTANTE LEGAL 

FIRMA

NOMBRE:

CC No.
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