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OBJETO: XXXXXXXXX
Bajo la gravedad de juramento manifiesto lo siguiente: 

1. Tengo capacidad legal para presentar cada uno de los ofrecimientos hechos en esta propuesta. 
2. Manifiesto que ________________________________________soy responsable de IVA. 
3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
4. Conozco las condiciones técnicas de tiempo, modo y lugar, y las demás especificaciones señaladas en el estudio previo para la ejecución del contrato y las acepto comprometiéndome a su cumplimiento. 
5. El valor total de la oferta, incluido IVA, las demás deducciones de ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de _________________________ ($  ) M/cte., desagregado así: 



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO SIN IVA INCLUIDO
	VALOR UNITARIO IVA
	VALOR TOTAL IVA 
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE UPS
	Unidad
	8
	$639.091,00
	$ 121.400,00
	$971.200,00
	$6.083.900,00

	 
 
 
	Se refiere al mantenimiento que se debe realizar al equipo al momento de revisarlo y que, dependiendo del diagnóstico presentado por el contratista, este requiere de limpieza general y mano de obra
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	El servicio de mantenimiento preventivo incluye:
	
	
	
	
	
	

	
	* Servicio al sistema de energía interrumpible (UPS)
* Verificación del estado, condiciones de operación y pruebas a las UPS antes de realizar el mantenimiento.
* Revisión funcional de medidores y paneles indicadores.
* Revisarlos indicadores visuales (panel frontal) y el estado de señalización de todas las alarmas.
* Revisión de la operación normal del sistema.
* Revisar y apretar todas las conexiones y terminales de los interruptores.
* Revisar el correcto y completo funcionamiento de los extractores de aire del equipo.
* Verificar que los medidores registren las lecturas correctas.
* Revisar ajustes.
* Revisar parámetros de salida.
* Revisar sincronía de equipo.
* Limpieza de cubiertas del sistema de alimentación a la UPS y tablero de carga.
* Revisión y ajuste del sistema de alimentación a la UPS y tablero de carga.
* Otras pruebas de rutina con el sistema operando con carga, sin carga que incluye:
 - Revisión de descarga transferencia de las baterías y ejecución de pruebas de descarga de baterías de prueba de corta duración.
 - Comprobación de funcionalidad de bypass.
 - Medición de voltaje y frecuencia y amperaje en la UPS.
* Banco de batería.
* Revisión y limpieza de sulfatación, temperatura, tornillería entre otros.
* Revisar si existen falsos contactos en todos y cada uno de los eslabones.
NO INCLUYE REPUESTOS
	
	
	
	
	
	

	 
	Garantía
	Tres (3) Meses
	
	
	
	
	
	

	2
	Batería 12V-9 AH
	Unidad
	98
	$129.333,33
	$ 24.600,00
	$2.410.800,00
	$15.085.500,00

	 
 
 
	* Voltaje Nominal: 12 V
* Capacidad Nominal: 9 Ah (20 horas de descarga)
* Tipo de Batería: Plomo-ácido sellada con tecnología AGM
* Construcción: Sellada y libre de mantenimiento
* Material de Carcasa: Generalmente ABS
* Terminales: Faston 250 (F2)
* Peso Promedio: 2.3 kg
* Dimensiones Aproximadas: 151 mm (Largo) x 65 mm (Ancho) x 95 mm (Alto)
* Rango de Temperatura de Operación: 0°C a 40°C
* Autodescarga: Menor al 3% por mes a temperatura ambiente
* Vida Útil Estimada: Hasta 5 años en condiciones óptimas
* Certificaciones Comunes: CE, UL, ROHS
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	Incluye 
	instalación, configuración y puesta en funcionamiento
	

	
	garantía
	Doce (12) Meses
	

	3
	Batería 12V-12 AH
	Unidad
	20
	$153.000,00
	$ 29.100,00
	$582.000,00
	$3.642.000,00

	 
 
 
	* Voltaje Nominal: 12 V
* Capacidad Nominal: 12 Ah (20 horas de descarga)
* Tipo de Batería: Plomo-ácido sellada con tecnología AGM
* Construcción: Sellada y libre de mantenimiento
* Material de Carcasa: Generalmente ABS
* Terminales: Faston 250 (F2)
* Peso Promedio: Aproximadamente 3.3 kg
* Dimensiones Aproximadas: 151 mm (Largo) x 98 mm (Ancho) x 95 mm (Alto)
* Rango de Temperatura de Operación:
* Descarga: -20°C a 60°C
* Carga: 0°C a 50°C
* Almacenamiento: -20°C a 60°C
* Autodescarga: Menos del 3% por mes a temperatura ambiente
*Vida Útil Estimada: Hasta 5 años en condiciones óptimas
*Certificaciones Comunes: CE, UL, ROHS
	

	
	Incluye 
	instalación, configuración y puesta en funcionamiento
	

	
	garantía
	Doce (12) Meses
	

	SUBTOTAL
	

	IVA 19%
	

	TOTAL
	


Para efectos de evaluar la propuesta se tendrá en cuenta el valor total de la suma de los precios unitarios de los ítems requeridos.
 
NOTA 1: EL VALOR TOTAL A CONTRATAR, ES LA SUMA DE VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($24.811.400,00) INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY

NOTA 2: EL PROPONENTE QUE PERTENEZCA AL RÉGIMEN COMÚN DEBERÁ DISCRIMINAR EL RESPECTIVO IVA EN LA PROPUESTA PRESENTADA. (SI ES EL CASO)

NOTA 3: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON: RETEICA (S/N ACUERDO 078/2013). RETEFUENTE: 4% PARA DECLARANTES Y 6% PARA NO DECLARANTES. ESTAMPILLA PROCULTURA: 2%. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AL DEPORTE: 2.1%. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: 3%. ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%.
 
LOS TÍTULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACIÓN
NOTA 4: EL VALOR DEL IVA NO PODRÁ SER APROXIMADO, Y SE DEBE DEJAR DOS DECIMALES
NOTA 1: Se debe contemplar dentro de la Oferta Económica los literales A, B, C, D, E y F del numeral 2.8 CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) – FICHA TÉCNICA, teniendo en cuenta que hacen parte integral de la propuesta. 

NOTA 2: El proponente debe especificar la marca y modelo de los ITEM del cuadro que se relaciona en el Anexo técnico, teniendo en cuenta que permite a la entidad verificar y garantizar que el hardware y software ofrecido cumple con los requerimientos técnicos solicitados, de no evidenciarse las marcas, ni modelos la oferta será Rechazada, debido a que este es un factor de escogencia no subsanable.

El servicio que se contrate consistirá en el mantenimiento preventivo de UPS en los diferentes centros de datos distribuidos en el Centro Administrativo Municipal y sus sedes externas, así como el suministro de baterías que se requieran durante los trabajos de mantenimiento

A. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN: El contratista deberá realizar todas las labores de instalación, configuración y funcionamiento de la totalidad de los servicios objeto de estos términos. El contratista debe suministrar personal calificado remoto para efectuar la instalación y configuración de los servicios y bienes objeto del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta el cronograma de actividades y entrega, que indique la Oficina de las TIC y Transformación Digital previa entrada al Almacén. 

B. SERVICIO DE SOPORTE: 

Con el objetivo de atender oportunamente cualquier eventualidad que se presente con los servicios contratados, el contratista deberá garantizar un servicio de soporte técnico presencial, virtual o remoto, a través de medios como acceso remoto seguro, correo electrónico, teléfono, chat o plataforma de gestión de incidentes, que permita brindar atención, diagnóstico y solución a los requerimientos presentados sin necesidad de desplazamiento físico. Sin costo adicional para la entidad, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes durante su garantía, contado a partir de la entrega y recibo a satisfacción de los mismos, y así dar cumplimiento del objeto contratado. El servicio de soporte debe estar integrado, así:

· Soporte técnico en sitio: Este deberá brindarse con el propósito de garantizar la operatividad y/o buen funcionamiento de los servicios adquiridos. Para ello el contratista debe contar con personal idóneo que sea necesario, y que esté dispuesto a solucionar eficientemente los inconvenientes que se presenten. 
· Disponibilidad horaria: Este tipo de soporte debe brindarlo el contratista en el horario laboral de la entidad, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (días hábiles). Para servicios críticos o de alta disponibilidad, se deberá garantizar atención fuera de ese horario bajo la modalidad 24/7 (previa definición con la Entidad). 

Todas las sesiones de soporte deberán ser registradas y documentadas, incluyendo: fecha y hora de atención, tipo de incidente, técnico responsable, acciones realizadas y resultado final.

El contratista deberá entregar a la Entidad un reporte de todos soportes realizados, donde se evidencie el cumplimiento de la respuesta y la solución, y se identifiquen posibles incidentes recurrentes o riesgos detectados.


C. GARANTÍA DE LOS BIENES: 

Las garantías sobre la UPS deberán ser respaldadas por el contratista y, cuando aplique, por el fabricante. El contratista deberá indicar expresamente en su propuesta técnica y económica los términos de garantía ofrecidos para cada uno de los suministros y servicios objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones mínimas establecidas en las especificaciones técnicas.

En el caso de la prestación de servicios deberá entregar a entera satisfacción a la Alcaldía Municipal de Fusagasugá de todos los servicios contratados, relacionados con el mantenimiento preventivo de UPS, el contratista entrega un informe final sobre el estado de las UPS, observaciones y las recomendaciones que se considere necesarias

Los servicios contratados y el suministro de las baterías deberán ser entregados, instalados, configurados y dejados en pleno funcionamiento en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá.

Todos los bienes objeto del contrato deben contar con garantía y estar avalada por el proveedor y respaldada por la garantía del fabricante. Con esta garantía la entidad pretende asegurar la operatividad y buen funcionamiento de los bienes. Dentro del período de garantía el horario de atención para el mantenimiento correctivo será de 08:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en días hábiles. 

Los gastos de envió para el traslado del equipo para efectos de garantía o mantenimiento serán asumidos en su totalidad por el contratista, es decir, que no genere costo alguno para el Municipio de Fusagasugá.

D. PRUEBAS Y SOLUCION DE INCONVENIENTES: 

El contratista debe realizar junto con el supervisor del contrato las pruebas de funcionamiento de los servicios adquiridos, con el fin de que el contratista pueda ajustar, reconfigurar y/o solucionar los inconvenientes, fallas que se puedan presentar, en un tiempo que no supere las 24 horas hábiles.

Estos procedimientos deberán llevarse a cabo por parte del contratista, previa aprobación del supervisor del contrato.



E. ENTREGABLES Y DOCUMENTACIÓN: 

El contratista debe entregar a la entidad lo siguiente: 

· Certificado de garantía y soporte, donde se indiquen las condiciones de cobertura del soporte técnico (remoto o en sitio), tiempos de atención, y responsabilidades tanto del contratista como del fabricante.

	
ALCANCE: Realizar los estudios de suelos y/o geotécnico según especificaciones del Título H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en las cantidades y/o equipamientos municipales y/o espacio público requeridos por la Secretaria de Infraestructura y/o Supervisión delegada

NOTA 1: La oferta se deberá presentar en valores totales, el valor de los ítems incluye IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El valor del IVA no podrá ser aproximado, y se debe dejar dos decimales.

NOTA 3: El contratista deberá anexar el formato editable de la oferta económica (EXCEL), con el fin de facilitar a la entidad el uso de estos formatos para el proceso de verificación de requisitos técnicos y jurídicos y en caso de ser adjudicatario, para el proceso de creación de contrato.

NOTA 4: Para efectos de la verificación de requisitos técnicos en la oferta económica, el proponente que pertenezca al régimen es exceptuado de IVA, deberá presentar la propuesta de acuerdo con el concepto C-440 de 2022 de Colombia Compra Eficiente.

NOTA 5: Los tributos descritos anteriormente son a título enunciativo, en todo caso será responsabilidad del oferente su verificación, RETEICA (S/N ACUERDO 078/2013). 10x1000 RETEFUENTE: 3.5% no declarantes y 2.5% declarantes. ESTAMPILLA PROCULTURA: 2%. ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR: 2% LOS TRIBUTOS DESCRITOS SON A TÍTULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACIÓN.

NOTA-6: La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados incluye IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta.

NOTA-7: Para efectos de evaluar la propuesta se tendrá en cuenta el valor total de la suma de los precios unitarios de los ítems requeridos, que en este caso será para la realización de estudios de suelos y/o geotecnia según titulo H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10

NOTA-8: El producto entregado al municipio de Fusagasugá Cundinamarca será estudios de suelos y/o geotécnica según titulo H del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, y las cantidades y localizaciones de los estudios será las establecidas por la Secretaria de Infraestructura y/o supervisión designada, los cuales serán de valor a monto agotable 

NOTA-9: EL valor total a contratar a monto agotable es la suma de VEINTIÚN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 21.157.245,46), incluido IVA y demás impuestos de Ley y valor a monto agotable

NOTA-10: El proponente que pertenezca al régimen común deberá discriminar el respectivo IVA en la propuesta presentada. (si es el caso)

NOTA-11: LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON: RETEICA (S/N ACUERDO 078/2013). RETEFUENTE: 4% PARA DECLARANTES Y 6% PARA NO DECLARANTES. ESTAMPILLA PROCULTURA: 2%. CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AL DEPORTE: 2.1%. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR: 3%. ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%.
LOS TÍTULOS DESCRITOS SON A TITULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACIÓN

NOTA-11: EL valor del IVA no podrá ser aproximado, y se debe dejar dos decimales 

NOTA-12: El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones. A continuación, se describe la tabla de retenciones contratación del municipio de Fusagasugá Cundinamarca para la vigencia 2025 (Resolución Administrativa No.2898 del 27-12-2024)

	
	

	La propuesta que sobrepase el VALOR PRESUPUESTO OFICIAL para el presente proceso será rechazada.

Para la elaboración de la propuesta, el oferente debe tener en cuenta todos los costos directos o indirectos derivados de la preparación de la oferta y para la ejecución del contrato en el evento en que resulte beneficiado con la adjudicación, tales como sueldos, prestaciones del personal profesional, técnico, administrativo, auxiliar vinculado al contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y alquileres, suministros, publicaciones, impuestos, garantía única y demás gastos directos o indirectos y, en general, todos los gastos requeridos para el cabal cumplimiento de las actividades contratadas.

Gravámenes adicionales (estampillas)
No.    Descripción              Porcentaje
1.     RETE FUENTE        2.5%
2.   REGIMEN COMUN      3.5%
3.   PARA PERSONA NATURAL RETEICA    1%
4.   ESTAMPILLA PROCULTURA      2%
5.   CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE     2.1%
6.   ESTAMPILLA ADULTO MAYOR     3%
7.     ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA     2%
Total, Porcentaje         12.6%


	

	
El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones.

Atentamente:

Firma __________________________ 

Nombre Oferente __________________________  

C.C.: __________________________


En caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante legal debidamente facultado. 
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