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ANEXO 2


FORMATO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores 
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS
Ciudad. 

Referencia: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 0X  DE 20XX

Las siguientes corresponden a la oferta técnica que presentamos dentro del proceso de selección de la referencia:

1. OFERTA TÉCNICA

Se requieren adquirir los siguientes elementos:

	CANTIDAD
	CARACTERÍSTICAS
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

	4
	Disco duro NAS Sata 3.5 4TB 7200rpm 512 MB red pro
	Capacidad: 4 TB Velocidad: 7200 RPM Tecnología de grabación: CMR Caché: 512 MB Velocidad de transferencia: Hasta 285 MB/s Interfaz: SATA III Formato: 3.5" Compatibilidad: Sistemas NAS optimizados para RAID con un número ilimitado de ranuras. Cargas de trabajo: Calificado para 550 TB/año y hasta 2.5 millones de horas de tiempo medio entre fallos (MTBF). 

	1
	Disco externo HDD 10 TB
	Capacidad 4TB, alta capacidad en un diseño compacto, que mejore el rendimiento de su PC, simplicidad Plug-and-Play y compatibilidad con usb 3.0 y usb 2.0.

	1
	Cable UTP
	[bookmark: _Hlk215047990]Rollo de cable UTP categoría 6A, con una longitud estándar de 305 metros por rollo.

	1
	Probador de cable
	Probador de cable de red y PoE

	1
	Paquete de RJ-45
	Conectores Plug RJ45 que soporte categorías 6, 6A y 7 Pass Through X 150 unidades

	1
	Ponchadora
	Crimpadora RJ45 multimodular Cat 7: El crimpador Ethernet es ideal para pelar, cortar, engarzar cable CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7 y conectores RJ11/RJ12 estándar y RJ45 de paso con clip de cola de milano (Pass Through)

	1
	Sopladora
	Con tensión de la batería de 18V, de 0 - 18.000 Rpm, con volumen de aire: 0 - 3,2 m³/min y velocidad del aire: 98 m/seg.

	1
	Set Herramientas
	Cantidad de piezas 133; Empaque individual Estuche plástico; Inner 2; Master 4; Incluye 28 Dados: (12) 4 a 13 mm, (2) 14 y 16 mm, (12) 5/32" a 1/2", (2) 9/16" y 5/8"; 1 Dado para puntas; 1 Matraca; 1 Disco giratorio; 12 Puntas de cruz: PH0 a PH3; 12 Puntas allen: 3/32" a 1/4"; 8 Puntas planas: 5/32" a 9/32"
8 Puntas cuadradas: S1 a S3; D.R. © Truper S.A. de C.V. 2022 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.; 14 Puntas torx: T10 a T40; 6 Puntas pozidriv: PZ1 a PZ3; 1 Desarmador; 2 Desarmadores de cruz para joyero: PH0 y PH1; 4 Desarmadores planos para joyero: 1.4 a 3 mm; 1 Adaptador 3/8" x 1/4"; 1 Extensión: 3"; 22 Llaves allen: (11) 1.27 a 6 mm, (11) 1/20" a 1/4"; 5 Llaves combinadas: 1/4" a 1/2"; 1 Pinza de electricista: 6" (152 mm); 1 Pinza de punta y corte: 6" (152 mm); 1 Martillo uña curva: 7 oz 1 Flexómetro: 3 m; 1 Cutter: 6" (152 mm); 1 Juego de pinzas de fijación

	1
	Atornillador Inalámbrico 3.6v Li Ion 80 Pzs
	Atornillador Inalámbrico 3.6v Li Ion 80 Pzs; Atornillador recto a batería de 3,6V, Con posibilidad de trabajar como atornillador recto o modo pistola, con maletín de PVC con 81 piezas para atornillar con diferentes tipos de puntas; Puntas 25mm PZ: 0, 1, 2, 3 (3 de cada)Hex : 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 (2 de cada) T : 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 (3 de cada)SL : 0.5×3, 0.5×4, 0.6×4.5, 0.8×5.5, 1.0×5.5, 1.2×6.5 (2 de cada)PH: 0, 1, 2 (3 de cada), 3 (2 de cada); Puntas 50mm T: 20, 25, 30 (1 de cada)PH : 1, 2, 3 (1 de cada), Llaves de vaso 5, 6, 7, 8, 9, 10mm (1 de cada), Portapuntas magnético 60mm; que Incluya cargador USB y cable de conexión para la carga; Tensión de la batería: 3.6 V; Tipo de batería: Litio-ion; hasta R.p.m: 220 Rpm; Par máx. de apriete: 4 Nm; Inserción: 1/4 pulg hex; Forma recta: 287x47x51mm (11-1/4″x1-7/8″x2″), Forma pistola: 205x47x51mm (8-1/8″x1-7/8″x2″)

	1
	Pasta térmica para procesador
	Mínimo 4gr

	3
	Cajas para disco externo (HDD-SSD)
	Caja Sata SSD Usb 3.0 Hd Externa De 2,5 

	2
	Kits de mantenimiento de equipos de computo
	1 Cepillo Antiestático; 1 Aire comprimido 400ml;1 Limpiador de contactos 200ml; 1 Alcohol Isopropílico 125ml; 1 Limpia pantallas 100ml; 1 trapito + cepillo; 1 Manilla antiestática



Nombre y firma del Representante Legal _______________________________ 
Cédula de Ciudadanía No.


Si usted copia o imprime este documento, la Agencia lo considerará como copia no controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente o controlada, consulte siempre la carpeta compartida.
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