ANEXO “C”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los bienes/servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. (INCLUIR NO. DEL PROCESO) cuyo  objeto es (INCLUIR OBJETO DEL PROCESO)

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL PRESENTE ANEXO, CON LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE CUMPLE O NO CUMPLE SEGÚN ESTIME, SIN PERJUICIO QUE SE ADVIERTE, DEBE ALLANARSE A LAS MISMAS EN SU TOTALIDAD DE LO CONTRARIO NO SERÁ OBJETO DE VERIFICACIÓN.



	ÍTEM
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	ELEMENTOS
	CANTIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	MARCA A OFERTAR  

	1
	FSUPA
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	01 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	1
	
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	1
	
	
	

	
	
	
	08 Cámara de Video Tipo Domo plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 2.8mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB,AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, DC12V/1Amp
	8
	
	
	

	
	
	
	01 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	1
	
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	
	

	
	
	
	01 Monitor 23" - Área de imagen visualizable: Pantalla de 23 pulgadas medida en diagonal, Pantalla: Antirreflejo, Relación de aspecto:16:9 Contraste: 5.000.000:1 dinámico(3), Resolución:1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD), Tiempo de respuesta:7 ms de gris a gris con sobrecarga Color exterior: Negro
	1
	
	
	

	2
	GAPO
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	01 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	1
	
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	1
	
	
	

	
	
	
	04 Cámara de Video Tipo Domo plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 3,6mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR,DC12V/1Amp 
	4
	
	
	

	
	
	
	04 Cámara de Video Tipo Bala Plástica HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 2MP(1080p), IR Smart Led 20m, lente fijo 2,8mm,2DNR, DWDR, AGC, BLC, HLC, IP67, 12VDCm
	4
	
	
	

	
	
	
	01 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	1
	
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	
	

	
	
	
	01 Monitor 23" - Área de imagen visualizable: Pantalla de 23 pulgadas medida en diagonal, Pantalla: Antirreflejo, Relación de aspecto:16:9 Contraste: 5.000.000:1 dinámico(3), Resolución:1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD), Tiempo de respuesta:7 ms de gris a gris con sobrecarga Color exterior: Negro
	1
	
	
	

	3
	BFIM24
	CCTV - Circuito Cerrado de Televisión
	02 DVR 8CH soporta tecnología HDCVI/CVBS/AHD/TVI, 1MP y 2MP, soporta cámaras IP 8+4 CH, cada canal hasta 5MP, detección de rostro, analítica de video, salidas simultáneas a monitor HDMI, VGA, audio: 1 entrada/1 salida, 2 puertos USB (2.0), RS485, H.265+, 
	2
	
	
	

	
	
	
	Disco Duro 2TB
	2
	
	
	

	
	
	
	08 Cámara de Video Tipo Domo Plástico HDCVI/CVBS, 1080P, 1/2.7" CMOS, 2.8mm, IR LEDs 20m, DWDR, AWB,AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, DC12V/1Amp
	8
	
	
	

	
	
	
	02 Cable HDMI 5m Mallado Doble Filtro
	2
	
	
	

	
	
	
	Carrete de cable UTP INTERIOR CAT
5E, x305 metros Cobre/Cobre 100%
	1
	
	
	

	
	
	
	08 Caja Plástica Cuadrada para Cámara, 10x10
	8
	
	
	

	
	
	
	08 Video balun pasivo HDCVI (presentación x par), distancia: 400m a 1MP, 250m a 2MP (RG59), terminal Push Pin
	8
	
	
	




2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

2.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de 1 año, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación.

Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la Base Naval ARC “Málaga” constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto.  Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la Base Naval ARC “Málaga” lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía.  El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:  De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.


3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia podrá ser acreditada a través de contratos totalmente ejecutados (Con anexo técnico), adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura.


3.1  Certificaciones de experiencia

El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, hasta dos (02) contratos totalmente ejecutados (Con anexo técnico), adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor equivalga mínimo al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo. 
. Las certificaciones deben contener como mínimo:

· Contratante y NIT.
· Contratista y NIT.
· Valor del contrato.
· Número del contrato (cuando aplique).
· Fecha de Terminación del contrato.
· Objeto del contrato.
· Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

10.2.2.2 Copia de contratos con acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación

El Proponente podrá acreditar EXPERIENCIA a través de Certificaciones de experiencia y copia de contratos totalmente ejecutados (Con anexo técnico) y/o acta de liquidación (con anexo técnico)  relacionados con el objeto del presente proceso acompañados del acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales suscritos acompañadas de la respectiva acta de recibo a satisfacción o factura comercial cuya sumatoria de valores sea por lo menos igual al presupuesto oficial del proceso.

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la BASE NAVAL ARC “Málaga” bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción.

En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.
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	REQUISITOS MINIMOS EXCLUYENTES
	CUMPLE / NO CUMPLE

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	

	1
	Todos los elementos deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el anexo “C”.
	

	2
	El oferente deberá manifiesta por escrito que los bienes a suministrar son de excelente calidad y originales de fábrica.
	

	3
	Devolución y Reposición: La armada Nacional – Base Naval ARC “Málaga”, se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas en el anexo “C”, evento en el cual, el contratista queda obligado a efectuar el cambio sin ningún costo adicional para la entidad, exactamente a lo requerido y ofrecido, en un término máximo de quince días hábiles una vez realizado el requerimiento por el supervisor del contrato.
	

	4
	En caso que la entidad requiera algún elemento que no esté incluido en el anexo técnico del presente proceso, pero que sea de la misma naturaleza, el proponente estará en la obligación de suministrarlo previa cotización y estudio de mercado que adelanta el supervisor del contrato. Para determinar el valor de estos elementos, el supervisor requerirá al proponente cotización y elaborara estudio de mercado con una cotización más, con el fin de establecer los precios de mercado con los cuales serán adquiridos los elementos 
	

	5
	El oferente deberá presentar certificación vigente de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (CCITE) expedido por la subdirección de control y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes.
	







FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO


