





ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.

PROPONENTE. __________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

REQUISITOS GENERALES.

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente. 

b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma oferente.


	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
	NUMERAL
	TIPO DE EQUIPOS A INTERVENIR

	1
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 9.000 BTU

	2
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 12.000 BTU

	3
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 18.000 BTU

	4
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 24.000 BTU

	5
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 34.000 BTU

	6
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT - MINISPLIT DE 60.000 BTU



El mantenimiento preventivo debe realizarse con los siguientes parámetros, la limpieza de la manejadora y condensadora deberá realizarse en piso no en altura.
   
· Revisión funcionamiento del Equipo. 
· Medición de Temperaturas.
· Verificación de Voltaje y Corriente.
· Lavado de Serpentín y Carcaza.
· Ajuste de Partes Eléctricas y Limpieza.
· Lavado y Revisión de Bomba de Condensado.
· Limpieza de drenajes y desagüe.
· Limpieza, sanitización e higienización serpentín evaporador.
· Mediciones de parámetros eléctricos.
· Revisión y limpieza de válvulas.
· Limpieza de hermeticidad del sistema (fuga).
· Limpieza de filtros de aire 
· Limpieza con liquido desincrustante para manejadora 

Verificación y ajuste unidad condensadora

· Limpieza y sanitización serpentín de la condensadora
· Mediciones de parámetros eléctricos compresor
· Revisión presiones de refrigerante de succión, descarga del compresor con manómetros
· Limpieza general de unidad
· Verificación de niveles y presiones de aceite (cuando aplique)
· Verificación del estado de correas y poleas (cuando aplique)
· Verificación del alineamiento de trasmisión de potencia
· Revisión de rodamientos y chumaceras
· Verificación del estado del sistema de acople a la red de ductos
· Verificación del aislamiento térmico
· Ajuste general de la unidad
· Revisión de la carga de refrigerante con manómetros
· Revisión de tuberías para detectar posibles fugas
· Inspección de mirillas de líquido para verificar estado de humedad en los circuitos
· Verificación del estado del aislamiento térmico
· Limpieza con liquido desincrustante para condensadora
· Existencia de anormalidades, ruidos anormales en máquinas y en el funcionamiento general.

Verificación y ajuste Circuito de Refrigeración

· Inspección visual de tuberías
· Inspección y limpieza de conductos de expulsión de calor
· Revisión de válvulas de paso

Revisión Eléctrica

· Limpieza general de contactos eléctricos, fuerza y control de sulfatación de terminales, limpieza general de tableros
· Ajuste de terminales eléctricos y de sulfatación
· Verificación de la operación de sistemas de control
· Ajuste del control de temperatura

El Mantenimiento Preventivo: se valida sobre el aire acondicionado instalado, tableros, motores, reductores, guías, filtros, eliminando restos de aceite, grasa excedente seca y/o nueva, pelusas y suciedades en general, incluye el sitio donde está la maquina y/o motor, manteniendo un estado prolijo y aseado de todas las partes que componen la instalación del equipo dicho mantenimiento deberá ser hecho en piso. 

Materiales: Los materiales requeridos para mantenimiento preventivo serán provistos por el contratista, de primera calidad y los lubricantes u otros solo deben ser aquellos recomendados por el fabricante de cada máquina o parte de máquina.

Seguimiento: El contratista debe presentar orden de trabajo diligenciada con fotografía de cada equipo intervenido, y registrar todos los parámetros medibles y labores realizadas como se describe en el presente ÍTEM, relacionando fecha, ubicación, equipo intervenido, capacidad de enfriamiento, serial, marca, tipo de mantenimiento realizado, y  la fecha de programación  del próximo  mantenimiento Deberá pegar (sticker) a cada equipo de aire acondicionado una ficha de seguimiento técnica la cual deberá tener la información anteriormente descrita  ( ver modelo ):
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	ÍTEM
	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 9.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	3 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 12.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	4 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 18.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	5 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 24.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	6 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 34.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	7 
	Desinstalación de equipos de aire acondicionado (SPLIT - MINISPLIT DE 60.000 BTU): Desmontar equipos en su totalidad (recolección de gas, retiro bases metálicas UCO y UMA, tubería, cableado eléctrico, sistema de desagüe) y acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo desinstalado al supervisor del contrato con sus soportes, aseado y con un concepto técnico de disposición Final si es el caso.
	
	

	8 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 9.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	9 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 12.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	10 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 18.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	11 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 24.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	12 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 34.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	13 
	Instalación de un aire acondicionado, SPLIT - MINISPLIT DE 60.000 BTU (acondicionar de forma estética de acuerdo al entorno, las paredes, pisos o techo. Se debe hacer entrega del equipo instalado al supervisor del contrato con sus soportes y aseado)
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (cambio de repuesto, mano de obra, logística, herramientas y todo lo necesario para entregar el aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1 
	Desincrustación serpentines
	
	

	2 
	Suministro e instalación de serpentín para condensadora.  
	
	

	3 
	Suministro y carga de gas refrigerante R22 – 1L
	
	

	4 
	Suministro y carga de gas refrigerante R410A – 1L
	
	

	5 
	Corrección de drenaje dentro de muro (incluye demolición de 1 de pared, suministro y corrección de la tubería PVC 3/4 y sellamiento de muro con acabados terminados).
	
	

	6 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 9.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	7 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 12.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	8 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 18.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	9 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 24.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	10 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 34.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	11 
	Suministro e instalación de comprensor para aires acondicionados de 60.000 BTU. presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	
	

	12 
	Suministro e instalación tarjeta display.
	
	

	13 
	Corrección de fuga (incluye soldadura).
	
	

	14 
	Suministro e instalación de blower manejadora de 9.000 BTU.
	
	

	15 
	Suministro e instalación de blower manejadora de 12.000 BTU.
	
	

	16 
	Suministro e instalación de blower manejadora de 18.000 BTU.
	
	

	17 
	Suministro e instalación de blower manejadora de 24.000 BTU.
	
	

	18 
	Suministro e instalación de brower manejadora de 34.000 BTU.
	
	

	19 
	Suministro e instalación de brower manejadora de 60.000 BTU
	
	

	20 
	Suministro e instalación de motor blower manejadora de 9.000 BTU.
	
	

	21 
	Suministro e instalación de motor blower manejadora de 12.000 BTU.
	
	

	22 
	Suministro e instalación de motor blower manejadora de 18.000 BTU.
	
	

	23 
	Suministro e instalación de motor blower manejadora de 24.000 BTU.
	
	

	24 
	Suministro e instalación de motor brower manejadora de 34.000 BTU.
	
	

	25 
	Suministro e instalación de motor brower manejadora de 60.000 BTU
	
	

	26 
	Suministro e instalación de protector de voltaje.
	
	

	27 
	Suministro e instalación del protector térmico para compresor
	
	

	28 
	Suministro e instalación del termistor
	
	

	29 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 9.000 BTU
	
	

	30 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 12.000 BTU
	
	

	31 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 18.000 BTU
	
	

	32 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 24.000 BTU.
	
	

	33 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 34.000 BTU.
	
	

	34 
	Suministro e instalación de tarjeta manejadora equipo inverter de 60.000 BTU.
	
	

	35 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 9.000 BTU.
	
	

	36 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 12.000 BTU.
	
	

	37 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 18.000 BTU.
	
	

	38 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 24.000 BTU.
	
	

	39 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 34.000 BTU.
	
	

	40 
	Suministro e instalación de tarjeta inversora equipo inverter de 60.000 BTU.
	
	

	41 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire inverter de 9.000 BTU.
	
	

	42 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire inverter de 12.000 BTU.
	
	

	43 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire inverter de 18.000 BTU.
	
	

	44 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire inverter de 24.000 BTU.
	
	

	45 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire inverter de 34.000 BTU.
	
	

	46 
	Suministro e instalación de tarjeta displey equipo inverter de 60.000 BTU.
	
	

	47 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire convencional de 9.000 BTU.
	
	

	48 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire convencional de 12.000 BTU.
	
	

	49 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire convencional de 18.000 BTU.
	
	

	50 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire convencional de 24.000 BTU.
	
	

	51 
	Suministro e instalación de tarjeta display, aire convencional de 34.000 BTU.
	
	

	52 
	Suministro e instalación de tarjeta displey aire convencional de 60.000 BTU.
	
	

	53 
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, aire convencional de 9.000 BTU.
	
	

	54 
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, aire convencional de 12.000 BTU.
	
	

	55 
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, aire convencional de 18.000 BTU.
	
	

	56 
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, aire convencional de 24.000 BTU.
	
	

	57 
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, aire convencional de 34.000 BTU.
	
	

	58 
	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora aire convencional de 60.000 BTU
	
	

	59 
	Desmonte de condensadora de 9.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora). 
	
	

	60 
	Desmonte de condensadora de 12.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora).
	
	

	61 
	Desmonte de condensadora de 18.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora).
	
	

	62 
	Desmonte de condensadora de 24.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora).
	
	

	63 
	Desmonte de condensadora de 34.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora).
	
	

	64 
	Desmonte de condensadora de 60.000 BTU. (solo aplica para cambio de condensadora).
	
	

	65 
	Desmonte de manejadora de 9.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	66 
	Desmonte de manejadora de 12.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	67 
	Desmonte de manejadora de 18.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	68 
	Desmonte de manejadora de 24.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	69 
	Desmonte de manejadora de 34.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	70 
	Desmonte de manejadora de 60.000 BTU. (solo aplica para cambio de manejadora).
	
	

	71 
	Instalación de condensadora de 9.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	72 
	Instalación de condensadora de 12.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	73 
	Instalación de condensadora de 18.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	74 
	Instalación de condensadora de 24.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	75 
	Instalación de condensadora de 34.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	76 
	Instalación de condensadora de 60.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	77 
	Instalación de manejadora de 9.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	78 
	Instalación de manejadora de 12.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	79 
	Instalación de manejadora de 18.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	80 
	Instalación de manejadora de 24.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	81 
	Instalación de manejadora de 34.000 BTU utilizando bomba de vacío.
	
	

	82 
	Instalación de manejadora de 60.000 BTU utilizando bomba de vacío
	
	

	83 
	Suministro e instalación de switch pulsador de encendido.
	
	

	84 
	Suministro e instalación de bornera para compresor.
	
	

	85 
	Suministro e instalación de tubo conduit eléctrico PVC 1/2" x 3 metros.
	
	

	86 
	Suministro e instalación de tubo conduit eléctrico PVC 1" x 3 metros.
	
	

	87 
	Suministro e instalación de tubo conduit eléctrico PVC 2" x 3 metros.
	
	

	88 
	Suministro e instalación de manguera para desagüe.
	
	

	89 
	Suministro e instalación de un par de pie amigo construido en el sitio del aire de acuerdo a la necesidad del equipo.
	
	

	90 
	Suministro e instalación de caja eléctrica de paso.
	
	

	91 
	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para mini Split.
	
	

	92 
	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado convencional.
	
	

	93 
	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado inverter.
	
	

	94 
	Suministro e instalación de curva eléctrica conduit PVC 1/2"
	
	

	95 
	Suministro e instalación de soporte para unidad compresor
	
	

	96 
	Suministro tuerca de bronce de 1/4”.
	
	

	97 
	Suministro tuerca de bronce de 3/8”.
	
	

	98 
	Suministro tuerca de bronce de 1/2”.
	
	

	99 
	Suministro tuerca de bronce de 5/8”.
	
	

	100 
	Suministro tuerca de bronce de 3/4”.
	
	

	101 
	Suministro e instalación de capacitor de marcha de 1 MFD hasta 5 MFD 
	
	

	102 
	Suministro e instalación de capacitor de marcha de 6 MFD hasta 50 MFD 
	
	

	103 
	Suministro e instalación de capacitor de marcha mayor a 50 MFD 
	
	

	104 
	Suministro e instalación de capacitor de arranque desde 80 hasta más de 400 µF
	
	

	105 
	Suministro e instalación breaker eléctrico de protección de 20 ah
	
	

	106 
	Suministro e instalación breaker eléctrico de protección de 30 ah
	
	

	107 
	Suministro e instalación breaker eléctrico de protección de 40 ah
	
	

	108 
	Suministro e instalación breaker eléctrico de protección de 50 ah
	
	

	109 
	Suministro e instalación de caja para break de dos circuitos.
	
	

	110 
	Suministro e instalación de toma corriente eléctrico doble para incrustar.
	
	

	111 
	Suministro e instalación aislante térmico rubatex por unidad (1.8 MTS)
	
	

	112 
	Suministro e instalación de filtro secador 1/4
	
	

	113 
	Suministro e instalación de filtro secador 3/8
	
	

	114 
	Suministro e instalación de filtro secador 1/2
	
	

	115 
	Suministro e instalación de filtro secador 5/8
	
	

	116 
	Suministro e instalación de filtro secador 3/4
	
	

	117 
	Suministro e instalación de filtro secador 7/8
	
	

	118 
	Suministro e instalación de tela filtro
	
	

	119 
	Suministro e instalación estructura porta filtro
	
	

	120 
	Suministro e instalación sensores de temperatura 
	
	

	121 
	Suministro control remoto inalámbrico, se debe entregar con prueba de funcionamiento de acuerdo al equipo
	
	

	122 
	suministro e instalación de contactor, monofásico, bifásico, trifásico - 
	
	

	123 
	Suministro e instalación interruptores de protección bipolar
	
	

	124 
	Suministro e instalación interruptores de protección tripolar
	
	

	125 
	suministro e instalación de presostato
	
	

	126 
	Suministro e instalación de válvula solenoides
	
	

	127 
	Suministro e instalación metro lineal flexible de tubería de cobre ¼ y 3/8 Nota: es un metro de cada diámetro
	
	

	128 
	Suministro e instalación metro lineal flexible de tubería de cobre ¼ y ½ Nota: es un metro de cada diámetro
	
	

	129 
	Suministro e instalación metro lineal flexible de tubería de cobre 3/8 y 5/8 Nota: es un metro de cada diámetro
	
	

	130 
	Suministro e instalación metro lineal flexible de tubería de cobre ½ y ¾ Nota: es un metro de cada diámetro
	
	

	131 
	Suministro e instalación metro lineal flexible de tubería de cobre ½ y 7/8 Nota: es un metro de cada diámetro
	
	

	132 
	Suministro e instalación accesorios de cobre para tubería 
	
	

	133 
	Suministro e instalación de termostato pro 1000
	
	

	134 
	Suministro e instalación de termostato pro 2000
	
	

	135 
	Suministro e instalación de tubería en PVC para drenaje x metro incluye accesorios.
	
	

	136 
	Suministro e instalación de acometida eléctrica de fuerza o de poder (cable 3x12 Encauchetado) por metro lineal instalado sobre bandeja tipo canaleta de 22 mm x 15 mm BT Adhesivo Plástica x2m destinada para cableado eléctrico 
	
	

	137 
	Suministro e instalación de acometida eléctrica de fuerza o de poder (cable 3x12 Encauchetado) por metro lineal instalado en tubería Conduit de ½ con accesorios.
	
	

	138 
	Suministro e instalación de acometida eléctrica de fuerza o de poder (cable 3x12 Encauchetado) por metro lineal instalado en tubería EMT de 1/2 con accesorios.
	
	

	139 
	Suministro bandeja tipo canaleta de 22 mm x 15 mm BT Adhesivo Plástica x2m
	
	

	140 
	Suministro e instalación de sistema eléctrico de bomba de condensado x metro
	
	

	141 
	Suministro e instalación de drenaje para bomba de condensado x metro
	
	

	142 
	Suministro e instalación de filtro bomba de condensado
	
	

	143 
	Suministro e instalación bomba de condensado mini Orange
	
	

	144 
	Suministro e instalación bomba maxi de condensado
	
	

	145 
	Suministro e instalación de motor ventiladores
	
	

	146 
	Suministro e instalación de rodamientos de motor ventiladores
	
	

	147 
	Suministro e instalación de aspas
	
	

	148 
	Suministro e instalación de bandas
	
	

	149 
	Suministro e instalación de chumacera
	
	

	150 
	Suministro e instalación de válvula de servicio
	
	

	151 
	Suministro e instalación de poleas
	
	

	152 
	Suministro e instalación de cinta FOY por rollo 
	
	

	153 
	Suministro e instalación de válvula de expansión
	
	

	154 
	Suministro e instalación de temporizador
	
	

	155 
	Suministro e instalación de evaporador
	
	

	156 
	Suministro e instalación soporte de tubería de refrigeración
	
	

	157 
	Suministro e instalación de racores
	
	

	158 
	Suministro e instalación de drenaje por metro de manguera
	
	

	159 
	Suministro e instalación de ductería en fibra de vidrio x metro
	
	

	160 
	Suministro e instalación de cuelgas para ductería
	
	

	161 
	Suministro e instalación difusor color blanco 12x12 cuatro vías con dámper
	
	

	162 
	Suministro e instalación rejilla de retorno blanco
	
	

	163 
	Suministro e instalación de ductería en lámina galvanizada x metro
	
	

	164 
	Suministro e instalación base metálica UCO
	
	

	165 
	Suministro e instalación base metálica uma
	
	

	166 
	Suministro e instalación kit tubería refrigeración x metro (línea de líquido, succión, rubatex, anclajes) x metro
	
	

	167 
	Suministro e instalación bandeja condensado UMA
	
	

	168 
	Suministro e instalación bandeja condensado UCO
	
	

	169 
	Suministro e instalación de canaleta 100x45
	
	

	170 
	Suministro e instalación de accesorios de canaleta
	
	

	171 
	Suministro e instalación válvula acurreitor
	
	

	172 
	Suministro aceite capela
	
	

	173 
	Suministro poliéster
	
	

	174 
	Suministro e instalación trampa de aceite
	
	

	175 
	Suministro e instalación visor liquido
	
	



	1 
	II CAPACIDAD OPERATIVA 

El oferente deberá estar en la capacidad de transportar y suministrar de forma oportuna, los equipos, objeto del presente estudio en el tiempo determinado, cuando la Unidad Prestadora de Salud Atlántico así lo requiera. 

El oferente deberá certificar que cuenta con un stock de equipos y elementos, para suplir las necesidades dadas a conocer por el supervisor del contrato referente al objeto del estudio.
El oferente deberá contar con una capacidad operativa que garantice la plena y excelente ejecución del objeto a contratar (instalaciones, maquinaria, equipo, insumos y recurso humano diligenciar CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL).

MEDIDAS DE SEGURIDAD: En el planeamiento de los trabajos deben observarse todas las disposiciones legales, sobre seguridad industrial y ejercer un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, por lo tanto el oferente  favorecido deberá proveer el equipo de seguridad que sea necesario para desarrollar los trabajos, El contratista debe tener afiliado a los trabajadores a una EPS de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

La Unidad Prestadora de Salud Atlántico no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen, debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad necesarias para sus trabajadores, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA.

Identificación. El oferente deberá tener todo el personal con sus respectivos carnés de identificación y elementos necesarios y de seguridad para la prestación del servicio.
	
	

	2 
	MANTENIMIENTO: El contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata y precisa, en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los diferentes equipos. Igualmente se hace referencia que el contratista deberá estar disponible ante cualquier requerimiento por caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a las actividades y los requerimientos que se presenten.

El contratista deberá disponer de personal, de acuerdo al cumplimiento de la jornada laboral en Colombia establecido en la Ley 2101 del 2021.
	
	

	3 
	El contratista se compromete, en caso de ser necesario más operarios de los mínimos requeridos, estos serán contratados para garantizar la prestación del servicio, sin que genere un gasto adicional y cumpliendo con la formación académica y experiencia requerida.
	
	

	4 
	El contratista se compromete, al momento de ser adjudicado del proceso contractual, informar al supervisor del contrato, sobre la afiliación de los técnicos a seguridad social y ARL antes de iniciar los mantenimientos preventivos y correctivos de los aires acondicionados en las instalaciones policiales.
	
	

	5 
	REPUESTOS: El oferente debe certificar por escrito que garantiza la originalidad de los repuestos a instalar en los equipos, los cuales corresponderán a cada marca, nuevos, no usados, ni re manufacturados, ni repotenciados.
	
	

	6 
	El contratista se compromete a presentar un informe de actividades dirigido al supervisor del contrato los 30 de cada mes donde se relacionen las ordenes de servicio, se describa el serial, dependencia, lugar, fecha de intervención, descripción de la actividad, registro fotográfico (antes, durante y después) de todos los mantenimientos realizados, así como a su vez   suministrara un archivo en Excel en el que detalle los costos, repuestos y mano de obra emplea en citado servicio.
	
	

	7 
	El oferente se compromete que, al instalar un aire acondicionado nuevo, debe suministrar e instalar la acometida eléctrica desde el tablero de distribución con su breakers independientes hasta la condensadora, no se aceptará la realización de las acometidas existentes.  
	
	

	8 
	El oferente debe presentar con la propuesta certificación escrita, en la cual se compromete a cambiar e instalar sin costo adicional para la institución, los repuestos que presenten defectos de fábrica o daños prematuros no provenientes de su uso normal.
	
	

	9 
	MANTENIMIENTOS NO RELACIONADOS: 

El oferente se compromete a que en caso de ser necesario, a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, la sustitución de repuestos, que resulten inherentes al objeto del presente contrato y que sean necesarios para la puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado Institucionales, pero que no estén contemplados en la descripción del servicio, mediante autorización por parte de los supervisores del contrato para cada unidad, de acuerdo al diagnóstico dado por el contratista y verificado por el supervisor, una (01) cotización por parte del oferente que resultare adjudicatario y dos (02) cotizaciones en condiciones de mercado aportadas por el supervisor. De la cual se tomará la de menor valor y se procederá hacerle el descuesto ofertado por el oferente, Los valores que el contratista cobre por estos servicios de mantenimiento no podrán exceder los precios del mercado. Una vez realizado lo anterior, se procederá a seguir con el procedimiento contractual pertinente.
	
	

	10 
	El oferente deberá comprometerse a que los daños ocasionados por parte de los empleados del contratista a los equipos durante las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, o de desinstalación y traslado, serán subsanados en un tiempo no mayor a 48 horas y los costos serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	
	

	11 
	El oferente se compromete que todo mantenimiento preventivo se realizará mediante autorización y solicitud escrita por parte de los supervisores del contrato y según el diagnóstico, su costo-beneficio para la Institución.
	
	

	12 
	Teniendo en cuenta la constante actualización de los inventarios, el ingreso de nuevos elementos (bienes), producto de la compra o donación y la optimización de recursos, el oferente se compromete a que está en la disposición de permitir el ingreso de nuevos equipos y que tomara como referencia los listados entregados por cada supervisor de acuerdo a la necesidad presentada dando así mayor alcance y cobertura.   
	
	

	13 
	El oferente debe comprometerse a no generar ningún costo adicional por diagnostico y/o implementos utilizados para la realización del mismo.
	
	

	14 
	El contratista se compromete a que, en caso de salir favorecido, contratará con una empresa especializada y legalmente constituida que se encargará de la recolección, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final técnica de los residuos, desechos, repuestos inservibles y demás elementos provenientes del mantenimiento, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente. Lo anterior será verificado por los supervisores del contrato, para lo cual podrán realizar las visitas y verificaciones que considere necesarias.
	
	

	15 
	El contratista se comprometerá a facturar una sola vez el valor por concepto de mano de obra y facturar los materiales o repuestos que se utilicen, esto cuando el trabajo a realizar implique suministrar varios repuestos en el mismo mantenimiento realizado.
	
	

	16 
	El oferente deberá comprometerse a presentar al supervisor del contrato, según corresponda, los repuestos que sean cambiados a cada equipo. En caso de no ser presentados, no se contarán como repuestos cambiados y por lo tanto no se efectuará el pago de dichos servicios, posteriormente el contratista se encargará de la disposición final técnica de los repuestos inservibles de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
	
	

	17 
	Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el oferente debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente proceso, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.
	
	

	18 
	COMPROMISO AMBIENTAL: 

El contratista deberá comprometerse a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, así como tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante las actividades, (No dejar sustancias con materiales nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal).

Con miras al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución, me comprometo al cumplimiento responsable de la gestión integral, como el manejo responsable de residuos peligrosos según normatividad, de tal forma que los bienes y/o servicios que suministraré cumplen los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional (Los químicos que se utilicen que sean de preferencia biodegradables), contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente.

Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Policía Metropolitana de Montería y Departamento de policía Córdoba, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como mi responsabilidad, acreditando que NO me encuentro en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA.

Por último, hago constar que los productos utilizados en la prestación del servicio no causan efectos adversos en la salud de los funcionarios ni de los usuarios y tampoco causan efectos adversos en el ambiente.
	
	

	19 
	 El oferente deberá comprometerse a no utilizar sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos o elementos utilizados para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, de acuerdo con la Resolución No. 1652 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.
	
	

	20 
	Cuando el taller determine que los equipos requieran servicios adicionales a las descritas en la orden de trabajo, el contratista deberá presentar por escrito la respectiva justificación y el listado, narración o descripción del procedimiento a realizar.
	
	

	    21
	GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS REPUESTOS:

El contratista deberá garantizar que los repuestos a instalar en los aires acondicionados son nuevos, no usados, ni re manufacturados o repotenciados; así mismo que los repuestos a instalar son originales de acuerdo a la marca de cada equipo de aire acondicionado.
	
	

	    22
	GARANTÍA DE LOS REPUESTOS:

El contratista se comprometerá a cambiar e instalar sin costo adicional para la institución, los repuestos instalados que presenten defectos de fábrica o daños prematuros. La garantía será hasta por seis (6) meses luego de la terminación del contrato.
	
	

	   23
	GARANTÍA DE LOS REPUESTOS:

El contratista se comprometerá a cambiar e instalar sin costo adicional para la institución, los repuestos instalados que presenten defectos de fábrica o daños prematuros. La garantía será hasta por seis (6) meses luego de la terminación del contrato.
	
	

	24
	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EI OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Minimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".

EI OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable", es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.

Anexar certificación junto con su propuesta.
	
	

	25
	TIPO DE REFRIGERANTES: En el mantenimiento y recarga de aires acondicionados se debe usar refrigerantes ecológicos tipo R407A o R410A en los equipos que aplique y refrigerante R-22 o su equivalente (MO29) para equipos no ecológicos.
	
	

	26
	COSTOS CORRECTIVOS DERIVADOS DEL CONTRATO:

Los costos derivados de las acciones correctivas por daños atribuibles a la ejecución del contrato, las multas impuestas o la reparación de daños causados a terceros estarán a cargo del contratista, quien deberá tomar las acciones pertinentes para remediarlas según sea el caso en el menor tiempo posible.
	
	

	27
	BUENA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

Es responsabilidad del Contratista asegurar una buena instalación y funcionamiento de los equipos, accesorios y demás elementos utilizados en desarrollo del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados, para evitar escapes sustancias nocivas que contaminen o dañen los suelos, los cuerpos de agua, el aire, los organismos, las personas o sus bienes.
	
	

	28
	GESTIÓN AMBIENTAL:

El oferente se compromete a realizar la disposición final de residuos, repuestos o desechos provenientes del mantenimiento general de los aires acondicionados, con empresas legalmente constituida para este fin, lo cual guarda proporción con el cumplimiento de la normatividad ambiental:

· Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental “SINA” y se dicta otras disposiciones. 
· Ley 253 de 1995: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea. sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.
· Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial, “Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral”.
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular la periodicidad con que debe presentar informes.
	
	

	29
	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN VIGENTE A EPS, AFP y ARL: 

El contratista deberá presentar certificados de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL de los trabajadores y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato.
	
	

	  30
	CERTIFICADO RUIA:
El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra en el registro único de infractores ambientales RUIA.

Anexar certificación junto a su propuesta.
	
	

	  31
	CERTIFICADO RUES:

El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra reportado con incumplimientos a contratos o en los últimos tres años o sancionado a la fecha en el Registro Único Empresarial - RUES.

Anexar certificación junto a su propuesta.
	
	

	32
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE. Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia como mínimo un proyecto o contrato, similar al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que CERTIFIQUEN la realización de contratos adjudicados, celebrados y/o ejecutados, de proyectos iguales o similares al objeto del presente proceso contractual, cuya suma sea igual o superior el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del presupuesto del presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificación (anexar copia de los contratos). Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información básica:

• Objeto del contrato
• Número de contrato  
• Valor   
• Plazo de ejecución
• Fechas de inicio y finalización
• Nombre del contratante y nombre de contratista
• Dirección y teléfono 
• NIT y firma del representante legal de la entidad contratante o persona autorizada

Cuando se certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, para la verificación se tomará el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acreditó la conformación del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
Si los contratos se encuentran en ejecución al momento de la presentación de la propuesta, se deberá especificar adicionalmente el porcentaje de ejecución del mismo, el cual será tomado para verificar la experiencia. En caso de que el oferente haya firmado contratos con la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, no es obligatorio que anexe certificaciones, solamente con enunciarlos, la unidad verificara su información. Según ley anti-tramite 2052 de 2020
	
	

	33
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El oferente se comprometerá y garantizará que Durante los primeros quince (15) días calendario siguientes al inicio del contrato y en coordinación con el supervisor, el contratista deberá presentar cronograma de actividades mensual por áreas y se le hará seguimiento por parte de la empresa para ejercer control de calidad en la prestación del servicio evaluando los procedimientos y funcionamiento de los equipos.
	
	

	34
	LATONERÍA Y PINTURA PREVENTIVA. El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado que lo requieran, de latonería y pintura preventiva, esta labor consiste en lijar y aplicar pintura anticorrosiva a los elementos que se estén oxidando, brindando garantía de la actividad
	
	

	35
	BIOSEGURIDAD. En relación con sus labores, el oferente se comprometerá y garantizara que conservara las normas de bioseguridad hospitalaria, deberá mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo, los sitios a intervenir, las estructuras, accesorios, los equipos y las instalaciones y deberá dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfacción del Supervisor antes que se dé por terminado el Contrato.
	
	

	36
	INFORME DE ACTIVIDADES. El oferente se comprometerá y garantizará que hará entrega al supervisor del contrato informe del trabajo realizado de manera completa; el informe debe contener los siguientes aspectos: 
· La descripción detallada del tipo de mantenimiento realizado y sus características. 
· Informe del estado y funcionamiento actual de los equipos de aires (incluye extractores). 
· Certificar el funcionamiento de los equipos de aires (incluye extractores).

Otros trabajos que se requieren dejar los antecedentes de acuerdo al criterio del supervisor.
	
	

	37
	REPORTE DE SERVICIO. 

El oferente se comprometerá y garantizará que diligenciará el formato de reporte de servicio al realizar mantenimientos y dejar copia al supervisor del contrato, este formato debe contener: Localización, fecha, hora, solicitado por, identificación del equipo, nombre del equipo, marca, modelo, serie, accesorios, diagnóstico o trabajo realizado, observaciones, repuestos y accesorios utilizados, nombre y firma de quien recibe a satisfacción y sugerencias para el buen uso del recurso
	
	

	38
	REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTAL. 

El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA
	
	

	39
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE EXPANSIÓN DIRECTA: 

El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento preventivo para los sistemas de expansión directa, consiste en: Limpieza de los serpentines, filtros y contactores, lubricación, ajuste de tornillos, verificación de amperajes, voltajes, presiones, aceite, ruidos, verificación y cambio de correas y capacitores, limpieza del gabinete y de los protectores de aceite, de agua, de refrigerante y de temperatura, dando garantía de la actividad. 
	
	

	40
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS MINI SPLIT Y AIRE DE VENTANA: 

El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento preventivo para los sistemas mini Split y aire de ventana, consiste en: Lubricación de motores, limpieza de filtros, evaporador y condensador, lavado de serpentines, verificar voltajes, amperajes, presiones y ruidos, brindando garantía de la actividad.  
	
	

	41
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS SISTEMAS CHILLER: 

El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento preventivo para los sistemas Chiller, consiste en: Limpieza del gabinete, serpentines, filtros, contactores, protectores de aceite, agua, refrigerante, temperatura, lubricación, ajuste de tornillos, verificación de amperajes, voltajes, presiones, aceite, ruidos, verificación y cambio de correas y capacitores, brindando garantía de la actividad.   
	
	

	42
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTRACTORES ESTILO HONGO:

 El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento para los extractores estilo hongo, implica: Limpieza de contactores, lubricación, ajuste de tornillos, verificación de amperajes, voltajes, ruidos, verificación y cambio de correas y capacitores, verificación del estado de aspas, prisioneros y rodamientos, brindando garantía de la actividad.  
	
	

	43
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS MANEJADORAS DE AGUA FRÍA Y LOS CANCIL: 

El oferente se comprometerá y garantizará realizar mantenimiento preventivo para las manejadoras de agua fría y los Cancil consiste en: Limpieza de estructura, serpentines, filtros, contactores, regulador de agua, lubricación, ajuste de tornillos, verificación de amperajes, voltajes, presiones, ruidos, válvula de agua, verificación y cambio de correas y capacitores, brindando garantía de la actividad.  
	
	

	44
	
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El oferente se comprometerá y garantizará que todos los repuestos necesarios para que los aires acondicionados entren en buen funcionamiento en caso de falla física de alguno de ellos. El oferente debe suministrar de forma inmediata los repuestos originales de las máquinas y demás elementos que componen el sistema. El oferente debe brindar garantía de la actividad.
	
	

	45
	HERRAMIENTAS E INSUMOS.

El oferente se comprometerá y garantizara que Los grupos designados para la ejecución de trabajo deberán contar individualmente con las herramientas mínimas necesarias para el desempeño de este: Máquina recuperadora de refrigerante, cilindro de almacenamiento de refrigerante, pinza voltiamperimetrica, manifold, escaleras, Hidro lavadora, equipo de soldadura, juego de llaves, juego destornilladores y alicates, además del material de insumo para el cumplimiento del mantenimiento (desincrustante, limpia contactos, grasa, aceite, lija etc.). El oferente garantiza la tenencia de estas herramientas.
	
	

	46
	CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y/O ESTÁNDARES TÉCNICOS. 

El oferente se comprometerá y garantizará a dar cumplimiento de las normas y/o estándares técnicos nacionales e internacionales, al igual que las normas, leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente.
	
	

	47
	REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTAL. 

El oferente no debe encontrarse registrado en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA, para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	
	

	48
	INCLUSIÓN DE ÍTEMS. 

En el caso  que se requiera la inclusión de ítems los cuales  no se encuentren descritos en la necesidad  de la  prestación del  servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de un aire estipulados en el presente contrato, se comunicara una vez  estudiado el requerimiento y contando con la aceptación de las partes participantes se procederá a realizar el respectivos   análisis para ser incluido mediante cotizaciones y verificación del precio del mercado, mediante autorización del jefe administrativo y supervisor, siempre y cuando sean de la naturalidad del objeto del proceso. 
	
	

	49
	REEMPLAZO DE REPUESTOS. 

El oferente se comprometerá y garantizará el reemplazo de los repuestos que así lo requieran, en un tiempo no superior a 24 horas, después de realizado el reporte. 
	
	

	50
	TRABAJO EN ALTURAS.
 
El oferente se comprometerá y garantizará que antes de dar inicio a los trabajos en alturas, deberá presentar al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UPRES DEATA, quienes revisarán el cumplimiento de los siguientes requerimientos en campo:
· Documentación de análisis de seguridad en el trabajo (ATS).
· Permiso de trabajo en alturas firmados por el coordinador de la firma contratista. Debe contener todos los numerales que establece la Resolución 4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas” o demás normativa que la modifique o sustituya. 
· Elementos de señalización.
· Pre-charla de verificación de las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores.
· De igual manera se solicita al CONTRATISTA, que el coordinador de trabajos en alturas cuente con:
· Certificación de curso de nivel coordinador de trabajo en alturas.
· Certificación de curso de 50 horas en SST y/o 20 horas. 
· Certificación de capacitación en primeros auxilios y rescate en alturas.

El oferente se compromete a tener disponibilidad total durante la realización de los trabajos en alturas, esto con el ánimo de verificar las actividades de seguridad en el sitio que se realiza la actividad de trabajo en alturas. Cada  trabajador autorizado para realizar trabajo en alturas, debe tener asignados y documentados sus propios equipos y elementos de protección personal, los cuales debe inspeccionar antes y después de su uso.
Nota: NO SE AUTORIZARÁ por parte del personal responsable de seguridad y salud en el trabajo de las unidades la ejecución de los trabajos en alturas, si la firma CONTRATISTA no cumple a cabalidad con todos los acápites de la Resolución 4272 de 2021 “Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas” o demás normativa que la modifique o sustituya, o por razones de afectaciones climáticas. 
No se permitirá que ningún trabajador realice trabajo en alturas con elementos que no le hayan sido asignados por el contratista.
	
	

	51
	ININTERRUPCIÓN DEL SERVICIO. 

El oferente se comprometerá y garantizará que durante la ejecución de las labores de mantenimiento no se interrumpirá el servicio en ninguna de las áreas de La Unidad Prestadora De Salud Atlántico – Establecimiento De Sanidad Complementario, para lo cual debe programar la intervención de los equipos con el supervisor y jefe del Grupo Logístico
	
	

	52
	Garantía por mano de obra y repuestos: El oferente se comprometerá y garantizará a dar garantía por defectos de fábrica o mala calidad de los repuestos y mano de obra como mínimo de tres (3) meses a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto o mantenimiento realizado.
	
	

	53
	Disposición final de repuestos. El oferente se comprometerá y garantizará que deberá encargarse de la disposición final de los repuestos reemplazados en el mantenimiento realizado garantizando la correcta disposición de estos.
	
	









Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones










ANEXO No. 2
GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MAS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO
	VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR DE LOS SERVICIO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, 1 AÑO MÁS Y CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 1 AÑO MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. 

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DE LOS BIENES.
	VEINTICINCO POR CIENTO 25% (DEL VALOR DE LOS BIENES 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO Y CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN

	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS BIENES Y EQUIPOS LO QUE CUBRIRÍA EL  PERJUICIO ADMINISTRATIVO POR LA POSIBLE PÉRDIDA DE LOS RECURSOS, LOS GASTOS OCASIONADOS POR EL PROCESO Y LA NO ENTREGA DE LOS BIENES O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO, TRES (3) AÑOS MÁS Y CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO




CLAUSULAS SANCIONATORIAS
	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	
LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARA CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARA DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA , SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD



ANALISIS DE RIESGO DEL PROCESO

	GARANTÍA TÉCNICA 
	RIESGO OPERATIVO 
	DAÑOS DE LOS ELEMENTOS Y DESPERFECTOS CON LOS MISMOS 
	VALOR DESPERFECTOS Y/O COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS 
	CONTRATISTA 
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LAS VIGENCIA DEL CONTRATO UN (1) AÑO LOS BEINES Y CUATRO (2) AÑOS MÁS EN EL “PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.
	AMPARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DESDE EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y HASTA POR EL PERIODO 
ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.




ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE PERSONAL PROPUESTO EN LA OFERTA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO, NO SEA IDÓNEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
	INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO NO ADECUADO DE LOS EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA QUE CUMPLE CON LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA Y PROFESIONAL QUE REQUIERE LA ENTIDAD
	1
	2
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	TERMINO DEL PROCESO
	CERTIFICACIONES
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE LOS REPUESTOS INSTALADOS EN LOS EQUIPOS, NO CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EXIGIDA
	FUNCIONAMIENTO INADECUADO DE LOS EQUIPOS Y POSIBLE INDISPONIBILIDAD, GENERANDO LA REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL EN LOS COMPONENTES
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EVITAR EL RIESGO
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA QUE LOS REPUESTOS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERAN SER CERTIFICADOS POR EL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE DEL PRODUCTO QUE SE REQUIERA.
	1
	1
	2
	3
	NO
	NO
	SUPERVISORES DEL CONTRATO
	PRESENTACION OFERTA
	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
	VERIFICACIÓN EN SITIO CUANDO SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.
	INFORMES TECNICOS PRESENTADOS MENSULAMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE NO SE DE CUMPLIMIENTO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA REALIZAR UN SERVICIO CORRECTIVO
	RETRASO EN LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES QUE REQUIERAN EL SERVICIO.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL IDONEO Y REPUESTOS EN UN PERIODO NO MAYOR A TRES (3) DIAS HÁBILES UNA VEZ INFORMADA LA NOVEDAD POR PARTE DE LOS SUPERVISORES
	1
	2
	3
	3
	NO
	NO
	CONTRATISTA
	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
	COMUNICADO OFICIAL AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
	MENSUAL

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	1
	1
	2
	3
	NO
	NO
	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS
	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	5
	ESPECIFICO
	INTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	NO SE PRESENTEN OFERENTES
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	1
	3
	MENOR
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/REALIZAR UN ADECUADO ESTUDIO DE MERCADO
	1
	1
	2
	3
	NO
	NO
	ESTRUCTURADOR ESTUDIOS PREVIOS
	CRONOLOGÍA DEL PROCESO
	CIERRE DEL PROCESO
	ACTA DE CIERRE
	UNA VEZ OCURRA

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL PERSONAL DE TÉCNICOS REALICE LA INSTALACIÓN DE REPUESTOS QUE NO SEAN ORIGINALES
	INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO NO ADECUADO DE LOS EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / ESTABLECER DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA QUE LOS REPUESTOS INSTALADOS SEAN ORIGINALES Y/O GENUINOS
	1
	2
	3
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DIVULGAR Y UTILIZAR EN PROVECHO PROPIO O DE TERCEROS LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN EL CONTRATO
	FUGA O FILTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN UTILIZADA POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DISPUESTOS POR LA EMPRESA.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA EXTENDERÁ A SUS EMPLEADOS UN ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	1
	2
	3
	3
	NO
	NO
	CONTRATISTA
	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE NO EXISTA ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DEL USUARIO FINAL AL MOMENTO DE LA ATENCIÓN DE UN REQUERIMIENTO
	NO SE ATIENDAN LOS REQUERIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO FINAL, LO QUE GENERARÍA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS
	3
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON EL USUARIO FINAL EN LAS DEFERENTES UNIDADES, SUPERVISOR Y CONTRATISTA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE LOS MANTENIMIENTOS.
	1
	2
	3
	3
	NO
	NO
	SUPERVISORES DE CONTRATO 
	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	UNA VEZ REALIZADOS CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS CON EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL USUARIO FINAL
	INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIRMADOS POR UN UNCIONARIO POLICIAL EN LAS UNIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A NIVEL GUARNICIÓN
	VERIFICACIÓN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE MANERA MENSUAL ENTREGADOS A LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO. 

	9
	ESPECIFICO
	INTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	EL CONTRATISTA NO CUMPLA EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
	NO SE EFECTÚEN LA TOTALIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DENTRO DEL CRONOGRAMA
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE CUMPLIRÁ CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS INDICADOS POR LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO.
	1
	1
	2
	3
	NO
	NO
	SUPERVISORES DE CONTRATO
	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
	TERMINACIÓN CONTRATO
	 ATREVES DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	RECEPCIÓN DE INFORMES MENSUALES A LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FLUCTUACIÓN EN LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO
	INCREMENTO O DECREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO
	1
	1
	2
	ALTO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA / EL CONTRATISTA DEBERÁ ANALIZAR EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA LOS POSIBLES INCREMENTOS EN LA TASA REPRESENTATIVA DE MERCADO Y EL IMPACTO EN EL VALOR FINAL DEL CONTRATO.
	1
	1
	2
	3
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	TERMINACIÓN CONTRATO
	OFERTA ECONÓMICA
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

































ANEXO No.03

FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Soledad, seleccionar la fecha.
Señores.
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número PN-UPRES-DEATA MIC-001-2026  cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 
· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones




























ANEXO. 04
FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Soledad, seleccionar la fecha.

Señores.
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número PN-UPRES DEATA-MIC-001-2026  cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”. 
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:
COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta, El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1: ] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones


























ANEXO. 05
FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Soledad,

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad-.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número PN-UPRES-DEATA MIC-001-2026  cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para. PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.”

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.
Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.
El proponente:
  

______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:






















ANEXO No.06
OFERTA ECONOMICA

Soledad, ____________________________________ de 2026

Señores                                                                                                                                                                .                                                           UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO

	ITEM
	                   DESCRIPCION 
	MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO GLOBAL OFERTADO PARA TODOS LOS ITEMS DEL 1 AL 163 INCLUIDO IVA

	
	
	

	1
	“PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.
	% _________



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	COMENTARIOS DEL COMPRADOR
	 CANT 
	 UNIDAD 
	 PRECIO TECHO 

	1
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO CHILLER DE 80 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 666.631

	2
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 2.099.274

	3
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 293.899

	4
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.419.611

	5
	Cambio de aceite
	
	1
	UNIDAD
	$ 545.811

	6
	Cambio de filtros tipo piedra
	
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	7
	Cambio de válvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.259.564

	8
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO CHILLER DE 40 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 705.381

	9
	Cambio de sección de serpentín
	
	1
	UNIDAD
	$ 3.778.692

	10
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 2.099.274

	11
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 293.899

	12
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 2.402.954

	13
	Cambio de aceite
	
	1
	UNIDAD
	$ 545.811

	14
	Cambio de filtros tipo piedra
	
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	15
	Cambio de válvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.259.564

	16
	Mantenimiento preventivo
	MANEJADORA HOSPITALARIA DE EXPANSIÓN DE 50 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 429.728

	17
	Corrección de fugas en los serpentines (incluye mano de obra, filtro secador. Accesorios de cobre, soldadura y hasta 25 kg de refrigerante)
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.633.002

	18
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 269.281

	19
	Cambio de aspas
	
	1
	UNIDAD
	$ 349.864

	20
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.159.980

	21
	Cambio de chumacera
	
	1
	UNIDAD
	$ 269.281

	22
	cambio de aceite, filtros tipo piedra y tipo mochila
	
	1
	UNIDAD
	$ 782.987

	23
	Cambio de filtro HEPA
	
	1
	UNIDAD
	$ 581.698

	24
	Mantenimiento preventivo
	MANEJADORA DE AGUA DE 20 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 384.228

	25
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 285.852

	26
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 82.059

	27
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 559.276

	28
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 49.713

	29
	Mantenimiento preventivo
	MANEJADORA DE AGUA DE 15 TR incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 384.228

	30
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 1.196.881

	31
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 269.281

	32
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 787.130

	33
	Cambio de blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 371.886

	34
	Cambio de valvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 621.418

	35
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO CENTRAL DE 12 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 351.728

	36
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 788.938

	37
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 227.853

	38
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 383.531

	39
	Cambio de blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 489.092

	40
	Cambio de valvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 336.305

	41
	Mantenimiento preventivo
	MANEJADORA DE AGUA DE 10 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 351.728

	42
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 765.301

	43
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 227.853

	44
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 621.418

	45
	Cambio de blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 342.789

	46
	Cambio de valvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 621.418

	47
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO CENTRAL DE EXPANSIÓN DIRECTA DE 5 TR, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 252.244

	48
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 186.425

	49
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 186.425

	50
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 103.570

	51
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 51.268

	52
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO PISO TECHO DE 5 TR
	1
	UNIDAD
	$ 252.244

	53
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 186.425

	54
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 186.425

	55
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 103.570

	56
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 50.409

	57
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO PISO TECHO DE 3 TR
	1
	UNIDAD
	$ 197.688

	58
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 113.416

	59
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 101.947

	60
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 75.820

	61
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 52.484

	62
	Mantenimiento preventivo
	MINI SPLIT DE 24.000 BTU, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 51.785

	63
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 138.938

	64
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 62.142

	65
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 75.306

	66
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 50.818

	67
	Mantenimiento preventivo
	EQUIPO PISA TECHO DE 24.000 BTU, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 152.224

	68
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 101.790

	69
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 62.142

	70
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 72.256

	71
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 67.637

	72
	Mantenimiento preventivo
	MINI SPLIT DE 18.000 BTU, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 152.224

	73
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 139.968

	74
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 62.142

	75
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 91.117

	76
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 51.361

	77
	Mantenimiento preventivo
	MINI SPLIT DE 12.000 BTU, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 145.724

	78
	Cambio de compresor
	
	1
	UNIDAD
	$ 291.488

	79
	Cambio de motor blower
	
	1
	UNIDAD
	$ 125.956

	80
	Cambio de tarjeta electrónica
	
	1
	UNIDAD
	$ 175.561

	81
	Cambio de capacitor 
	
	1
	UNIDAD
	$ 110.183

	82
	Mantenimiento preventivo
	FANCOIL DESNUDOS 12.000 BTU, incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 145.724

	83
	Corrección de fugas en los serpentines
	
	1
	UNIDAD
	$ 198.484

	84
	Cambio de rodamientos
	
	1
	UNIDAD
	$ 159.545

	85
	Cambio de serpentín
	
	1
	UNIDAD
	$ 780.122

	86
	Cambio de contactores
	
	1
	UNIDAD
	$ 132.975

	87
	Cambio de valvulas
	
	1
	UNIDAD
	$ 159.545

	88
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 20 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 19.112.722

	89
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 25 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 22.063.922

	90
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 15 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 17.577.658

	91
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 13,5 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 17.712.533

	92
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 12,5 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 15.761.281

	93
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 7,5 1TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 8.277.933

	94
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 5 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 4.762.899

	95
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 4 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 4.730.830

	96
	CAMBIO DE COMPRESOR DE 3 TR (INCLUYE EL COMPRESOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 3.615.359

	97
	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R 22 (KG) (INCLUYE EL REFRIGERANTE)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 140.946

	98
	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE R 410 (KG) (INCLUYE EL REFRIGERANTE)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 85.889

	99
	SUMINISTRO DE REFRIGERANTE 141 (KG) (INCLUYE EL REFRIGERANTE)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 94.611

	100
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE RUBATEX (POR METRO)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 17.033

	101
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE YUMBOLO (POR METRO)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 29.390

	102
	REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR DE 20 TR
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 1.847.361

	103
	REPARACION COMPLETA DE COMPRESOR DE 25 TR
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 4.207.529

	104
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 10 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 1.151.861

	105
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 7,5 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 984.540

	106
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 5 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 642.878

	107
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 3 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 410.444

	108
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 2 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 400.051

	109
	REPARACION DE MOTOR TRIFASICO DE 1 HP (REBOBINADO Y RODAMIENTOS)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 400.033

	110
	CAMBIO DE SENSORES DE PROTECION PARA CHILLER
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 1.928.336

	111
	CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 10 HP (MANO DE OBRA)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	112
	CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 7,5 HP (MANO DE OBRA)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	113
	CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 5 HP 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	114
	CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 3 HP 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	115
	CAMBIO DE MOTOR TRIFASICO DE 2 HP 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	116
	CAMBIO DE MOTOR DE 3/4 HP (INCLUYE MOTOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 243.515

	117
	CAMBIO DE MOTOR DE 1/2 HP (INCLUYE MOTOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 243.515

	118
	CAMBIO DE MOTOR DE 1/3 HP (INCLUYE MOTOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 53.708

	119
	CAMBIO DE MOTOR DE 1/10 HP (INCLUYE MOTOR)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 243.515

	120
	CAMBIO TERMOSTATO DOBLE TAPA DE FANCOIL 110 V (INCLUYE TERMOSTATO)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 513.615

	121
	INSTALACIÓN Y SUMINSITRO DE TUBERIA DE COBRE X METRO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 43.603

	122
	SUMINISTRO DE QUIMICOS AL SISTEMA CHILLER PARA EVITAR SEDIMENTACION: LIMPIAR Y DESINCRUSTAR LA TUBERIA DE TRANSPORTE DE AGUA FRIA Y DE RETORNO CON QUIMICOS ESPECIALES.
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 350.720

	123
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA 24``X 24``4``
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 511.892

	124
	LATONERIA Y PINTURA 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 686.404

	125
	CAPACITOR DE MARCHA DE 10 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 21.070

	126
	CAPACITOR DE MARCHA DE 7,5 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 20.571

	127
	CAPACITOR DE MARCHA DE 5 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 10.147

	128
	CAPACITOR DE MARCHA DE 25 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 37.787

	129
	CAPACITOR DE MARCHA DE 35 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 37.787

	130
	CAPACITOR DE MARCHA DE 55 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 51.522

	131
	CAPACITOR DE MARCHA DE 65 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 62.905

	132
	CAPACITOR DE MARCHA DE 80 UF
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 67.240

	133
	CONTACTOR DE DOS POLO 40 AMP BOBINA 24 V
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 154.170

	134
	CONTACTOR DE TRES POLO 40 AMP BOBINA 24 V
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 158.984

	135
	CONTACTOR DE TRES POLO 75 AMP BOBINA 24 V
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 223.243

	136
	FAN RELAY BOBINA 220 V/24V
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 66.586

	137
	TERMOSTATO AMBIENTAL 24 VOLTIO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 269.923

	138
	SOLDADURA DE PLATA 2 %
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 2.099

	139
	FILTRO SECADOR DE 3/8"
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 51.515

	140
	FILTRO SECADOR DE 1/2"
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 54.303

	141
	FILTRO SECADOR DE 5/8"
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 67.536

	142
	MOTOR DE 3/4 HP PARA MANEJADORA MONO FASICO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 377.869

	143
	MOTOR DE 1/3 HP PARA UNIDAD CONDENSADORA 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 352.678

	144
	GAS DE SOLDAR MAP 14 ONZA
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 37.787

	145
	GALON DE ACEITE SINTETICO CAPELLA 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 169.529

	146
	CILINDRO DE NITROGENO (m3)
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 69.695

	147
	DUCTERIA GALBANIZADA m2
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 176.339

	148
	DUCTERIA PORON (ICOPOR) m2
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 121.758

	149
	DUCTERIA FLEXIBLE 
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 113.360

	150
	DUCTERIA PIRALUX M2
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 167.102

	151
	CINTA FOIL ROLLO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 20.246

	152
	REJILLAS PARA DUCTOS 10*10 PINTADAS A COLOR BLANCO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 105.978

	153
	REJILLAS PARA DUCTOS 15*15 PINTADAS A COLOR BLANCO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 147.508

	154
	CONTROL UNIVERSAL
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 54.581

	155
	CORREA A35
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 48.218

	156
	CORREA B44
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 50.307

	157
	CORREA B30
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 73.251

	158
	CORREA B60
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 77.276

	159
	TRANSFORMADOR DE 40 VATIOS DE 220 A 24 VOLTIOS
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 80.612

	160
	TRANSFORMADOR DE 75 VATIOS DE 220 A 24 VOLTIOS
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 79.772

	161
	TRANSFORMADOR DE 100 VATIOS DE 220 A 24 VOLTIOS
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 100.765

	162
	TRANSFORMADOR DE 150 VATIOS DE 220 A 24 VOLTIOS
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 125.956

	163
	TELA GUATA X METRO
	Incluye mano de obra, instalación, repuestos e insumos requeridos para cada ítem.
	1
	UNIDAD
	$ 20.992



NOTA 1: El porcentaje (%) de descuento ofrecido aplica para todos los ítems del anexo precio techo.
NOTA 2: Los servicios ofertados incluyen IVA.
NOTA 3: El valor unitario adjudicado se aproximará a la unidad de peso más cercana.
NOTA 4: Si el oferente no indica ningún valor como porcentaje de descuento, esta se entenderá como cero.
NOTA 5: el oferente interesado debe realizar un solo porcentaje de descuento el cual será aplicado a todos los ítems del precio techo – la entidad que no ofrezca este descuento porcentual como se indica, su oferta será rechazada toda vez que no permite realizar una evaluación objetiva.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.


El proponente:


 ________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:_______________________________________





































ANEXO No 07

FORMATO DE RECURSO HUMANO


Ciudad (donde presta el servicio) y fecha:
Unidad donde labora el profesional empleado:
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:
Fecha de Nacimiento:					Nacionalidad:
Profesión:
Universidad:
No. de Registro Profesional:
Título Obtenido:
Especialización:
Subespecialidades: (tómese por su especialista al profesional especializado que luego de cursada la especialidad base tiene un entrenamiento certificado mínimo de un año en la subespecialidad)


Tiempo de experiencia en la Profesión:
Tiempo de servicio en la Institución Oferente.
Cargo que desempeña
Tiempo de dedicación (donde labora)



Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:























ANEXO No 08

CERTIFICACION DE CALIDAD




Soledad, 
Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO 
La Ciudad


Yo___________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma_________________________, certifico bajo la gravedad del juramento, El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas. 

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente certificación. 

Nombre y Firma del Representante Legal o por quien haga sus veces o por el apoderado debidamente facultado para ello.
 

Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:_______________________________________




























ANEXO No 09


OBLIGACIONES DE LA POLICIA



1. [bookmark: _Hlk167714077]Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 


5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 


6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.


7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.


8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 


9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.


10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

. 









ANEXO No 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UNIDAD EJECUTORA o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 

10. CATALOGACIÓN. – EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.

12. [bookmark: _Hlk167714149]Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.


13. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

14. Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial.

15. Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la Configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.

16. Cumplimiento de normatividad: El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. 


















ANEXO No 11
SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Soledad, 


Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO 
La Ciudad

La firma ________________________________________ se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso ________________________________, durante la vigencia del contrato que se llegare a suscribir, el cual tiene por objeto la “PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.

Atentamente,


Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:_______________________________________





















ANEXO No 12
ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS



Proceso de Contratación _____________________________
Soledad, ____________________________________ de 2026
Señores  
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ NIT. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de CONTRATACION MINIMA CUANTIA número _________________ cuyo objeto es la    “PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos. 

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente; 

Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:_______________________________________

























ANEXO No 13


CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA NATURAL O JURÍDICA 

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO 
Ciudad

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO). En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de responsables Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 



Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:_______________________________________






















ANEXO N° 14
CERTIFICACION DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Soledad, ______ de_____________ de 2026

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad, fecha
 
El suscrito: _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma: ___________________________________ me comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual buenas prácticas ambientales, en cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final.
Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (llantas para vehículos, baterías, luminaria de todo tipo, aceites, empaques de plaguicidas, entre otros), con sujeción a la legislación ambiental son de mi responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los recibiré nuevamente y procederé a realizar su disposición final adecuada.
De igual manera me comprometo a:
· La aplicación de buenas prácticas ambientales (Uso eficiente del agua, Ahorro de energía, Gestión de residuos, cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisiones, Uso de productos reciclados y biodegradables, y reducción del uso de plásticos de un solo uso), de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.
· Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi responsabilidad.
· El personal bajo mi responsabilidad, deberá estar capacitado en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.
· Contar con actas de disposición final correspondientes y las respectivas licencias ambientales del gestor externo, así como los demás certificados, respectivas actas de capacitación y socialización al personal de temas ambientales; en caso de ser requeridas serán enviadas al supervisor del contrato.
· Colaborar y mejorar continuamente, con el propósito de identificar y aplicar prácticas innovadoras y sostenibles de manera continua.


Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:______________________________________








ANEXO N° 15


CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la oferta del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso
Yo (nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de Indicar el nombre del proponente de quien se actúa, propuesta seria y formal para participar en el proceso de selección Diligenciar el número del proceso, convocado por la UNIDAD EJECUTORA –, cuyo objeto es Transcribir el objeto del proceso.
Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el pliego de condiciones y/o invitación publica que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 
El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y/o invitación publica de conformidad con el formulario “especificaciones técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, la de sus anexos y formularios, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.
1. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
1. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
1. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, correo electrónico teléfono y fax son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).
1. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación publica en la ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
1. Que nos comprometemos con la UNIDAD EJECUTORA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, a cumplir con los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden las especificaciones técnicas solicitadas y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación.
1. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o servicios que se entregarán a la UNIDAD EJECTURA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones y/o invitación publica sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
1. Reconocemos que ni  la UNIDAD EJECUTORA, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
1. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones y/o invitación publica, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
1. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al formulario “minuta del contrato” de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la UNIDAD EJECUTORA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del presente proceso de selección las que de antemano aceptamos.
1. Los documentos confidenciales serán señalados en la oferta presentada en SECOP II, y la Entidad tendrá la facultad de comprobar la confidencialidad del documento y aceptarla o rechazarla según lo que establece la ley sobre los documentos confidenciales 
1. Los suscritos (integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
1. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA UNIDAD EJECUTORA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
1. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax, correo electrónico. 
1. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
1. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
1. El plazo de ejecución será el establecido en el pliego de condiciones y/o invitación pública.  
1. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de esta.
1. Que la Oferta económica que presentó cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la referencia. 
1. Que la oferta económica esta diligenciada en los términos definidos por la Entidad en el cuestionario de SECOP II, para el presente proceso y que hacen parte integral de la Oferta.
1. El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos a cumplir con las especificaciones técnicas mínimas del proceso de contratación establecidas en el “ANEXO CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” y de acuerdo con las condiciones exigidas en el “Anexo” CRITERIOS DE SELECCIÓN.

El proponente:  

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones






















ANEXO No.16 

CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL



Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Certificación de capacidad administrativa y operacional del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso.


Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que:

Cuento con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir el objeto del presente proceso que tiene por objeto es: Transcribir el objeto del proceso en las condiciones señaladas en el presente Estudio Previo



El proponente:
  



_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones



















ANEXO N° 17

FORMULARIO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________
Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 
APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________
                                   _________________              ________
                       _________________
Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______

                                                        Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 
Entidad Financiera __________________________ Código _________________
Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________
Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________
Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)
______________________________    

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

LA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA NO DEBE SER SUPERIOR A 30 DÍAS CALENDARIO Y DEBE SER CERTIFICACIÓN BANCARIA, NO OTRO CERTIFICADO DIFERENTE, ADEMÁS LA CUENTA DEBE VENIR EN ESTADO ACTIVO Y NO RESERVADO, CANCELADO O INACTIVO.
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ANEXO N° 18

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Soledad, ______ de_____________ de 2026

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS (INCLUYE EXTRACTORES) DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”.
El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal,  o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica), quien adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
Certifico a la empresa la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad  y Salud en el Trabajo conforme a los establecidos en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector trabajo” y la resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se define los Estándares mínimos del sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo”, así mismo que cuenta con el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del trabajo.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 
_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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