


FORMULARIO No. 10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso dará cumplimiento a las características y descripción de los servicios, objeto del  presente proceso de selección,  de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales obligatorias, así:

[bookmark: _Hlk141672389][bookmark: _Hlk141670612]3.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	CÓDIGO DANE
	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y/O/SERVICIO 
	CANT
	UNIDAD DE MEDIDA
	Cumple/ no Cumple

	A
	LENTES EN CR PLÁSTICO CONVENCIONAL MONOFOCAL ESFÉRICOS Y ESFERO CILÍNDRICOS
	

	1
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	2
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	3
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	4
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	5
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	6
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 12.25 A 16.00 EN ADELANTE CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	7
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -0.25 A 2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	8
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	9
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	10
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -0.25 A 2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	11
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	12
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	13
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	14
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	15
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	16
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	17
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	18
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	19
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	20
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	21
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 EN ADELANTE CILINDRO -4.25 A -6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL
	1
	UN
	

	B
	LENTES EN CR PLÁSTICO CONVENCIONAL BIFOCAL (FLAP – TOP – INVISIBLE) ESFÉRICOS Y ESFERO CILÍNDRICOS
	

	22
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 300 ADD HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP- INVISIBLE
	1
	UN
	

	23
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 3.25 EN ADELANTE ADD HASTA +3.00CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP- TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	24
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	25
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	26
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	27
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	28
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	29
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	30
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	31
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	32
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	33
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	34
	42142902
	4815000
	CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO - 2.25 A -4.00 HASTA +3.00
	1
	UN
	

	35
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	36
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	37
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	38
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 EN ADELANTE CILINDRO -4.25 A -6.00 HASTA +3.00 CONVENCIONAL BIFOCAL FLAP-TOP-INVISIBLE
	1
	UN
	

	C
	LENTES EN POLICARBONATO TALLADOS - MONOFOCAL ESFÉRICOS Y ESFERO CILÍNDRICOS
	

	39
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	40
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	41
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	42
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	43
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 12.25 A 16.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	44
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	45
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	46
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	47
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	48
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	49
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	50
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	51
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	52
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	53
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	54
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	55
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 policarbonato tallado MONOFOCAL
	1
	UN
	

	56
	42142902
	4815000
	ESFERA +/- 8.25 A 12.00 EN ADELANTE CILINDRO -4.25 A -6.00 POLICARBONATO TALLADO MONOFOCAL
	1
	UN
	

	D
	LENTES EN POLICARBONATO TALLADOS BIFOCAL (FLAP – TOP – INVISIBLE)
	

	57
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 EN ADELANTE ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	58
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -2,25 A -4.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	59
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 0.00 A 2.00 CILINDRO -4,25 A -6.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	60
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	61
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 2.25 A 4.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	62
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	63
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	64
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 4.25 A 6.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 ADD HASTA +3.00 policarbonato tallado BIFOCAL (FLAP – TOP – INVISIBLE)
	1
	UN
	

	65
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	66
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	67
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 6.25 A 8.00 CILINDRO -4.25 A -6.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	68
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -0.25 A -2.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	69
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 CILINDRO -2.25 A -4.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	70
	42142902
	4815000
	BIFOCAL +/- 8.25 A 12.00 EN ADELANTE CILINDRO -4.25 A -6.00 ADD HASTA +3.00
	1
	UN
	

	E
	           FORMULAS ESPECIALES
	

	71
	42142902
	4815000
	LENTES LENTICULARES PLÁSTICOS CONVENCIONAL
	1
	UN
	

	72
	42142902
	4815000
	PRISMAS TALLADOS PLÁSTICOS CONVENCIONAL
	1
	UN
	

	F
	LENTES OFTÁLMICOS ESPECIALES BIFOCAL (FLAP – TOP – INVISIBLE)
	

	73
	42142902
	4815000
	CR-39 AR
	1
	UN
	

	74
	42142902
	4815000
	CR-39 AR TALLADO
	1
	UN
	

	75
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO AR TERMINADO
	1
	UN
	

	76
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO AR TALLADO
	1
	UN
	

	77
	42142902
	4815000
	CR-39 FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	78
	42142902
	4815000
	CR-39 FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	79
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	80
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	81
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO AR FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	82
	42142902
	4815000
	POLICARBONATO AR FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	83
	42142902
	4815000
	BIFOCAL CR-39 AR
	1
	UN
	

	84
	42142902
	4815000
	BIFOCAL CR-39 AR TALLADO
	1
	UN
	

	85
	42142902
	4815000
	BIFOCAL AR POLICARBONATO TERMINADO
	1
	UN
	

	86
	42142902
	4815000
	BIFOCAL AR POLICARBONATO TALLADO
	1
	UN
	

	87
	42142902
	4815000
	BIFOCAL CR-39 FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	88
	42142902
	4815000
	BIFOCAL CR-39 TALLADO FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	89
	42142902
	4815000
	BIFOCAL POLICARBONATO FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	90
	42142902
	4815000
	BIFOCAL POLICARBONATO FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	91
	42142902
	4815000
	BIFOCAL POLICARBONATO AR FOTOCROMATICO TERMINADO
	1
	UN
	

	92
	42142902
	4815000
	BIFOCAL POLICARBONATO AR FOTOCROMATICO TALLADO
	1
	UN
	

	93
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA
	1
	UN
	

	94
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA
	1
	UN
	

	95
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA
	1
	UN
	

	96
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA TALLADO
	1
	UN
	

	97
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA TALLADO
	1
	UN
	

	98
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA TALLADO
	1
	UN
	

	99
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA CR 39 AR
	1
	UN
	

	100
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA CR 39 AR
	1
	UN
	

	101
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA CR 39 AR
	1
	UN
	

	102
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA POLICARBONATO
	1
	UN
	

	103
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA POLICARBONATO
	1
	UN
	

	104
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA POLICARBONATO
	1
	UN
	

	105
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	106
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	107
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	108
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA FOTOCROMATICO
	1
	UN
	

	109
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA FOTOCROMATICO
	1
	UN
	

	110
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA FOTOCROMATICO
	1
	UN
	

	111
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA FOTOCROMATICO AR
	1
	UN
	

	112
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA FOTOCROMATICO AR
	1
	UN
	

	113
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA FOTOCROMATICO AR
	1
	UN
	

	114
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA FOTOCROMATICO POLICARBONATO
	1
	UN
	

	115
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA FOTOCROMATICO POLICARBONATO
	1
	UN
	

	116
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA FOTOCROMATICO POLICARBONATO
	1
	UN
	

	117
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA BAJA FOTOCROMATICO AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	118
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA MEDIA FOTOCROMATICO AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	119
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO GAMA ALTA FOTOCROMATICO AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	120
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO OCUPACIONAL
	1
	UN
	

	121
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO OCUPACIONAL TALLADO
	1
	UN
	

	122
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO OCUPACIONAL AR
	1
	UN
	

	123
	42142902
	4815000
	PROGRESIVO OCUPACIONAL AR POLICARBONATO
	1
	UN
	

	 G
	LENTES DE CONTACTO
	

	124
	42142913
	4815000
	BLANDOS ESFÉRICOS
	1
	UN
	

	125
	42142913
	4815000
	BLANDOS TORICOS
	1
	UN
	

	126
	42142913
	4815000
	BLANDOS ESFÉRICOS DESECHABLES
	1
	UN
	

	127
	42142913
	4815000
	BLANDOS TORICOS DESECHABLES
	1
	UN
	

	128
	42142913
	4815000
	BLANDOS ESFÉRICOS DESECHABLES SILICONADOS
	1
	UN
	

	129
	42142913
	4815000
	BLANDOS DE USO DIARIO
	1
	UN
	

	130
	42142913
	4815000
	BLANDOS ESPECIAL PARA PIGGYBACK
	1
	UN
	

	131
	42142913
	4815000
	GAS PERMEABLES BAJO CONTENIDO ACUOSO
	1
	UN
	

	132
	42142913
	4815000
	GAS PERMEABLES MEDIO CONTENIDO ACUOSO
	1
	UN
	

	133
	42142913
	4815000
	GAS PERMEABLES ALTO CONTENIDO ACUOSO
	1
	UN
	

	134
	42142913
	4815000
	GAS PERMEABLE FIBA CORNEAL
	1
	UN
	

	135
	42183064
	4815000
	TERAPÉUTICOS
	1
	UN
	

	136
	42183064
	4815000
	COSMOPROTESICO BÁSICO
	1
	UN
	

	137
	42183064
	4815000
	COSMOPROTESICO PERSONALIZADO
	1
	UN
	

	138
	42183064
	4815000
	TORICO TORNEADO
	1
	UN
	

	139
	42183064
	4815000
	ESCLERAL
	1
	UN
	

	140
	42183064
	4815000
	SEMIESCLERAL
	1
	UN
	

	H
	EQUIPOS PARA BAJA VISIÓN
	

	141
	41111715
	4815000
	TELESCOPIO MONOCULAR
	1
	UN
	

	142
	41111714
	4815000
	LUPA MANUAL CON ILUMINACIÓN LED
	1
	UN
	

	143
	41111714
	4815000
	LUPA DE APOYO CON ILUMINACIÓN LED
	1
	UN
	

	144
	41111714
	4815000
	LUPA ELECTRÓNICA DIGITAL
	1
	UN
	

	145
	41111717
	4815000
	GAFAS BINOCULARES TELESCÓPICAS
	1
	UN
	

	146
	4111171
	4815000
	ATRIL PARA LECTO-ESCRITURA
	1
	UN
	

	I
	MONTURAS PARA NIÑOS Y ADULTOS
	

	147
	31242101
	4815000
	METÁLICO PLAQUETAS IMPORTADAS
	1
	UN
	

	148
	31242101
	4815000
	PASTA IMPORTADA
	1
	UN
	

	149
	31242101
	4815000
	PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLES IMPORTADAS
	1
	UN
	

	150
	31242101
	4815000
	PLÁSTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLES NACIONAL
	1
	UN
	

	151
	31242101
	4815000
	METÁLICA ACERO IMPORTADA
	1
	UN
	

	152
	31242101
	4815000
	METÁLICA ECONÓMICA IMPORTADA
	1
	UN
	

	153
	31242101
	4815000
	METÁLICA ECONÓMICA NACIONAL
	1
	UN
	

	154
	31242101
	4815000
	METÁLICA EJECUTIVA IMPORTADA
	1
	UN
	

	155
	31242101
	4815000
	METÁLICA EJECUTIVA NACIONAL
	1
	UN
	

	156
	31242101
	4815000
	MONTURA AL AIRE IMPORTADA
	1
	UN
	

	157
	31242101
	4815000
	PASTA IMPORTADA
	1
	UN
	

	158
	31242101
	4815000
	PASTA NACIONAL
	1
	UN
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	DESCRIPCION

	CARACTERISTICAS LENTES OFTALMICOS DE CONFORMIDAD CON ACUERDO No. 002 DE 2001
CAPÍTULO II: DE LAS EXCLUSIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
	El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario cumplirá las características como a continuación se describe:
Lente oftálmico: Se define como toda pieza transparente conformada por dos (2) superficies, generalmente una cóncava y otra convexa, utilizada para la corrección de defectos visuales y terapias oculares. Esta definición incluye los lentes empleados en cajas de prueba y forópteros.
Son discos de vidrio o plástico, coloreados o no, neutros o con poder dióptrico determinado (positivo, negativo, cilíndrico o combinado), que se colocan frente a los ojos para proteger de la luz o corregir vicios de refracción.
1. Materiales
a. Lentes terminados
· Monofocales esféricos
· Monofocales esferocilíndricos
· Bifocales esféricos
b. Lentes tallados
· Monofocales esféricos
· Monofocales esferocilíndricos
· Bifocales esféricos
· Bifocales esferocilíndricos
· Progresivos esféricos y esferocilíndricos
c. Materiales admitidos
· Plástico CR-39
· Policarbonato
Los lentes oftálmicos podrán ser importados o fabricados en el país, siempre que cumplan las normas ISO, ANSI y los parámetros establecidos en el Decreto No. 1030 del 10 de marzo de 2007, “por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que deben cumplir los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y los establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos”.

El oferente deberá garantizar la acreditación y trazabilidad de los respectivos certificados de importación o fabricación de los lentes suministrados.

Todos los lentes deberán contar con el respaldo de un laboratorio fabricante que cumpla con estándares de calidad óptica. En caso de no contar con laboratorio propio, el oferente podrá subcontratar el servicio, manteniendo la responsabilidad total del producto.



	CARANTERÍSTICAS MONTURAS
	El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario cumplirá las características como a continuación se describe:
Monturas
Materiales aceptados:
· Metálicas: elaboradas con materiales metálicos (no se acepta aluminio).
· Plásticas: pueden ser de acetato, propionato, poliamida, polietileno o polipropileno.
Acabados:
· Monturas doradas: deben certificar durabilidad del material durante la garantía y contar con baño en laca.
· Monturas plateadas: deben estar galvanizadas y lacadas.
· Monturas de colores: deben certificar pintura electrostática con laca horneada.
Características técnicas:
· Metálicas: curvatura frontal, ángulo pantoscópico entre 8° y 15°, plaquetas anatómicas antialérgicas en silicona y brazos ajustables con terminales forrados.
· Plásticas: material flexible con memoria, banda elástica, curvatura frontal y ángulo pantoscópico.
Las monturas deben estar disponibles en modelos para adultos y niños, manteniendo las especificaciones técnicas mínimas y un registro legible de referencia y características en uno de los brazos o el puente.
Origen y certificaciones:
· Las monturas importadas deben presentar certificado de importación legible y verificable.
· Las monturas nacionales deben tener certificación de producción que garantice las condiciones técnicas y de calidad.
· El oferente garantizará acreditación y trazabilidad de los certificados respectivos.

	TRATAMIENTOS ESPECIALES
	El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario cumplirá las características como a continuación se describe:
Filtros Ultravioleta (UV) y Antirreflejo:

Los lentes deben ofrecer protección del 99% contra radiación UV, proveniente de fuentes como el sol, luz fluorescente o pantallas.
El tratamiento deberá garantizar la absorción de la luz ultravioleta en su totalidad.


	CARACTERISTICAS LENTES DE CONTACTO
	El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario cumplirá las características como a continuación se describe:

Los lentes de contacto son dispositivos que reposan directamente sobre la córnea y/o la esclera, flotando sobre la película lagrimal. Fabricados en materiales plásticos como metil metacrilato, hidrogel de silicona o materiales fluorados, y presentados en modalidades:
· Duros, blandos, gas permeable, esclerales
· De uso diario, prolongado o desechable
· Bifocales, progresivos, tóricos, bitóricos, cosméticos o terapéuticos
El proceso de adaptación debe ser realizado por un profesional de la salud visual, quien determinará las características finales del lente según el caso clínico, lo autorizado debe estar soportado en la historia clínica y autorizado por el acuerdo No.093 del 08 de Octubre de 2025.

Caracteristicas básicas generales:
· Lente de contacto blando de reemplazo programado (caja)
· Lente de contacto blando convencional (unidad)
· Lente rígido gas permeable (unidad)
· Lentes cosmoprotésicos (unidad)
· Lentes esclerales (unidad)
Los anteriores dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, deben ser presentados según el listado propio a manejar por parte de cada proponente. Es de recordar que para la asignación y aprobación de estos lentes se debe contar con autorización de la Dirección de Sanidad Ejercito según la necesidad requerida en cada usuario. Por cada referencia se debe acreditar su respectiva ficha técnica donde se describa claramente sus diferentes características de diseño, material, poderes, cubas, diámetro entre otros.


	LOGÍSTICA DE ATENCION
	El oferente deberá contar con mínimo tres (3) sedes propias o aliadas en Bogotá, además de cobertura en:
· Cundinamarca: Facatativá
· Boyacá: Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá
· Amazonas: Leticia.
· Vichada: Puerto Carreño.
Lo anterior garantizando el cubrimiento de las necesidades de los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Los puntos de atención deberán cumplir los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las disposiciones de la Resolución 3100 de 1019, ley 1751 de 2015 y Decreto 1030 de 2007, especialmente en lo referente al Sistema Único de Habilitación. Que cita en su articulo 2 DEFINICIONES: 
Óptica con consultorio: Es el establecimiento autorizado para realizar consulta externa de optometría u oftalmología, adaptación de lentes de contacto, de dispositivos de baja visión y de prótesis oculares, tratamientos de terapia visual, ortóptica y pleóptica y dispensación de dispositivos médicos para la salud visual u ocular y accesorios relacionados con la salud visual y ocular.
Estos establecimientos deberán cumplir con el Sistema Único de Habilitación de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia o aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales de salud”.
El punto de venta óptica tenga consultorio debidamente habilitado por la secretaria de salud local para la correcta entrega de todos los productos enmarcados en el objeto del siguiente contrato.

Estos establecimientos deberán cumplir con el Sistema Único de Habilitación de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia o aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales de salud”.

Para acreditar lo anterior, deberá allegar con la oferta el certificado de habilitación vigente emitido por la secretaría o entidad de salud competente.


	SISTEMA DE INFORMACION
	
El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario contará con puntos de servicio y sistema integrado de información que permita:
· Consultar fórmulas despachadas y destinatarios
· Obtener consolidados mensuales de trabajos entregados o pendientes por entregar.
· Detallar paciente, documento de identificaciones, valores separados (monturas/lentes)
· Monitorear en tiempo real la ejecución contractual.


	LABORATORIO OFTALMICO
	El oferente deberá contar con un laboratorio habilitado, definido como el establecimiento encargado de la recepción, producción, almacenamiento, distribución y comercialización de lentes oftálmicos sobre medida para la salud visual y ocular, conforme al Decreto 1030 de 2007, Artículo 2.

Cada lente deberá incluir bisel corriente y filtro UV.

Para acreditar lo anterior, deberá allegar con la oferta el certificado de habilitación vigente emitido por la secretaría o entidad de salud competente.

A tener en cuenta: 
El oferente seleccionado deberá entregar los bienes objeto del presente proceso, tal y como fueron descritos en la ficha técnica. Los cuales deben cumplir con estándares de calidad y demás requisitos solicitados en el presente proceso.


	AYUDAS OPTICAS Y NO OPTICAS
	El oferente se compromete a que en caso de resultar adjudicatario cumplirá las características como a continuación se describe:
AYUDAS ÓPTICAS Y NO OPTICAS
Destinadas a pacientes con baja visión, incluyen:
· Telescopios monoculares o binoculares
· Lupas manuales o de apoyo con iluminación LED
· Lupas electrónicas digitales
· Atriles para lectoescritura
Estas ayudas serán indicados por los profesionales de la salud visual según las necesidades clínicas de cada paciente, las cuales deben estar explicitas en la historia clínica, con alcance en etiologías diversas, estudios complementarios soportes, además que el concepto del equipo de profesionales de la salud visual, quiénes evalúan los remanentes de agudeza visual y campos visuales en cada caso, para que se puedan aprovechar utilizando ayudas ópticas y no ópticas en miras a brindar una mejor calidad de vida del individuo.

Se destaca que estos elementos como los dispositivos médicos sobre medida ya descritos en numerales anteriores, son prescritos por los diferentes profesionales de la Salud Visual, acorde a cada caso clínico en particular. Es decir que estas descripciones corresponden a un listado de los ítems que en general son los más utilizados, dejando la salvedad que pueden existir elementos dentro del mismo ámbito que no son comunes pero que determinado paciente puede llegar a ser requeridos. Suministro que puede efectuarse a cargo del contrato a celebrar, según portafolio de servicios acreditado y/o cotización avalada por la supervisión.


	CONDICIONES DE GARANTIA TECNICA
		GARANTÍA
	ESPECIFICACIÓN

	GARANTÍAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
	El FUTURO CONTRATISTA se compromete a garantizar la calidad, funcionamiento y conformidad técnica de todos los bienes suministrados, conforme a las normas nacionales e internacionales vigentes (ISO, ANSI, INVIMA, Decreto 1030 de 2007, Acuerdo 093 de 2025), en los siguientes términos:
a. Lentes oftálmicos
· Garantía mínima: seis (6) meses.
· Cobertura: defectos de fabricación, aberraciones ópticas, alteraciones del material, error en la fórmula o fallas en el tratamiento (UV o antirreflejo).
· Acción correctiva: reemplazo inmediato sin costo para la ENTIDAD ni para el paciente.
b. Monturas
· Garantía mínima: un (1) año.
· Cobertura: bisagras, soldaduras, enchapes, pintura, corrosión o defectos estructurales.
· Acción correctiva: reparación o cambio sin costo.
c. Lentes de contacto
· Garantía mínima: conforme a la establecida por el fabricante (mínimo tres (3) meses).
· Cobertura: defectos de fabricación, alteraciones del material, biocompatibilidad o problemas de estanqueidad.
· Certificación requerida: registro sanitario INVIMA vigente y certificación de fabricante.
d. Ayudas ópticas y no ópticas
· Garantía mínima: un (1) año.
· Cobertura: defectos de funcionamiento, fallas en componentes ópticos, electrónicos o de ensamblaje.
e. Tratamientos especiales
· Garantía mínima: seis (6) meses.
· Cobertura: pérdida de recubrimiento antirreflejo, desprendimiento de filtro UV o deterioro del tratamiento endurecido.


	CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍA
	El FUTURO CONTRATISTA deberá entregar junto con cada grupo de bienes los siguientes documentos:
1. Certificados de conformidad bajo normas ISO 8980 o ANSI Z80.
2. Registro sanitario INVIMA vigente (para lentes de contacto y ayudas ópticas).
3. Certificado de importación o producción nacional con trazabilidad verificable.
4. Certificado de habilitación del laboratorio óptico y de la óptica con consultorio (según Decreto 1030/2007).
5. Ficha técnica del producto, incluyendo material, poder dióptrico, diseño, diámetro, cubas y demás especificaciones.

	PROCEDIMIENTO DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA
	Si durante el período de garantía alguno de los productos presenta defectos o no cumple con las especificaciones técnicas, la ENTIDAD notificará por escrito al CONTRATISTA, quien deberá:
· Recoger el producto defectuoso en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles;
· Efectuar la reparación o reposición dentro de un término máximo de quince (15) días hábiles;
· Asumir todos los costos asociados al reemplazo, transporte, instalación y pruebas de funcionamiento.
En caso de incumplimiento, la ENTIDAD podrá hacer efectiva la póliza de calidad y cumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales aplicables.


	REINICIO DEL TÉRMINO DE GARANTÍA
	
La reparación o reemplazo de los bienes defectuosos reiniciará el término de garantía respecto de los nuevos elementos entregados.


	OBLIGACIÓN DE RESPALDAR CON LABORATORIO ACREDITADO
	El FUTURO CONTRATISTA deberá contar con laboratorio propio o subcontratado que cumpla con los estándares de calidad óptica, normas ISO/ANSI, y esté habilitado por la autoridad sanitaria competente. En caso de subcontratación, la responsabilidad ante la ENTIDAD será exclusiva del CONTRATISTA.

	INCUMPLIMIENTO
	El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de las garantías aquí establecidas faculta a la ENTIDAD para:
· Declarar el siniestro y hacer efectiva la póliza correspondiente;
· Aplicar multas o sanciones conforme al régimen de contratación pública;
· Ejecutar la cláusula penal si fuere aplicable.







Nota 1: En caso de que en las especificaciones técnicas adicionales se requiera la acreditación del requisito con otros documentos deberán ser anexados al presente formulario
Nota 2: es deber del oferentes acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, por lo cual, la entidad no se responsabiliza por la omisión de aspectos en este formulario.

Firma Representante Legal
Nit



    FORMULARIO No. 10     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Ciudad y fecha     El suscrito ___________________ (oferente) certifica que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso dará  cumplimiento a las características y descripción de los  servicios , objeto del  presente proceso de selección,  de acuerdo a los  requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales obligatorias, así:     3.3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO    

ÍTEM  CÓDIGO  UNSPSC  CÓDIGO  DANE  CARACTERÍSTICAS DEL BIEN Y/O/SERVICIO   CANT  UNIDAD DE  MEDIDA  Cumple/  no  Cumple  

A  LENTES EN CR PLÁSTICO CONVENCIONAL MONOFOCAL ESFÉRICOS Y ESFERO CILÍNDRICOS  

1  42142902  4815000  ESFERA +/ -   0.00 A 2.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

2  42142902  4815000  ESFERA +/ -   2.25 A 4.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

3  42142902  4815000  ESFERA +/ -   4.25 A 6.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

4  42142902  4815000  ESFERA +/ -   6.25 A 8.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

5  42142902  4815000  ESFERA +/ -   8.25 A 12.00 CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

6  42142902  4815000  ESFERA +/ -   12.25 A 16.00 EN ADELANTE CONVENCIONAL  MONOFOCAL  1  UN   

7  42142902  4815000  ESFERA +/ -   0.00 A 2.00 CILINDRO  - 0.25 A 2.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

8  42142902  4815000  ESFERA +/ -   0.00 A 2.00 CILINDRO  - 2.25 A  - 4.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

9  42142902  4815000  ESFERA +/ -   0.00 A 2.00 CILINDRO  - 4.25 A  - 6.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

10  42142902  4815000  ESFERA +/ -   2.25 A 4.00 CILINDRO  - 0.25 A 2.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

11  42142902  4815000  ESFERA +/ -   2.25 A 4.00 CILINDRO  - 2.25 A  - 4.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

12  42142902  4815000  ESFERA +/ -   2.25 A 4.00 CILINDRO  - 4.25 A  - 6.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

13  42142902  4815000  ESFERA +/ -   4.25 A 6.00 CILINDRO  - 0.25 A  - 2.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

14  42142902  4815000  ESFERA +/ -   4.25 A 6.00 CILINDRO  - 2.25 A  - 4.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

15  42142902  4815000  ESFERA +/ -   4.25 A 6.00 CILINDRO  - 4.25 A  - 6.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

16  42142902  4815000  ESFERA +/ -   6.25 A 8.00 CILINDRO  - 0.25 A  - 2.00  CONVENCIONAL MONOFOCAL  1  UN   

