ANEXO 2
ESPECIFICACIONES

	ITEM
	DESCRPCIÓN
	UNIDAD
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	QUIMICOS ORGANICOS BASICOS PARA PTAP -PTAR
	 
	 
	 
	 

	1
	BACTERIAS: Estado Físico líquido, utilizado para la inoculación de PTAR PTAP Y PISCINAS, BACTERÍAS CON 20 A 29 CEPAS, AERÓBICAS Y FACULTATIVAS CON CAPACIDAD DE DEGRADAR DIFERENTES COMPUESTOS PRESENTES EN LAS AGUAS RESIDUALES QUE AFECTAN LA NDBO Y LA DQO, GRASAS, ACEITES ALMIDONES, PROTEINAS, AZUCARES , ÁCIDO SULFURICO ENTRE OTROS. COMPOSICIÓN 1X108 BACTERIAS /ML APROXIMADAMENTE LITRO
	UN
	                 235 
	 
	 

	2
	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65-70% POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO, PROPIEDADES CALCIO TOTAL MIN 67,0%W/W HUMEDAD 5,1-10,0%W/W HIERRO (COMO FE) MAX 200%W/W, SOLUBILIDAD SOLUBLE EN AGUA, INSOLUBLE MAX5%W/W ESTABILIDAD NO HIGROSCOPIO, OLOR TIPO CLORO O HIPOCLORITO DE SODIO, MALLA ASTM N° 10 (2MM) MAX 0,5 % RET, MALLA ASTM N° 100(150UM) MIN 90,0% RET caneca x 40 kg 
	UN
	                     5 
	 
	 

	3
	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65-70% POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO, PROPIEDADES CALCIO TOTAL MIN 67,0%W/W HUMEDAD 5,1-10,0%W/W HIERRO (COMO FE) MAX 200%W/W, SOLUBILIDAD SOLUBLE EN AGUA, INSOLUBLE MAX5%W/W ESTABILIDAD NO HIGROSCOPIO, OLOR TIPO CLORO O HIPOCLORITO DE SODIO, MALLA ASTM N° 10 (2MM) MAX 0,5 % RET, MALLA ASTM N° 100(150UM) MIN 90,0% RET BULTO X 25 KG
	UN
	                     4 
	 
	 

	4
	HIPOCLORITO DE SODIO 15% TOTALMENTE SOLUBLE CI> 12,0 BASICIDAD TOTAL <1,67 LITRO
	UN
	                 540 
	 
	 

	5
	HIPOCLORITO DE SODIO 15% TOTALMENTE SOLUBLE CI> 12,0 BASICIDAD TOTAL <1,67 5 GALON
	UN
	                     8 
	 
	 

	6
	KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH este kit Incluye Dos (2) 
reactivos: 1 rojo penhol, 1 ortthotolidina x 20 ml +1 caja de 
colores
	UN
	                     6 
	 
	 

	7
	SODA CAUSTICA PRESENTCIÓN EN ESCAMAS-CRISTAL( CONCENTRACIÓN DEL 98% COMO MINIMO) FRAGMENTOS, TERRORES, BARRAS, LENTEJAS O ESCAMAS CON FRACTURA CRISTALINA DELISCUESCENTE E HIDROSCOPIO, SOLUBLE EN AGUA ALCOHOL Y GLICERINA, LIGERAMENTE SOLUBLE EN ETER. NO ES INFLAMABLE PERO REACCIONA CON ALGUNOS METALES SACO X 25 KG
	UN
	                     4 
	 
	 

	8
	SULFATO ALUMINIO ESTADO FISICO SOLIDO GRANULADO, PESO MOLECULAR 594.14G/MOÑ. FORMULA QUIMICA A12(SO4) 3,14H20 CRISTALES DE COLOR BLANCO/SOLUBLE (CUMPLE NORMAS INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA ANS/AWWA B403-93) KILO
	UN
	                 110 
	 
	 

	9
	SULFATO FERROSO, PUREZA COMO HIERRO 19,5% MIN INSOLUBLE 2,0 % MAX. ACIDEZ LIBRE (COMO H2SO4) 2,0 % MÁX AGUA COMBINADA 44,79% MÁX PARA DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES KILO
	UN
	                   26 
	 
	 

	10
	CARBON ACTIVADO INHIBIDOR DE SABOR EN LOS FILTROS PRESENTACION BULTO X 25 KG
	UN
	                   17 
	 
	 

	11
	CAL HIDRATADA EN POLVO HIDROXIDO DE CALCIO CA(OH) 02 CAS# 1305-62-0 % POR PESO 90MIN, CRISTALES BLANCO O POLVO SIN OLOR SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN ALCOHOL, MUY POCO SOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN GLICEROL, CLORURO DE AMONIACO, SOLUCIONES DE AZUCAR. GRAVEDAD ESPECIFICA (AGUA=1) 2,24 DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR (AIRE=1) 2,5 PH 12,4 (SOLUCIONES SATURADAS) PUNTO DE FUNSION 580°C(1076°E) DESCOMPONE BOLSA X KILO
	UN
	                   12 
	 
	 

	12
	CAL HIDRATADA EN POLVO HIDROXIDO DE CALCIO CA(OH) 02 CAS# 1305-62-0 % POR PESO 90MIN, CRISTALES BLANCO O POLVO SIN OLOR SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN ALCOHOL, MUY POCO SOLUBLE EN AGUA, SOLUBLE EN GLICEROL, CLORURO DE AMONIACO, SOLUCIONES DE AZUCAR. GRAVEDAD ESPECIFICA (AGUA=1) 2,24 DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR (AIRE=1) 2,5 PH 12,4 (SOLUCIONES SATURADAS) PUNTO DEEUNSION 580°C(1076°E) DESCOMPONE BULTO X 10 KG
	UN
	                   25 
	 
	 

	13
	CLORUDO FERRICO COMO FLOCULANTE EN EL AGUA PRESENTACIÓN X 24 KILOS
	UN
	                     5 
	 
	 

	14
	ARENA SÍLICE 20-40 UTILIZADO COMO MATERIAL FILTRANTE EN LA RETENCIÓN DE SOLIDOS PRESENTACIÓN X 50 KILOS
	UN
	                     2 
	 
	 

	2
	PRODUCTOS QUIMICOS  PARA TRAMIENTO DE PISCINAS
	UN
	 
	 
	 

	15
	ALGUICIDA-ANTIALGAS Sustancia incompatibles: agente  oxidantes fuertes, acido, alcalis, sales de planta, se vuelve  inestable con jabones anionicos. Liquido traslucido de color  azul, componente activos oxidantes, agentes surfactantes  cationicos X LITRO
	UN
	                   72 
	 
	 

	16
	ALGUICIDA Y BACTERICIDA ES UN COMPLEJO ORGANICO DE COBRE DE ORIGEN NATURAL Y DE REACCIÓN ÁCIDA EL CUAL POSEE UNA GRAN ESTABILIDAD Y SOLUBILIDAD EN LAS AGUAS DONDE SE APLICA, SOLUCION ACUOSA  ESTABILIZADAS ELIMINA ALGAS Y BACTERIAS PATOGENAS EN EL AGUA Y OTROS RESIDUOS ORGANICOS X GALON
	UN
	                   25 
	 
	 

	17
	CLORO GRANULADO AL 90% Se usa ampliamente como 
desinfectante, algicida, bactericida, desodorante y agente 
blanqueador. CLORO GRANULADO es usado en la desinfección
domestica y industrial, para el mantenimiento de piscinas, 
tratamiento de aguas, refinacion de azúcar, limpieza X KILO
	 
	                 387 
	 
	 

	18
	FLOCULANTE EN POLVO PRODUCTO EN FORMA DE POLVO DE COLOR BLANCO SOLUBLE EN AGUA , EL CUAL MEJORA EL PROCESO DE SEPARACIÓN Y REMOCIÓNDE CONTAMINANTES DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y AGUAS RESIDUALES PROVINIENTES DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL ALTAMENTE CONCENTRADO ES 100% SOLUBLE EN AGUA, DOSIS DE APLICACIÓN SUMAMENTE BAJAS, DISMINUYE EL TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN, NO MODIFICA EL PH DEL AGUA BOLSA POLIETILENO X 25 KG
	UN
	                     4 
	 
	 

	19
	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A 
Especificiaciones 0.0% libre de Hierro como Fe2O3 Max 0,75% 
materia insoluble max 0,50% Basicidad minimo 0,05% 
producto higroscopico empacado en saco de polipropileno con 
laminado interno SACO X 25 KG
	UN
	                     8 
	 
	 

	20
	Superclorador shock (dicloro-s-triacinetrioina de sodio). Supercloracion de rápido efecto al 60% X KILO
	UN
	                   45 
	 
	 

	21
	MODIFICADOR DE PH PARA AGUAS DE PISCINAS- LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MANCHAS EN PISOS, PAREDES Y SUPERFICIES MATÁLICAS EN GENERAL - MANTENER EL PH DEL AGUA EN LOS NIVELES INDICADOS X 25 KILOS
	UN
	                     3 
	 
	 




NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente se compromete dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio  cumplimiento relacionadas a continuación y junto con su propuesta deberá aportar los siguientes documentos según aplique:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN

	1
	CONDICIÓN DE LOS BIENES:
El oferente debe certificar que los bienes a suministrar se encuentran en perfectas condiciones de calidad, nuevos y empacados de manera original con todas sus indicaciones de rotulado, no reenvasado. 

Así mismo, que los elementos son de primera calidad y cumplen con las normas técnicas aplicables a cada elemento.

	2
	CONDICIONES DE ENTREGA:

El proponente debe certificar que en caso de resultar adjudicatario se obliga a que:

1. Los bienes a suministrar guardarán identidad y congruencia con las características técnicas de los insumos ofertados evaluados y contratados.

2. Suministrará los bienes de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor, en el lugar y dentro del plazo establecido en el contrato.

3. Entregará los bienes al supervisor del contrato para lo cual enviará a un representante de su empresa, quien realizará la entrega de los elementos contratados y tomará contacto con el supervisor para coordinar la logística de la misma. 

4. Que durante la entrega de los insumos tomará y pondrá en práctica todas las normas de seguridad industrial vigentes, con el fin de prevenir accidentes tanto del personal que labora en las unidades como del personal que realiza la entrega.


	3
	COSTOS DE TRANSPORTE: 

El proponente deberá certificar que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con el suministro de los elementos objeto del contrato, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en el contrato.

	4
	CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES O CERTIFICADO DE REGISTRO. 

En estricto cumplimiento de lo reglado en la Resolución No.0001 de 2018 “Por la cual se unifica y actualiza la normatividad sobre el control de sustancias y productos químicos”, modificada por la Resolución N° 0004 del 02 de agosto de 2022 el oferente deberá presentar junto a su propuesta el CERTIFICADO DE CARENCIA DE INFORMES POR TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES O CERTIFICADO DE REGISTRO EN LA PLATAFORMA SICOQ para la sustancia SODA CAUSTICA, expedido por la Subdirección de Control y Fiscalización de sustancias químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, los certificados deberán encontrarse vigentes al momento de la presentación de la oferta.


	5
	HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

Cada producto químico o mezcla de ellos, debe tener su hoja de seguridad elaborada por el fabricante del producto. El oferente debe adjuntar a su propuesta la “Hoja de Datos de Seguridad” o ficha de seguridad, de cada uno de los productos químicos, que especifique como mínimo:
Identificación del producto y del proveedor. 
Composición /ingredientes. 
Identificación de los riesgos. 
Medidas de primeros auxilios. 
Manipulación y almacenamiento. 
Control de explosión / protección especial. 
Propiedades Físicas y Químicas.
Estabilidad y reactividad. 
Información toxicológica. 
Información ecológica. 
Vida Útil de los elementos 
Consideraciones sobre disposición final. 
Información sobre transporte.
En caso de no aplicar estas indicaciones debe especificarlo por ítem

	6
	CERTIFICACIÓN DE EMPAQUE (A LOS ÍTEMS QUE APLIQUE)

El Oferente deberá certificar por escrito que los empaques primarios y secundarios y el embalaje de los reactivos para la conservación y el transporte de los mismos se ciñen a la normatividad vigente. El empaque primario mínimo debe ser inerte, proteger los reactivos de las condiciones ambientales adversas como humedad, luz, temperatura. Con sellos de seguridad. El empaque secundario además de ser resistente debe proteger el empaque primario. Si para el transporte se requiere de cadena de frío es responsabilidad del proveedor mantenerla hasta la entrega.

	7
	REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES

El Oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra reportado en el (RUIA) Registro Único de Infractores Ambientales y adjuntar evidencia del mismo (Pantallazo de la página RUIA).

	8
	CUMPLIMEINTO DECRETO 1079 DE 2015

El Oferente deberá certificar por escrito que en caso de resultar adjudicatario entregará previo al inicio de la ejecución del contrato informe de cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de sustancias peligrosas; notificación del listado de equipo completo de carretera y copia de documentos vigentes del vehículo: SOAT, revisión técnico-mecánica de gases.

	9
	CERTIFICADO CURSO PARA CONDUCTORES

El oferente deberá presentar soportes del curso básico certificado de 60 horas de los conductores que se designen para transportar las sustancias peligrosas. 

Nota: El certificado tendrá una validez de 2 años, vencido este término; deberá presentar actualización anual del curso con una intensidad de 20 horas.

	10
	FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS MATERIALES REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

El oferente deberá certificar que en caso de resultar adjudicatario entregará los bienes objeto del presente proceso con un fecha de vencimiento no inferior a un año contado a partir de la fecha en que sean recibidos por la entidad.


	11
	PERSONAL REQUERIDO

El oferente deberá allegar hoja de vida de una (01) persona con formación (CERTIFICADO POR UNA ENTIDAD) y experiencia acreditada, relacionadas con mantenimiento de piscinas y plantas de tratamiento de agua.

Lo cual permitirá que el personal de las unidades centralizadas, reciba instrucciones y capacitación en el manejo responsable y cuidadoso de los productos químicos, sin generar costos adicionales para la unidad, garantizando así el cumplimiento de las
normas de seguridad en los procesos de tratamiento de agua.

	12
	CUMPLIMIENTO  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST)

El proponente deberá certificar junto a su oferta que cumple con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes. Específicamente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único 1072 de 2015, el Decreto 052 de 2017 y la Resolución 0312 de 2019: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Presentar junto a la oferta el certificado de la ARL y su calificación debe ser ACEPTABLE de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 “planes de mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos “de la resolución 0312 de 13 febrero de 2019, además de lo anterior, el certificado debe estar vigente. El proponente asumirá todos los riesgos profesionales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo del objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CUCUTA y el personal que desarrollará la entrega y/o transporte del material objeto de contrato.
NOTA 1: Será incluido como cláusula en el contrato que surja del presente proceso el deber por parte del futuro contratista en cuanto a la aplicabilidad del SISTEMA DE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), durante la ejecución del futuro contrato a suscribirse. NOTA 2: La Entidad dará aplicabilidad a lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2 “Campo de aplicación” de la resolución No. 0312 de 13 febrero de 2019, así las cosas, el oferente que ostenta tal excepción deberá acreditar la calidad de trabajador independiente con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgo Laboral, adjuntando la certificación expedida por una ARL.NOTA 3: En cumplimiento a la resolución 0312 de 13 febrero de 2019 el futuro proponente debe adjuntar
el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el cual se evidencie la tabla de valores y calificación
del oferente.
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