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Anexo No. 5
OFERTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bogotá D. C. 18 de Diciembre 2020

Señores
CLUB MILITAR. 

Proceso de Contratación: MC.319-2020-CLUB MILITAR

(El oferente deberá indicar SI cumple o NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas señaladas) 

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, los servicios que se pretenden adquirir mediante el presente proceso son los siguientes:

	1.1  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


			
1. ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES
	 
	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
	EXFUCOL

	ÍTEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
  72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de     color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	2
	
x
	

	2
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	15
	
x


	

	3
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	04
	

x

	

	4
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	50
	

x
	

	5
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 150 LIBRAS MULTIPROPÓSITO: Recargar, Pintar de color Amarillo, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	03
	
x
	

	6
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTORES 10 LIBRAS SOLKAFLAM  3700GR: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	07
	
x
	

	7
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR CO2 DIÓXIDO DE CARBONO 20 LIBRAS: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	01
	

x
	

	8
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO K 20 LIBRAS: Recargar, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	02
	

x
	

	9
	72101516
	Suministro e instalación
	COMPRA E INSTALACION DE 2 MANGUERA CONTRA INCENDIO con boquilla y acoples en aluminio de 1 1/2 ¿NST – NH, 100 pies (30 metros) de largo, Aprobada por FM, marca para gabinetes contra incendio. Fuerte, compacta y práctica, la manguera sencilla para gabinetes contra incendios.
	UND
	02
	

x
	

	10
	72101516
	Suministro e instalación
	COMPRA DE SOPORTE TIPO CANASTILLA para manguera de incendio 1 1/2
	UND
	01
	x
	

	11
	72101516
	Suministro e instalación
	COMPRA E INTALACIÓN DE : Avisos Extintor Multipropósito 45 Unidades, Co2 dióxido de carbono 5 Unidades, Solkaflam 10 unidades, Tipo k 10 unidades
	UND
	70
	
x
	

	12
	72101516
	Suministro e instalación
	Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras
	UND
	17
	x
	



CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA
	 
	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
	EXFUCOL

	ÍTEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 5 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: 
Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla,  Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	3
	

x
	

	2
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 10 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	35
	x
	

	3
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 20 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	11
	

x
	

	4
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 150 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	2
	

x
	

	5
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO BC 15 LIBRAS- CO2: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	3
	

x
	

	6
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	5
	

x
	

	7
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO K 1.5/2.5 GLS AGUA: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	5
	
x
	

	8
	72101516
	Suministro e instalación
	Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras
	UND
	30
	
       x
	



BOGOTÁ 
	 
	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.
	EXFUCOL

	ÍTEM
	CODIGOS UNSPSC
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
  72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 5 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: 
Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla,  Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	1
	
x
	

	2
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO BC 5 LIBRAS: 
Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla,  Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	1
	
x


	

	3
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 10 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	20
	

x

	

	4
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO BC 10 LIBRAS-
 Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	10
	

x
	

	5
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 20 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	22
	x
	

	6
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO BC 20 LIBRAS-: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	5
	x
	

	7
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 150 LIBRAS-:
 Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	1
	x
	

	8
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM PISO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	10
	x
	

	9
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO AC 3700GR SOLKAFLAM TECHO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	14
	

x
	

	10
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS AGUA A PRESION: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	11
	x
	

	11
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO ABC 30 LIBRAS- POLVO QUIMICO SECO: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	5
	
x
	

	12
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR TIPO BC 30 LIBRAS-: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	1
	x
	

	13
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR 100 LIBRAS- CO2: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	2
	
x
	

	13
	72101516
	Recarga y mantenimiento
	EXTINTOR 100 LIBRAS- CO2: Recargar, Pintar en caso de ser necesario, Revisión y cambio de válvulas, Revisión o cambio manómetros, Cambios de palanca o manija, boquilla, Colocación de stickers instrucciones de manejo y vencimiento.
	UND
	2
	
x
	

	14
	72101516
	Suministro e instalación
	Suministro e instalación de mangueras de extintores de 10, 20 y 30 libras
	UND
	30
	x
	

	15
	72101516
	Suministro e instalación
	COMPRA E INTALACIÓN DE: Avisos Extintor Multipropósito 2 Unidades,  Solkaflam 14 unidades.
	UND
	16
	x
	













1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	EXFUCOL

	
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Realizar la recarga de los extintores incluido el mantenimiento preventivo y correctivo en días hábiles en el horario comprendido entre las 08:30 a.m. y las 5:00 p.m. y disponer de extintores de iguales características para suplir los que se encuentren en mantenimiento mientras éste dure y sean colocados nuevamente en sus sitios.
	x
	

	2
	Los extintores, los agentes extintores, las partes remplazadas y los procedimientos de revisión, prueba y recarga deberán cumplir con las normas nacionales y/o internacionales aplicable vigentes a la fecha, normas NTC, UL y NFPA que sean aplicables.
	x
	 

	3
	Realizar la corrección de las fallas detectadas y reemplazar inmediatamente las partes defectuosas identificadas, para lo cual debe disponer de las herramientas y elementos necesarios.
	x
	 

	4
	Elaborar por escrito, una vez suscrita la orden de trabajo, un diagnostico general de los extintores y formular su respectivo programa de recarga incluido el mantenimiento, preventivo, correctivo y repuestos.
	x 
	

	5
	Definir el procedimiento y las herramientas que utilizará en el diagnóstico y solución de los problemas y demás servicios relacionados en los presentes términos e informar de ello al Club Militar. El Contratista dispondrá por su cuenta, de todas las herramientas necesarias para dichas labores.
	x 
	

	6
	Incluir la limpieza interna y externa, diagnóstico del funcionamiento de todos los extintores objeto de la presente contratación.
	 x
	

	7
	A partir de su recarga incluido el mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos, garantizar mínimo durante 12 meses el correcto funcionamiento de los extintores.
	x
	 

	8
	Ofrecer un año de garantía para la recarga, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos.
	x
	 

	9
	Instalar y/o ubicar los extintores en lugares adecuados con los respectivos avisos (incluido materiales necesarios para su instalación).
	 x
	

	10
	Se requiere hacer tres (3) visitas a las instalaciones, durante el tiempo de garantía, con el fin de verificar el estado de la carga de todos los extintores. En aquellos en los que se detecte que la presión o la carga no se encuentren vigente, se deben recargar sin costo adicional. (De estas visitas se debe dejar constancia mediante acta debidamente firmada).
	 x
	

	11
	Utilizar elementos de protección personal durante las inspecciones.
	x
	 

	12
	Indemnizar los perjuicios que causen la mora o el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
	x
	 



DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJERO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	EXFUCOL

	
	
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	4.4.1. NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
	El oferente deberá aportar debidamente suscrito el ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES, mediante el cual el oferente certifica que cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas en el proceso de selección y se compromete a mantenerlas durante la ejecución del contrato.
	x
	 

	2
	4.4.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	El oferente deberá certificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos contenidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO registradas en el Anexo 5, anexando los soportes requeridos en el mismo. 
	x
	

	3
	4.4.2. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE 
	Cumplimiento de la Experiencia Habilitante requerida. Para tal efecto diligenciará el Anexo 8 del SECOP II – Documentos del Proceso “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros:
	x
	 

	
	
	A. La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.
	
	

	
	
	B. El Anexo 8 de experiencia debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente.
	
	

	
	
	C. La experiencia acreditada debe tener relación directa con las actividades y/o descripciones que se señalan en el Anexo 5 de especificaciones técnicas de la Invitación Pública
	
	

	
	
	D. La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia.
	
	

	
	
	E. La experiencia deberá acreditarse aportando certificaciones de cumplimiento de contratos ejecutados o actas de terminación o liquidación de los mismos, cuyo valor debe ser una suma igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV.
	
	

	
	
	F. No se aceptan auto certificaciones.
	
	

	
	
	G. No debe haberse impuesto alguna multa, cláusula penal, caducidad o haberse declarado algún siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar la experiencia. Esta regla no se aplicará en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
	
	

	
	
	H. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres años de constituida.
	
	

	
	
	I. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el documento de conformación de la estructura plural en el respectivo proceso de contratación, el contrato o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia
	
	

	
	
	J. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.
	
	

	
	
	K. Cuando se trate de proponentes plurales la experiencia corresponderá a la sumatoria de los porcentajes de la experiencia individual de los integrantes del proponente plural, la cual deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto estimado para el presente proceso. La acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del proponente plural, se verificará conforme a las reglas señaladas en esta invitación pública. Igualmente el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita, corresponde exactamente a la venta de los bienes y/o servicios desarrollados por él de manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.
	
	

	
	
	L. El CLUB MILITAR se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.
	
	

	
	
	M. Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos exigidos en este numeral
	
	

	4
	






4.4.2.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
	Cualquiera de los documentos con los que se acredite la experiencia deberá contener como mínimo la siguiente información:
	







x
	 

	
	
	• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
	
	

	
	
	• Nombre de la persona natural o jurídica contratada, con identificación.
	
	

	
	
	• Objeto del contrato.
	
	

	
	
	• Valor del contrato.
	
	

	
	
	• Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año)
	
	

	
	
	• Firma del funcionario competente.
	
	

	
	
	• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del dueño del proyecto.
	
	

	
	
	• Indicación sobre el cumplimiento del contratista.
	
	



[bookmark: _GoBack]Observaciones: Realizando la verificación de los requisitos técnicos adicionales de obligatorio cumplimiento, el oferente cumple con todas las especificaciones mencionadas anteriormente.



Firma Suboficial Tercero FLOREZ CARRILLO MANUEL ENRIQUE
           Evaluador Técnico


“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”


“Innovación, cultura de servicio al socio y altos estándares de calidad”

image1.png
club L

Traba/amos por el socio y para el socio





