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Cartagena D. T. y C., 12 de febrero de 2026


Doctor
HERNANDO DARÍO SIERRA PORTO
Director Seccional

Asunto: Necesidad de Contratación - Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios, mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Cordial saludo.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo encargado de la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, en concordancia con las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.

En desarrollo de estas competencias, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena tiene a su cargo la administración, conservación y adecuado funcionamiento de los despachos judiciales y sedes administrativas ubicadas en la ciudad de Cartagena, los municipios del departamento de Bolívar y el Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debiendo garantizar de manera permanente las condiciones técnicas, ambientales y operativas necesarias para la correcta prestación del servicio público de administración de justicia.

En ese sentido, se requiere adelantar un proceso de selección de contratista cuya finalidad permita contar con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, reparación e instalación (incluye insumos, repuestos, piezas, accesorios y mano de obra) para los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias y despachos judiciales de Cartagena, municipios de Bolívar y Archipiélago de San Andrés y Providencia. Las especificaciones y el sustento para iniciar el nuevo proceso son las siguientes:

1. El contrato actual de mantenimiento de aires acondicionados, identificado con el número CT04-49-2025, cuyo contratista es PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S., presenta a la fecha 31 de enero de 2026 un porcentaje de ejecución física del 85%, incluida su respectiva adición, quedando pendiente de ejecución el 15%. Se adjunta al presente el informe del supervisor.
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2. Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la frecuencia de solicitudes de revisión, mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado, así como teniendo en cuenta que el contrato en mención culmina el 31 de marzo de 2026, se prevé que para esa fecha el contrato estará consumido en su totalidad. Por lo tanto, se considera viable y oportuno iniciar un nuevo proceso de contratación que garantice la continuidad en la prestación del servicio.

De acuerdo con las necesidades evidenciadas y los arreglos realizados en vigencias anteriores, se ha estructurado una lista de actividades y elementos que deben contemplarse en el nuevo contrato de mantenimiento de aire acondicionado requerido. En consecuencia, se relacionan los servicios y suministros necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos en las sedes judiciales y administrativas adscritas a la entidad:

Para la ciudad de Cartagena y demás municipios del Departamento de Bolívar:

	ITEMS
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD

	

1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	

UNIDAD

	

2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	

UNIDAD

	3
	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	4
	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	5
	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU
	UNIDAD

	6
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU
	UNIDAD

	7
	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO
	M2

	8
	RESANE	DE	CIELORASO	POR	INSTALACIÓN	O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
	M2

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO RUBATEX
	ML

	10
	SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22
	LB

	11
	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410
	LB



	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU
	UNIDAD

	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU
	UNIDAD

	14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU
	UNIDAD

	15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU
	UNIDAD

	16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU
	UNIDAD

	17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU
	UNIDAD

	18
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 9000 BTU
	UNIDAD

	19
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 12000 BTU
	UNIDAD

	20
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 18000 BTU
	UNIDAD

	21
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 24000 BTU
	UNIDAD

	22
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 36000 BTU
	UNIDAD

	23
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 60000 BTU
	UNIDAD

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	35
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP
	UNIDAD

	36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP
	UNIDAD



	37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP
	UNIDAD

	38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP
	UNIDAD

	39
	SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	40
	SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU
	UNIDAD

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU
	UNIDAD

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU
	UNIDAD

	44
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU
	UNIDAD

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU
	UNIDAD

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU
	UNIDAD

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W
	UNIDAD

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W
	UNIDAD

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO
	UNIDAD

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU
	UNIDAD

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU
	UNIDAD

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU
	UNIDAD

	53
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU
	UNIDAD

	54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU
	UNIDAD

	55
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU
	UNIDAD

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO
	UNIDAD

	57
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO
	UNIDAD

	58
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10
	ML

	59
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12
	ML

	60
	SUMINISTRO	E	INSTALACIPÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14
	ML

	61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP
	UNIDAD

	62
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP
	UNIDAD

	63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP
	UNIDAD

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP
	UNIDAD

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP
	UNIDAD



	66
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP
	UNIDAD

	67
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP
	UNIDAD

	68
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP
	UNIDAD

	69
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA
	ML

	70
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/4 PULGADA
	ML

	71
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA
	ML

	72
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIA	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 5/8 PULGADA
	ML

	73
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA
	ML

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS
	UNIDAD

	75
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA
	UNIDAD

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA
	UNIDAD

	77
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA
	UNIDAD

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA
	UNIDAD

	79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA
	UNIDAD

	80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA
	UNIDAD

	81
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS
	UNIDAD

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS
	UNIDAD

	83
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS
	UNIDAD

	84
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA 100 X 45
	ML

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC ½ PULGADA
	ML

	86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC ½ PULGADA
	UNIDAD

	87
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC ½ PULGADA
	UNIDAD

	88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLÁSTICA PARA DRENAJE
	ML

	89
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO)
	UNIDAD

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	
91
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU
	
UNIDAD

	92
	AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO
	M2

	93
	ASPA PARA CONDENSADORA
	UNIDAD

	94
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES
	UNIDAD

	95
	CAMBIO	RODAMIENTOS	MOTOR	CONDENSADORA	Y UNIDAD MANEJADORA
	UNIDAD



	96
	CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO
	ML

	97
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R.
	UNIDAD

	98
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R.
	UNIDAD

	99
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R.
	UNIDAD

	100
	COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU
	UNIDAD

	101
	COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU
	UNIDAD

	102
	COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU
	UNIDAD

	103
	COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU
	UNIDAD

	104
	COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU
	UNIDAD

	105
	COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU
	UNIDAD

	106
	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO
	UNIDAD

	107
	CONTROL DE PRESIÓN DE ACEITE
	UNIDAD

	108
	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R.
	GLB

	109
	EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU
	UNIDAD

	110
	FILTRO SECADOR ROSCAR ¼ PULGADA A ½ PULGADA
	UNIDAD

	111
	FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8 PULGADA A 7/8 PULGADA
	UNIDAD

	112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE
	UNIDAD

	113
	DUCTO EN LÁMINA DE FIBRA DE VIDRIO
	ML

	114
	LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO
	M2

	115
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	116
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA
	UNIDAD

	117
	MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	118
	MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	119
	MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP
	UNIDAD

	120
	NITRÓGENO
	M3

	121
	PIEDRA FILTRANTE
	UNIDAD

	122
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA
	UNIDAD

	123
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO
	UNIDAD

	124
	REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO
	LB

	125
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT
	UNIDAD

	126
	TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS
	UNIDAD

	127
	TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA
	UNIDAD

	128
	VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R.
	UNIDAD

	129
	VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R.
	UNIDAD

	130
	DIFUSOR DE AIRE
	UNIDAD

	131
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT
	UNIDAD

	132
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT
	UNIDAD

	133
	REPARACIÓN	TARJETA	ELECTRÓNICA	PARA	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	134
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	135
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	136
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R.
	UNIDAD

	137
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R.
	UNIDAD



	138
	PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R.
	UNIDAD

	139
	ACEITE SINTÉCTICO PARA COMPRESOR
	GL

	140
	ACEITE CAPELLA W 68
	GL

	141
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	142
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	143
	COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	144
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF
	UND

	145
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF
	UND

	146
	DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO
	UND

	
147
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE MANO DE OBRA FANCOIL, BOMBA DE CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES
	
UND

	148
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU
	UND



Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD

	

1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 9000 A24000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadora, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	

UNIDAD

	

2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE 36000 a 60000 BTU: LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESIÓN, LIMPIEZA DE POLVO Y CUALQUIER SEDIMENTO (incluye
equipos, herramientas y mano de obra, tanto en la evaporadoral, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)
	

UNIDAD

	3
	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	4
	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	5
	DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS DE 9000 HASTA 24000 BTU
	UNIDAD

	6
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 36000 HASTA 60000 BTU
	UNIDAD

	7
	RESANE Y PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS DEL MURO DONDE SE INSTALE O DESISTALE EL AIRE ACONDICIONADO
	M2

	8
	RESANE	DE	CIELORASO	POR	INSTALACIÓN	O DESINSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO
	M2

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX
	ML

	10
	SUMINSTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22
	LB

	11
	SUMINISTRO Y CARGA REFRIGERANTE R-410
	LB

	12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 9000 BTU
	UNIDAD



	13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 12000 BTU
	UNIDAD

	14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 18000 BTU
	UNIDAD

	15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 24000 BTU
	UNIDAD

	16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 36000 BTU
	UNIDAD

	17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR FANCOIL DE 60000 BTU
	UNIDAD

	18
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 9000 BTU
	UNIDAD

	19
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 12000 BTU
	UNIDAD

	20
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 18000 BTU
	UNIDAD

	21
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 24000 BTU
	UNIDAD

	22
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 36000 BTU
	UNIDAD

	23
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	MOTOR	PARA CONDESADOR DE 60000 BTU
	UNIDAD

	24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 1,5 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,0 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 3,5 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 5,0 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 10 Micro
Faradios
	UNIDAD

	29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 15 Micro
Faradios
	UNIDAD

	30
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 25 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	31
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 35 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	32
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECAPACITORES 45 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	33
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 55 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES 60 MICRO FARADIOS
	UNIDAD

	35
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 40 AMP
	UNIDAD

	36
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 50 AMP
	UNIDAD

	37
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 60 AMP
	UNIDAD



	38
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR 3 POLOS 75 AMP
	UNIDAD

	39
	SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	40
	SUMINISTRO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	41
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 9000 BTU
	UNIDAD

	42
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA PARA EQUIPOS DE 12000 BTU
	UNIDAD

	43
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 18000 BTU
	UNIDAD

	44
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU
	UNIDAD

	45
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU
	UNIDAD

	46
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU
	UNIDAD

	47
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 40 W
	UNIDAD

	48
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 75 W
	UNIDAD

	49
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO
	UNIDAD

	50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 9000 BTU
	UNIDAD

	51
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 12000 BTU
	UNIDAD

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP - PERSIANA - PARA EQUIPOS DE 18000 BTU
	UNIDAD

	53
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 24000 BTU
	UNIDAD

	54
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 36000 BTU
	UNIDAD

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR STEP PERSIANA PARA EQUIPOS DE 60000 BTU
	UNIDAD

	56
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÉRMICO
	UNIDAD

	57
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL HEMBRA O TERMINAL MACHO
	UNIDAD

	58
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 10
	ML

	59
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCETRICO 4 X 12
	ML

	60
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	CABLE	ELÉCTRICO CONCENTRICO 4 X 14
	ML

	61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 20 AMP
	UNIDAD

	62
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 30 AMP
	UNIDAD

	63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 40 AMP
	UNIDAD

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 50 AMP
	UNIDAD

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 20 AMP
	UNIDAD

	66
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 30 AMP
	UNIDAD



	67
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 40 AMP
	UNIDAD

	68
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2 X 50 AMP
	UNIDAD

	69
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 1/2 PULGADA
	ML

	70
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA
	ML

	71
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 3/8 PULGADA
	ML

	72
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIA	DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA
	ML

	73
	SUMINISTRO	E	INSTALACIÓN	DE	TUBERIAS	DE REFRIGERACIÓN (COBRE) 7/8 PULGADA
	ML

	74
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/2 PULGADAS
	UNIDAD

	75
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 1/4 DE PULGADA
	UNIDAD

	76
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 3/8 PULGADA
	UNIDAD

	77
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 5/8 PULGADA
	UNIDAD

	78
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES DE COBRE 7/8 PULGADA
	UNIDAD

	79
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA
	UNIDAD

	80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 1/4 PULGADA
	UNIDAD

	81
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 3/8 PULGADAS
	UNIDAD

	82
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS
	UNIDAD

	83
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE COBRE 7/8 PULGADAS
	UNIDAD

	84
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA 100 X 45
	ML

	85
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1/2"
	ML

	86
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PVC 1/2"
	UNIDAD

	87
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIONES PVC 1/2"
	UNIDAD

	88
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE
	ML

	89
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOGOLLAS (CAUCHO)
	UNIDAD

	90
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	
91
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU
	
UNIDAD

	92
	AISLAMIENTO TÉRMICO EN POLIURETANO
	M2

	93
	ASPA PARA CONDENSADORA
	UNIDAD

	94
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPILARES
	UNIDAD

	95
	CAMBIO	RODAMIENTOS	MOTOR	CONDENSADORA	Y UNIDAD MANEJADORA
	UNIDAD
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	96
	CHAQUETAS EN FOIL DE ALUMINIO
	ML

	97
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 3.0 T.R.
	UNIDAD

	98
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 4.0 T.R.
	UNIDAD

	99
	COMPRESORES HERMÉTICOS DE 5.0 T.R.
	UNIDAD

	100
	COMPRESORES ROTATIVO DE 9000 BTU
	UNIDAD

	101
	COMPRESORES ROTATIVO DE 12000 BTU
	UNIDAD

	102
	COMPRESORES ROTATIVO DE 18000 BTU
	UNIDAD

	103
	COMPRESORES ROTATIVO DE 24000 BTU
	UNIDAD

	104
	COMPRESORES ROTATIVO DE 36000 BTU
	UNIDAD

	105
	COMPRESORES ROTATIVO DE 60000 BTU
	UNIDAD

	106
	CONTROL DE PRESIÓN ALTA Y BAJA MIXTO
	UNIDAD

	107
	CONTROL DE PRESION DE ACEITE
	UNIDAD

	108
	CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R.
	GLB

	109
	EMBOBINADO O REBOBINADO MOTOR CONDENSADOR AA DE 9000 BTU A 60000 BTU
	UNIDAD

	110
	FILTRO SECADOR ROSCAR 1/4" A 1/2"
	UNIDAD

	111
	FILTRO SECADOR ROSCAR DE 5/8" A 7/8
	UNIDAD

	112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ARRANQUE
	UNIDAD

	113
	DUCTO EN LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO
	ML

	114
	LÁMINA DE POLIETILENO DE VIDRIO PARA DUCTO
	M2

	115
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	116
	MOTOR DE 1 H.P. PARA UNIDAD MANEJADORA
	UNIDAD

	117
	MOTOR DE 1/2 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	118
	MOTOR 3/4 H.P. PARA UNIDAD CONDENSADORA
	UNIDAD

	119
	MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA HASTA 3/4 HP
	UNIDAD

	120
	NITRÓGENO
	M3

	121
	PIEDRA FILTRANTE
	UNIDAD

	122
	PRESOSTATO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN TIPO PILA
	UNIDAD

	123
	PROTECTOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO
	UNIDAD

	124
	REFRIGERANTE FREÓN 141 PARA BARRIDO
	LB

	125
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA UNIVERSAL PARA MINI SPLIT
	UNIDAD

	126
	TEMPORIZADOR DE 1 A 5 MINUTOS
	UNIDAD

	127
	TERMOSTATO DE AMBIENTE DE UNA ETAPA
	UNIDAD

	128
	VÁLVULA DE EXPANSIÓN R-22- 5 T.R.
	UNIDAD

	129
	VÁLVULA SOLENOIDE DE 1 A 5 T.R.
	UNIDAD

	130
	DIFUSOR DE AIRE
	UNIDAD

	131
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD CONDENSADORA AA MINI SPLIT
	UNIDAD

	132
	REBOBINADO MOTOR PARA UNIDAD MANEJADORA AA MINI SPLIT
	UNIDAD

	133
	REPARACIÓN	TARJETA	ELECTRÓNICA	PARA	UNIDAD MANEJADORA O FANCOIL DE 9000 A 60000 BTU
	UNIDAD

	134
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 9000 A 24000 BTU
	UNIDAD

	135
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 36000 A 60000 BTU
	UNIDAD



	136
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 5 A 10 T.R.
	UNIDAD

	137
	BLOWER PARA UNIDAD MANEJADORA DE 10 A 30 T.R.
	UNIDAD

	138
	PROTECTOR TÉRMICO PARA COMPRESORES DE 1 A 5 T.R.
	UNIDAD

	139
	ACEITE SINTECTICO PARA COMPRESOR
	GL

	140
	ACEITE CAPELLA W 68
	GL

	141
	COMPRESOR SCROLL DE 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	142
	COMPRESOR SCROLL DE 48.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	143
	COMPRESOR SCROLL DE 60.000 BTU CONVENCIONAL
	UND

	144
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERTMISTOR (PTC, NTC) EVAPORADORA VRF
	UND

	145
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMISTOR (PTC, NTC) CONDENSADORA VRF
	UND

	146
	DETENCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE EQUIPO
	UND

	
147
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO CASSETE VRF E INCLUYE	MANO	DE	OBRA	FANCOIL,	BOMBA	DE
CONDENSADOS Y SUS RESPECTIVOS DRENAJES
	
UND

	148
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 60000 BTU
	UND



Bajo ese entendido, y en vista de los requerimientos elevados por los servidores judiciales ante fallas de funcionamiento de los aires acondicionados son numerosos, como también ante la programación de mantenimientos preventivos de todos los equipos de aire acondicionados, del cual requiere de una planificación concisa y pronta, se hace necesario contratar con una firma contratista que sea escogida de forma rápida y expedita, con la finalidad de permitir la atención y solución a las fallas que se llegare a ocasionar a los equipos de aires acondicionados de la Entidad y asimismo de la programación de mantenimientos de carácter preventivo de forma oportuna e ininterrumpida, de acuerdo al listado de actividades y suministro de elementos mencionados anteriormente, en virtud de la pronta finalización del contrato suscrito con la sociedad PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S. aspecto mencionado anteriormente en el presente escrito como también por parte del supervisor de contrato a través de informe que viene adjunto al presente documento.

Dicha contratación es imprescindible dadas las condiciones climáticas que se presentan en cada una de las sedes judiciales y administrativas adscritas, pues es indispensable contar con el buen funcionamiento de los equipos de aires acondicionados para no generar traumatismos en el desempeño de las funciones de los servidores judiciales referente a altas temperaturas del lugar donde desarrollan sus funciones, en virtud del principio de planeación y previsión dada la pronta finalización del contrato suscrito con PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S.

3. Se indica las especificaciones, elementos y demás aspectos del futuro servicio a contratar en los siguientes términos:



I. ASPECTOS GENERALES


1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento preventivo para aires acondicionados consiste en el conjunto de tareas y revisiones periódicas que se realizan con el objetivo de evitar fallas, prolongar la vida útil del equipo, optimizar su rendimiento y garantizar la calidad del aire interior.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El mantenimiento correctivo para aires acondicionados es aquel que se realiza cuando el equipo ya ha presentado una falla o avería y ha dejado de funcionar correctamente, o directamente ha parado. A diferencia del mantenimiento preventivo, que busca evitar problemas, el correctivo es una respuesta a un problema ya existente. Su objetivo principal es restaurar la funcionalidad del equipo lo más rápido posible para minimizar el tiempo de inactividad y cualquier incomodidad o daño adicional.

3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS: Es un servicio integral que abarca todas las fases necesarias para el funcionando del sistema de aire acondicionado. Va desde la adquisición de los equipos y componentes hasta su montaje y puesta en marcha completa. Esto se refiere a la provisión, distribución y entrega de todos los equipos y materiales necesarios que concluye en el respectivo armado completo del equipo, como también de algún elemento que se requiera durante la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctos.
4. MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. El servicio a contratar se realizará bajo la modalidad de monto agotable, en el sentido de que el pago de los servicios prestados se realizará conforme a los precios unitarios que ofrezca el contratista hasta agotar el total del valor total del presupuesto.


II. SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS O CAMBIO DE ELEMENTOS.

Se debe tener en cuenta la tabla anterior las cuales muestras las actividades y elementos a contratar en para la ciudad de Cartagena, municipios del De Bolivar y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

III. GARANTIA DEL SERVICIO A PRESTAR

La garantía mínima requerida para cada aire acondicionado, en la correspondiente intervención en donde se realizó los servicios de mantenimientos en general con el suministro de repuestos es la siguiente:


	MANTENIMIENTO
	TIPO	MÍNIMO	DE GARANTIA
	FECHA DE ATENCIÓN

	Correctivo
	6 meses
	Al momento de cambio del repuesto

	Preventivo
	4 meses
	Mantenimiento periódico

	Repuestos
	6 meses
	Desde el momento de la instalación

	Instalación de los aires acondicionados
	6 meses
	Desde el momento de la instalación

	Los	motores
rebobinados o bobinados
	10 meses
	Desde el momento de la instalación

	Reparación de la unidad condensadora		o manejadora	para cualquier tipo de equipo de aire acondicionado
	

10 meses
	
Desde el momento de la instalación




IV. HERRAMIENTAS E INSUMOS

El contratista deberá disponer de las herramientas necesarias que garanticen la prestación del servicio de forma ágil y eficaz, como son las herramientas básicas y las especializadas para atender los requerimientos de los mantenimientos.

Adicionalmente deberá ofrecer el servicio de instalación de unidades si se llegare a necesitar, para lo cual deberá garantizar todos los elementos de protección personal, permisos y elementos de trabajo en alturas, así como el uso de andamios certificados y demás elementos indispensables para la debida ejecución del servicio. Los repuestos a utilizar deberán ser de excelente calidad, originales y nuevos.

Los repuestos que se requieren para prestar el servicio en caso de no tenerlos en stock deberán ser suministrados dentro de las 48 horas siguientes a la aprobación de reparación del equipo de aire acondicionado por parte del supervisor del contrato.

V. HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios a contratar serán prestados como mínimo dentro del siguiente horario:

· Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
· Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.



VI. ATENCIÓN INMEDIATA

El contratista se compromete con la Entidad a recibir y atender de manera prioritaria e inmediata los mantenimientos de aires que se requieran las sedes judiciales o administrativas que les indique.
VII. SEDES DE LA ENTIDAD.


	CARTAGENA

	1. Edificio Cuartel del Fijo: Centro Histórico, Carrera 5 No. 36-127.

	2. Edificio Nacional: Centro, Sector La Matuna. Calle 33 (Avenida Venezuela) No. 8-52.

	3. Edificio Banco de Estado: Centro, Sector La Matuna, Calle 32A con nomenclatura Urbana 9A – 22, Local 5, Calle 32A No. 9A – 28, Local 6 P.H. y Calle 32A No. 9 – 45 Locales 5 y 6

	4. Edificio Almirante: Centro, Sector La Matuna, Carrera 10B #32C-14.

	5. Edificio Kalamary: Centro Histórico. Calle 33 (Calle de la Inquisición) No. 3-49.

	6. Edificio Antiguo Cajanal: Centro, Sector La Matuna, Plazoleta Telecom. Carrera. 11 No. 32A-62.

	7. Edificio Antiguo Telecartagena: Centro, Sector La Matuna, Calle 32 (Avenida Daniel Lemaitre) No. 10-129

	8. Bodega de Almacén: Barrio El Bosque, Dg. 21A #53-78.

	9. Bodega de Archivo: Diagonal 38 No. 72-32 Urbanización La Carolina.

	10. Casa de Justicia de Canapote:	Barrio Canapote, Carrera 17 No. 57-191 Piso 2

	11. URI FISCALÍA: Barrio Canapote (Carrera 5 N° 59ª – 11) Piso 2



	12. Edificio JNC (Jonalca): Barrio Alcibia. Calle 31 No. 39- 206.

	13. Edificio Castellana Mall, Barrio Las Delicias. Urbanización Las Delicias. Manzana C, Carrera 65 No. 30- 35 Esquina (tercer, cuarto y quinto piso)





	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

	MUNICIPIO
	DIRECCIÓN

	
Achí
	Barrio La Playa, Cra 11 con Cra 5, No. 5-22, Frente a la Virgencita

	Altos del Rosario
	Centro,	Calle	Santander, Barrio Marcelo

	Arenal del Sur
	Barrio San Lorenzo Cll. 11 #7-46.

	Arjona
	Cra 41 43-71.

	Arroyohondo
	Calle	3	No.	2-89.	Barrio Tesca

	Barranco de Loba
	Calle Real, Cra 14 con Calle 17, Primer Piso

	Calamar
	Carrera 4 No. 1 - 103, Barrio Abajo

	Cantagallo
	Calle 4 # 250 del Barrio Las Palmas

	Cicuco
	Calle 9 No 5-105 del Barrio el Carmen

	Córdoba
	Calle 6 No. 6 – 48

	Clemencia
	Barrio Antiguo Cooperativo, Carrera 11 No 12-119

	

El Carmen de Bolívar
	1. Calle 24 con Cra. 45 esquina, Barrio Porvenir.


2. Calle 24 No. 45-22

	El Guamo
	Carrera 6 No 4-13

	El Peñón
	Calle	San Antonio	S/No., Casa Parroquial 2º Piso

	Hatillo de Loba
	Barrio Santana, Calle 4 No. 8-147.



	




Magangué
	1. Calle las Damas, Edificio Escarlet, Trasversal 3 No. 15-71, Local 3.


2. Edificio Mereb Arana, Carrera 3B, No. 6ª-09.


3. Carrera 10ª No. 15-05 (K
10D  15-03  MEL  1  Barrio
Córdoba)

	
Mahates
	Centro, Plaza Principal, Calle San Roque Cra 36 con Cra. 37 No. 18 - 14 Piso 2.

	Margarita
	Centro Calle Real, Calle 3 No. 3-14, Local 2.

	María La Baja
	Cra. 12 No. 15-21 Barrio El Prado

	Montecristo
	Centro Diag. 7 con Calle 5 No. 4-27 Barrio Abajo

	
Mompós
	Palacio de Justicia Mario Alario Di Filipo CARRERA 2 No. 17A- 01

	
Morales
	Barrio	Centro,	Palacio Municipal Carrera 2 No. 17 –
05

	Norosí
	Barrio	Brisas	de	Paz	de Norosí

	Pinillos
	Carrera 4° No. 15-69.

	Regidor
	Carrera 3 No 11-60.

	
Río viejo
	Cabecera municipal. Calle 20 de julio, esquina Calle del Hospital

	San Cristobal
	Plaza principal, Calle 19 No. 2-43

	San Estanislao
	Calle 23, Carrera 29-4

	
San Fernando
	Calle 6 carrera 6-13- cabecera del municipio de San Fernando

	San Jacinto
	Centro, Calle 21 No. 42-68

	San Jacinto del Cauca
	Barrio las Margaritas calle 6A No 7-04



	San Juan Nepomuceno
	Carrera 12, No. 8-14

	San Martín de Loba
	Palacio Municipal

	
San Pablo
	Carrera 7 No 12-03, calle 19 No. 7-32, Barrio La Concepción

	Santa Catalina
	Calle 16 No 16-23

	Santa Rosa de Lima (Norte)
	Calle SAN ANTONIO 18A No. 25-15.

	Santa Rosa del Sur
	Carrera 10 n 12a- 09 Barrio Betania

	Simití
	Carrera 7No. 9a-13 - Barrio El Pesebre

	Soplaviento
	Calle 2, Carrera 6 No 5 C-43

	Talaiguanuevo
	Calle 14 No.6 A-35

	

Tiquisio
	Calle 6 con Carrera 6 A, Barrio Versalles, contiguo a la Registraduría Municipal de Tiquisio; Puerto Rico, Cabecera Municipal de Tiquisio

	
Turbaco
	Palacio de Justicia. Barrio Plan Parejo Manzana A, Lote 1.

	Turbana
	Transv 16 Cra. 16A No. 19-
55, Barrio Bellavista

	
Villanueva
	Calle de la Agricultura Calle 15 con Cra 14 No. 14-64 Piso
1

	Zambrano
	Barrio Centro, Calle 21 No. 42-68



	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

	MUNICIPIO
	DIRECCIÓN

	


San Andrés
	1. Palacio de Justicia: Avenida Los Libertadores No. 2a - 106


2. Edificio Ackar: Avenida Las Américas Calle 4 # 1C-45



	Providencia
	Palacio de Justicia: Sector Santa Isabel




NOTA 1: Se debe tener en cuenta que las direcciones de las sedes judiciales y administrativas de la entidad señaladas anteriormente pueden cambiar según los cambios físicos de locaciones conforme a las necesidades del servicio internas de la Entidad. Si hay alguna modificación, a través del supervisor del contrato informará la nueva ubicación de dicha sede al contratista a través de los canales establecidos para tal fin.


VIII. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Diligenciamiento de permisos y formatos de seguridad y salud en el trabajo:

1.1. Ejecutar por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo del contratista inspecciones preoperacionales, análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo si aplican. Envío de copia de los formatos al supervisor de contrato al finalizar cada jornada.

2. Cumplimiento del SG-SST

2.1. Aplicación de procedimientos seguros para todas las actividades.
2.2. Ejecución de los controles identificados en la IPER.

3. Inducción en SST por parte del contratista.

3.1. Participación del contratista y su personal en las inducciones y reinducciones organizadas por el contratante.

4. Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP)

4.1. Suministrar mediante actas firmadas EPP de acuerdo con el riesgo y estar certificados.
4.2. Supervisión del uso obligatorio por parte de los trabajadores.
5. Reporte de novedades en SST.

5.1. Reportar de manera inmediata cualquier incidente, accidente o condición insegura al contratante y a la ARL.

5.2. Realizar y entregar la investigación de incidentes y accidentes.

6. Inspecciones y seguimiento

6.1. Permitir visitas de seguimiento por parte de la coordinación de SST del contratante.

6.2. Implementar acciones correctivas en caso de hallazgos o incumplimientos.

7. Participación en actividades de SST.

7.1. Asistencia a reuniones de coordinación, charlas, simulacros, auditorias y capacitaciones programadas.

8. Soporte de cumplimiento

8.1. Entrega semanal de evidencia documental (Dossier): Inspecciones preoperacionales, listas de charlas de seguridad diaria, análisis de trabajo seguro, permisos de trabajo, actas de capacitación, reportes de accidentes de trabajo (si hubo).

9. Listado de trabajadores

9.1. Entregar el listado de los trabajadores.

9.2. Entregar Certificado de Aptitud Ocupacional.

IX. OTROS ASPECTOS DEL SERVICIO A CONTRATAR

1. En caso de que se requiera, el contratista deberá ejecutar las actividades preliminares y preventivas para su desarrollo descritas en el contrato, para lo cual es necesario que se realice la señalización que se requiera para garantizar la seguridad de personal del contratista, como también de los servidores judiciales y usuarios de la administración de justicia en las zonas donde se ejecute el contrato, sin generar costos adicionales para la Entidad.

2. El contratista deberá prever los gastos de recolección, limpieza, retiro y disposición final de materiales sobrantes fuera de las sedes judiciales y administrativa de la Entidad, donde su accionar debe ir en concordancia y cumplimiento de las normas ambientales vigentes y de espacio público.

3. El contratista siempre privilegiará a la reparación de las partes, componentes y sistemas, frente a la opción de cambio de ellas.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta conveniente y necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las sedes judiciales y administrativas adscritas.

Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias

administrativas, evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de justicia.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en las consideraciones técnicas, operativas y de planeación anteriormente señaladas, se concluye que resulta conveniente y necesario tener en cuenta e impulsar la presente nueva contratación, con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado de las sedes judiciales y administrativas adscritas.

Lo anterior permitirá asegurar condiciones ambientales adecuadas para el normal desarrollo de las funciones de los despachos judiciales y dependencias administrativas, evitando afectaciones en la prestación del servicio de administración de justicia.

Agradezco de antemano su atención y quedo atento a las instrucciones y aprobación correspondiente para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente,
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ING. LUIS ALFONSO FORERO VEGA
Supervisor de mantenimiento. Área de mantenimiento.
Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena. Cel.:310 2386420

ANEXOS

-INFORME DE SUPERVISOR % DE EJECUCION CONTRATO CT04-49-2025 A FECHA DE CORTE 31 DE ENERO 2026.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA	INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

	DATOS DEL INFORME

	Fecha de Presentación
	Periodo del Informe
	Nombre del Contratista
	Nombre del Supervisor

	31/01/2026
	ene-26
	PROYECTOS Y SUMINISTROS H & M S.A.S
	Luis Alfonso Forero Vega

	DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

	Contrato Nº
	CT04-49-2025
	Tipo:
	PRESTACION DE SERVICIOS
	
	Convenio Nº.:
	N/A
	Tipo.:
	No aplica

	Rubro o Proyecto
	Vigencia
	
	CDP Nº
	Fecha de CDP
	Valor

	
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
	
2025
	
	
12525
	
12/04/2025
	
$	14,000,000.00

	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
	
2025
	
	
49625
	
12/04/2025
	
$	56,000,000.00

	Valor Contrato Inicial
	Adicion
	valor total
	Fecha de Suscripción
	Plazo
	Fecha de Iniciación
	Fecha de Terminación

	$	142,350,000
	$	70,000,000
	$  212,350,000
	30/07/2025
	7 meses y 28 dias.
	04/08/2025
	31/03/2026

	Información Financiera

	Valor Total de Contrato y/o Convenio
	
	$	212,350,000.00
	% Anticipo:
	No aplica

	Requisitos de perfeccionamiento del contrato

	Póliza Nº
	Fecha de aprobación
	Nº de Registro Presupuestal
	Fecha Registro Presupuestal
	Fecha Suscripción
Acta de Inicio

	CG-1016221
	01/08/2025
	&71025
	30/07/2025
	



04/08/2025

	CG-1066416
	01/08/2025
	19925
	30/07/2025
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PAGOS
	AVANCE EN LA EJECUCIÓN

	

PERIODO DE PAGO
	

Forma de Pago
	

% Pagado
	

Valor
	

Porcentaje de ejecución Fisica.
	

Porcentaje de ejecución financiera
	

Valor facturado
	

Soporte
	

Saldo por ejecutar conforme a lo facturado
	

Porcentaje fisico pendiente por ejecutar
	
Porcentaje financiero pendiente por pagar.

	

´AGOSTO 2025
	

Abono en cuenta
	

18%
	

$	37,999,697.00
	

18%
	

17.89%
	

$	37,999,697
	Ver factura No. HM271. Pago 001
Secop II "Ejecución del contrato"
	

$	174,350,303
	

82.11%
	

82.11%

	

´SEPTIEMBRE 2025
	

Abono en cuenta
	

5%
	

$	10,649,537.00
	

5%
	

5.02%
	

$	10,649,537
	Ver factura No. HM279. Pago 002
secop II "Ejecución del contrato"
	

$	163,700,766
	

77.09%
	

77.09%

	

´SEPTIEMBRE 2025
	

Abono en cuenta
	

2%
	

$	4,350,445.00
	

2%
	

2.05%
	

$	4,350,445
	Ver factura No. HM280. Pago 003
secop II "Ejecución del contrato"
	

$	159,350,321
	

75.04%
	

75.04%

	

´OCTUBRE-NOVIEMBRE 2025
	

Abono en cuenta
	

13%
	

$	27,000,321.00
	

13%
	

12.72%
	

$	27,000,321
	Ver factura No. HM290. Pago 004
secop II "Ejecución del contrato"
	

$	132,350,000
	

62.33%
	

62.33%

	

´DICIEMBRE 2025
	

Abono en cuenta
	

33%
	

$	70,000,000.00
	

33%
	

32.96%
	

$	70,000,000
	Ver factura No. HM309. Pago 005
secop II "Ejecución del contrato"
	

$	62,350,000
	

29.36%
	

29.36%

	

´ENERO 2026
	
	
	
	

14%
	
	
	
	
	

15%
	

	TOTAL
	$	150,000,000
	85%
	70.64%
	$	150,000,000
	
	$	62,350,000.00
	15.4%
	29%

	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

	Obligaciones Contractuales
	Nivel de cumplimiento
	

	Informe de ejecución y de avance del contrato mantenimiento de aires acondicionados, este deberá contar con la información veraz, comprobable y ajustada a la realidad de la ejecución de los trabajos, acompañadas de evidencias Fotográficas y memorias de cálculo.
	

Cumple
	

	

Presento la informacion requerida de acuerdo al punto "OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA" del contrato CT04-49-2025 .
	


Cumple
	

	

Evidencias de la aplicación del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo(SG-SST) de todas las actividades ejecutadas en el mes de agosto conforme al punto "ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL" en su apartado "VIII. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO", puntos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 " del documento del contrato CT04-49-2025 .
	



Cumple
	

	
	
	

	Productos a entregar
	Fecha
	Productos entregados
	Fecha
	

	No aplica
	No aplica
	No aplica
	No aplica
	

	Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

	No aplica

	Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

	Causas
	Alternativa solución
	Fecha solución
	Gestión
	Resultados

	No aplica
	No aplica
	No aplica
	No aplica
	No aplica

	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

	

Informe a crote de 31 de enero del 2026 del contrato No. CT04-49-2025.

	SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Nombre.:
	Luis Forero Vega

	Cargo.:
	Asistente Administrativo Grado 7

	


Firma.:
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