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FORMATO 11 
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
REF.: Invitación pública No. MIC-SI-0XX-2026
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA.
Yo ______________________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. _________________ expedida en ______________________, actuando en Nombre y Representación de la firma ____________________identificada con NIT No. __________, por medio del presente documento me manifiesto al Municipio que acepto todas y cada una de las condiciones de carácter técnico mínimo exigidas, tales como:

	MOTONIVELADORA GALION 830 DIESEL 

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtros de aceite 
	1

	2
	Filtros de combustible primario
	1

	3
	Filtros de combustible secundario
	1

	4
	Filtros de aire interno
	1

	5
	Filtros de aire externo
	1

	6
	Filtro hidraulico
	1

	7
	Bases escarificador
	1

	8
	Dientes escarificador
	1

	9
	Pines escarificador
	1

	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DIESEL

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtros de aceite 
	1

	2
	Filtro combustible secundario
	1

	3
	Filtro bombin  combustible primario
	1

	4
	Filtro bombin  combustible secundario
	1

	5
	Filtros de aire interno
	1

	6
	Filtros de aire externo
	1

	7
	Filtro hidraulico
	1

	8
	filtro de servotransmision 
	1

	RETROCARGADOR KOMATSU WB93R-5E0 2024

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor
	1

	2
	Filtro combustible primario   
	1

	3
	Filtro combustible secundario 
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	6
	Filtro aceite hidraulico       
	1

	7
	Filtro de servotransmision     
	1

	VIBROCOMPACTADOR JCB VM 75D

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor
	1

	2
	Filtro combustible primario   
	1

	3
	Filtro combustible secundario 
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	6
	Filtro aceite hidraulico       
	1

	7
	Filtro de servotransmision     
	1

	VIBROCOMPACTADOR CASE SB 208

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor
	1

	2
	Filtro combustible primario   
	1

	3
	Filtro combustible secundario 
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	6
	Filtro aceite hidraulico       
	1

	7
	Filtro de servotransmision     
	1

	CAMION CHEVROLET FVR 2010 DIESEL SPU-111

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	CAMION CHEVROLET NQR 2012 DIESEL OBI-525

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	CAMION INTERNATIONAL 4300 2007 DIESEL OCD-671

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	CAMION INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2 2014 DIESEL ODR-515

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 156 C7H042 1996 DIESEL OIB-357

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 7500 2003 DIESEL OJJ-949

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE-398

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite de motor
	1

	2
	Filtro combustible primario
	1

	3
	Filtro combustible secundario
	1

	4
	Filtro aire primario
	1

	5
	Filtro aire secundario
	1

	BUSETA NISSAN URVAN 2009 DIESEL OJK-041

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor
	1

	2
	Filtro combustible
	1

	3
	Filtro trampa combustible
	1

	4
	Filtro aire motor
	1

	CAMION CHEVROLET FVR 2010 DIESEL SPU-111

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro combustible trampa
	1

	2
	Filtro combustible
	1

	3
	Filtro aceite motor
	1

	4
	Filtro aire interno
	1

	5
	Filtro aire  externo
	1

	CAMIONETA NISSAN FRONTIER D22 2009 DIESEL HCI-062

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor 
	1

	2
	Filtro de aire motor 
	1

	3
	Filtro combustible
	1

	CAMIONETA NISSAN XTRAIL 2009 GASOLINA HCI-063 y HCI-061

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro de aceite motor
	1

	2
	Filtro de aire motor
	1

	3
	Filtro combustible
	1

	4
	Flasher luces direccionales
	1

	5
	Puntera direccional delantera
	1

	CAMIONETA TOYOTA HILUX 2001 GASOLINA OJJ-940

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite motor
	1

	2
	Filtro de aire motor
	1

	3
	Filtro combustible
	1

	4
	Vidrio Trasero
	1

	5
	bomber trasero
	1

	

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro combustible 
	1

	2
	Filtro aceite motor 
	1

	3
	Filtro de aire motor 
	1

	CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2011 DIESEL OJK-054

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro de combustible
	1

	2
	Filtro de aire
	1

	3
	Filtro de aceite
	1

	DAIAHTSU TERIUS 2005 OJK-004

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Filtro aceite
	1

	2
	Filtro aire
	1

	3
	Filtro combustible
	1

	4
	Puntera Delantera
	1

	SUMINISTRO

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	Caneca de aceite 15w-40 para motor (55 galones)
	1

	2
	Caneca de aceite hidráulico ISO 68  (55 galones)
	1

	3
	Bidon de aceite 20w-50 gasolina para motor (5 galones)
	2

	4
	Bidon de refrigerante (5 Galones)
	1

	5
	Bidon de grasa (5 Galones)
	2


CONDICIONES ESPECIALES DEL SUMINISTRO  

1. Los elementos deben ser originales.
2. Cumplir la totalidad de entregas de los elementos en los términos y condiciones indicados.  

3. Garantizar que los elementos entregados sean nuevos y de primera calidad y cumplan con las normas y autorizaciones que corresponden.  

4. Cobrar los elementos suministrados, acorde a los precios presentados en la propuesta.  

5. Los elementos requeridos de manera inmediata por la entidad deben ser entregados en máximo dos (2) días hábiles. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proponente junto con su oferta certificará por escrito que de resultar adjudicatario los bienes a suministrar cumplirán con las siguientes condiciones: 

· Deben ser nuevos.

· Deben ser los originales de los que viene dotados los equipos de fábrica y/o los repuestos homologados cuenten con la respectiva certificación de aceptación, validación y autorización de uso expedida por la casa matriz o fabricante original del equipo, o por un representante autorizado de este, con el fin de garantizar su trazabilidad, respaldo técnico y compatibilidad.
· Deben ser de primera calidad,

· Los bienes deben estar debidamente empacados y protegidos sin imperfectos 

EL PROPONENTE debe suministrar ficha técnica del fabricante para cada uno de los elementos requeridos con su respectiva marca reconocida e imagen y deben cumplir con todas las especificaciones establecidas en el presente proceso de contratación.

El proponente certifica que, de resultar adjudicatario, los elementos los presentará perfectamente embalados y preservados (especificaciones técnicas exigidas por el fabricante y demás requeridos según sus especificaciones), para garantizar que sus condiciones de operación no se degraden durante el traslado y tiempo de almacenamiento establecido. Todos los componentes que así lo requieran, deberán presentarse con sus correspondientes manuales de operación, preservación y almacenamiento, así como cualquier documentación técnica que el fabricante así lo determine para conocimiento y aplicación por parte de los operadores.

Los repuestos requeridos deben ajustarse a las características mínimas solicitadas en este estudio; con el fin de garantizar la calidad de los mismos tales como: 

· Estos repuestos deben estar protegidos contra pérdidas, daños, deterioros, durante el transporte o almacenamiento. 

· Atender oportunamente cuando se haga reclamo en devoluciones por deterioro, mala calidad, defecto de fabricación o especificaciones diferentes y realizar la reposición de los elementos. 

· Garantizar el suministro de los elementos requeridos en el tiempo establecido por la entidad. 

Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con excelencia en términos de calidad, tecnología y personal idóneo basado en una cultura orientada al mejoramiento continuo en la gestión y cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios.
VALIDEZ DE LA OFERTA 90 DIAS

NOMBRE DEL PROPONENTE

C.C. o NIT

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRONICO
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