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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lugar y fecha 

Señores 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM 
Calle 25 D Nº 96 B 70 
Bogotá, D.C. 

El suscrito _________________ en nombre de __________________, de acuerdo con las reglas que estipulan las condiciones para participar y demás documentos de la presente Nº. XXXXX de 2026 cuyo objeto es “(HIDRO-209) PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL”
Acepto las condiciones técnicas aquí presentadas:

OBJETO: “(HIDRO-209) PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL”
ALCANCE DEL OBJETO:
El alcance del presente contrato involucra:

1.Entregar la totalidad de los ensayos de aptitud que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en la Tabla 1 en las instalaciones del Laboratorio de Calidad Ambiental, ubicado en la Calle 12# 42B-44, en la ciudad de Bogotá.

2.Entrega de protocolo de participación que incluya: cronograma de actividades, metodología de preservación y preparación de los ensayos de aptitud, metodología de reporte de resultados, número de identificación asignado garantizando la confiabilidad del resultado, número y/o correo de contacto del soporte técnico en caso de requerir asistencia técnica.

3. Entrega de informe con el consolidado de la información derivada de la participación en los ensayos de aptitud, que incluya la descripción de la metodología estadística de evaluación, análisis de desempeño (mediante z-score) y declaración de la conformidad de los resultados obtenidos

LAS ESPECIFICACIONES ESCENCIALES TÉNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS CANTIDADES A ENTREGAR SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD MINIMA REQUERIDA PARA LA LECTURA
	NÚMERO DE RONDA 
	LÍMITE INFERIOR
	LÍMITE SUPERIOR

	1
	Ensayo de aptitud de Carbono Orgánico 
	mL
	300
	1
	1,5 mg/L
	200 mg/L

	2
	Ensayo de aptitud de Conductividad 
	mL
	500
	1
	0,1 µS/cm 25ºC
	2765 µS/cm 25ºC

	3
	Ensayo de aptitud de Demanda Química de Oxígeno 
	mL
	100
	1
	10 mg/L
	1000 mg/L

	4
	Ensayo de aptitud de Fósforo Total 
	mL
	500
	1
	0.05 mg/L
	1 mg/L

	5
	Ensayo de aptitud de Mercurio total 
	mL
	100
	1
	1 µg/L
	10 µg/L

	6
	Ensayo de aptitud de Mercurio total en sedimentos 
	g
	20
	1
	0,195 mg/Kg
	1.099 mg/Kg

	7
	Ensayo de aptitud de pH 
	mL
	500
	1
	4
	10

	8
	Ensayo de aptitud de Solidos Suspendidos Totales 
	mL
	600
	1
	5 mg/L
	800 mg/L

	9
	Ensayo de aptitud de Nitrógeno Total 
	mL
	300
	1
	0.5 mg/L
	50 mg/L

	10
	Ensayo de aptitud de Sólidos Totales 
	mL
	600
	1
	25 mg/L
	1500 mg/L

	11
	Ensayo de aptitud de Oxígeno Disuelto 
	mL
	900
	1
	0.5 mg/L
	20 mg/L

	12
	Ensayo de aptitud de metales que contenga al menos los siguientes elementos: Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn). 
	mL
	300
	1
	Cd: 0.010 mg/L
	Cd: 1.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Pb: 0.025 mg/L
	Pb: 1.500 mg/L

	
	
	
	
	
	Cr: 0.025 mg/L
	Cr: 1.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Ni: 0.025 mg/L
	Ni: 2.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Al: 0.200 mg/L
	Al: 5.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Cu: 0.200 mg/L
	Cu: 5.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Fe: 0.200 mg/L
	Fe: 5.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Mn: 0.200 mg/L
	Mn: 5.000 mg/L

	
	
	
	
	
	Zn: 0.200 mg/L
	Zn: 5.000 mg/L

	13
	Ensayo de aptitud de metales en biodisponibles en sedimentos que contenga al menos los siguientes elementos: Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Cromo (Cr), Aluminio (Al), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn). 
	g
	8
	1
	Cd: 1 mg/kg
	Cd: 200 mg/kg

	
	
	
	
	
	Pb: 1 mg/kg
	Pb: 250 mg/kg

	
	
	
	
	
	Cr: 1 mg/kg
	Cr: 200 mg/kg

	
	
	
	
	
	Ni: 1 mg/kg
	Ni: 200 mg/kg

	
	
	
	
	
	Al: 20 mg/kg
	Al: 50000 mg/kg

	
	
	
	
	
	Cu: 1 mg/kg
	Cu: 200 mg/kg

	
	
	
	
	
	Fe: 20 mg/kg
	Fe: 100000 mg/kg

	
	
	
	
	
	Mn: 1 mg/kg
	Mn: 2600 mg/kg

	
	
	
	
	
	Zn: 1 mg/kg
	Zn: 2000 mg/kg

	14
	Ensayo de aptitud de Alcalinidad Total 
	mL
	300
	1
	5 mg/L
	600 mg/L

	15
	Ensayo de aptitud de Dureza Total 
	mL
	300
	1
	3 mg/L
	1000 mg/L

	16
	Ensayo de aptitud de Fósforo reactivo Disuelto 
	mL
	300
	1
	0,030 mg/L
	1 mg/L

	17
	Ensayo de aptitud de Grasas y Aceites 
	mL
	1000
	1
	1 mg/L
	50 mg/L

	18
	Ensayo de aptitud de Hidrocarburos Totales
	mL
	1000
	1
	1 mg/L
	50 mg/L

	19
	Ensayo de aptitud de Nitrógeno Amoniacal 
	mL
	500
	1
	0,1 mg/L
	100 mg/L

	20
	Ensayo de aptitud de Turbidez  
	mL
	200
	1
	0.8 NTU
	1000 NTU

	21
	Ensayo de aptitud de Nitrito 
	mL
	300
	1
	0,006 mg/L
	0,2 mg/L

	22
	Ensayo de aptitud pesticidas de acuerdo con método EPA 525.2
	mL
	1000
	1
	1 ug/L
	200 ug/L

	23
	Ensayo de aptitud para aniones en agua que contenga al menos Nitrato, Sulfato y Cloruro 
	mL
	300
	1
	Cloruro: 0,100 mg/L
	Cloruro: 50 mg/L

	
	
	
	
	
	Nitrato: 0.026 mg/L
	Nitrato: 11 mg/L

	
	
	
	
	
	Sulfato: 0,100 mg/L
	Sulfato: 50 mg/L




2.1. PRODUCTOS ENTREGABLES

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos en una entrega independiente por cada ronda de ensayos de aptitud, de acuerdo con las actividades planteadas en estos términos:

· Los ensayos de aptitud solicitados conforme a las especificaciones técnicas mínimas del objeto a contratar de conformidad con las especificaciones dadas.
· El certificado de acreditación vigente bajo la Norma ISO 17043.
· La información sobre la preparación y preservación de los ensayos de aptitud suministrados se debe entregar en el momento de la recepción en el laboratorio.
· Las muestras concentradas en presentación de ampollas para diluir o muestra para el análisis sin dilución. 6. Se requiere que las concentraciones de los ensayos de aptitud suministrados cuenten con valores certificados y trazabilidad de acuerdo con lo establecido en NIST.
· Entrega de informe con el consolidada de la información derivada de la participación en los ensayos de aptitud, que incluya la descripción de la metodología estadística de evaluación, análisis de desempeño (mediante z-score) y declaración de la conformidad de los resultados obtenidos.



Atentamente,



Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
Nit: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de _________________
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IDEAM - Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales
Direccién: Calle 25 D No. 96 B - 70 Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 3527160

Linea Gratuita: (+57) 01 8000 110012

contacto@ideam.gov.co




