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FORMATO  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS


	ITEM
	PRODUCTO
	ALMACENAMIENTO

	1
	GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO)
	CILINDRO DE 100 LBS



Nota: no es posible el almacenamiento de 40 LBS, por cuestiones de conexión por consiguiente se debe realizar un almacenamiento de 100 LBS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El contratista deberá observar, cumplir y garantizar que sus operarios posean todos los elementos de seguridad industrial de acuerdo a la normativa vigente.
1. Cualquier[image: image desc for 16] daño que se presente o se ocasione en las instalaciones o equipos durante la prestación del servicio del suministro será asumido por el contratista sin costo adicional.
1. El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible de gas licuado de petróleo (GLP), los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes.
1. El contratista efectuara recargas equivalentes a 100 lbs al tanque estacionario ubicado en la lavandería, con el fin de llevar un control en cantidades exactas sin decimales para temas de facturación e ingresos al almacén de combustible.
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