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FORMATO No. 7
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL PROCESO

Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-MC-0012-2026.

Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor de técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

El servicio a adquirir debe ser de primera calidad y entregarse de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas.

El proponente manifestará de manera expresa en la carta de presentación de la oferta que dará cumplimiento a los siguientes requisitos mínimos, el cumplimiento de estos se calificará con la denominación CUMPLE / NO CUMPLE, por lo tanto, no otorgan puntaje.


· CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
Según el clasificador de bienes y servicios (UNSPSC) contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificación el objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos.

CÓDIGOS UNSPSC:

	Clasificación
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	Código
	41000000
	41110000
	41113800
	41113802

	Nombre
	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de observación de Pruebas
	Instrumentos de medida de Observación y ensayo
	Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidrológicos
	Aparatos de prospección geológica


Fuente: https://preproduccion.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

2. Ubicación sedes a intervenir del Servicio Geológico Colombiano - SGC:
	Sede
	Ubicación

	Sede Principal
	Diagonal 53 No.34-53 en Bogotá 

	Sede CAN
	Carrera 50 No.26-20, Bogotá

	Sede Facatativá
	Cintoteca Nelson Rodríguez Pinilla. Vereda Mansilla, 
municipio de Facatativá (Cundinamarca)

	OVS Pasto
	Calle 27 No. 9 Este – 25. Barrio La Carolina.

	OVS Popayán
	Calle 5B No. 2-14. Loma de Cartagena.

	GTR Cali
	Carrera 97A No. 16-78. Predio UniValle

	OVS Manizales
	Avenida 12 de Octubre No. 15-47.

	GTR Medellín
	Calle 75 No. 79A-51.

	GTR Piedecuesta
	Kilómetro 2 Vía El Refugio, Calle 8 Norte No. 3W-60 
(Sede UIS Parque Tecnológico GUATIGUARÁ) Piedecuesta


*OVS: Observatorio Vulcanológico y Sismológico
*GTR: Grupo de Trabajo Regional

Los sensores deben contar con las siguientes especificaciones técnicas:

	Equipo
	Característica
	Especificaciones

	Sensor sumergible (datalogger)
	Dimensiones
	Diámetro: máximo 22 mm
Largo: máximo 155 mm

	
	Material carcasa
	Acero inoxidable 316L o un material resistente a la corrosión

	
	Memoria interna
	Mínimo 50000 registros con respaldo

	
	Intervalo muestreo
	Mínimo de 1 segundos hasta 99 horas

	
	Duración batería
	Más de 5 años

	
	Presión
	Rango: 100 m 
Exactitud mínima: ±0,5 cmH₂O
Resolución mínima: 0,2 cmH₂O

	
	Temperatura
	Rango: - 20 °C a +80 °C
Exactitud mínima: ±0,1 °C
Resolución mínima: 0,1 °C.

	
	Protección
	Sumergible permanentemente hasta 100 m

	Sensor para compensación barométrica
	Compensación barométrica
	Debe contar con el sensor y/o sistema adecuado para realizar la compensación barométrica

	Accesorios de funcionamiento e instalación
	Accesorios *
	Accesorios de funcionamiento: transmisión de datos, estuches de transporte. Accesorios de instalación: tapa para instalar, carcasa protectora de inmersión. 


*Los necesarios para el funcionamiento y operación del equipo

1. Especificaciones adicionales - Alcance del Servicio de Soporte Técnico e Instalación

El contratista deberá proporcionar entrenamiento, soporte técnico integral del equipo y de su software asociado durante toda la vigencia del contrato. En cumplimiento de lo anterior, se obliga a:
1. Brindar asesoría técnica permanente sobre el manejo, operación y mantenimiento de los equipos y sus aplicaciones, atendiendo y respondiendo oportunamente las consultas que se formulen por correo electrónico, vía telefónica o de manera presencial.

2. Garantizar soporte técnico continuo, incluyendo servicio remoto de diagnóstico con personal especializado de fábrica cuando sea necesario.

3. Atender y dar respuesta a las dudas, fallas o inconvenientes que se presenten durante la operación del equipo, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del reporte.

4. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión del Servicio Geológico Colombiano que estén relacionados con las actividades objeto del contrato, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo y de bioseguridad vigentes en la Entidad.

2. Plazo de ejecución

El término de ejecución estimado será de treinta (30) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El contrato se mantendrá vigente durante su término de ejecución y por cuatro (4) meses más



Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________	

NIT. ____________________________ 	

Nombre del Representante Legal: _______________________

C.C. No. ___________________ de _____________________  	

Dirección Comercial del Proponente: _____________________ 	

Correo electrónico: ___________________________________

Teléfono: ________________________

Ciudad: _________________________

FIRMA: _________________________	

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ___________________________


PARA TENER EN CUENTA:

NOTA 1: Los anteriores requerimientos son de obligatorio cumplimiento y deberán tenerse en cuenta al momento de que el proponente elabore su oferta económica.

NOTA 2: Todos los requisitos mencionados anteriormente se entienden que son cumplidos y aceptados por el proponente con la suscripción del presente formato.

NOTA 3: En caso de que el proponente no presente el anexo técnico diligenciado o este se presente sin la firma del representante legal, la propuesta será rechazada. Lo anterior teniendo en cuenta que lo plasmado en dicho anexo son requerimientos técnicos mínimos de obligatorio cumplimiento.

NOTA 4: Este anexo no debe ser modificado en su contenido, so pena de ser rechazada la propuesta, únicamente puede ser diligenciado en los espacios dispuestos por la entidad, con la respectiva firma del Representante legal.
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