ANEXO 1
[bookmark: _Hlk79573198][bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-52-2026 
1. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	49000000
	49140000
	49141500
	49141508 Botas para Buceo

	13000000
	13110000
	13111000
	13111010 Nylon

	52000000
	52150000
	52152000
	52152018
Lonchera

	53000000
	53120000
	53121700
	53121701 Maleta

	25000000
	25110000
	25111900
	25111922 Cabos de Amarre

	46000000
	46180000
	46181500
	46181504 Guantes de Protección

	24000000
	24130000
	24131600
	24131601 Congeladores Horizontales

	26000000
	26110000
	26111700
	26111701 Baterías Recargables

	24000000
	24110000
	24112000
	24112006 Canastillas No Metálicas

	41000000
	41120000
	41122400
	41122406 Cuchillos

	49000000
	49220000
	49221500
	49221510 Gorras

	24000000
	24110000
	24111500
	24111503
Bolsas Plásticas

	46000000
	46180000
	46181500
	46181516 Mangas de Seguridad

	39000000
	39110000
	39111600
	39111610
Linternas

	44000000
	44110000
	44111900
	44111914
Tabla de Soporte para Escribir

	43000000
	43200000
	43201400
	43201402
Tarjeta de Módulos de Memoria

	31000000
	31260000
	31261500
	31261501
Cubiertas y Carcasas de Plástico

	46000000
	46180000
	46181800
	46181804
Gafas Protectoras

	27000000
	27110000
	27112000
	27112001
Machetes

	27000000
	27110000
	27119000
	27111933
Lima Triangular

	12000000
	12350000
	12352300
	12352309
Silice

	41000000
	41110000
	41111500
	41111503
Balanzas Mecánicas

	24000000
	24100000
	24101800
	24101805
Parachoques

	39000000
	39110000
	39111600
	39111611
Bengala de Señalización

	39000000
	39110000
	39111600
	39111611
Reflectores

	52000000
	52160000
	52161500
	52161514
Audífonos

	27000000
	27110000
	27111900
	27111901
Cortafríos




2.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES A ADQUIRIR.

Los bienes a adquirir deberán contar con las siguientes descripciones técnicas:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN GENERAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	BOTAS DE NEOPRENO CON SUELA ANTIDESLIZANTE.
	Botas altas de neopreno de 5mm de grosor y ultra duraderas con suela para deportes acuáticos.
Talón de goma y puntera de alta resistencia.
Neopreno de nailon súper elástico y ultra duradero.
Cierre de cremallera para facilitar la colocación y el quitarse.
Variedad de tallas entre: 38-39 y 40-41
	Unidad
	4

	CABO PARA FONDEO 1/2” NYLON DOBLE TRENZADO
	Tamaño: ½” diámetro (media pulgada) por 100 metros de longitud
Material: Nylon 100%
Color: Amarillo o verde fluorescente, blanco
Resistente al agua salada, aceites y abrasión
Característica técnica: Tres hilos, trenzado doble
Alta elasticidad
Elevada resistencia a la tracción
Resistencia a la abrasión
Buen comportamiento a la fatiga cíclica
	Unidad
	1

	TERMO PARA ALIMENTOS X 946 ML
	Capacidad: 946 ml (32 oz)
Peso: 635.5 g (23 oz)
Tamaño: 135.1 mm Largo x 135.1 mm Ancho x 152.4 mm Alto.
Diámetro de la abertura: 127 mm
Acero: Inoxidable 18/8 con interiores electro-pulidos que no retienen ni transfieren sabores.
Con diseño de rosca interna para aumentar el rendimiento térmico.
Libre de BPA y plomo
Aislamiento al vacío de doble pared para mantener los contenidos calientes durante 11 horas y fríos durante 45 horas.
Diseño de boca ancha para facilitar el consumo y el llenado.
Asa giratoria fácil de llevar
	Unidad
	2

	MALETA – BOLSO PROFESIONAL DE PVC
	Bolsa profesional de PVC
Impermeabilidad: Casi 100%
Volumen: 135 litros
Dimensiones: 95 x 34 x 42 cm
Peso: 1.6 kg.
Apertura: Amplia en U
Gran capacidad de drenaje: SÍ
Asas reforzadas: SÍ
Bandolera y cremalleras: YYK
	Unidad
	1

	CABO DE AMARRE POLIESTER 1 “
	Tamaño: 1” diámetro (una pulgada) por 50 metros de longitud.
Material: 50% polipropileno 50% poliéster
Resistencia al agua salada
Trenzado
	Rollo
	1

	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 18″ CALIBRE 22
	Material: 100% nitrilo
Largo: 45 cm
Calibre: 22
Talla: 10
Talla: 8
Categoría Uso: Industrial
Peso por par: 156 gramos
Requerimiento general: EN 420:2003 + A1:2009. EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 374-4:2003.
Destreza nivel: 5.
Riesgos mecánicos: EN 388:2003
Resistencia de abrasión: 3
Resistencia a corte: 1
Resistencia a rotura: 0
Resistencia a la perforación: 1
Talla 10 y 8
	Unidad
	6

	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO
	Material: Nitrilo
Categoría uso: Doméstico
Tipo: Desechable
Presentación: caja x 100 und
Antideslizante: Sí
Hipoalergénico: Sí
Esterilizado: No.
Talla: L
Largo: 25 cm
	Caja 
	2

	GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO MULTIFLEX CUT -5 ANTICORTE 
	Material: Nitrilo/Nailon/Spandex/Acero inoxidable/Kevlar
Composición: 70% Fibras HPPE Dynema - 30% Poliuretano (PU).
Circunferencia de la mano: 9 -10 cm
Puño elástico reforzado: SÍ
Resistencia a la abrasión, desgarro y perforación
Resistente a la degradación de ozono
Recubrimiento en poliuretano en la parte de la palma de la mano.

	Par 
	12

	CONGELADOR HORIZONTAL-197 LITROS
	Característica física
Producto: Congelador
Diseño: Congelador Horizontal
Tipo de panel de control: Digital
Localización del panel de control: Externo
Material de las Bandejas: Canastilla plástica
Cantidad de Puertas: 1 Puerta
Color: Blanco (preferiblemente)

Dimensiones
Medida externa (Ancho, Alto, Fondo): 81.6 x 83.4 x 56.1 Centímetros
Alto externo:

Conectividad
Energía eléctrica

Características técnicas
Almacenamiento: 197 litros
Consumo mínimo energético: 29 kWh /mes
Voltaje: Rango entre 110V y 120 V
Tecnología frio: No Frost
Función dual: SÍ- para refrigerar o congelar
Tipo de compresor: Inverter
Luz led: Sí

Otros:
Ruedas de desplazamiento: SÏ
Gas Ecológico: SÏ-R600 (preferiblemente).
Turbo congelador: SÏ
Llave de seguridad: SÏ
	Unidad
	1

	BATERÍA RECARGABLE
	li-ion 26650
3.7 Voltios
5000 mAh
18.5 Wh
	Unidad
	2

	CANASTILLA PLÁSTICA SELLADA
	Alto: 31 centímetros
Ancho: 40 centímetros
Largo: 60 centímetros
Peso: 3.000 gramos
Capacidad de carga: 40 kilogramos
Material de fabricación: Polietileno de alta calidad
Laterales y piso sellado
Manijas, esquinas y piso reforzado
Resistente a los químicos
Color: Gris (preferiblemente)
	Unidad
	2

	CANASTILLA PLÁSTICA PLANA
	Alto: 31 centímetros
Ancho: 40 centímetros
Largo: 60 centímetros
Peso: 2.000 gramos
Capacidad de carga: 25 kilogramos
Material de fabricación: Polietileno de alta densidad
Piso reforzado
Resistente
6 puntos de inyección
	Unidad
	2

	CUCHILLO CORTADOR REDES
	Longitud total: 26.5 cm
Longitud de la hoja: 141 mm
Anchura de la hoja: 25 mm
Espesor de la hoja: 5 mm
Peso solo cuchillo: 230 gramos
Peso con funda y cinchas: 330 gramos
Tipo de acero: Inoxidable templado
Filo: Liso y dentado con cortador de redes
Tipo de empuñadura: Anatómica antideslizante con agarre seguro y cómodo
Incluye funda: Si
Sistema de la funda: De bloqueo rápido y correa para fijación en muslo o cinturón.
	Unidad
	1

	BOLSA SECA
	Material PVC
Capacidad: 25 l
Costuras de Alta resistencia
Doble correa, sello hermético.
Utx-duraflex sujetador profesional
Medidas 54 x 25 cm
Impermeable
Capacidad de flotación en agua
	Unidad
	1

	GUANTES DE CARNAZA
	Carnaza espesor mayor a 1,2 mm cocido con hilo calibre 25.
Manga larga
Refuerzo en vaqueta
Costura doble reforzada en palma

	Par 
	18

	MANGA PROTECTORAS UV
	Composición: 81% Nylon y 19% spandex
Tipo de tejido: Elástico, ultra-resistente y transpirable
Diseño: Sin costuras
Desempeño: Protección profesional para el brazo, función protectora contra rayos UV, compresión graduada para mejor circulación de la sangre reduciendo la vibración muscular.

	Par 
	12

	TABLA ACRÍLICA
	Dimensión: 20x30 cm.
Color: Blanco.
Material: Acrílico
Superficie con rugosidad baja de 60 a 100.
	Unidad
	2

	TARJETA MEMORIA MICRO-SD 512 GB CLASE 10
	Capacidad de almacenamiento: 512 gb
Compatible: Android y iOS
Modelo: 512 gb
Tipo de memoria: Micro-sd
Velocidad de lectura: 10 Mb/s
Velocidad de transferencia: 10 Mb/s
Durabilidad: resistente al agua, a los golpes y a los rayos X
	Unidad
	1

	CARCASA CASE PROTECTORA CONTRA AGUA GOPRO 7
	Nivel de resistencia: A prueba de agua de 148 pies con anillo de sellado impermeable mejorado y hebilla ajustada para evitar paso de agua.
Tipo de montaje: Parabrisas
Color: Hero 7 Black
Lente de cristal plano grande
Material externo: Plástico
	Unidad
	1

	GAFAS NEGRAS PROTECCIÓN UV
	Marco rígido.
Lente con protección UV 100 o superior
Protección lateral
Lente resistente a rasguños
Protección del lente F(45m/s)
Lente oscuro

	Unidad
	6

	MACHETE RULA HOJA ACERO
	Largo de la hoja: 24 pulgadas
Material del Mango: PP Bimaterial
Material de la Hoja: Acero.
Tipo de cuchilla: Recta
Tipo de filo de la hoja: liso
Requerimiento general:
Cacha fundida directamente sobre la hoja.
	Unidad
	3

	FUNDA MACHETE
	Material:
Cuero
Requerimiento general: Funda para Machete Rula de 24 pulgadas.
	Unidad
	3

	LIMA TRIANGULAR 8”
	Tipo de lima: Triangular paralela
Material: Acero
Dentado: Fino
Dientes por 10mm: 18
Caras con dentado: Todas
Tipo de mango: Sencillo
Material del mango: Sencillo
Uso: Afilado de herramientas de corte.
	Unidad
	4

	GEL DE SÍLICE / SÍLICA GEL
	Presentación:
Granulada
Indicador de humedad: si
Peso en la unidad: 500 gramos.
	Unidad
	4

	BÁSCULA / BALANZA MECÁNICA DE COLGAR
	Tipo bascula:
Análoga y colgante.
Pantalla de la Báscula: Mecánica
Capacidad:  Max: 200 kilos / Min: 1 Kilo.
	Unidad
	1

	BUF – CUELLO
	Características:
Cuello multiusos, Anti-UV
Respirable, A prueba de viento
Material:
Poliester, spandex

	Unidad
	12

	BOYAS PARACHOQUES O DE DEFENSA PARA EMBARCACIONES
	Material: PVC
Relleno: Poliuretano, Goma, o inflable.
Diseño: Cilíndrico
Tamaño: 6” x 24 “
Color:
Blanco
Resistencia: A los rayos UV
	Unidad
	4

	COHETE PARACAIDAS
	Encendedor de cable de tracción
Agarre mejorado para manejo fácil
Expulsión de bengala roja suspendida en un paracaídas a 300 metros
Quemado de 40 segundos a 30.000 candelas.
	Unidad
	2

	REFLECTOR
	Reflector solar LED 300 W para exteriores, con panel solar:
Potencia: 300 W
Tipo de LED: SMD 3030
Batería: 3.2V 30AH LiPo4
Panel solar: 5V / 30W
Tipo de panel: Monocristalino
Autonomía: >10-12 Horas
Tipo de montaje: Sobre puesto
Dimensión Luminaria: 360(L)x46(A)x300(H) mm
Dimensión Panel: 430(L)x17(A)x390(H) mm
Temperatura de trabajo: 10°C +40°C
Flujo luminoso inicial: 4100 Lumen
Temperatura de color: Azul 6.500 K / Amarilla 3.000 K
Tipo de distribución luz: Directa simétrica.
	Unidad
	1

	CORTAFRIO- ALICATE PRO DE CORTE DIAGONAL 8" LARGO
	Corte máximo alambre calibre 8
Superficie de corte tratada térmicamente
Quijadas maquinadas para mejor agarre.
Con recubrimiento anti-corrosión.
Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y para cortes fuertes.
Resistentes a solventes.
No son dieléctricos
Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.
	Unidad
	1



Nota 1: El contratista deberá mantener durante toda la vigencia del contrato el equipo mínimo de trabajo, así como el aprobado por la supervisión; no obstante, en caso de requerirse algún reemplazo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, el mismo deberá ser avalado por la supervisión, y en todo caso deberá cumplir con el mismo perfil presentado en la oferta y los perfiles establecidos (en el pliego de condiciones, sus adendas o el futuro contrato) para cada rol establecido.

Las estipulaciones incluidas en el contrato, que se derive del proceso de selección son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades de los bienes o servicios destinados para la ejecución del contrato. Situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el servicio prestado o bien adquirido no cumpla con las condiciones establecidas, el supervisor del contrato podrá solicitar de inmediato que se suministre lo solicitado en aras de garantizar el cumplimiento del contrato.

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
