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ANEXO 1
FICHA TECNICA

Objeto: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS INTERACTIVOS DEL DEPARTAMENTO
 

El servicio a contratar se encuentra clasificado en la codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC


	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	43211507
Computadores de escritorio
	43
Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
	4321
Equipo informático y accesorios
	432115
Computadores



[bookmark: _Hlk177390820]Las condiciones técnicas exigidas son las siguientes: 
	ITEM 1. ESCRITORIO – DESKTOP CORPORATIVO

	Descripción
	Especificación Mínima
	Especificación Solicitada por la entidad

	
CPU
	Debe tener disponible el puerto para conexión del Monitor sin necesidad de convertidores, puertos para conexión del teclado y Mouse, Teclado, monitor y mouse deben ser de la misma marca. La CPU y el monitor deben contar con la interfaz de conectividad que garantice la resolución nativa del monitor. Se debe entregar el computador de escritorio con todos los cables y conectores requeridos para poner en funcionamiento el equipo, se debe tener instalado la última versión estable de drivers.
	Debe tener disponible el puerto para conexión del Monitor sin necesidad de convertidores, puertos para conexión del teclado y Mouse, Teclado, monitor y mouse deben ser de la misma marca. La CPU y el monitor deben contar con la interfaz de conectividad que garantice la resolución nativa del monitor. Se debe entregar el computador de escritorio con todos los cables y conectores requeridos para poner en funcionamiento el equipo, se debe tener instalado la última versión estable de drivers.

	Procesador
	AMD Característica Mínimo: 
Núcleos 8, 
Hilos 16, 
Frecuencia base 4,2 GHz, 
Frecuencia turbo máx.5,1 GHz, 
Memoria Caché 24 MB

Intel Característica Mínimo: 
Núcleos Performance
Núcleos Eficientes 8, 
Hilos16, 
Frecuencia turbo máx. (Performance) 4,6 GHz
Frecuencia turbo máx. (Eficiente) 3,4 GHz, 
Memoria Caché 24 MB
	Intel Característica Mínimo: 

Núcleos 10, 
Núcleos Performance 6
Núcleos Eficientes 4, 
Hilos 10, 
Frecuencia turbo máx. (P) 4.9 GHz
Frecuencia turbo máx. (E) 4,4 GHz, 
Frecuencia base P 3.3 GHz
Frecuencia base E 2.7 GHz

PCMARK 10 – 6200 pts
Debe soportar funcionalidades AI: OpenVINO, WindoswML, DirectML, ONNX RT, WebNN

La fecha de lanzamiento o introducción al mercado del procesador de cualquiera de los equipos que se encuentran en este documento debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de suscripción del contrato, garantizando actualidad tecnológica y eficiencia energética

	Monitor

	El monitor por defecto con el que se entrega el computador de escritorio de “21.5” de tecnología LED IPS o VA o PVA o MVA, antirreflejo con ajuste de inclinación, altura ajustable y resolución mínimo HD.
	“21.5” de tecnología LED IPS o VA o PVA o MVA, antirreflejo con ajuste de inclinación, altura ajustable y resolución mínimo Full HD.

	Memoria 
	16 GB DDR5
	16 GB DDR5

	Almacenamiento
	512 GB SSD o M2 (Solid State Drive)
	512 GB SSD o M2 (Solid State Drive)

	Teclado
	Teclado en español con cable con conexión USB.
	Teclado en español con cable con conexión USB.

	Mouse
	Mouse con cable con conexión USB. 
	Mouse con cable con conexión USB. 

	Puertos USB
	4 puertos USB, 2 Tipo C 3.0
	4 puertos USB, 1 Tipo C 3.2 Gen2, 3 USB 3.2 Gen2 Tipo A

	Puertos de vídeo 
	1 puerto de Video HDMI
	1 puerto de Video HDMI

	Puerto de red
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000.
	Ethernet (RJ-45) 10/100/1000.

	Multimedia (conectores de audio) 
	Conectores para auriculares y micrófono de 3,5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo.
	Conectores para auriculares y micrófono de 3,5 mm independiente o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo.

	Garantía de Fabrica
	Tres (3) años
	Tres (3) años

	Sistema Operativo
	Windows 11 Pro última versión OEM
	Windows 11 Pro última versión OEM

	Certificados
	1. Certificación EPEAT Gold. 
2. Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H
3. Certificación vigente: Manejo del consumo de energía de CPU y Monitor – Energy Star 8.x  o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling.
4. Evidencia de cumplimiento de RoHS o equivalente la cual avala que el computador está libre de sustancias peligrosas como plomo, cadmio, mercurio, cromo VI, entre otros. 
5. Declaración del fabricante sobre política y plan de gestión y disposición final de residuos electrónicos (RAEE). 
6. [bookmark: _GoBack]El proponente debe anexar documento oficial o certificado que lo acredite como distribuidor autorizado del fabricante que lo acredite para comercializar, distribuir y brindar soporte sobre los bienes ofertados.
	1. Certificación EPEAT Gold. 
2. Certificado en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H
3. Certificación vigente: Manejo del consumo de energía de CPU y Monitor – Energy Star 8.x  o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling.
4. Evidencia de cumplimiento de RoHS o equivalente la cual avala que el computador está libre de sustancias peligrosas como plomo, cadmio, mercurio, cromo VI, entre otros. 
5. Declaración del fabricante sobre política y plan de gestión y disposición final de residuos electrónicos (RAEE).
6. TCO Certified
7. Estándar TCG: TPM, Secure Boot y Measured Boot
8. El proponente debe anexar documento oficial o certificado que lo acredite como distribuidor autorizado del fabricante que lo acredite para comercializar, distribuir y brindar soporte sobre los bienes ofertados.

	1.1. Accesorios

	Cámara Web (Webcam): 
	Cámara Web: Resolución HD de 720p 
Micrófonos integrados
	Cámara Web: Resolución HD de 720p Micrófonos integrados



El proponente debe anexar documento oficial o certificado que lo acredite como distribuidor autorizado del fabricante que lo acredite para comercializar, distribuir y brindar soporte sobre los bienes ofertados.

Con el fin de garantizar la calidad, confiabilidad y disponibilidad de los equipos objeto del presente proceso, la entidad establece que, cualquier equipo nuevo que presente fallas de funcionamiento durante el primer mes de uso y que impliquen la necesidad de reemplazo de uno o más de sus componentes para operar adecuadamente, no será objeto de reparación parcial. En su lugar, el proveedor deberá proceder al cambio total del equipo por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, sin costo adicional para la entidad y dentro de los tiempos de atención establecidos, es decir, quince (15) días hábiles. 

En caso de que el contratista incumpla los parámetros anteriormente descritos, el Departamento – Secretaría de Transformación digital podrá realizar descuentos diarios por el 1% del valor total de la correspondiente factura, por cada día de retardo, sin exceder el 10% del valor de cada periodo de pago y sin perjuicio de hacer efectiva las sanciones pecuniarias previstas en el contrato, o de la declaratoria de caducidad del contrato. El contratista deberá incluir dentro del informe mensual de servicios el cumplimiento de los ANS. [image: ]   
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