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ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto lo siguiente:
1. Tengo capacidad legal para presentar cada uno de los ofrecimientos hechos en esta propuesta.
2. Manifiesto que _[indicar]_ soy responsable de IVA.
3. La información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
4. Conozco las condiciones técnicas de tiempo, modo y lugar, y las demás especificaciones señaladas en el estudio previo para la ejecución del contrato y las acepto comprometiéndome a su cumplimiento.
5. El valor total de la oferta, incluido IVA, las demás deducciones de ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de ___[indicar valor en letras]___ ($ [indicar valor numérico]) M/cte., desagregado así:
	ITEM 
	DESCRIPCION 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR SIN IVA
	% DE IVA
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	VALOR TOTAL 

	1
	Topografía
• Información topográfica detallada del predio.
• Elaboración de plano topográfico
	1
	Global
	
	
	
	
	

	2
	Topografía y batimetría para el estudio de AVR 
• Información topográfica detallada de los predios en estudio. 
• Batimetría del tramo del drenaje en estudio 
• Elaboración de plano topográfico incluyendo las secciones batimétricas.
	1
	Global
	
	
	
	
	

	3
	Exploración de campo

	
	Se propone la elaboración de dos (2) tomografía geo eléctricas con el fin de identificar presencia de agua o la conductividad de los materiales presentes en el predio de estudio.
	2
	Unidad
	
	
	
	
	

	
	Se propone la ejecución cinco (5) sondeos a percusión de seis a diez metros (6.0 - 10.0  m), a las muestras obtenidas se les realizara sus respectivos ensayos de laboratorio (granulometría, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, clasificaciones al sistema unificado de clasificación, humedad natural, peso unitario y corte directo), para determinar las propiedades de los suelos y poder realizar los respectivos análisis.
	50
	metros
	
	
	
	
	

	4
	Ensayos de Laboratorio 

	
	Humedad natural (norma INV E-122).
	12
	Unidad
	
	
	
	
	

	
	Granulometría de agregados gruesos
	12
	Unidad
	
	
	
	
	

	
	Límites de Atterberg (INV-E-125 INV-E-126)
	12
	Unidad
	
	
	
	
	

	
	Peso Unitario
	6
	Unidad
	
	
	
	
	

	
	Corte Directo
	6
	Unidad
	
	
	
	
	

	5
	Estudio Geotécnico
• Generalidades: Nombre, localización del municipio y de los trabajos de campo, objetivo del estudio.
• Localización y descripción de sondeos.
• Interpretación y análisis de resultados de los ensayos de campo y laboratorio.
• Cálculo de los parámetros geotécnicos.
• Precisar el modelo geológico y geotécnico del sector en estudio.
• Mediante las características geológicas y geotécnicas de la zona, diagnosticar el comportamiento sobre la estabilidad de los suelos.
• Análisis de estabilidad del talud en estudio utilizando el Software Slide.
Se analizarán superficies de falla utilizando los sistemas de Fellenius, Bishop, Janbú y Spencer. El análisis de estabilidad consiste en el cálculo de los factores de seguridad de las laderas o taludes, utilizando sistemas Internacionalmente aceptados de análisis, mediante el empleo de un programa de Software.
• Diseño de las medidas de mitigación y/o contención a la problemática identificada en el área en estudio.
• Elaboración de planos de construcción. Se elaborarán planos para la construcción de las obras diseñadas.
	1
	Global
	
	
	
	
	

	6
	Estudio Estructural                                                                                                         • Análisis de cargas verticales o gravitacionales.                                              • Análisis de cargas horizontales (sismo y viento)                                           • Análisis estructural del muro de contención.                                                 • Diseño de la cimentación del muro de contención.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Estudio de AVR por inundación y movimientos en masa 
• Análisis de amenaza por movimientos en masa. 
• Análisis de amenaza por movimientos por inundación 
• Análisis de vulnerabilidad. 
• Análisis de alternativas de mitigación. 
• Evaluación de las zonas de riesgo.
	1
	Global
	
	
	
	
	

	8
	Cantidades de obra y presupuesto
• Cálculo de cantidades de obra.
• Especificaciones técnicas.
• Elaboración de análisis de precios unitarios.
• Presupuesto de obra.
	1
	Global
	
	
	
	
	

	



Nota 1: Para efectos de evaluar la propuesta se tendrá en cuenta el valor total de la suma de los precios unitarios de los ítems requeridos.
Nota 2: La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados incluye IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta. 
Nota 3: El proponente que pertenezca al régimen común deberá discriminar el respectivo IVA en la propuesta presentada. (si es el caso)
Nota 4: El valor del IVA no podrá ser aproximado, y se debe dejar con dos decimales.
El contratista asumirá los impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del presente contrato.
Atentamente,

Firma: ___________________________________________
Nombre: ________________________________________
C.C.: ____________________________________________
En caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante legal debidamente facultado.


Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Código Postal: 252211
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