Anexo 1
CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR Y

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.
El proponente acreditará que los servicios a suministrar cumplen con las normas técnicas ambientales y certificaciones que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a los servicios ofertados. 
Los oferentes deberán con su oferta allegar en documento independiente la certificación suscrita por el representante legal haciendo referencia al presente proceso de contratación, así como la descripción de los deseos los cuales desea ofertar y se MANIFIESTE BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que: Acredita que los servicios cumplen la totalidad de las exigencias (CUMPLE o NO CUMPLE (X) previstas en la normatividad ambiental vigente aplicable. 
Cuando el proponente no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, la propuesta será verificada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que lo inhabilitará.

	No.
	Nombre
	Descripción del elemento
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
1
	Recertificación Sistema de líneas de vida verticales Vi Go
	Sistema de protección contra caídas para desplazamiento vertical complementario a las vías de ascenso como las escaleras. Vi-Go con sus componentes
	
	

	
2
	Recertificación Freno de cable desmontable Lad - Saf X2
	Sujetador de caídas para línea de vida vertical Lad-Saf™.
Para su uso en cables de acero de 5/16” (8mm) y 3/8” (9.5mm) de diámetro. ANSI
A14.3-1992, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5. Serie E00403500A66DFE4 / 30901
	
	

	
3
	Recertificación Mosquetón YOKE N- 248G
	
Mosquetón de cierre automático AAE
	
	

	4
	Recertificación Puntos de anclaje
	Punto de anclaje en hormigón - Marca Lachtways
	
	

	5
	Recertificación Puntos de anclaje
	Punto de anclaje en hormigón - Marca Hawk
	
	

	
6
	Recertificación Línea de vida vertical móvil retráctil
	La línea de vida auto retráctil con cable galvanizado está construida con marcos de acero. Marca Miller MODELO TR20-Z7/20FT SERIALES F2017000150 - F2017000146 – 27730 - 28044
	
	

	7
	Recertificación Arnés de cuerpo entero Irudek
	Arnés de cuerpo entero Serial 000 5 - 00 65
	
	

	
8
	
Recertificación Detector de gas
	El modelo GPT100 de Henan Hanwei es un detector portátil de gas usado para la localización y cuantificación de fugas de gas en tuberías, válvulas, uniones, codos y otros posibles lugares en instalaciones de gas D705081141
	
	




Dada en ____________________, a los ____________ (XX) días del mes de (XXX) de 2026.
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