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POLICÍA NACIONAL

	FORMULARIO ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITANTES
	



El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________ No. _________________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR: 

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL

	

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL

	

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

		[bookmark: _Hlk106111456]ÍTEM
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1
	ESPECIFICACIONES RADIOS PORTÁTILES SISTEMA CONVENCIONAL

	1. 
	Modelo
	Especificar

	1. 
	Cantidad
	LAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD

	1. 
	Color 
	Negro

	1. 
	Project 25 o APCO P25
	Compatibilidad con estándar P25, infraestructura y terminales de comunicaciones de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.

	1. 
	Bandas de frecuencia activadas y licenciadas.


	De 450 MHz hasta 470 MHz (Convencional digital), compatible con los sistemas actuales de la policía nacional. 

	1. 
	Capacidad de licenciamiento y activación de bandas de frecuencias
	Capacidad de activar mediante licencia de software las frecuencias en las bandas de 806 MHz hasta 870 MHz, compatible con el modo de operación troncalizado de la Policía Nacional y la banda de VHF desde 136 MHz hasta 174 MHz.

	1. 
	Multiplexación
	FDMA

	1. 
	Modulación
	C4FM.

	TRANSMISOR

	1. 
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 470 MHz Convencional.


	1. 
	
	
	Capacidad desde 806 MHz hasta 825 MHz Troncalizado.

	
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).

	1. 
	Potencia de Salida (Watts)
	UHF 
	De 1 a 5 W en la banda de 400 MHz.

	1. 
	
	
	De 1 a 3 W en la banda de 800 MHz.

	1. 
	
	VHF
	De 1 a 6 W en la banda de (VHF) 136-174 MHz.

	1. 
	Estabilidad de frecuencia 
	±1 ppm o mejor 

	1. 
	Respuesta de audio (dB)
	+1, -3 dB

	1. 
	Espaciamiento de canal
	25 KHz / 12.5 KHz  

	1. 
	Limitación de Modulación 
	±5 kHz / ±4 kHz / ±2.5 kHz

	RECEPTOR

	1. 
	Rango 	 de 
Frecuencia 
	UHF 
	Capacidad desde 380 MHz hasta 520 MHz (convencional).


	1. 
	
	
	Capacidad desde 851 MHz hasta 870 MHz (troncalizado).

	1. 
	
	VHF
	Capacidad desde 136 MHz hasta 174 MHz (VHF).

	1. 
	Potencia nominal de salida de audio
	1 vatio o mejor

	1. 
	Espaciamiento de canal para todas las bandas
	25/20/12.5 kHz

	1. 
	Estabilidad de frecuencia 
	+/- 1.0 ppm

	1. 
	Sensibilidad Digital 5% BER o mejor 
	UHF 
	0.158 uV o mejor

	1. 
	Selectividad 12.5 KHz
	UHF 
	74 dB o mejor

	1. 
	
	
	

	1. 
	Rechazo espúreo
	98 dB o mejor

	1. 
	
	

	1. 
	
	

	1. 
	Distorsión de audio 
	0.9% o mejor

	CIFRADO 

	1. 
	Algoritmos de encriptación activados y licenciados
	Los equipos deben tener activado y licenciado el algoritmo de encriptación: ADP

	1. 
	Capacidad de licenciamiento y activación de algoritmos de encriptación 
	Los equipos deben tener la capacidad mediante software para poder realizar la activación de la licencia de los siguientes protocolos de encriptación: DES OFB, ADP, DVP-XL y AES-256.

	1. 
	Soporte de múltiples llaves de encriptación. 
	Debe soportar los algoritmos de encriptación (AES-256, DES-OFB, DVP-XL y ADP). Modulo con capacidad para mínimo 128 claves. Los algoritmos deben ser soportados de manera simultánea.

	1. 
	Actualización remota de llaves de encriptación 
	Over The Air Rekeying – OTAR. compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional. 

	1. 
	Compatibilidad de OTAR 
	Compatibilidad con las infraestructura y terminales de comunicación de voz utilizados actualmente por la Policía Nacional.

	1. 
	Estándar de protección de claves de encriptación
	FIPS 140-2 Nivel 3
FIPS 197

	1. 
	Compatibilidad
	Deberá ser compatible con los KVL (Key Variable Loader) que actualmente utiliza la institución.

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

	1. 
	Bluetooth 
	De misión crítica 2.1, con encriptación de 96 bits para emparejamiento y encriptación de 128 bits para voz. 

	1. 
	Pantalla 
	Pantalla LCD superior monocromática con mapa de bits completo, 1 línea de texto y 8 caracteres, luz de fondo multicolor

	1. 
	Botones e interruptores 
	En la parte superior debe traer los siguientes elementos: perilla para control de volumen/encendido, botón naranja de emergencia, perilla giratoria de 16 posiciones para seleccionar canales, interruptor concéntrico de 2 posiciones e interruptor programable mínimo de 3 posiciones. En la parte lateral botón PTT adecuado para la operación y 3 botones programables.

	1. 
	Número o capacidad de canales 
	Mínimo 1200 

	1. 
	Espaciamiento de Canal 
	12.5 KHz.

	1. 
	Supresión de ruido 
	Debe contar con capacidad de supresión de intensidad de ruido adaptativo

	1. 
	Temperatura de operación 
	-30ºC a +60ºC.

	1. 
	Peso máximo con batería estándar
	Máximo 520 gramos con batería estándar

	SISTEMA DE GEOPOSICIONAMIENTO

	1. 
	GPS
	Integrado y activado dentro de la unidad, sin antenas adicionales, compatible con los sistemas actuales de la Policía Nacional. 

	1. 
	Constelaciones
	GPS y GLONASS

	1. 
	Precisión 
	<5 metros (95%) o mejor

	1. 
	Modo de funcionamiento
	Autónomo (no GPS asistido)

	1. 
	Sensibilidad 
	-164 dBm o mejor

	ACCESORIOS

	1. 
	Batería estándar
	2 baterías impres 2 por cada radio ofertado de Li-Ion con mínimo 3400 mAh, IP68, las cuales debe ser compatibles con los cargadores que actualmente tiene la institución.

	1. 
	Cargador de Baterías 
	Cada radio debe contar con un cargador para batería de la misma marca del radio ofertado, con su respectiva fuente de alimentación.

	1. 
	Monófono
	Cada radio debe contar con un monófono alámbrico de la misma marca del radio ofertado, con gancho de sujeción.

	1. 
	Antena 
	[bookmark: _Hlk212648817]Color negro, con GPS, sin acoples, banda de operación requerida, compatible con el radio ofertado.

	1. 
	Soporte para radio 
	Cada radio debe tener un belt clip o mecanismo de sujeción para su trasporte compatible con el radio ofertado o en su defecto porta radio en lona compatible con el cinturón multipropósito que usa la institución.

	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

	1. 
	Manual de servicio técnico
	Debe suministrar un manual de servicio técnico detallado en idioma español, con cada uno de los planos tanto esquemático como de circuito impreso PCB (Printed Circuit Board), debe contener tips de reparación y explicación de funcionamiento de las diferentes partes del equipo, este manual debe corresponder al equipo de radio ofertado, se debe entregar en medio digital o mediante repositorio autorizado.

	1. 
	Año de fabricación
	No inferior al año en que se realiza la firma del contrato.

	1. 
	Kit de Programación
	Entregar 01 Cable de programación (cable radio a pc puerto USB) para la configuración de los radios ofertados.

	1. 
	Garantía de equipos. 
	36 meses para el radio, 24 meses para las baterías IMPRES-2 y 12 meses para los demás accesorios del radio ofertado, esta debe cubrir la reparación o cambio de los equipos y piezas que presenten fallas, deterioro o defectos de fabricación.
El radio o accesorios que durante el periodo de garantía sea enviado por tercera vez debe ser cambiado por uno totalmente nuevo de iguales o superiores características.
Los equipos objeto de garantía serán recibidos y entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: Carrera 11 N° 12-32 barrio Victoria Regia, ciudad Leticia -Amazonas teniendo en cuenta los tiempos estipulados. En caso de hacerse efectiva la garantía, el contratista debe reparar o cambiar el radio o sus accesorios en un plazo no mayor a 30 días calendario, el tiempo contará desde el momento en que el radio o accesorio sea recibido por el contratista. Una vez informado de la garantía, el contratista tendrá 48 horas para recoger el equipo en la dirección indicada.

	1. 
	Suministro de repuestos y accesorios
	Disponibilidad de repuestos y accesorios del radio ofertado, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.

	1. 
	Soporte
	Capacidad de mantenimiento y reparación del radio y accesorios ofertados, por una vigencia mínima de 5 años contados a partir del término de la garantía de fabrica para el modelo de radio adquirido.

	1. 
	Datos de contacto
	El oferente deberá suministrar correo electrónico, número de teléfono corporativo y mecanismo para activar el soporte, mantenimiento y garantía.

	ESTANDARES REGULATORIOS Y AMBIENTALES

	1. 
	Derechos de autor
	Adjuntar certificación expedida por el fabricante que lo acredite como propietario del software que utilizan los radios y accesorios ofertados.

	1. 
	Especificaciones Militares 
	MIL 810 D, E, F y G.

	1. 
	Estándares de protección contra humedad y polvo 
	IP68 o mejor.

	1. 
	Lugar de entrega 
	Los radios serán entregados por parte del contratista en la siguiente dirección: Carrera 11 N° 12-32 barrio Victoria Regia, ciudad Leticia – Amazonas.









OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES


	ASPECTOS DE CONFIDENCIALIDAD
	

	1.1 
	El oferente y futuro contratista deberá entregar diligenciado en la propuesta el Formulario Acuerdo de confiabilidad, anexo al presente pliego.
	



	1.2 
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el  oferente y futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
El oferente deberá diligenciar el formato DT-FR-0010 “Acuerdo para la revelación de información confidencial bajo deber de reserva”, y durante la ejecución del contrato de ser necesario diligenciará el formato 1DT-FR-0016 “Declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros”. De acuerdo a su competencia y pertinencia en el proceso.
	

	1.3 
	En virtud del presente contrato, el oferente y futuro contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información 
	

	1.4 
	El manejo de toda la información para el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICIA NACIONAL.
	

	CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES
	

	1.5 
	El oferente y futuro contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO con la oferta, que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar con la oferta, el pantallazo vigente (no superior a 15 días de consulta) del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
	

	1.6 
	El oferente y futuro contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO con la oferta, que en los procesos de fabricación, procedencia, transporte y comercialización de los elementos a suministrar se ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica y bienes ofrecidos; en donde para los elementos requeridos no se utilizaron o contienen sustancias químicas, tóxicas y/o corrosivas peligrosas o irritantes, que haya o puedan impactar negativamente el entorno, los recursos naturales, la capa de ozono o genere riesgos a la salud humana.
	

	1.7 
	El oferente y futuro contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, junto con la oferta, que durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato en las instalaciones del contratante, se compromete a realizar y cumplir con las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, así como el manejo integral de residuos de acuerdo a lo establecido por cada lugar de prestación del servicio en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. De lo cual se deberá dar estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato. De esto, durante la ejecución del contrato, el Contratista deberá presentar al supervisor del contrato mensualmente, el informe y registro fotográfico de las acciones realizadas
	

	1.8 
	El oferente y futuro contratista cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.
	

	1.9 
	De esto, durante la ejecución del contrato, el oferente y futuro contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe y registro fotográfico de las acciones realizadas. (Copia digital e impresa)
	

	1.10 
	El oferente y futuro contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 142 del 11/07/1194, el Decreto 302 del 25/02/2000, los demás que las modifiquen, deroguen y/o sustituyan; así como las acciones determinadas establecidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; en relación a la fabricación, comercialización e instalación de los bienes a suministrar establecidos en el objeto del proceso
	

	1.11 
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.
	

	1.12 
	El oferente deberá cumplir con lo señalado en el capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector del trabajo”, define las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deberán ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios de temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 
EVIDENCIA:  Certificación vigente en SG-SST
	

	1.13 
	El Representante legal deberá entregar el “FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” impreso y firmado por su parte, comprometiéndose con el cumplimiento de los criterios descritos (documento anexo).
EVIDENCIA: Oficio de compromiso suscrito por el representante legal.
	

	1.14 
	Anexar el certificado de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del oferente, expedido por la ARL o por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva Resolución de licencia profesional y curso vigente en SST (50 horas), presente documento debe llevar el porcentaje de cumplimiento de la última vigencia no superior a un año de la evaluación de los estándares mínimos requeridos en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
EVIDENCIA: certificado de la implementación del SG-SST expedido por la ARL o por un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	

	1.15 
	
El oferente adjuntara documento oficial emitido por el fabricante o proveedor que lo acredite como empresa especifica autorizada para comercializar su productos o servicios, acorde a lo establecido en el artículo 61 de la constitución policía de Colombia, certificado de distribuidor autorizado.


	

	1.16 
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTE: Con el fin de garantizar la calidad de los bienes a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que el proponente acredite experiencia en contratos iguales o similares al del presente proceso contractual, los cuales serán acreditados a través del Registro Único de Proponentes de la siguiente forma:

Los oferentes deberán relacionar en el FORMULARIO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, un máximo de tres (3) contratos ejecutados, los cuales deben contener el código de clasificación UNSPSC relacionado 43191500 y/o 43221700. La sumatoria de la cuantía de las certificaciones deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto asignado al presente proceso.

El Departamento de Policía Amazonas se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de contratación.
Para las ofertas plurales, es decir, las presentadas por consorcio o Unión temporal, que vayan a proveer los bienes objeto del presente proceso de selección, cada uno de los conformantes tratase de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio o sucursal en Colombia, deben encontrarse registradas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, el artículo dos 221 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Todos los integrantes del consorcio o Unión temporal deberán aportar experiencia de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente numeral.

Teniendo en cuenta el artículo 2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y de acuerdo a lo establecido en el manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en el proceso de contratación como el proponente extranjero sin domicilio en Colombia, deberá presentar la certificación de máximo 3 contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente proceso, cuya sumatoria deberá tener un valor igual o superior al presupuesto asignado para el presente proceso.

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral, artículo 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021), como criterio diferencial para las para emprendimiento y empresas de mujeres, Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional y para MiPymes en el sistema de compras públicas con domicilio en el territorio nacional, para el cumplimiento de la experiencia requerida, podrán relacionar en el FORMULARIO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE” cinco (5) contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto asignado para el presente proceso.

NOTA:

Se debe realizar la acreditación para que la entidad tome como cumplimiento al criterio diferencia, lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación del Decreto 1860 del 2021. 
	

	1.17 
	CAPACIDAD OPERATIVA: El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con la capacidad operativa para la ejecución de la futura contratación, así mismo, deberá contar con la disponibilidad de los elementos a adquirir, medios logísticos y talento humano necesario para el transporte de los bienes, desde su lugar de fabricación o almacenamiento hasta el almacén de telemática del Departamento de Policía Amazonas, el cual está ubicado en la carrera 11 N° 12-32 barrio Victoria Regia – Leticia; Amazonas, previa coordinación con el supervisor. Se deberán entregar todos los accesorios y componentes de instalación necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos.
	

	1.18 
	GARANTÍA DEL BIEN-NOVEDADES NO CONFORMES: El oferente se compromete a reemplazar los bienes objeto del presente proceso en iguales condiciones técnicas, en caso de que se llegue a presentar la necesidad y que lo que se pretenda entregar no cumpla con lo requerido por la entidad, que presente daño o irregularidad o no funcionalidad y de acuerdo a las garantías del proceso.
El contratista deberá reemplazarlo en el término de diez (10) días calendario contando a partir de la fecha de recibido a satisfacción sin superar el plazo de ejecución del contrato, previa coordinación con el supervisor designado. El oferente debe certificar por escrito que los elementos tecnológicos a entregar con ocasión al futuro contrato sean nuevos, originales y no remanufacturados.

	

	1.19 
	
SOSTENIMIENTO DE PRECIOS: El oferente deberá certificar por escrito que mantendrá los precios fijos durante la vigencia del futuro contrato. Por lo tanto, los precios pactados en el mismo no estarán sujetos a reajuste alguno durante su ejecución. En tal sentido, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta, los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.

	

	1.20 
	COSTOS INDIRECTOS: El oferente se compromete que asumirá los costos de transporte, almacenamiento, empaque, embalaje, fletes y demás gastos ocasionados para la entrega oportuna del bien objeto del presente proceso. El cual será entregado en el almacén de Telemática del Departamento de Policía Amazonas, en donde no se genera ningún costo adicional al valor establecido en el futuro contrato. En el momento de elaborar la oferta económica, los costos indirectos a que haya lugar como pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos y demás en los que se pueda incurrir al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del mismo, El Departamento de Policía Amazonas no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución de contrato respectivo.

	

	1.21 
	EMPAQUE Y ROTULADO: El oferente deberá hacer la entrega del bien teniendo en cuenta las medidas higiénicas establecidas por la ley. Para el empaque, transporte y distribución de este tipo de elementos, entregando los mismos con materiales de óptima calidad y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas y demás que estipulen las autoridades sanitarias. Cada elemento del sistema debe estar rotulado donde se especifique: su respectivo número de serie, marca, modelo y empresa fabricante.
	

	1.22 
	En el evento en que los equipos objeto del presente estudio previo sean importados, el contratista deberá acreditar al momento de la entrega todos los documentos que demuestren su ingreso legal al territorio colombiano, tales como declaración de importación, documentos de nacionalización y demás soportes exigidos por la normatividad vigente.
	

	1.23 
	En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el contratista deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el tiempo suficiente de antelación que permita definir la solución de mutuo acuerdo.
	

	1.24 
	Cumplir con el COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”.
	



· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

· Deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.

· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.

· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada anteriormente y a continuación: 






________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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