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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Clasificación del bien o servicio 
		Clasificación UNSPSC
	Descripción

	41116104
	Kits o suministros para pruebas químicas

	41116105
	Reactivos o soluciones químicas

	41116107
	[bookmark: _GoBack]Controles de calidad o calibradores o estándares químicos




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	

Reactivos, kits y pruebas de aptitud para laboratorios acreditados.

	Calidad
	
Los productos deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.

	Generalidades 
	Reactivos para laboratorios acreditados, indispensables para llevar a cabo el análisis de los elementos materiales probatorios y evidencia física (EMP Y EF) y desarrollar la labor misional que les ha sido encomendada de manera efectiva y con calidad.

	Requisitos generales
	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LOS GRUPOS DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Grupo No.1, Grupo No. 2 y Grupo No.3

	Requisitos específicos
	GRUPO No. 1: REACTIVOS QUÍMICOS 

Se deberá entregar obligatoriamente, junto con cada uno de los reactivos suministrados (cuando aplique), los certificados originales o copias verificables que acrediten su trazabilidad, número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y tiempo de vigencia, conforme a las especificaciones técnicas.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN 
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD

	1
	Acetato de amonio en solución, grado biología Molecular, 7.5 M. https://www.sigmaaldrich.com/CO/en/product/sigma/a2706
Vigencia mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega en los laboratorios.
	Frasco x 100 mL
	3

	2
	Acetona R.A.
	Frasco x 2,5 L
	28

	3
	Acetona R.A.
	Frasco x 1 L
	34

	4
	Ácido Acético Glacial 
	Frasco x 1 L
	9

	5
	Ácido Bórico R.A con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco  x 100 g
	1

	6
	Ácido Nítrico 65% 
	Frasco x 2,5 L
	3

	7
	Ácido Sulfúrico 95-97%
	Frasco x 2,5 L
	7

	8
	Amonio Hidróxido R.A.
	Frasco x 2,5 L
	1

	9
	Buffer de pH 10,0 con certificado con trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Sachet x 30 mL x 30 und
	1

	10
	Buffer de pH 4,0 con certificado de trazabilidad a NIST(17034)
	Sachet x 30 mL x 30 und
	1

	11
	Buffer de pH 7,0 con certificado de trazabilidad a NIST(17034)
	Sachet x 30 mL x 30 und
	1

	12
	Estándar de sólidos suspendidos totales  con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x  500 mL
	1

	13
	Cloroformo 99%
	Frasco x 1L
	5

	14
	Cloruro cuprico dihidratado R.A.
	Frasco x 500 g
	9

	15
	Cloruro de Calcio  R.A. 
	Frasco x 500 g
	1

	16
	Cloruro de Calcio anhidro  R.A. con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 100 g
	1

	17
	Cloruro de Cobalto 99%
	Frasco x 100 g
	1

	18
	Cloruro de Mercurio 99%
	Frasco x 100 g
	1

	19
	Cloruro de Potasio R.A
	Frasco x 100 g
	1

	20
	Cloruro de sodio, reactivo ACS, ≥99.0%, número CAS: 7647-14-5. S9888.
https://www.sigmaaldrich.com/CO/en/product/sigald/s9888   o similar.
Vigencia mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega en los laboratorios.
	Frasco x 500 g
	3

	21
	Conductividad 1412 µs/cm ccon certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Sachet x 30 mL 30 und
	1

	22
	Conductividad 12880 µs/cm con certificado de trazabilidad de NIST (17034)
	Sachet x 30 mL x 30 und
	1

	23
	Desinfectante biodegradable, no tóxico de alto nivel, con agente activo monopersulfato de potasio para desinfección a gran escala de superficies duras no porosas, equipos e instrumental de laboratorio, amplio espectro de acción, mediante inactivación de ácidos nucléicos, contra virus, bacterias y hongos. Para aplicación en todo tipo de superficies y en forma aérea. Con indicador visual de actividad. Tiempo de actuación (5 a 10 minutos). Tipo RELY+ON™ VIRKON™ o similar. 

Presentación en caja por 100 sobres x 50 gramos. 

Tiempo mínimo de vigencia de 2 años después de la entrega  del producto a la entidad.
	Caja x 100 sobres de 50 g cada uno
	1

	24
	Detergente aniónico en polvo concentrado, limpiador general de laboratorio, de baja espuma, biodegradable, no corrosivo para realizar limpiezas manuales y ultrasónicas, que no requiera enjuague, sin residuos interferentes. Aplicación en limpieza de contaminantes de utensilios de vidrio, metales, plásticos, cerámica, porcelana, caucho y fibra de vidrio, para remoción de tierra, arena, compuestos de pulido y otros contaminantes orgánicos, rango de pH 9.5.

Presentación CAJA POR 1.8 kg. Tipo Alconox o similar. 

Tiempo mínimo de vigencia de 2 años después de la entrega  del producto a la entidad. 

	Caja x 1,8 kg
	1

	25
	Dodecyl sulfato de sodio SDS, grado biología molecular BioReagent, grado biología molecular, ≥98.5% (GC), Número CAS: 151-21-https://www.sigmaaldrich.com/CO/en/product/sigma/l3771   o similar. 

Vigencia mínima de un (1) año a partir de la fecha de entrega en los laboratorios
	Frasco x 100 g
	3

	26
	Estándar de DBO patrón con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 250 mL
	2

	27
	Etanol absoluto 99,8%
	Frasco x 2,5 L
	26

	28
	Fenolftaleína R.A.
	Frasco x 10 g
	1

	29
	Fosfato monopotásico R.A con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 250 g
	1

	30
	Glicerina 99%
	Frasco x 1 L
	1

	31
	Hexano R.A. con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 1 L
	1

	32
	Isopropanol R.A.
	Frasco x 1 L
	2

	33
	Jabón Neutro
	Frasco x 4 L
	2

	34
	Liquido Preservante Conservante Agua Estación Lavaojos 8 Oz
Aditivo concentrado conservante para estación de Lavado de ojos 8 Oz Clorhexidina Gluconato 1% w/v, agua purificada, propilenglicol.

Preservante para lavaojos HYDROSEP o similar 

Vigencia mínima de dos años a partir de la fecha de entrega en los laboratorios.
	Caja x 4 frascos
	2

	35
	Mercurio Sln Patrón ICP trazable a SRM de NIST Hg(NO₃)2  en HNO₃, 10-12% , 1000 mg/L Hg, con certificado de pureza
	Frasco x 100 mL
	1

	36
	Metanol grado cromatográfico
	Frasco x 1 L
	2

	37
	Nitrógeno Kjeldhal1000 mg/L patrón con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 100 mL
	1

	38
	Nitroprusiato de sodio 99%
	Frasco x 200 g
	2

	39
	
N-Lauroylsarcosine sodium sal BioUltra, grado biología molecular, ≥99.0% (HPLC), tensioactivo aniónico de alta pureza, Número CAS: 137-16-6

Vigencia mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega en los laboratorio
	Frasco x 25 g
	9

	40
	Patrón de grasas y aceites patrón con certificado de trazabilidad al S.I. (NIST, ISO)
	Frasco x 500 mL
	1

	41
	Peróxido de hidrogeno 30%
	Frasco x 1L
	7

	42
	Plata Sulfato R.A o ACS
	Frasco x 25 g
	1

	43
	Potasio Dicromato R.A 
	Frasco x 250 g
	2

	44
	Sodio Bicarbonato  98%
	Frasco x 500 g
	2

	45
	Sodio Carbonato R.A. (puede ser o no anhidro)
	Frasco x 100 g
	1

	46
	Sodio Hidróxido grado comercial 
	Frasco x 5 kg
	31

	47
	Sodio Hidróxido R.A.
	Frasco x 1000 g
	2

	48
	Sodio tetraborato 
	Bulto x 25 kilos
	1

	49
	Sulfato Férrico 97%
	Frasco x 200 g
	5

	50
	Timolftaleína R.A.
	Frasco x 5 g
	1

	51
	Tiocianato de potasio 98%
	Frasco x 250 g
	3

	52
	Tiras de pH 
	Caja x 100 ud
	1

	53
	Tris HCl Tris, Hydrochloride, grado Biología molecular, TRIS HCl, 
Número CAS: 1185-53-1. 

Vigencia mínima de un (1) año a partir de la fecha de entrega en los laboratorios.
	Frasco x 100 g
	4

	54
	TWEEN® 20 BioXtra, viscous liquid, número CAS: 9005-64-5.

Vigencia mínima de un (1) año a partir de la fecha de entrega en los laboratorios.
	Frasco x 500 mL
	4

	55
	Vainillina R.A.
	Frasco x 100 g
	1

	56
	Yoduro de Potasio 99%
	Frasco x 250 g
	1

	

GRUPO No.2  Pruebas de Aptitud (PT’s)



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD

	1
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida.  
Matriz Agua Residual.  

Ensayo: Acidez como CaCO3 

Rango: 650 – 1800 mg/L 

	 Frasco de al menos 250 mL  
	1

	2
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida  
Matriz Agua Residual.  

Ensayo: Conductividad y Alcalinidad total como CaCO3 

Rangos: 
Conductividad a 25°C: 200-1200 μmhos/cm 
Alcalinidad total como CaCO3: 25-400 mg/L
	Frasco de al menos 500 ml o volumen final de preparación al menos un litro.
	1

	3
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida.  
Matriz Agua Residual.  

Ensayo: Metales 

Rango:  Se deben proveer las pruebas necesarias para los siguientes metales cuyo valor certificado debe encontrarse dentro del rango descrito al frente de cada uno: 
Arsénico (As): 90-900 μg/L 
Bario (Ba): 100-2500 μg/L 
Cadmio (Cd): 100-1000 μg/L 
Cromo (Cr): 100-1000 μg/L 
Cobre (Cu): 100-1000 μg/L 
Hierro (Fe): 200-4000 μg/L  
Plata (Ag): 100-1000 μg/L 
Plomo (Pb): 100-1500 μg/L 
Níquel (Ni): 200-2000 μg/L 
Vanadio (V): 50-2000 μg/L 
Zinc, (Zn): 300-2000 μg/L
	Volumen final de preparación de al menos 1 litro
	3

	4
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida  
Matriz: Agua Residual.  

Ensayo: Mercurio Total 

Rango: 3-30 μg/L 

	Concentrado, para volumen final de preparación de al menos un litro
	1


	5
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida.  
Matriz: Suelos  

Ensayos: Metales 

Rango: Se deben proveer las pruebas necesarias para los siguientes metales cuyo valor certificado debe encontrarse dentro del rango descrito al frente de cada uno 
Arsénico 40-400 mg/kg  
Cadmio 40-400 mg/kg  
Cromo 40-400 mg/kg  
Hierro 5000-50000 mg/kg  
Plomo 40-400 mg/kg  
Mercurio 1-35 mg/Kg  
Níquel 40-500 mg/kg  
Zinc 100-1000 mg/kg 

	Empaque con al menos 30 gramos de muestra.
	1

	6
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida.  
Matriz: Sedimentos  

Ensayos: Metales 

Rango: Se deben proveer las pruebas necesarias para los siguientes metales cuyo valor certificado debe encontrarse dentro del rango descrito al frente de cada uno 
Arsénico 0.0001-400 mg/kg  
Cadmio 0.0001-1000 mg/kg  
Cromo 0.0001-400 mg/kg  
Hierro 0.1-50 mg/kg  
Plomo 0.0001-400 mg/kg  
Mercurio 0.0001-50 mg/kg  
Níquel 0.0001-300 mg/kg  
Zinc 0.0001-5000 mg/kg 

	Empaque con al menos 30 gramos de muestra.
	1

	7
	Prueba ciega de aseguramiento de la calidad de respuesta rápida.   
Matriz: agua residual.
Oxígeno disuelto (Toma de muestra y medición en campo) 

Rango: 1- 20 mg/L o 1- 50 mg/L 

	Volumen final de al menos 500 mL
	1



	GRUPO No.3
KITs DE  REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL REVELADO SERIAL DE ARMAS DE FUEGO.



Entregar 25 KIT’s con las especificaciones que se encuentran a continuación:

Una (1) caja plástica para transporte, con división interna para colocar los recipientes con reactivo. Debe tener la capacidad para todos los reactivos citados en la ficha técnica y garantizar su separación.

· 01 frasco plástico de 120 ml con Cloruro Férrico.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Cloruro Férrico Acidificado.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Frys.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Turners.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Davis.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Ácido Nítrico al 65%.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Ácido Nítrico al 25%.
· 01 frasco plástico de 120 ml con Acetona.

Los recipientes deben ser tipo gotero y con tapa de seguridad para evitar el derrame del reactivo al interior de la caja, de igual forma deben ser los más adecuados para contener durante mínimo tres años el reactivo.

Cada recipiente debe estar debidamente etiquetado como mínimo con la siguiente información:
· Nombre de la sustancia.
· Fecha de elaboración.
· CASRN, si aplica.
· Concentración, si aplica
· Cantidad de reactivo.
· Presentación, si aplica
· Tiempo mínimo de vigencia.
· Características especiales, si aplica (ejemplo: Calidad, pureza, entre otros).

Pictograma y etiqueta de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

El oferente debe hacer entrega de las hojas de seguridad de las sustancias que componen las diferentes soluciones químicas en idioma español que contenga la siguiente información:
  
Identificación del Producto e Identificación de la Compañía. 
· Composición/Información de los componentes. 
· Identificación de los riesgos. 
· Medidas de primeros auxilios. 
· Medidas en caso de incendio. 
· Medidas en caso de vertido accidental. 
· Manejo y almacenamiento. 
· Controles de exposición y protección personal. 
· Propiedades físicas y químicas. 
· Estabilidad y reactividad. 
· Información Toxicológica. 
· Información ecológica. 
· Consideraciones de disposición. 
· Información sobre transporte. 
· Información reglamentaria
· Información 

IMAGEN DE REFERENCIA: 
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Preparación de reactivos para el KIT 

Se deben entregar los certificados de los reactivos que tengan trazabilidad S.I,  con los que se realizó la preparación con una vigencia no menor a dos años de vigencia a partir de la fecha de entrega. 

	Cloruro Férrico
	- Cloruro Férrico 25 g. (FeCl3) 
- Agua Destilada 100 ml (H2O) 

	Cloruro Férrico Acidificado
	- Cloruro Férrico 25 g. (FeCl3) 
- Ácido Clorhídrico (HCI) 25 ml 
- Agua Destilada 100 ml (H2O) 

	Frys
	- Cloruro cúprico di-hidratado (CuCl2. 2H2O) 90 g 
- Ácido Clorhídrico (HCI) 120 ml 
- Agua Destilada 100 ml. (H2O) 

	Turners
	- Cloruro Cúprico (CuCl2) 2,5 g 
- Agua Destilada (H2O), 50 ml. 
- Ácido Clorhídrico (HCI) 40 ml 
- Etanol, 25 ml. 

	Davis
	- Cloruro cúprico di-hidratado (CuCl2.2H2O) 5 g 
- Ácido Clorhídrico (HCI) 50 ml 
- Agua Destilada 50 ml (H2O) 

	Ácido Nítrico Concentrado
	· Ácido nítrico concentrado (65%)

	Ácido Nítrico al 25%. 
	- Ácido nítrico concentrado 25 ml 
- Agua Destilada 75 ml 




	Empaque  y rotulado
	Grupo No. 1 Nuevo, sellado, original de fábrica, con su respectivo certificado (cuando aplique).
Grupo No. 2 Nuevo, sellado, original de fábrica, con su respectivo certificado e instrucciones de preparación.
Grupo No. 3 Cada KIT de reactivos debe venir en una (1) caja plástica para transporte y entregar los certificados de los reactivos con los que se prepararon los KIT’s.

	Presentación y Unidad de Medida
	Para los Grupos No.1 y No.2. Presentación individual, de acuerdo con las presentaciones y cantidades requeridas por la entidad.
Para el Grupo No.3 La presentación de acuerdo a la Ficha Técnica.



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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