[Escriba texto]	[Escriba texto]	[Escriba texto]

FORMATO No. 7

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 


INDICACIONES: 

7.1 CONDICIONES DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA:
Como requisito para participar en el proceso que se adelante posteriormente en SECOP II, los proponentes deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos y calidades establecidas a continuación, los cuales serán considerados como habilitantes de las propuestas y son de obligatorio cumplimiento su incumplimiento conlleva al rechazo de la oferta:
➢ Nota 1: El proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems señalados conforme a las características técnicas estipuladas en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.
➢ Nota 2: En cuanto a la presentación de la oferta técnica y económica, MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA tomará como el valor de la oferta, el valor registrado en el cuestionario SECOP II, el cual debe coincidir con el valor total de la propuesta adjunta presentada en PDF (formato de oferta técnica y económica), de presentarse inconsistencias entre la propuesta adjunta en PDF y la propuesta diligenciada en SECOP II, esta Entidad tendrá en cuenta la diligenciada en la Plataforma SECOP II, siempre y cuando la propuesta económica no sea objeto de corrección aritmética, tal como lo establece la Guía de Colombia Compra Eficiente, página 12, publicada en el link: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/cce-sec-gi04provpcpresentaroferta07-09-2020.pdf. Asimismo, lo fijado en el numeral 5 del concepto – Presentación de ofertas en el SECOP II, publicado por Colombia Compra eficiente en el link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_presentacion_de_oferta_0.pdf y solo se procederá con la corrección aritmética cuando esta no supere el 0.5% del valor total de la oferta lo cual se determinará en el informe presentado por el evaluador económico, en concordancia con la causal de rechazo señalada en el anexo la invitación. En este sentido, al existir una diferencia entre la propuesta adjunta en PDF, el informe de evaluación económica y la propuesta diligenciada en SECOP II mayor al 0.5% del valor total de la oferta, será causal de rechazo toda vez que para la entidad no es posible evaluar económicamente al existir esta inconsistencia. Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las OFERTAS de los proponentes serán de forzosa aceptación para éstos.
➢ Nota 3. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA ECONÓMICA máximo hasta el 0.5% como se indica en el párrafo anterior, serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las ofertas económicas.
➢ Nota 4: En el valor de la oferta económica se deberán contemplar todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso de contratación. El valor de la oferta económica no estará sujeta a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de vigencia.
➢ Nota 5: El oferente debe diligenciar y manifestar de manera clara sin omitir ninguna especificación el formato dispuesto por la entidad para la presentación de la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (EL PROPONENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO DISPUESTO POR LA ENTIDAD). Por lo tanto, el oferente deberá diligenciar este formato incluyendo la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Este formato es la propuesta técnica del proponente y permitirá a la Entidad verificar objetivamente si la misma CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas y documentos requeridos. TENER EN CUENTA LA SOLICITUD DE ANEXAR FICHAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LOS ÍTEMS QUE ASÍ SE SEÑALE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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Ciudad y fecha
Señores
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 

El suscrito, obrando en representación de _______________________, ofrezco al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, la _oferta técnica y económica por la suma de XXXX_____________de conformidad con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD, condiciones y plazo estipulado en la invitación pública No MC-AMVL-(DILIGENCIAR)-2026 cuyo objeto es la: (DILIGENCIAR OBJETO)

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (Numeral 3, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015).


1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES: 
El proponente seleccionado deberá garantizar la ejecución de todas las actividades que seguidamente se describen, de conformidad a los términos de la oferta, las cuales deberán incluir como mínimo las especificaciones descritas, así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	1
	Recarga extintores Tipo BC (Polvo químico seco) 5 lb 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	2
	Recarga extintores multipropósito 30 lb
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	3
	Recarga extintores Multipropósito 20 lb
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	4
	Recarga extintores Multipropósito 10 lb
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	5
	Recarga extintores Multipropósito 5 lb
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	6
	Recarga extintores Multipropósito 2 1/2 gal
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	7
	Recarga extintores Tipo A (agua) 20 lb
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	8
	Recarga extintores Tipo A (agua) 2 1/2 gal
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	9
	Extintor Multipropósito 20 lb debe incluir base o soporte de piso y señalización
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	10
	Extintor Tipo A (agua) 20 lb debe incluir base o soporte de piso y señalización
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	11
	Guantes de Latex Caja X, Guantes AQL 1.5, Elaborado en látex natural, ambidextros, cómodos y de fácil postura, pre-entalcados con almidón, alta resistencia a la elogación. manufacturas de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002. Registro INVIMA CAJA POR 100. Disponibilidad en Tallas S, M y L
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	12
	Guantes desechables antideslizantes de Nitrilo de Calidad Caja X 100 Unds, Resistencia a punzadas, polvo y solventes, Disponibilidad en Tallas S, M y L
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	13
	Guantes Probiker para moto. Color: Negro. Material: Tela con protección, protección de nudillos, de pvc, con refuerzos de goma en los dedos. Cada dedo cuenta con un sistema de ventilación para evitar la transpiración, comodidad con antideslizante y protección en palma, con ajuste de correa con velcro para una mejor firmeza. Disponibilidad en Tallas S, M y L
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	14
	Guantes de vaqueta con alta resistencia al corte. Diseñado en cuero, con nudillos reforzados y puño elástico para mejor ajuste y seguridad. Con un espesor de 1.0 mm y 1.1mm. Cosido con hilo poliéster de calibre 25. Disponibilidad en Tallas S, M y L
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	15
	Guante en Polialgodón con palma de recubrimiento en Látex Corrugado, Guante: 65% Polyester – 35% algodón. Recubrimiento: 100% látex corrugado. Disponibilidad en Tallas S, M y L
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	16
	Escalera Tubular Plegable 4 Peldaños Blanca Uso Común 91 Kg Pretul . Uso doméstico. Fabricadas en tubo de acero. Tirantes internos (excepto ESTU 1P) Peldaños antiderrapantes con plataforma amplia. Tacones antiderrapante. Especificaciones: Altura:1.35m. Alcance máximo:2.4m. Apertura lateral:83m. Volumen:0.054m³. Peso:7.9kg.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	17
	Descansapies Basculante Ergonómico de Plástico, Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm, Altura única, Angulo ajustable entre 0° y 20°, Base con topes antideslizantes, Color NEGRO
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	18
	Protector auditivo de inserción reutilizable con cordón y estuche individual. EN352-2:2002
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	19
	Protector auditivo tipo copa para insertar en casco. Abrazaderas revertibles, copas con giro. ANSI S3.19 – S12.42 • CE EN 352-3
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	20
	Cinta antideslizante fotoluminiscente, rollo por x metros en material texturizado, fino y elástico, resistente al agua, abrasivo y con adhesivo acrílico, brilla en la oscuridad. Largo: 20 m, ancho: 50 mm.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	21
	Cinta Antideslizante de demarcación Amarilla Negra 5 cm de ancho X 18 mts de longitud, resistente 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	22
	Cinta reflectiva para vehículos (Rollo 40 mts blanca y roja) fabricado la lámina micro prismática grado diamante. Alta angularidad y reflectividad. Altamente durable. Cumplimiento de resolución colombiana 3246 y excede la NTC 5807, certificación DOT C2. Resistente a lavado a alta presión hasta 1200 psi. Adhesivo agresivo que garantiza la durabilidad de su instalación.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	23
	Batas blancas antifluidos manga larga, Tres bolsillos, uno superior izquierdo y dos inferiores, atrás lleva tira en sesgo interna para ajustar a la cintura. Disponibilidad en Talla S y M
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	24
	Acrílico cubre alfombra para piso, Material acrílico transparente de 5mm liso, medidas de 90*120 cm, Los bordes expuestos del material deben estar pulidos y no deben presentar aristas, filos cortantes o puntas, Material resiste y duradero, fácil limpieza, Dimensión de la plataforma 90 X 120 cm, fabricado en acrílico.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	25
	Tapete de drenaje antideslizante de 90 cm x 3 m, en PVC anti fatiga, 5.5 mm de grosor. Resistente a la humedad y al polvo, Cloruro de polivinilo (PVC) de buena calidad, Color Gris.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	26
	Bota de Caucho punta de Acero workman safety oil Resistant. Caña negra o verde militar con suela negra. Forro Interno (100% poliéster tejido rizo). Plantilla Confort: Fabricada en poliuretano (PU) extraíble con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco para facilitar su limpieza. Cambrión: Puente estabilizador para el área del pie el cual brinda mayor confort para caminar. Puntera: La bota certificada con puntera en acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resiste fuerza de compresión de 11.121N o 2.500lbf según la norma ASTM F2413-18. Suela: Resistencia al deslizamiento con un resultado de 0,72 en seco y 0,56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05. (Talla 37: 1 par, Talla: 39: 2 pares, Talla 40: 3 pares, Talla 41: 1 par) 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	27
	Bota de seguridad industrial de cuero con Puntera en Composte resistente al impacto y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica. Color negro o café oscuro. Cuero mocasín mate curtido al cromo. Espesor 1.8 a 2.0 mm. Resistente al desgarre de 120n. Deteriodo a la abrasión. Resistente a fluidos y a la humedad. Disponilidad en todas las tallas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	28
	Botiquín Vehicular: 18 elementos con maletin (marcas confiables y calidad), contiene: Agua mineral, Gel antibacterial, Algodón, Bisturí, Tapabocas, Gasas, Cuello tipo thomas, Venda elástica, Preservativo, Toalla, Higiénica, Bajalenguas, Gasa, Silbato, Aplicadores, Toallas impregnadas desinfectantes x 2, Cura, Analgésico. 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	29
	Arnés para guadaña. Cinta de poliéster de alta resistencia a la tracción y lona impermeable o malla transpirable en los puntos de contacto. Diseño de soporte lumbar y hombreras con acolchado de doble densidad para proteger espalda, hombros y cadera. Correas completamente ajustables (talla universal) en pecho, cintura y altura del torso. El arnés tiene un largo de manguera de 1 m. Mosquetón de enganche rápido por clic (liberación inmediata) y placa de protección lateral contra el roce del motor.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	30
	Kit De Rodilleras Y Coderas Metálicas. Tipo de cierre Velcro. Norma ISO 9002. Material: las protecciones están fabricadas en polipropileno de alto impacto. Espumas de relleno proporcionand comodidad. correas elásticas ajustables ac y cierres de velcro. Color Negro. 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	31
	Pin personalizado en resina o metálico institucional con broche "Seguridad y Salud en el Trabajo" "Brigadista" "Primeros Auxilios" "Control de Incendios" "Evacuación" "COPASST" "CCL", según diseño de la entidad.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	32
	Chaleco reflectivo de color NARANJA en material Dril 107 - NTC 5563. Con cuello en V, cremallera frontal en Nylon y con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado.9 bolsillos clase 2 para Bolsillo lateral con tapa y velcro. Personalizado con el logo BORDADO de la Alcaldía de Villa de Leyva y en la parte posterior debe indicar "OPERARIO". Disponibilidad Tallas S, M, L, XL
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	33
	Chaleco reflectivo de color VERDE en material Dril 107 - NTC 5563. Con cuello en V, cremallera frontal en Nylon y con 2 bandas reflectivas horizontales alrededor del torso y una vertical en cada costado.9 bolsillos clase 2 para Bolsillo lateral con tapa y velcro. Personalizado con el logo BORDADO de la Alcaldía de Villa de Leyva y en la parte posterior debe indicar. Disponibilidad Tallas S, M, L, XL
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	34
	Casco de seguridad tipo 1 color amarillo Certificado con norma ANSI Z89.1 Suspención en cinta y banda antisudor. Sistema rachet para ajustar la cabeza. Con barbuquejo de 4 apoyos. Ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. Banda de alta visibilidad.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	35
	Overol de dos (2) piezas (camisa y pantalón). Color AZUL OSCURO o NEGRO. Material 100% poliéster, calidad de la tela tipo A. Camisa manga larga con 2 bolsillos tipo parche en la parte superior uno de ellos con tapa y botón, sistema de cierre con botones expuestos, puño para sujetar con botón y portañuela; pantalón bota y pretina recta con cuatro (4) bolsillos (dos (2) en la parte de atrás tipo parche y dos (2) en los costados) cierre con botones. Cinta reflectiva industrial en la pecho, espalda, brazos y piernas, debe cumplir norma ANSI/ISEA 107-2010. Disponilidad en todas las tallas
NOTA: Deberá tener bordado el escudo de la entidad.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	36
	Overol para guadañar en cáñamo delantal con canilleras en piernas, para proteger el cuerpo, las rodillas y canillas de golpes, cortaduras, virutas, chispas, piedras y otros objetos que puedan afectar al trabajador.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	37
	Traje tipo Tyvek, enterizo, fabricado en tela 100% anti fluidos. 
Capota encauchetada 
Bota encauchetada 
Mangas encauchetas 
Cintura parte posterior encauchetado
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	38
	Par De Canilleras De Protección Para Uso Del Guadañador, relleno en lamina yumbolo de poliestinero, para aislación de impactos, Alas para ajustar a la pierna, Tipo de material: Lona Impermeable, Medidas: L 46 cm x A 34 cm
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	39
	Tapabocas desechable: Tapabocas termo sellado con 3 capas y 3 pliegues, soporte de nariz ajustable y soporte elástico para orejas. Con protección interior para líquidos bucales y Con filtro antipolvo y hollín, cada tapabocas debe venir con empaque individual. Caja X 50 Unidades
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	40
	Overol enterizo antifluidos laminado en Tyvek (Blanco). 8 Talla M y 2 Talla L
Antiestatico, utilizado tambien para Fumigar y labores donde se requieran trajes Antifluidos con capucha.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	41
	Overol Traje Antifluido Bioseguridad Lavable Impermeable, Composición: Anti fluido Nylon de alta calidad y excelente costura, Tipo: Lavable, Unisex, Reutilizable, Resistente a la tensión, color azul oscuro, - Traje de protección completo con capota, tipo bioseguridad, en material anti fluido. - Trae cierre y carro en nylon de una vía con solapa para mayor protección. - Trae cauchos en sus extremidades planas de 2 cm, en puños, caucho en cintura, en botas. Talla M: 4 Overol y Talla L: 4 Overol 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	42
	Mascara De Pintar Gases Fumigación Polvo 6502ql Mascarilla. Material Silicona. ergonómico. filtros - cartucho 60921. Con filtros. diademas ajustables. 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	43
	Bolso Para Botiquín De Primeros Auxilios. Color Rojo. Medidas: 31 cm Alto, 27 cm Ancho, 10 cm Fondo. Con banda reflectante de emergencia y Estampado "Botiquín de emergencias" y logo de la alcaldía de Villa de Leyva 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	44
	Botiquín metálico semi industrial con dotación. Elaborado en lámina calibre 26, pintura electrostática, puerta con vidrio. Color Blanco. Medidas: alto: 39cm Ancho: 27cm Profundidad: 10cm.
Dotación: (20 productos). Alcohol 375ml. Esparadrapo 0.5 x 5 Yds. Jeringa 5cc. Copitos x 10. Tapabocas. Algodón 25gr. Gasa 7,5 x 7,5. Venda. Toalla higiénica. Baja lenguas x 3. Bisturí. Curitas x 5. Agua grande. Suero oral 20.7g. Preservativo x 3. Gasa 10 x 10. Par de guantes. Muñequera. Solución 100ml. Collarín.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	45
	Tijeras de corte o trauma de hojas de acero inoxidable rugosas, permite cortar materiales fuertes como cuero, tela, algodón e incluso metal fino y otras superficies duras. Mango en pasta ABS
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	46
	Venditas (curitas) impermeables caja x 100
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	47
	Venda elástica color piel 3x5 yardas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	48
	Venda elástica color piel 4x5 yardas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	49
	Venda color piel elástica 5x5 yardas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	50
	Vendaje triangular 100% algodónpara atención de primeros auxilios
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	51
	Paquete Bolitas Algodón absorción y limpieza para piel (100 gr)
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	52
	Aplicadores / hisopos asépticos cortos en madera con algodón paquete x 100 und
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	53
	Yodopovidona solución 60 ml con registro sanitario y fecha de vencimiento legible
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	54
	Yodopovidona espuma 60 ml con registro sanitario y fecha de vencimiento legible
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	55
	Gasas antiadherente estéril paquete * 5 unidades 10,0 cm * 10, 0cm
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	56
	Baja lenguas en madera paquete por 20 unid
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	57
	Esparadrapo carrete tela 1” x 5 yardas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	58
	Cinta microporosa carrete de 1" X 3 Yardas
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	59
	Bolsa de 250 ml de Cloruro de sodio o suero fisiológico al 0.9%, solución inyectable 
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	60
	Parches oculares en caja x 50 und (Venda adhesiva microporosa, con soporte de rayón no tejido ligeramente elástico, revestido uniformemente en adhesivo hipo alergénico, con apósito central de viscosa y poliéster)
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	61
	Sales de rehidratación oral en polvo de 20.7. Caja por 30 und
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	62
	Cascos de Motos, Color negro, visor transparente. Certificación ECE 2206. Sistema de liberación de emergencia. Poliestireno expandido (EPS) de multidensidad. Correa de barbilla reforzada. Cuello. Poliestireno expandido (EPS) canalizado. Deflector de aliento. Extraíble y lavable. Hipoalergénico. Transpirable. Espuma cortada a láser. Resistente a los rasguños. Resistente a los rayos UV. Visera ancha. Sistema de liberación rápida
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	63
	Casco para Agentes de Tránsito. El Shap/Shaft 4000 cumple con varios requisitos exigidos para uso operativo en vía, Certificación ECE 22.05 (válida en Colombia), Material ABS de alta resistencia para jornadas extendidas, Sistema de retención firme y seguro, Cobertura total con mentonera abatible para protección en servicio.
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	64
	Visor En Malla Para Guadañar Impact. Visor fabricado en malla de acero, 2mm de grosor; resistente a impactos por proyección de partículas sólidas; ribete en plástico, sistema universal, para cualquier tipo de casquete; medidas 20.5cm x 39.5; peso 70.5 gramos, no afecta la visibilidad
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	65
	Respirador Mascarilla 3m. Modelo 6200. Cantidad de filtroes 2 Filtros 6003 Para Vapores. Filtra Gas Acido y Vapores orgânicos. Tipo de mascara: Media cara. Material: silicona. Compatible con filtros 2000, 6000, 7000. Aprobaciones NIOSH/MSHA. Es ergonómica. Talla M
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	66
	Uniforme antifluido con tela Lafayette Antifluído/Repelencia conjunto dos piezas; tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales. La camisa debe tener dos bolsillos delanteros. Disponibilidad en Todas las Tallas y Colores
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	67
	Pulsador con retorno verde | 1 contacto abierto (1NA) para instalación de alarma
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	68
	Paletas Pare Siga con Reflectivo De 30 X 30 Cm
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	

	69
	Paleta Punto De Encuentro De 30x30cm Reflectiva
	UNIDAD
	De acuerdo a la necesidad
	



1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

· El oferente deberá garantizar el personal mínimo (al menos 2 personas) para el desarrollo del contrato, los cuales deben enviar su hoja de vida y certificado de manipulación de alimentos, este último expedido por una entidad autorizada. Estas personas deberán ser:
1. Un(a) encargado(a) de preparar los alimentos según los solicite el supervisor del contrato.
2. Un(a) encargado(a) de realizar las entregas de los alimentos suministrados.

· El contratista deberá garantizar la buena presentación de cada alimento suministrado según la necesidad de la entidad, propendiendo la calidad y cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria.

· El contratista deberá asumir el costo de los cubiertos y del material de empaque desechable para cumplir con cada una de las entregas de alimentación solicitadas; por lo tanto, el Municipio no asumirá pagos adicionales a los consignados en la oferta económica.

· El contratista deberá garantizar el traslado de los alimentos desde el sitio de su preparación, hasta el lugar donde sean solicitados por el supervisor del contrato. 
· Es responsabilidad del contratista registrar la hora y fecha de entrega del suministro de alimentación en una planilla de control, en la cual se especifique quien entrega y quien recibe, debidamente firmada y con registro fotográfico, previa autorización del supervisor del contrato.

· Dependiendo de las necesidades de la administración, el supervisor del contrato puede realizar el cambio de los ítems siempre y cuando no supere el presupuesto.

· En todo caso para determinar el menor valor de los ofrecimientos los proponentes deberán presentar su propuesta en valores unitarios para cada ítem solicitado. 

· El oferente deberá presentar una carta de compromiso del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acápite de obligaciones del contratista. 

Nota 1. La adjudicación del presente proceso se realizará al oferente que presente el menor valor total ofertado y cumpla con los requisitos habilitantes, técnicos y económicos exigidos por la entidad. 
Nota 2. El valor total ofertado y los valores unitarios de cada ítem, incluido el IVA cuando aplique, no podrán superar los precios de referencia establecidos por la entidad. El incumplimiento de esta condición dará lugar al rechazo de la oferta.
Nota 3. Los valores unitarios ofertados, incluido el IVA cuando aplique, serán fijos e inmodificables durante todo el plazo de ejecución contractual y deberán incluir todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
Nota 4. La propuesta económica deberá presentarse a través de la plataforma SECOP II, totalizada, sin decimales, aproximada al número entero más cercano y sin celdas, fórmulas o información oculta.
Nota 5. La oferta presentada deberá cumplir integralmente con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones de ejecución y demás obligaciones establecidas en los estudios previos y documentos del proceso.
Nota 6. No se aceptarán bienes, productos o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.
Nota 7. La entrega de los bienes o la ejecución de las actividades contratadas deberá realizarse en el lugar indicado por la entidad, sin generar costos adicionales para esta, y será recibida a satisfacción por el supervisor designado.
Nota 8. Cuando el proceso corresponda a un contrato por monto agotable, la adjudicación se realizará por el valor total del presupuesto oficial establecido por la entidad, y la ejecución se efectuará conforme a las necesidades y requerimientos del supervisor hasta agotar la disponibilidad presupuestal o finalizar el plazo contractual.
Nota 9. Las cantidades indicadas en el presupuesto oficial son estimadas y podrán variar durante la ejecución contractual de acuerdo con las necesidades de la entidad, sin exceder el valor total del contrato y conforme a las disposiciones legales aplicables.
LA OFERTA CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS ÍTEMS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD. REVISAR EN DETALLES QUE SE APORTE Y SE CUMPLA ESTE REQUERIMIENTOS INDICADOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA INVITACION PUBLICA. 


Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _______________________________________
NIT: ___________________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________________
C. C. Nº ______________________ de _________________
FIRMA: _______________________NOMBRE DE QUIEN FIRMA
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