ANEXO 2 O ANEXO TECNICO 

A. Especificaciones Técnicas o Características de los productos a proveer. 


	EQUIPOS
	CARACTERÍSTICAS
	CANTIDAD

	Báscula digital tipo adulto
- grado médico
	BASCULA DIGITAL ADULTO GRADO MEDICO.
Báscula digital pesa persona Capacidad máxima: 180 kg Mecanismo: Electrónico
Resolución: 0.2 lb /0.1 kg
Funciones: Conversión kg/ lb, cero automáticos
Material: plástico resistente 
Display: dígitos LED
Peso del Producto: menor a 2 kg
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Tensiómetro adulto
	TENSIOMETRO ADULTO:
Tensiómetro aneroide de alta calidad con práctico estuche para fácil transporte y almacenamiento, su manómetro de alta precisión y brazalete universal libre de látex permiten una medición confiable.
Rango de indicación de presión: 0 ~ 300 mmHg Precisión de la visualización: ± 3 mmHg Circunferencia del brazalete: 22 cm a 42 cm Brazalete: NYLON 
Pera: En látex con Válvula de liberación de aire estándar con filtro 
Vejiga: Conector de aire: PVC 
Entorno operativo: +10 °C a +40 °C, 15% a 85% de Humedad relativa
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Fonendoscopio	de	dos servicios
	FONENDOSCOPIO DE 2 SERVICIOS:
Fonendoscopio cuenta con tubos auriculares fabricados en cobre y campana
en aleación de zinc, cobre o acero inoxidable incorpora una manguera en forma de A en PVC., garantizando así una Óptima
conductividad del sonido.
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Equipo de órganos de los sentidos portátil
	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS.
Kit de órganos y sentidos con fibra óptica 2 bases, 2 cabezales, cuenta con un otoscopio
y oftalmoscopio, para examinar oídos y ojos respectivamente. Indispensable para realizar consulta
médica y revisión general. Con su práctico estuche lo hace fácil de almacenar y transportar.
OTOSCOPIO:
Aumento de venta de visualización 3X
Tipo de iluminación: iluminación directa con bombilla de vacío de 2,7 V (2500 K)  
Tipo de bombillo: Bombilla de vacío de 2,7V con ahorro de gastos
Base independiente.
OFTALMOSCOPIO:
Tipo de iluminación: Iluminación directa 
V Lentes: Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías)
Tipo de bombillo: Bombilla de vacío de 2,7 V
Ruedecilla de diafragma de fácil uso con seis ajustes diferentes (estrella para fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo)
Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica
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Pulsioxímetro
	PULSOXIMETRO:
Pulsioxímetro de dedo para paciente adulto.
visualización de SPO2 y frecuencia de pulso, con curva Pletismografica.
Diseño compacto y pequeño.
Pantalla OLED
Indicador de voltaje de batería
Auto apagado
Detector de batería baja 
Rangos de SPO2. 75 – 100 
                   FC  30 – 220 rangos mínimos
	4

	



Termometro Infrarrojo (pistola)
	TERMOMETRO INFRARROJO:
Termómetro infrarrojo de plástico, resistente al agua, libre de contaminación por mercurio y vidrio roto.
Rango de temperatura: 32°C – 42°C
Pantalla de cristal líquido con indicador de luz 
Tiempo de medición: 1 segundo.
Memoria: Guarda como minimo los últimos 30 registros de temperatura.
Vida útil: aproximado a 100.000 tomas
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Cinta métrica
	CINTAS METRICAS.
Cinta métrica extraíble sin escalas, para medir con precisión el perímetro corporal.
· Calculadora WHR para la comprobación rápida de la distribución de la grasa corporal.
· Escala WHR de metal para
una larga vida útil.
Alcance  de medición: 15 - 205 cm
· División: 1mm
· Diámetro: 70 mm
· Altura: 22 mm
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Tallímetro
	TALLIMETRO PORTATIL.
Para uso en consultorios médicos y centros deportivos, cuidado en casa. características: – Material: ABS – Especificaciones técnicas:
– Rango de medida: 0 – 2.2 Metros Accesorios: – los necesario para sujeción de pared.
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Infantometro
	INFANTOMETRO:
El infantometro análogo contiene un rango de medición 10 -80 cms,
Con una división escala 1mm de escala análoga. 
•Materiales: Fabricado en PVC
•Accesorios: Incluye topes de cabeza y pie de material PVC
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