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ANEXO 5
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 
	ITEM
	DESCRIPCION
	PRESENTACION
	CANT

	TRAMPA DE GRASAS 
	
	

	1
	MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS: retiro e instalación, limpieza interna y externa, que incluye desinfección, remoción de lodos, grasas, aceites y residuos sólidos, evacuación de aguas residuales, lavado interno con detergentes no abrasivos y cierre hermético del sistema, revisión y reparación de fugas. Finalmente, se asegura el almacenamiento, transporte y disposición adecuada de los residuos generados, con entrega de certificados y actas que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la trazabilidad del proceso.
	UND
	2

	TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
	
	

	
	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS SOBRE PLACA CUBIERTA. Instalados en las placas cubiertas en centro de formación que incluye limpieza mediante la remoción manual de sedimentos y líquidos, cepillado profundo de tapa, piso, paredes, juntas y tuberías con agua y jabón, desinfección aplicando solución de hipoclorito de sodio al 5%. (Incluye cambio de tuberías hidráulicas de conexión externa, válvulas, flotadores, cheques, y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).
	UND
	5

	
	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS ELEVADOS GRANJA PAICOL. Incluye limpieza mediante la remoción manual de sedimentos y líquidos, cepillado profundo de tapa, piso, paredes, juntas y tuberías con agua y jabón, desinfección aplicando solución de hipoclorito de sodio al 5%. (Incluye cambio de tuberías hidráulicas de conexión externa, válvulas, flotadores, cheques, y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)
	UND
	8

	POZOS SEPTICOS
	
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE POZOS SÉPTICOS DE LA GRANJA DEL CDATH: incluye succión, inspección y limpieza de pozos de registro o cámaras de inspección, retiro de sedimentos y verificación el estado de conexiones y tuberías; comprobación del sellado de juntas y conexiones para evitar infiltraciones o escapes; limpieza, transporte y disposición de residuos con el fin de dar cumplimiento a lo definido en el decreto 1076 de 2015. 
	UND
	2




Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal


NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
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