

FORMULARIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.



Bogotá D.C., 


Señores 
CENAC ESPECIALIZADA DE PERSONAL 

[bookmark: _Hlk97222143]Debe certificarse en documento independiente el cumplimiento a la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas a continuación. Estos aspectos técnicos mínimos requeridos son de estricto cumplimiento, para lo cual deberá manifestar e indicar que CUMPLE y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	EXISTENCIA (STOCK INVENTARIOS)
	NECESIDAD 
	NECESIDAD TOTAL  
	UNSPSC (CCE) 
	
CODIGO MATERIAL SAP
	CODIGO OTAN NOC (OPCIONAL)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décima Brigada (BR10) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar.

	SERVICIO
	0
	           1
	          1
	77101505
	



OMITIDO
	
OMITIDO
	

	2
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Trigésima Brigada (BR30) Departamento Norte de Santander en la ciudad Cúcuta.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	3
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Fuerza de Tarea Vulcano (FUVUL) Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Tibú departamento Norte de Santander.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	4
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Fuerza de Despliegue Rápido No.3 (FUDRA3) Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ocaña departamento de departamento Norte de Santander.
	SERVICIO
	




0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	5
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Vigésima Tercera Brigada (BR23) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad Pasto departamento de Nariño. 
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	6
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Vigésima Novena Brigada (BR29) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Popayán departamento del Cauca.
	SERVICIO
	




0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	7
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décimo novena Brigada (BR19) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR.
	SERVICIO
	




0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	8
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décimo Cuarta Brigada (BR14) Centro de Operaciones de Brigada en el municipio de Puerto Berrio departamento de Antioquia.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	9
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 (FUDRA 1) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de la Macarena departamento del Meta.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	10
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Sexta Brigada (BR06) en el Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ibagué Tolima.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	11
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 (FUDRA2) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio Guaital Nariño.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	12
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décima Segunda Brigada (BR12) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad Florencia departamento del Caquetá.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	13
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la  Vigésima Segunda Brigada de Selva (BR22) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad san José del Guaviare departamento del Guaviare.
	SERVICIO
	





0
	           1
	          1
	




77101505
	





OMITIDO
	
OMITIDO
	

	14
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Centro Nacional de entrenamiento (CENAE) en el Centro de Operaciones en el fuerte militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo departamento Cundinamarca.
	SERVICIO
	




0
	           1
	          1
	




77101505
	





OMITIDO
	
OMITIDO
	

	15
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Segunda Brigada (BR02) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Barranquilla.
	SERVICIO
	




0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	16
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Trigésima primera Brigada (BR31) - Mitú Vaupés
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	


 
77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	17
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Vigésima Séptima Brigada (BR27) - Mocoa – Putumayo.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	


  77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	18
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décima Quinta Brigada (BR15) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Quibdó, Chocó.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	




OMITIDO
	OMITIDO
	

	19
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Décima octava Brigada (BR18) Arauca – Arauca.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	


 77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	

	20
	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y ALERTAS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS (EN SERVIDOR DE NAVEGACIÓN), MÁS PRONÓSTICO Y ALERTAS METEOROLÓGICAS, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL para la Vigésima octava Brigada (BR28) - Puerto Carreño Vichada.
	SERVICIO
	



0
	           1
	          1
	



77101505
	



OMITIDO
	OMITIDO
	



         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIO 

	No.
	CONCEPTO
	DESCRIPCION TECNICA
	CUMPLE / NO CUMPLE

	
  1
	
EQUIPOS


	DEBE ENTREGAR A TÍTULO DE COMODATOS LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DETECCIÓN TOTAL DE TORMENTAS ELÉCTRICAS. EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE TORMENTAS ELÉCTRICAS DEBE ESTAR COMPUESTO DE:

ESTACIÓN CON INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE TIPO A Y B: Según las normas nacionales e internacionales IEC62793/2020, IEC62305, DE320/19, EN5053:2011, NTC 4552/2008 y ACRP. “O LAS NORMAS LEGALES VIGENTES APLICABLES AL MOMENTO DE LA EJECIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO”, con antena instaladas en el territorio nacional con cubrimiento a toda la geografía de colombiana, la cual debe garantizar:
1. Que mida la radiación electromagnética emitida por los rayos.
2. Que calcule las coordenadas de ubicación geográfica del impacto del rayo, en especial los originados de nube a tierra, con una efectividad mínima del 90% o desviación que no supere los 500 metros, la norma IEC62793 de 2020.
3. Debe disponer de un servidor central que reciba de las estaciones la información en tiempo real a través de Internet, y la almacene en una base de datos.
4. Debe registrar y enviar información de datos históricos de rayos y alertas de horas, días, meses años, eventos e incidentes anteriores.
APLICATIVOS PARA PROCESAMIENTO Y EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
1. Que disponga de mínimo una plataforma para procesamiento y emisión de información de datos hacia los monitores, con herramientas que procesen la siguiente información para las unidades militares.
2. Que permita ingresar y eliminar las coordenadas a monitorear. 
3. Que emita tres niveles de alerta de tormenta en el territorio nacional
Nivel 1: Alerta Verde. Tormenta eléctrica en aproximación; Distancia entre 10 y 15 kilómetros de distancia al sitio monitoreado.
Nivel 2: Alerta Naranja. Tormenta eléctrica cercana; Distancia entre 5 y 10 kilómetros de distancia al sitio monitoreado.
Nivel 3: Alerta Roja. Tormenta eléctrica de alto riesgo; a menos de 5 kilómetros del sitio monitoreado.
4. Que suministre el protocolo de seguridad a seguir, en forma sonora y visual, para ser transmitida a las tropas en riesgo.
5. Que cuente con un video instructivo de funcionamiento del monitor.
6. Que indique visualmente de la caída de rayos y el rumbo o desplazamiento de la tormenta eléctrica.
7. Que permita visualizar e imprimir información relacionada con hora de inicio de la tormenta, desplazamiento, hora y tipo de las alertas, hora que finalizó, cantidad de rayos durante la tormenta, punto exacto del evento o accidente y tiempo de anticipación con que se lanzó la alerta.
8. Que permita caracterizar y graficar estadísticamente los accidentes por descargas atmosféricas:
      Cantidad de accidentes
Cantidad de muertes y lesiones.
Ubicación Geográfica
Día, Hora y Mes.
9. Que permita determinar el control sobre el uso eficiente del equipo por parte del operador del COB-COT.
10. Que cuente con herramienta para tramitar información relacionada con videos, Boletines, banner digital.
11. Que permita articular la información con GOOGLE MAPS.
12. Los equipos entregados en comodato deben contar con conexiones que permitan multiplicar pantallas (imagen audio etc.) y ser compatibles con cualquier equipo electrónico.
13. Los equipos deben contar con una herramienta Llamada bitácora de funcionamiento al momento   de ser iniciados, tener un cambio de operado o emitir cualquier tipo de alerta con la siguiente información:
Unidad, Grado, Apellidos y nombres, No. de CC, Fecha, Hora, Tipo de alerta. 
Lo anterior, con el fin de conocer quien operará el equipo, de la misma manera será de obligación llenar los datos cuando se generar cualquier tipo de alerta, para que el equipo deje de emitirla, la información. Deberá quedar guarda en el equipo o aplicativo y solo el encargado de la DIPSE y la empresa contratada podrán eliminarla, previa autorización del supervisor del contrato y representante legal de la DIPSE.

MONITORES PARA RECEPCIÓN, VISUALIZACIÓN, TRANSMISIÓN Y/O DESCARGAS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS:
1. En comodato y custodia.
2. Mantenimiento y reposición a cargo de la empresa contratada. 
3. Monitores pantalla plana mínimo de 30 pulgadas
4. Táctil o digital
5. Con conectividad permanente a la WEB
6. Especializados, para ubicación en pared y en pedestal, según necesidad.  
7. Un monitor para la DIPSE y uno para cada unidad a cubrir.
8. Mantenimiento y reposición a cargo de la empresa contratada.
9. Instalados y puestos en funcionamiento 
10. Un monitor para la DIPSE y uno por cada unidad a cubrir presente cuadro).
11. Instalados en las unidades militares seleccionadas.
12. Energía 110CV CA
13. Con UPS para respaldo de energía minino de 60 minutos. 

APPS
1. Aplicativo diseñada para ejecutarse en los Smartphone (teléfonos inteligentes) que brindar mínimo la siguiente información.
2. Alertas de tormenta eléctrica sobre área monitoreada.
3. Pronóstico meteorológico de inundaciones, avalanchas y vientos fuertes en áreas monitoreadas.
4. Pueda ser empleado en celulares personales o institucionales (no suministrados por la empresa que suministra el servicio.
5. Suministro de 20 usuarios y clave acceso por cada monitor.

SISTEMA PARA DETERMINAR PATRONES DE TIEMPO ATMOSFÉRICO FUTURO (UNO)
1. Compuesto por red de estaciones meteorológica digital, instrumentos para medir las diferentes variables atmosféricas, conectados a una unidad central que almacene y procese la información en forma automática, y trasmita por medios digitales (módulos y APP), la siguiente información a las unidades militares:
2. Pronóstico de deslizamientos o avalanchas.
3. Pronóstico de precipitaciones severas e inundaciones.
4. Pronóstico vientos fuertes o vendavales.
5. Permita pronósticos meteorológicos mínimos de tres días de anticipación.
	

	
2.     2
	
SOPORTE TÉCNICO:

	Soporte técnico debe contar con tres plataformas de respaldo.
· Plataforma Rayos
· Plataforma meteorológica
· Plataforma de conectividad.
Con el fin de mantener 100% el servicio en las unidades que lo requieran.
	

	
  3
	
JORNADA DEL SERVICIO

	Debe garantizar el servicio las 24 horas de los 7 días de la semana, en jornada continua durante el tiempo que dure la ejecución del contrato.
	

	

 4
	

ÁREAS DE CUBRIMIENTO

	1. Decima Brigada (BR10) Centro de Operaciones de Brigada, en la ciudad de Valledupar Departamento del Cesar.

2. Trigésima Brigada (BR30) Departamento Norte de Santander en la ciudad Cúcuta.

3. Fuerza de Tarea Vulcano (FUVUL) Centro de Operaciones Táctico en el municipio de Tibú departamento Norte de Santander.

4. Fuerza de Despliegue Rápido No.3 (FUDRA3) Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ocaña departamento de departamento Norte de Santander.

5. Vigésima Tercera Brigada (BR23) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad Pasto departamento de Nariño. 

6. Vigésima Novena Brigada (BR29) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Popayán departamento del Cauca.

7. Décimo novena Brigada (BR19) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad SANTA ROSA SUR DE BOLIVAR.
8. Décimo Cuarta Brigada (BR14) Centro de Operaciones de Brigada en el municipio de Puerto Berrio departamento de Antioquia.
9. Fuerza de Despliegue Rápido No. 1 (FUDRA 1) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio de la Macarena departamento del Meta.

10. Sexta Brigada (BR06) en el Centro de Operaciones Táctico en la ciudad de Ibagué Tolima.

11. Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 (FUDRA2) en el Centro de Operaciones Táctico en el municipio Guaital Nariño.

12. Decima Segunda Brigada (BR12) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad Florencia departamento del Caquetá.

13. Vigésima Segunda Brigada de Selva (BR22) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad san José del Guaviare departamento del Guaviare.

14. Centro Nacional de entrenamiento (CENAE) en el Centro de Operaciones en el fuerte militar de Tolemaida, en el municipio de Nilo departamento Cundinamarca.
15. Segunda Brigada (BR02) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Barranquilla.

16. Trigésima primera Brigada (BR31) - Mitú Vaupés.

17. Vigésima Séptima Brigada (BR27) - Mocoa – Putumayo.

18. Decima Quinta Brigada (BR15) Centro de Operaciones de Brigada en la ciudad de Quibdó, Chocó.

19. Décima octava Brigada (BR18) Arauca – Arauca.

20. Vigésima octava Brigada (BR28) - Puerto Carreño Vichada.
	21. 




2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

        PARA EL OFERENTE
	No.
	CONCEPTO
	DESCRIPCION TECNICA
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1.  1
	OFERTA
	El oferente garantiza que oferta la totalidad de los ítems requeridos por el CENAC   de Personal. No se aceptan propuestas parciales.
	

	
2
2.   2
	

ENTREGA DE EQUIPOS
	El oferente se compromete a entregar a título de comodato los equipos para la prestación del servicio sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas en la necesidad y quedaran establecidas en contrato que resulte y los entregará en cada una de las ciudades establecidas. Los costos de transporte serán asumidos por el contratista.
	

	3.  
4.   3
	
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, Y BACK UP.
	El oferente garantiza que cuenta con capacidad de procesamiento, almacenamiento, y back up, con el fin de brindar respaldo a la información monitoreada, redes y otros recursos inteligentes fundamentales para prestar el servicio objeto de este proceso.
	

	


5.  4
	

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES
	El oferente manifiesta que en el caso de ser adjudicatario cumple con las normas y requisitos Ambientales aplicables a la prestación del servicio, incluyendo: 
● La cantidad de consumo de energía de los monitores a ubicar en las unidades militares.
● Que con la prestación del servicio no se producen contaminaciones por ruido, radiaciones, sustancias químicas.
● Que con la prestación del servicio no se producen desechos.
● Que con la prestación del servicio no se producen efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.
	

	

6.  5
	

CAPACITACION

	El oferente se compromete a capacitar al personal de la DIPSE y unidades por monitor instalado durante las instalaciones y puesta en servicio de los equipos, con el supervisor del contrato quien será el encargado de verificar y evaluar la calidad de las capacitaciones y la correcta instalación de los de los equipos cada vez que sea necesario y se vea la necesidad del servicio.
	



PARA EL CONTRATISTA 
	No. 
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1.
    1
	EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS
	Garantizara las condiciones de embalaje y almacenamiento de los equipos a título de comodato para la prestación del servicio durante su manipulación y transporte.
	

	2.        2
	ENTREGA EQUIPOS
	Debe entregar a título de comodatos los equipos necesarios para el sistema detección total de tormentas eléctricas.
	

	3.





   

    3
	







PERSONAL REQUERIDO
	El contratista debe contar con el siguiente personal:
· Un (1) Ingeniero de Sistemas con experiencia específica en monitoreo de tormentas eléctricas.
· Un (1) Meteorólogo con experiencia específica en monitoreo de tormentas eléctricas y pronósticos de tormenta eléctrica.
· Un (1) Ingeniero de Telecomunicaciones o Electrónico o Mecatrónico y/o afines, con experiencia específica en conectividad y comunicaciones para zonas rurales, apartadas y de difícil acceso.
Previa suscripción del acta de inicio del contrato deberá presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal requerido, diploma y tarjeta profesional los cuales brindarán el soporte a la ejecución del contrato, con un tiempo límite de 5 días hábiles. 
	

	4.

     4
	

SOPORTE
	El contratista para la ejecución del contrato dispondrá y garantizará el soporte técnico 24/7 mediante vía telefónica celular, canales complementarios como correo electrónico y de ser necesario desplazamiento a las unidades que lo requieran, tanto para software como para hardware de los equipos de monitoreo, así como también de los aplicativos, medios de conectividad que garantizan la eficiente prestación del servicio.
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IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS
	Una vez inicie la ejecución del contrato, el Contratista deberá entregar un informe al supervisor del contrato donde incluya el nombre técnico, referencia y especificaciones asignadas por el fabricante de los equipos y cantidad de elementos a asignar en título de comodato, por punto de monitoreo. 
Esta información deberá incluir la identificación individual de los equipos (seriales), su ubicación geográfica la fecha de instalación para garantizar la adecuada prestación del servicio de monitoreo ambiental y la emisión de alertas metrológicas.
	

	6.
       6
	ENTREGA DE REGISTROS 
	El contratista al término de la ejecución del contrato debe suministrar el registro histórico con el monitoreo de rayos a nivel nacional, desarrollados durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en la tabla de las especificaciones técnicas del servicio.
	

	7.       7
	RESERVA DE LA INFORMACION
	El contratista debe suscribir actas o cláusula de confiabilidad y reserva de la información.
	

	8.    
9.      8
	ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
	El contratista a solicitud de la DIPSE, graficará los eventos presentados en el sistema de monitoreo y entregará los resultados mediante documento físico y magnético. 
	

	9.
9
      9
	CALIBRACION DE LOS EQUIPOS
	El contratista debe garantizar y certificar la calibración y vigencia de los equipos “según las especificaciones técnicas del fabricante” a entregar en comodato, que garanticen alertas meteorológicas de tormentas eléctricas en tiempo real y datos exactos, durante la ejecución del contrato.  
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LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AQUÍ DESCRITAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EL FUTURO CONTRATISTA. EN CONSECUENCIA, CON EL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE ESTE FORMULARIO POR PARTE DEL OFERENTE, ESTE MANIFIESTA SU ACEPTACIÓN Y SE COMPROMETE, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO Y SUSCRIBIR EL RESPECTIVO CONTRATO, A CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON CADA UNA DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS AQUÍ ESTABLECIDAS.
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