FORMATO No. 6

PROPUESTA ECONÓMICA
[bookmark: _heading=h.yenjo7js28m5]	
[bookmark: _heading=h.7sksrbvjfwzp]El proponente deberá diligenciar el siguiente formato indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Binoculares tipo Prisma de Techo (Roof) 10x42.
Modelo: Crossfire HD
Lentes: HD
Aumento: 10X
Diámetro lente objetivo: 42 mm
Eye relief (alivio ocular): 15 mm
Pupila de salida: 4,2 mm
Campo visual lineal (en 1000 m): 109 m
Campo visual angular - Grados: 6,2°
Enfoque cercano (Close Focus): 1,83 m
Distancia interpupilar: 58-75 mm
Altura: 15,2 cm
Ancho: 13 cm
Peso: Intermedio, 666 g
Presurizados: Sí
Prisma (Material): BaK-4
Tipo prisma: Techo
Color: Negro
Revestimiento óptico: Revestimiento múltiple (Fully Multi-Coated)
Resistente al agua (Sumergible), a prueba de empañamiento, con Copas oculares ajustables, Rueda de enfoque central, ajuste de dioptría, Incluye Correa de cuello, Arnés y Estuche de transporte
	unidad
	1
	 
	 

	2
	Destilador de agua laboratorio en vidrio de 4L/H
Equipo de laboratorio el cual permite la producción de agua destilada para esterilizar con alta pureza y seguridad. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a altas temperaturas. 
Características: 
Producción de destilado: 4 litros/hora
Calidad del destilado - pH / Conductividad: 5,0~6,5pH / 3,0~4,0㎲/cm
Resistividad / Temperatura: 0,25~0,30㏁∙cm / 25~35°C
Sin pirógenos
Requisitos de suministro de agua: 1 litro/min, mínimo 3 psi (0,2 bar)
Dimensiones (ancho × profundidad × alto), peso: 500 × 150 × 450 mm, 5,25 kg
Fuente de alimentación: 220/240V, 50/60Hz, 3kW
El sistema deberá incluir estructura o soporte para instalación sobre mesa o pared, conexiones hidráulicas para entrada de agua y salida de destilado, sistema de drenaje y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. A su vez el manual de operación y mantenimiento en idioma español o inglés
	unidad
	1
	 
	 

	3
	Autoclave 18 litros digital
Equipo de laboratorio diseñado para procesos de esterilización 
Capacidad 18 litros
Ciclo de esterilización para ropa 18 PSI a 121 °c
Ciclo de esterilización para instrumental 30 PSI a 134 °c
Ciclo de secado para instrumental, ropa y accesorios
Número de bandejas:3
Tiempo de pre-calentamiento: 15 Min
Tiempo de esterilización:20 Min
Control digital por micro-controlador, con monitoreo de temperatura y presión 
Tiempos pre-programados de esterilización y secado
Tres programas: dos ciclos de esterilización 121°C (Telas, Líquidos), 134°C (Instrumental Empacado) y secado adicional.
Sistema inteligente de detección de errores.
Sistema de seguridad de sobre presión.
Sistema de seguridad de despresurización en caso de corte de luz.
Cámara de acero inoxidable 304 grado quirúrgico.
Autoclaves digitales
Mueble de acero al carbono con pintura electrostática.
Tanque de reserva con acceso al usuario para su fácil limpieza Panel y tapa frontal metálico.
	unidad
	1
	 
	 

	4
	Tanque gas 13Ci - 20 onzas
	unidad
	4
	
	

	5
	Cargador de gravedad con Capacidad máxima de 200 bolas
	unidad
	2
	 
	 

	6
	Marcadora de bolas de pintura de calibre .68 Semiautomático Ajustable de 250 a 325 FPS Rosca de barril
	unidad
	2
	 
	 

	7
	Máscara Protectora de paintball negra con visera y correa ajustable
	unidad
	2
	 
	 

	8
	Gas pimienta especial contra osos, Peso 225 g
	unidad
	4
	 
	 

	9
	Bolas de Goma Painball Cal .68, funcional para marcadora de paintball calibre .68, paquete por 50 unidades
	Paquete
	8
	 
	 

	10
	Bolsa Munición paintballs 500 Unidades Cal (cal .68) color amarillo. Material: bolas de pintura.
	Paquete
	4
	 
	 

	VALOR TOTAL
	$ 



1. El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
2. Para cada uno de los ítems se solicita observar la normatividad vigente frente a los bienes y servicios gravados y no gravados.
3. Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
4. El oferente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
5. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.
6. El oferente deberá tener en cuenta su condición tributaria (tanto de bienes y servicios como la normativa aplicable como persona natural o jurídica) al momento de la estructuración de la propuesta, e incluir en la misma el régimen que le aplique, así como los porcentajes de impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar, incluyendo el IVA cuando aplique y será su responsabilidad establecer el precio que oferte, el cual no será sujeto de actualizaciones posteriores por causas tributarias.
7. Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.



_______________________________
Firma
Nombre

