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ANEXO 4 - FICHA TÉCNICA
LOTE 1 - ELEMENTOS ELECTRONICOS
AMPLIFICADOR DE VOZ PORTATIL

	Ítem
	Especificación

	Cantidad
	98

	Potencial de salida
	Mínimo 10 W

	Descripción
	DE POTENCIA DE SALIDA DE MÍNIMO DE 10W CON TECNOLOGÍA DE AMPLIFICACIÓN DIGITAL, MICRÓFONOS DE DIADEMA, BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES HASTA 12 HORAS DE DURACIÓN USO DE MICRÓFONO Y 6 A 8 HORAS REPRODUCCIÓN MÚSICA, CONECTIVIDAD COMPATIBLE CON BLUETOOTH 5.2, AUX, TARJETA TF Y USB, PERMITIENDO LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO DESDE VARIOS DISPOSITIVOS, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA FUNCIÓN UHF PARA TRASMISIÓN DE AUDIO SIN NECESIDAD DE CABLE, SU PESO NO DEBE SUPERAR LOS 500 GR, SU DIMENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE LOS RANGOS DE 10 CM A 14 CM, DE LARGO PARA QUE FACILITE SU TRANSPORTE Y MANEJO.

	Tecnología de amplificación 
	Digital de alta fidelidad con reducción de ruido y baja distorsión.

	Sistema inalámbrico
	Tecnología UHF para transmisión de audio sin interferencias y sin necesidad de cable entre el micrófono y el amplificador.
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