ANEXO N°. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Señores: 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
Tunja-Boyacá 
Estimados señores: 

De acuerdo con lo estipulado en la Invitación Pública No. ________, el suscrito, habiendo examinado cuidadosamente los documentos del proceso de contratación, sus adendas y recibidas las aclaraciones solicitadas, presenta propuesta para el siguiente objeto contractual: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS (ETP) PARA EL PROYECTO SOSTENIBILIDAD HÍDRICA PARA EL TERRITORIO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PLAN DE ACCIÓN 2024–2027 "CORPOBOYACÁ TEJIENDO VIDA" DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ. “de acuerdo a sus necesidades y en los momentos que se soliciten, de conformidad con lo fijado en el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa ____________.

De ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a ejecutar el objeto contractual de conformidad con lo establecido en los estudios previos e invitación pública, previo los trámites de legalización presentando la documentación requerida, dentro del término de tres (3) días hábiles días siguientes a la fecha en la que sea publicada la comunicación de aceptación de la oferta. 

Declaramos conocer y acatar todas las normas que regulan la contratación con la entidad, manifestamos que no estamos incursos en inhabilidades ó incompatibilidades para contratar con la entidad y que, de sobrevenir alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, cederemos el contrato previa autorización escrita de la entidad y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución. 

Declaramos mantener la oferta sin modificación de ninguna índole, por un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria 

Declaramos finalmente que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz y que aportaremos las pruebas que la entidad considere necesarias para verificar su exactitud, y en caso de no ser ello satisfactorio para la entidad, conforme a las exigencias de los documentos de la selección modalidad Selección Abreviada por Subasta Inversa NO _______________, entendemos que nuestra oferta sea eliminada.

Atentamente,   
Nombre del representante legal   
Nombre del proponente   
Dirección   
Teléfono   
Fax  
[image: ]                        República de Colombia
                      Corporación Autónoma Regional de Boyacá
                     Secretaria General y Jurídica
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ANEXO N°. 2
VALOR DE LA PROPUESTA Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

Yo, _________________________, en mi calidad de representante legal de la _______________________________________________, manifiesto que el valor total de la propuesta es de ($__________________ ) y que dicho valor incluye todos y cada uno de los costos, impuestos y cualquier otro valor que pudiere generarse por el cumplimiento del contrato en caso de ser adjudicado a nuestra firma, de acuerdo con lo señalado a continuación: 

	IDENTIFICACION DEL BIEN O SERVICIO
	PRESUPUESTO ESTIMADO (PROMEDIO COTIZACIONES) 

	ITEM 
	DENOMINACION 
	DESCRIPCION TECNICA 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANT 
	VALOR UNITARIO $
	IVA (SI APLICA) $
	VALOR UNITARIO CON IVA $
	VALOR
TOTAL (VU*CANT
REQUERIDAS) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Accesorios y Perisféricos
	Unidad Óptica Externa:
Tipo de dispositivo: Unidad óptica externa para lectura y/o reproducción de medios ópticos CD y DVD.
Interfaz de conexión: Conexión externa mediante puerto USB (USB 2.0 o superior), compatible con puertos disponibles en equipos de cómputo.
Compatibilidad de medios: Compatible como mínimo con: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW
Funcionalidad: Permitir la lectura y acceso a contenido almacenado en medios ópticos, instalación de software, consulta de archivos y reproducción multimedia.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual de controladores para funciones básicas de operación.
Compatibilidad de sistemas operativos: Compatible con sistemas operativos Windows 10 o superior, Linux y MacOS o equivalentes.
Alimentación eléctrica: Alimentación directa mediante conexión USB, sin requerir fuente de energía externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y liviano.
Velocidades de operación: Velocidad mínima de lectura: CD: 24X o superior; DVD: 8X o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de estado y actividad del dispositivo.
Mecanismo de carga: Sistema de bandeja deslizante o mecanismo equivalente para inserción y extracción del medio óptico.
Accesorios: Cable de conexión USB integrado o incluido para funcionamiento inmediato.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	
	

	2
	 Accesorios y Perisféricos
	Cables de Video (HDMI):                                                                                                                                                                                                   Tipo de cable: Cable para transmisión digital de audio y video de alta definición mediante interfaz HDMI.
Versión del estándar: HDMI 2.0 o superior.
Longitud: Mínimo 1,5 metros.
Resolución compatible: Compatible mínimo con: HD (1280 × 720); Full HD (1920×1080). Resoluciones superiores según capacidades del estándar y de los dispositivos conectados.
Frecuencia soportada: Hasta 60 Hz para resolución 4K o superior.
Ancho de banda: Capacidad de transmisión acorde con el estándar HDMI ofertado para garantizar estabilidad de señal.
Conectores: HDMI (Macho a Macho)
Compatibilidad: Equipos de cómputo, monitores, televisores, videoproyectores, reproductores multimedia y demás dispositivos con puertos HDMI.
Material del conductor: Fabricado con materiales que garanticen adecuada conductividad eléctrica, transmisión estable de señal y resistencia al uso continuo.
Recubrimiento: Cubierta externa flexible y resistente al desgaste, dobleces y manipulación frecuente.
Conectores reforzados: Con alivio de tensión y estructura resistente para uso frecuente.
	UNIDAD
	3
	
	
	
	
	

	3
	 Accesorios y Perisféricos
	Teclados + Mouse:                                                                                                                                                               TECLADO:
Tipo Dispositivo: Teclado alámbrico para uso institucional y oficina.  
Distribución: español con Ñ (LATAM). Alfanumérico de tamaño completo
Interfaz de conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play 
Tecnología: Membrana o tecnología equivalente orientada a uso continuo.
Diseño: Ergonómico, resistente al uso continuo y apto para jornadas prolongadas.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalentes.
Indicadores: Indicadores visuales para funciones básicas del teclado cuando aplique.

MOUSE:
Tipo de dispositivo: Mouse óptico alámbrico para uso institucional.
Tecnología: óptica o láser.
Conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play
Diseño: Ergonómico y ambidiestro, con rueda de desplazamiento.
Compatibilidad: Windows, macOS, Linux

Accesorios: Kit compuesto por teclado y mouse. Elementos de conexión requeridos para operación inmediata.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	
	

	4
	 Accesorios y Perisféricos
	Discos Duros Externos:                                                                                                                                                                 Tipo de dispositivo: Unidad de almacenamiento externo portátil.
Tecnología de almacenamiento: Disco duro externo (SSD) o tecnología equivalente.
Capacidad de almacenamiento: 4 TB.
Interfaz de conexión: USB 3.0 o superior, compatible con versiones anteriores del estándar USB.
Velocidad de transferencia: Compatible con velocidades de transferencia propias del estándar USB ofertado.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Alimentación eléctrica: Mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y de fácil transporte, apto para uso institucional.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y actividad del dispositivo.
Compatibilidad de uso: Compatible con equipos de escritorio, computadores portátiles y demás dispositivos con puerto USB.
Accesorios: Cable de conexión USB incluido para funcionamiento inmediato.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	
	

	5
	 Accesorios y Perisféricos
	Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 2:                                                                                                                                          Tipo de dispositivo: Cámara web externa para captura y transmisión de video.
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Compatibilidad de medios: Compatible con plataformas de videoconferencia, aplicaciones de colaboración virtual y software de captura de video.
Funcionalidad: Permitir captura, transmisión y reproducción de imagen digital en tiempo real para reuniones virtuales, grabaciones y actividades institucionales.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Alimentación eléctrica: Alimentación mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Dispositivo compacto, portátil y de fácil instalación, con sistema de soporte o fijación para monitor o superficie de trabajo.
Resolución mínima: Full HD (1920 × 1080) o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y/o actividad del dispositivo.
Sistema de enfoque: Enfoque automático o mecanismo equivalente que permita mantener calidad de imagen.
Accesorios: Sistema de soporte integrado y cable de conexión incluido para funcionamiento inmediato.
	UNIDAD
	8
	
	
	
	
	

	6
	 Accesorios y Perisféricos
	Auriculares -Tipo Diadema:                                                                                                                                                                Tipo de dispositivo: Diadema binaural con micrófono integrado. 
Interfaz de conexión: Cable USB.
Tipo de audio: Audio digital estéreo.
Micrófono: Integrado, flexible y ajustable.
Sistema de instalación: Plug & Play.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS y demás sistemas operativos compatibles con dispositivos de audio USB.
Alimentación eléctrica: A través del puerto USB del equipo conectado.
Diseño: Auricular ajustable con almohadillas grandes y acolchadas para uso prolongado.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz o superior.
Controles integrados: Control de volumen y función de silenciamiento del micrófono.
Indicador de funcionamiento: Reconocimiento automático por el sistema operativo al conectar el dispositivo.
Material de fabricación: Componentes resistentes para uso continuo en entornos de oficina y educación.
Accesorios: Manual de usuario y accesorios suministrados por el fabricante.
	UNIDAD
	10
	
	
	
	
	

	7
	 Accesorios y Perisféricos
	Apuntador Inalámbrico:                                                                                                                                                                      Tipo de dispositivo: Presentador inalámbrico con puntero láser integrado.
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Alcance operativo: Mínimo 10 metros.
Tipo de láser: Láser rojo.
Controles: Avanzar diapositiva, retroceder diapositiva, pantalla en negro y activación de puntero láser.
Sistema de instalación: Plug & Play, sin necesidad de controladores adicionales.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows y sistemas compatibles con dispositivos USB.
Alimentación eléctrica: Dos (2) baterías AAA o equivalente.
Indicadores de funcionamiento: Indicador LED de encendido y estado de batería.
Diseño: Ergonómico, portátil y de fácil manipulación durante presentaciones.
Frecuencia de operación: 2,4 GHz.
Accesorios: Receptor USB, baterías y documentación suministrada por el fabricante.
	UNIDAD
	2
	
	
	
	
	

	8
	 Accesorios y Perisféricos
	Escáner:                                                                                                                                                                                     Tipo de equipo: Escáner de superficie plana (Flatbed) y/o con alimentador automático de documentos (ADF).
Resolución óptica: Mínimo 600 dpi.
Velocidad de escaneo: Mínimo 40 páginas por minuto (ppm) y 80 imágenes por minuto (ipm) en modo dúplex.
Capacidad de trabajo diario: Mínimo 4.000 páginas por día.
Alimentador automático de documentos (ADF): Capacidad mínima de 50 hojas.
Profundidad de color: 24 bits a color y 8 bits en escala de grises como mínimo.
Modos de escaneo: Color, escala de grises y blanco/negro.
Dúplex: Escaneo automático a doble cara.
Conectividad: USB para conexión directa a computador y/o conexión a red Ethernet (según modelo).
Sistema de instalación: Plug & Play o mediante controladores suministrados por el fabricante.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 y Windows 11 (64 bits), Mac OS.
Alimentación eléctrica: Cable de poder con fuente de alimentación compatible con red eléctrica estándar.
Diseño: Equipo de escritorio con bandeja de alimentación automática y bandeja de salida integrada.
Indicadores de funcionamiento: Luces LED o pantalla de estado para operación y alertas del sistema.
Accesorios: Cable de alimentación, cable USB o de red, controladores (en caso de que se requiera) y documentación del fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
	UNIDAD
	1
	
	
	
	
	

	9
	 Accesorios y Perisféricos
	Forros plegables para Tablet:                                                                                                                                                           Tipo de accesorio: Funda protectora tipo plegable.
Compatibilidad: Tablets de 11 pulgadas o tamaño equivalente a la referencia de las Tablet del Item 13.
Material de fabricación: Silicona, cuero sintético (PU) o material equivalente de alta resistencia.
Protección: Cobertura frontal y trasera contra impactos, rayones y suciedad.
Función soporte: Sistema tipo stand con múltiples ángulos de inclinación.
Sistema de cierre: Imantado, elástico o equivalente que garantice sujeción segura.
Acceso a puertos: Aberturas precisas para puertos, botones, cámara y altavoces.
Diseño: Delgado, ligero y portátil, adecuado para uso continuo.
Acabado: Antideslizante o equivalente para mayor estabilidad.
	UNIDAD
	8
	
	
	
	
	

	10
	Monitores 
	Monitores:                                                                                                                                                                                    Tipo de dispositivo: Monitor LED para computador.
Tamaño de pantalla: 27 pulgadas.
Resolución nativa: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del panel: IPS o superior.
Frecuencia de actualización: 60 Hz o superior.
Cámara web: Integrada para videoconferencias y comunicaciones virtuales.
Conectividad de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Alimentación eléctrica: 100–240 V CA, 50/60 Hz o equivalente.
Montaje: Base de escritorio incluida o equivalente.
Diseño: Pantalla plana con acabado antirreflejo o equivalente.
Accesorios: Cable de alimentación eléctrica, cable de video compatible con la interfaz suministrada y documentación del fabricante.
Compatibilidad: Equipos de escritorio, estaciones de trabajo y computadores portátiles con salidas de video compatibles.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
	UNIDAD
	3
	
	
	
	
	

	11
	Computadores de Escritorio 
	Tipo de equipo: Computador de escritorio empresarial.
Procesador: Intel Core i7 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 16 GB DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado Gigabit o superior.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior (si aplica).
Puertos USB: Mínimo tres (3) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Audio: Sistema de audio integrado o compatible con periféricos externos.
Accesorios: Teclado, mouse, cable de alimentación eléctrica, cable de video y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Alimentación eléctrica: Compatible con redes eléctricas de 100–240 V CA, 50/60 Hz.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
	UNIDAD
	3
	
	
	
	
	

	12
	Portatiles
	Tipo de equipo: Computador portátil empresarial.
Procesador: Intel Core i5 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 32 GB DDR4, DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Pantalla: 14 pulgadas.
Resolución de pantalla: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología de pantalla: IPS o superior, con acabado antirreflejo.
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado o mediante adaptador suministrado por el fabricante.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax) o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos USB: Mínimo dos (2) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Audio: Altavoces y micrófono integrados.
Cámara: Cámara web integrada para videoconferencias.
Teclado: Integrado en idioma español o latinoamericano.
Batería: Autonomía mínima de 6 a 8 horas bajo condiciones normales de uso.
Alimentación eléctrica: Adaptador y cargador original del fabricante.
Peso: Máximo 1.8 kg
Accesorios: Cargador original, cable de alimentación y documentación suministrada por el fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
	UNIDAD
	1
	
	
	
	
	

	13
	Tablet
	Tipo de dispositivo: Tableta digital multipropósito.
Pantalla: Táctil IPS mínimo de 11 pulgadas o equivalente.
Resolución de pantalla: Full HD o superior.
Procesador: Octa-core (gama media o superior), con tecnología de fabricación igual o inferior a 6 nm y frecuencia base mínima de 2.2 GHz
Memoria RAM: 6 GB o superior.
Capacidad de almacenamiento: 128 GB.
Expansión de almacenamiento: Mediante tarjeta microSD (Incluir tarjeta SD de 128 GB)
Sistema operativo y software: Android 13 o superior (Actualizable), incluyendo software esencial para la operación del equipo (Play Store).
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0 o superior.
Puertos: USB Tipo C para carga y transferencia de datos.
Audio: Sistema de múltiples altavoces.
Cámara frontal: 5 MP o superior.
Cámara posterior: 8 MP o superior.
Batería: Capacidad mínima de 7.300 mAh.
Accesorios: Cargador, cable de alimentación, Micro SD 128 GB y documentación suministrada por el fabricante.
	UNIDAD
	8
	
	
	
	
	

	14
	Workstation
	Tipo de equipo: Workstation de alto rendimiento (estación de trabajo).
Procesador (CPU): Procesador de alto desempeño con mínimo 16 núcleos y 32 hilos, frecuencia base ≥ 4.0 GHz, equivalente o superior a AMD Ryzen 9 7950X o Intel equivalente de gama profesional.
Memoria RAM: 128 GB DDR5 o superior, velocidad mínima ≥ 5600 MHz, expandible.
Tarjeta gráfica (GPU): GPU dedicada con mínimo 24 GB de memoria VRAM, rendimiento equivalente o superior a NVIDIA RTX 4090 o equivalente profesional.
Sistema de Refrigeración: Sistema de refrigeración de alto rendimiento adecuado para la operación continua del equipo.
Almacenamiento primario: Unidad SSD NVMe Gen5 de mínimo 2 TB para sistema operativo y aplicaciones.
Almacenamiento secundario: Unidad SSD NVMe Gen4 de mínimo 4 TB para datos, proyectos y archivos de trabajo.
Fuente de poder: Mínimo 1000 W, certificación 80 Plus Gold o superior.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet 1 Gbps o superior integrado.
Conectividad inalámbrica: WiFi integrado de alta velocidad (WiFi 6 o superior).
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos: Múltiples puertos USB 3.0 o superior, USB-C, HDMI y/o DisplayPort para conexión de monitores.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Estabilizadores (un estabilizador para cada Workstation): Voltaje de entrada: 110, con puerto USB, 8 tomas con múltiples opciones de conexión. Rango de voltaje de entrada: 90-144VAC. Con capacidad de regular energía.
Accesorios: Teclado, mouse, cables de poder, cables de video y demás elementos necesarios para su funcionamiento.
Certificaciones energéticas: EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 o superior o equivalentes.
Garantía: Mínimo tres (3) años en hardware. Incluye soporte técnico especializado, reemplazo de partes defectuosas y disponibilidad de repuestos.
	UNIDAD
	3
	
	
	
	
	

	 
	
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO


	
	





VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: El presupuesto oficial estimado para la presente contratación es por la Suma de ___________________________________________________________________________________________ ______________________________. en el cual se incluye impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del contratista 

Nota: la propuesta económica deberá ser presentada en pesos colombianos. 

De igual forma, manifiesto que el tiempo de ejecución será ___________________________ 

	PROPONENTE
	

	NIT   
	

	FIRMA  
	

	DIRECIÓN  
	

	TELÉFONO
	










ANEXO 3
ANEXO TECNICO ADJUNTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las siguientes corresponden a las especificaciones técnicas mínimas de los equipos tecnológicos, periféricos y estaciones de trabajo requeridos para la presente contratación, orientadas a garantizar el adecuado desempeño operativo, la eficiencia en el procesamiento de la información, la seguridad de los datos y la continuidad en la prestación de los servicios institucionales.

Los equipos a adquirir deberán contar con características técnicas que permitan soportar cargas de trabajo administrativas y especializadas, incluyendo el procesamiento de grandes volúmenes de información, ejecución de aplicaciones técnicas y uso de herramientas de análisis y modelación, en el marco de los proyectos asociados a la gestión del recurso hídrico.

Así mismo, deberán garantizar condiciones de disponibilidad y confiabilidad, permitiendo la operación continua de los sistemas institucionales, así como la integración con la infraestructura tecnológica existente de la entidad.

En materia de seguridad, los equipos deberán contar con capacidades que permitan la protección de la información institucional, incluyendo compatibilidad con sistemas de control de acceso, antivirus, actualizaciones de seguridad y mecanismos de respaldo de la información.
De igual manera, se exige que los bienes suministrados sean nuevos, originales de fábrica, con garantía mínima del fabricante, soporte técnico y disponibilidad de repuestos, asegurando su correcto funcionamiento durante el ciclo de vida útil.

Finalmente, las especificaciones técnicas definidas buscan garantizar la escalabilidad tecnológica, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la capacidad institucional, en concordancia con las necesidades del proyecto “Sostenibilidad Hídrica para el Territorio” y los lineamientos del Plan de Acción 2024–2027.

Accesorios y Periféricos:

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Unidad Óptica Externa
	Unidad óptica externa diseñada para lectura y reproducción de medios ópticos mediante conexión externa USB, destinada a la consulta de archivos y respaldo de información.
	Tipo de dispositivo: Unidad óptica externa para lectura y/o reproducción de medios ópticos CD y DVD.
Interfaz de conexión: Conexión externa mediante puerto USB (USB 2.0 o superior), compatible con puertos disponibles en equipos de cómputo.
Compatibilidad de medios: Compatible como mínimo con: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW
Funcionalidad: Permitir la lectura y acceso a contenido almacenado en medios ópticos, instalación de software, consulta de archivos y reproducción multimedia.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual de controladores para funciones básicas de operación.
Compatibilidad de sistemas operativos: Compatible con sistemas operativos Windows 10 o superior, Linux y MacOS o equivalentes.
Alimentación eléctrica: Alimentación directa mediante conexión USB, sin requerir fuente de energía externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y liviano.
Velocidades de operación: Velocidad mínima de lectura: CD: 24X o superior; DVD: 8X o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de estado y actividad del dispositivo.
Mecanismo de carga: Sistema de bandeja deslizante o mecanismo equivalente para inserción y extracción del medio óptico.
Accesorios: Cable de conexión USB integrado o incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir la reproducción de contenido almacenado en discos CD y DVD.
· Facilitar la instalación de software, lectura de archivos multimedia y respaldo de información en medios ópticos.
· Garantizar compatibilidad con equipos que no cuentan con unidad óptica interna.
· Operación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Permitir funcionamiento estable y continuo durante procesos de lectura de información.
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	2
	Cables de Video (HDMI)
	Cable de transmisión de audio y video digital de alta definición, diseñado para interconectar equipos electrónicos y de cómputo, garantizando la transferencia simultánea de señales de audio y video con alta calidad y estabilidad.
	Tipo de cable: Cable para transmisión digital de audio y video de alta definición mediante interfaz HDMI.
Versión del estándar: HDMI 2.0 o superior.
Longitud: Mínimo 1,5 metros.
Resolución compatible: Compatible mínimo con: HD (1280 × 720); Full HD (1920×1080). Resoluciones superiores según capacidades del estándar y de los dispositivos conectados.
Frecuencia soportada: Hasta 60 Hz para resolución 4K o superior.
Ancho de banda: Capacidad de transmisión acorde con el estándar HDMI ofertado para garantizar estabilidad de señal.
Conectores: HDMI (Macho a Macho)
Compatibilidad: Equipos de cómputo, monitores, televisores, videoproyectores, reproductores multimedia y demás dispositivos con puertos HDMI.
Material del conductor: Fabricado con materiales que garanticen adecuada conductividad eléctrica, transmisión estable de señal y resistencia al uso continuo.
Recubrimiento: Cubierta externa flexible y resistente al desgaste, dobleces y manipulación frecuente.
Conectores reforzados: Con alivio de tensión y estructura resistente para uso frecuente.
Requisitos funcionales:
· Transmitir señales digitales de audio y video de alta definición sin pérdida apreciable de calidad. 
· Permitir la conexión entre dispositivos compatibles con interfaz HDMI. 
· Garantizar reproducción de contenido en resolución Full HD y superiores según capacidad del cable y de los equipos conectados.
· Ser compatible con tecnologías y funcionalidades soportadas por el estándar HDMI 2.0 o superior, de acuerdo con los dispositivos de origen y destino. 
· Proporcionar una conexión estable y confiable para aplicaciones de oficina, multimedia, presentaciones y sistemas audiovisuales.
	UNIDAD
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	Teclados + Mouse
	Kit compuesto por teclado y mouse para uso institucional y operación continua.
	TECLADO:
Tipo Dispositivo: Teclado alámbrico para uso institucional y oficina.  
Distribución: español con Ñ (LATAM). Alfanumérico de tamaño completo
Interfaz de conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play 
Tecnología: Membrana o tecnología equivalente orientada a uso continuo.
Diseño: Ergonómico, resistente al uso continuo y apto para jornadas prolongadas.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalentes.
Indicadores: Indicadores visuales para funciones básicas del teclado cuando aplique.

MOUSE:
Tipo de dispositivo: Mouse óptico alámbrico para uso institucional.
Tecnología: óptica o láser.
Conexión: USB 2.0 / 3.0 Plug & Play
Diseño: Ergonómico y ambidiestro, con rueda de desplazamiento.
Compatibilidad: Windows, macOS, Linux

Accesorios: Kit compuesto por teclado y mouse. Elementos de conexión requeridos para operación inmediata.
Requisitos funcionales:
· Permitir el ingreso y control eficiente de información en aplicaciones institucionales.
· Garantizar operación continua para actividades administrativas y de oficina.
· Facilitar instalación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Proporcionar precisión en desplazamiento y captura de datos.
· Garantizar compatibilidad con los sistemas operativos institucionales.
· Mantener condiciones adecuadas de ergonomía y comodidad durante uso prolongado.
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	4
	Discos Duros Externos
	Unidad portátil de almacenamiento para respaldo y transporte de información.
	Tipo de dispositivo: Unidad de almacenamiento externo portátil.
Tecnología de almacenamiento: Disco duro externo (SSD) o tecnología equivalente.
Capacidad de almacenamiento: 4 TB.
Interfaz de conexión: USB 3.0 o superior, compatible con versiones anteriores del estándar USB.
Velocidad de transferencia: Compatible con velocidades de transferencia propias del estándar USB ofertado.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Alimentación eléctrica: Mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Portátil, compacto y de fácil transporte, apto para uso institucional.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y actividad del dispositivo.
Compatibilidad de uso: Compatible con equipos de escritorio, computadores portátiles y demás dispositivos con puerto USB.
Accesorios: Cable de conexión USB incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir almacenamiento externo y respaldo de información institucional.
· Facilitar transferencia de archivos entre equipos tecnológicos.
· Permitir conexión y reconocimiento inmediato mediante tecnología Plug & Play.
· Mantener operación estable durante procesos de lectura y escritura.
· Permitir almacenamiento de documentos, archivos multimedia, bases de datos y demás información digital.
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	2

	5
	Cámara WEB (WEBCAMS) Tipo 2
	Dispositivo externo de captura y transmisión de video digital, diseñado para facilitar actividades de videoconferencia, reuniones virtuales, grabación y comunicación audiovisual mediante conexión directa a equipos de cómputo.
	Tipo de dispositivo: Cámara web externa para captura y transmisión de video.
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Compatibilidad de medios: Compatible con plataformas de videoconferencia, aplicaciones de colaboración virtual y software de captura de video.
Funcionalidad: Permitir captura, transmisión y reproducción de imagen digital en tiempo real para reuniones virtuales, grabaciones y actividades institucionales.
Sistema de instalación: Tecnología Plug & Play, sin requerir instalación manual para funciones básicas.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS o equivalente.
Alimentación eléctrica: Alimentación mediante conexión USB, sin requerir fuente externa adicional.
Diseño: Dispositivo compacto, portátil y de fácil instalación, con sistema de soporte o fijación para monitor o superficie de trabajo.
Resolución mínima: Full HD (1920 × 1080) o superior.
Indicador de funcionamiento: Indicador visual de encendido y/o actividad del dispositivo.
Sistema de enfoque: Enfoque automático o mecanismo equivalente que permita mantener calidad de imagen.
Accesorios: Sistema de soporte integrado y cable de conexión incluido para funcionamiento inmediato.
Requisitos funcionales:
· Permitir transmisión y captura de video para reuniones virtuales y comunicación institucional.
· Facilitar el desarrollo de actividades de videoconferencia, capacitación y trabajo colaborativo.
· Garantizar compatibilidad con equipos que no cuentan con cámara integrada o requieren una solución externa.
· Permitir operación inmediata mediante conexión USB (Plug & Play).
· Proporcionar calidad de imagen adecuada para entornos de oficina y uso institucional.
Mantener funcionamiento estable durante sesiones prolongadas de videoconferencia.
	UNIDAD
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	Auriculares -Tipo Diadema
	Diadema USB con micrófono integrada, diseñada para comunicaciones de voz, videoconferencias, educación virtual, teletrabajo y aplicaciones multimedia. Permite la reproducción de audio y la captura de voz con calidad digital, ofreciendo una conexión estable mediante interfaz USB y operación inmediata sin necesidad de instalación de controladores adicionales.
	Tipo de dispositivo: Diadema binaural con micrófono integrado. 
Interfaz de conexión: Cable USB.
Tipo de audio: Audio digital estéreo.
Micrófono: Integrado, flexible y ajustable.
Sistema de instalación: Plug & Play.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 o superior, Linux, MacOS y demás sistemas operativos compatibles con dispositivos de audio USB.
Alimentación eléctrica: A través del puerto USB del equipo conectado.
Diseño: Auricular ajustable con almohadillas grandes y acolchadas para uso prolongado.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz o superior.
Controles integrados: Control de volumen y función de silenciamiento del micrófono.
Indicador de funcionamiento: Reconocimiento automático por el sistema operativo al conectar el dispositivo.
Material de fabricación: Componentes resistentes para uso continuo en entornos de oficina y educación.
Accesorios: Manual de usuario y accesorios suministrados por el fabricante.
Requisitos funcionales:
· Permitir la reproducción de audio y la captura de voz para videoconferencias, reuniones virtuales y aplicaciones multimedia.
· Facilitar la comunicación en plataformas de colaboración, educación virtual y teletrabajo.
· Garantizar compatibilidad con computadores de escritorio y portátiles que dispongan de puerto USB.
· Operar de forma inmediata mediante conexión USB tipo Plug & Play.
· Incorporar controles de volumen y silenciamiento accesibles para el usuario durante la operación.
· Proporcionar comodidad para jornadas prolongadas de uso mediante diadema ajustable y almohadillas acolchadas.
Permitir la utilización en aplicaciones de voz sobre IP (VoIP), videollamadas, capacitación virtual y atención remota.
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	7
	Apuntador Inalámbrico
	Dispositivo inalámbrico diseñado para el control remoto de presentaciones digitales, permitiendo avanzar o retroceder diapositivas y señalar información mediante puntero láser integrado
	Tipo de dispositivo: Presentador inalámbrico con puntero láser integrado.
Interfaz de conexión: USB 2.0 o superior.
Alcance operativo: Mínimo 10 metros.
Tipo de láser: Láser rojo.
Controles: Avanzar diapositiva, retroceder diapositiva, pantalla en negro y activación de puntero láser.
Sistema de instalación: Plug & Play, sin necesidad de controladores adicionales.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows y sistemas compatibles con dispositivos USB.
Alimentación eléctrica: Dos (2) baterías AAA o equivalente.
Indicadores de funcionamiento: Indicador LED de encendido y estado de batería.
Diseño: Ergonómico, portátil y de fácil manipulación durante presentaciones.
Frecuencia de operación: 2,4 GHz.
Accesorios: Receptor USB, baterías y documentación suministrada por el fabricante.
Requisitos funcionales:
· Permitir el control remoto de presentaciones electrónicas sin necesidad de permanecer junto al equipo de cómputo.
· Facilitar el avance y retroceso de diapositivas durante exposiciones.
· Permitir señalar elementos específicos mediante puntero láser integrado.
· Garantizar una conexión inalámbrica estable para actividades académicas, empresariales y de capacitación.
· Operar de forma inmediata mediante conexión USB tipo Plug & Play.
· Proporcionar movilidad al expositor dentro del área de presentación.
· Ser compatible con software de presentaciones y equipos de cómputo con puertos USB disponibles.
	UNIDAD
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	Scanner
	Equipo de digitalización de documentos diseñado para entornos administrativos, institucionales y empresariales. Permite la captura eficiente de documentos físicos en formato digital, con alta velocidad y calidad de imagen, facilitando procesos de gestión documental, archivo digital, auditoría y flujo de trabajo electrónico.
	Tipo de equipo: Escáner de superficie plana (Flatbed) y/o con alimentador automático de documentos (ADF).
Resolución óptica: Mínimo 600 dpi.
Velocidad de escaneo: Mínimo 40 páginas por minuto (ppm) y 80 imágenes por minuto (ipm) en modo dúplex.
Capacidad de trabajo diario: Mínimo 4.000 páginas por día.
Alimentador automático de documentos (ADF): Capacidad mínima de 50 hojas.
Profundidad de color: 24 bits a color y 8 bits en escala de grises como mínimo.
Modos de escaneo: Color, escala de grises y blanco/negro.
Dúplex: Escaneo automático a doble cara.
Conectividad: USB para conexión directa a computador y/o conexión a red Ethernet (según modelo).
Sistema de instalación: Plug & Play o mediante controladores suministrados por el fabricante.
Compatibilidad de sistemas operativos: Windows 10 y Windows 11 (64 bits), Mac OS.
Alimentación eléctrica: Cable de poder con fuente de alimentación compatible con red eléctrica estándar.
Diseño: Equipo de escritorio con bandeja de alimentación automática y bandeja de salida integrada.
Indicadores de funcionamiento: Luces LED o pantalla de estado para operación y alertas del sistema.
Accesorios: Cable de alimentación, cable USB o de red, controladores (en caso de que se requiera) y documentación del fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la digitalización rápida y eficiente de documentos físicos en grandes volúmenes.
· Facilitar la gestión documental electrónica en entornos administrativos e institucionales.
· Garantizar la captura de imágenes en alta calidad con resolución mínima de 600 dpi.
· Permitir escaneo a una o dos caras (dúplex) de forma automática.
· Soportar diferentes formatos de salida en color, escala de grises y blanco/negro.
· Integrarse con sistemas operativos Windows 10 y Windows 11 y Mac OS.
· Permitir conexión directa a computador o red institucional según requerimientos operativos.
· Facilitar el flujo de trabajo digital mediante alimentación automática de documentos.
· Garantizar capacidad de operación continua para altos volúmenes de escaneo diario.
	UNIDAD
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	Forros plegables para Tablet
	Accesorio de protección diseñado para tablets de 11 pulgadas, orientado a la conservación del equipo frente a golpes, rayones, polvo y suciedad. Permite además su uso como soporte tipo stand para facilitar la visualización de contenido, escritura o videollamadas en distintos ángulos de inclinación, aportando comodidad y funcionalidad en entornos académicos y laborales.
	Tipo de accesorio: Funda protectora tipo plegable.
Compatibilidad: Tablets de 11 pulgadas o tamaño equivalente a la referencia de las Tablet del Item 13.
Material de fabricación: Silicona, cuero sintético (PU) o material equivalente de alta resistencia.
Protección: Cobertura frontal y trasera contra impactos, rayones y suciedad.
Función soporte: Sistema tipo stand con múltiples ángulos de inclinación.
Sistema de cierre: Imantado, elástico o equivalente que garantice sujeción segura.
Acceso a puertos: Aberturas precisas para puertos, botones, cámara y altavoces.
Diseño: Delgado, ligero y portátil, adecuado para uso continuo.
Acabado: Antideslizante o equivalente para mayor estabilidad.
Requisitos funcionales:
· Proteger la tablet frente a golpes, caídas leves, rayones y agentes externos.
· Permitir el uso del dispositivo sin necesidad de retirar la funda.
· Facilitar la visualización de contenido mediante función de soporte ajustable.
· Garantizar acceso libre a botones, puertos y cámara del dispositivo.
· Proporcionar comodidad en el uso del equipo en entornos de trabajo, estudio y movilidad.
	UNIDAD
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Equipos tecnológicos:
Monitores:
	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
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	Monitores
	Monitor de visualización diseñado para entornos corporativos, administrativos, académicos y de trabajo remoto. Permite la reproducción de contenido digital con alta calidad de imagen, facilitando actividades de productividad, videoconferencias, capacitación virtual y visualización de información. Incorpora cámara web integrada para comunicaciones en línea y compatibilidad con equipos de cómputo mediante interfaces de video estándar.
	Tipo de dispositivo: Monitor LED para computador.
Tamaño de pantalla: 27 pulgadas.
Resolución nativa: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del panel: IPS o superior.
Frecuencia de actualización: 60 Hz o superior.
Cámara web: Integrada para videoconferencias y comunicaciones virtuales.
Conectividad de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Alimentación eléctrica: 100–240 V CA, 50/60 Hz o equivalente.
Montaje: Base de escritorio incluida o equivalente.
Diseño: Pantalla plana con acabado antirreflejo o equivalente.
Accesorios: Cable de alimentación eléctrica, cable de video compatible con la interfaz suministrada y documentación del fabricante.
Compatibilidad: Equipos de escritorio, estaciones de trabajo y computadores portátiles con salidas de video compatibles.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la visualización de contenido digital en resolución Full HD o superior.
· Facilitar actividades de oficina, análisis de información, navegación web y uso de aplicaciones empresariales.
· Soportar videoconferencias y reuniones virtuales mediante la cámara web integrada.
· Garantizar compatibilidad con computadores y dispositivos que dispongan de interfaces de video estándar.
· Proporcionar una imagen clara, estable y de alta calidad para aplicaciones administrativas, académicas y profesionales.
· Permitir una conexión rápida y confiable mediante los cables suministrados por el fabricante.
· Garantizar operación continua en jornadas laborales y entornos corporativos.
· Ofrecer una experiencia visual cómoda mediante tecnología IPS o superior y frecuencia de actualización mínima de 60 Hz.
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Computadores de Escritorio:

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
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	Computadores de Escritorio
	Equipo de cómputo de escritorio diseñado para actividades administrativas, técnicas, profesionales y de productividad avanzada. Permite la ejecución eficiente de aplicaciones corporativas, herramientas ofimáticas, sistemas de información, análisis de datos, videoconferencias y trabajo colaborativo, garantizando estabilidad, seguridad y alto desempeño para entornos institucionales y empresariales.
	Tipo de equipo: Computador de escritorio empresarial.
Procesador: Intel Core i7 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 16 GB DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado Gigabit o superior.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior (si aplica).
Puertos USB: Mínimo tres (3) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Audio: Sistema de audio integrado o compatible con periféricos externos.
Accesorios: Teclado, mouse, cable de alimentación eléctrica, cable de video y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
Alimentación eléctrica: Compatible con redes eléctricas de 100–240 V CA, 50/60 Hz.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución simultánea de aplicaciones empresariales, herramientas ofimáticas y sistemas de información institucionales.
· Facilitar la creación, edición y gestión de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y comunicaciones electrónicas mediante Microsoft Office debidamente licenciado.
· Garantizar un desempeño óptimo para actividades administrativas, técnicas, analíticas y profesionales.
· Permitir el almacenamiento seguro de información, documentos y archivos multimedia.
· Proporcionar conectividad cableada e inalámbrica para acceso a redes corporativas e Internet.
· Garantizar compatibilidad con periféricos y dispositivos externos mediante puertos USB y salidas de video digitales.
· Facilitar la visualización de información y contenidos digitales mediante monitor de 27 pulgadas con resolución Full HD o superior.
· Soportar videoconferencias, colaboración remota y uso intensivo de aplicaciones de productividad.
· Operar con sistema operativo y software debidamente licenciados para entornos corporativos, institucionales y gubernamentales.
· Proporcionar una solución integral lista para su uso, incluyendo monitor, teclado, mouse, cables de conexión y accesorios necesarios para su funcionamiento.
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Portátiles: 

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
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	Computador Portátil
	Equipo portátil diseñado para actividades administrativas, profesionales, académicas y de productividad avanzada. Permite la ejecución eficiente de aplicaciones de oficina, navegación web, herramientas colaborativas, videoconferencias, sistemas de información institucionales y tareas de procesamiento de datos, garantizando movilidad, seguridad y rendimiento para entornos corporativos.
	Tipo de equipo: Computador portátil empresarial.
Procesador: Intel Core i5 de 13.ª generación o superior, o procesador AMD equivalente o superior.
Arquitectura: 64 bits.
Memoria RAM: 32 GB DDR4, DDR5 o superior.
Almacenamiento principal: Unidad de estado sólido (SSD) de 1 TB, tecnología NVMe o SATA.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Pantalla: 14 pulgadas.
Resolución de pantalla: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología de pantalla: IPS o superior, con acabado antirreflejo.
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet integrado o mediante adaptador suministrado por el fabricante.
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 (802.11ax) o superior.
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos USB: Mínimo dos (2) puertos USB 3.0 o superior.
Salidas de video: HDMI, DisplayPort o tecnología equivalente.
Audio: Altavoces y micrófono integrados.
Cámara: Cámara web integrada para videoconferencias.
Teclado: Integrado en idioma español o latinoamericano.
Batería: Autonomía mínima de 6 a 8 horas bajo condiciones normales de uso.
Alimentación eléctrica: Adaptador y cargador original del fabricante.
Peso: Máximo 1.8 kg
Accesorios: Cargador original, cable de alimentación y documentación suministrada por el fabricante.
Garantía: Mínimo un (1) año de garantía del fabricante o distribuidor autorizado.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución simultánea de aplicaciones de productividad, navegación web, correo electrónico y herramientas colaborativas.
· Facilitar el acceso a plataformas institucionales, sistemas de información y servicios en la nube.
· Soportar videoconferencias, reuniones virtuales y trabajo colaborativo remoto.
· Garantizar un desempeño óptimo para actividades administrativas, técnicas y profesionales.
· Permitir el almacenamiento seguro de documentos, bases de datos y archivos multimedia.
· Proporcionar conectividad cableada e inalámbrica para acceso a redes corporativas e Internet.
· Garantizar compatibilidad con periféricos y dispositivos externos mediante puertos USB y salidas de video digitales.
· Ofrecer autonomía suficiente para jornadas de trabajo móvil sin dependencia permanente de alimentación eléctrica.
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Tablet:

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
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	Tablet
	Tableta multimedia diseñada para actividades académicas, administrativas, colaboración digital, videoconferencias y consumo de contenido multimedia. Integra pantalla táctil de alta resolución, sistema operativo Android, conectividad inalámbrica y sistema de audio de alto desempeño, permitiendo una experiencia versátil para entornos educativos y corporativos.
	Tipo de dispositivo: Tableta digital multipropósito.
Pantalla: Táctil IPS mínimo de 11 pulgadas o equivalente.
Resolución de pantalla: Full HD o superior.
Procesador: Octa-core (gama media o superior), con tecnología de fabricación igual o inferior a 6 nm y frecuencia base mínima de 2.2 GHz
Memoria RAM: 6 GB o superior.
Capacidad de almacenamiento: 128 GB.
Expansión de almacenamiento: Mediante tarjeta microSD (Incluir tarjeta SD de 128 GB)
Sistema operativo y software: Android 13 o superior (Actualizable), incluyendo software esencial para la operación del equipo (Play Store).
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0 o superior.
Puertos: USB Tipo C para carga y transferencia de datos.
Audio: Sistema de múltiples altavoces.
Cámara frontal: 5 MP o superior.
Cámara posterior: 8 MP o superior.
Batería: Capacidad mínima de 7.300 mAh.
Accesorios: Cargador, cable de alimentación, Micro SD 128 GB y documentación suministrada por el fabricante.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución de aplicaciones de productividad, colaboración y multimedia.
· Facilitar la navegación web, consulta de información y acceso a plataformas institucionales.
· Permitir la reproducción de contenido audiovisual en alta resolución.
· Garantizar conectividad inalámbrica para acceso a redes y dispositivos compatibles.
· Soportar videoconferencias, reuniones virtuales y actividades de trabajo colaborativo.
· Permitir el almacenamiento y gestión de documentos, imágenes, videos y archivos digitales.
· Proporcionar autonomía suficiente para jornadas de trabajo o estudio prolongadas.
· Garantizar compatibilidad con aplicaciones y servicios basados en el sistema operativo Android.
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Workstation: Se deben adquirir 3 Workstation de alto desempeño, destinadas al procesamiento intensivo de datos, simulaciones computacionales, análisis técnico especializado, modelación avanzada y aplicaciones que requieran alto rendimiento de CPU, RAM, GPU y almacenamiento NVMe de última generación. Las estaciones deberán ser equipos nuevos, originales de fábrica, con garantía del fabricante y cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo.

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	14
	Worksation
	Estación de trabajo de alto desempeño diseñada para ejecución de aplicaciones de ingeniería, modelado 3D, simulación, análisis de datos, renderizado avanzado y cargas de trabajo intensivas. Optimizada para garantizar máxima potencia de procesamiento, estabilidad operativa y capacidad de expansión en entornos profesionales y técnicos especializados.
	Tipo de equipo: Workstation de alto rendimiento (estación de trabajo).
Procesador (CPU): Procesador de alto desempeño con mínimo 16 núcleos y 32 hilos, frecuencia base ≥ 4.0 GHz, equivalente o superior a AMD Ryzen 9 7950X o Intel equivalente de gama profesional.
Memoria RAM: 128 GB DDR5 o superior, velocidad mínima ≥ 5600 MHz, expandible.
Tarjeta gráfica (GPU): GPU dedicada con mínimo 24 GB de memoria VRAM, rendimiento equivalente o superior a NVIDIA RTX 4090 o equivalente profesional.
Sistema de Refrigeración: Sistema de refrigeración de alto rendimiento adecuado para la operación continua del equipo.
Almacenamiento primario: Unidad SSD NVMe Gen5 de mínimo 2 TB para sistema operativo y aplicaciones.
Almacenamiento secundario: Unidad SSD NVMe Gen4 de mínimo 4 TB para datos, proyectos y archivos de trabajo.
Fuente de poder: Mínimo 1000 W, certificación 80 Plus Gold o superior.
Sistema operativo: Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits, debidamente licenciado.
Suite de ofimática: Paquete de Microsoft Office Básico (Word, Excel, PowerPoint y demás herramientas que lo conformen) debidamente licenciado y activado para la operación esencial del equipo (Sin generar un costo adicional).
Conectividad de red cableada: Puerto Ethernet 1 Gbps o superior integrado.
Conectividad inalámbrica: WiFi integrado de alta velocidad (WiFi 6 o superior).
Bluetooth: Versión 5.0 o superior.
Puertos: Múltiples puertos USB 3.0 o superior, USB-C, HDMI y/o DisplayPort para conexión de monitores.
Monitor: Pantalla LED de 27 pulgadas con cámara web integrada.
Resolución del monitor: Full HD (1920 x 1080 píxeles) o superior.
Tecnología del monitor: IPS o superior.
Frecuencia de actualización del monitor: 60 Hz o superior.
Estabilizadores (un estabilizador para cada Workstation): Voltaje de entrada: 110, con puerto USB, 8 tomas con múltiples opciones de conexión. Rango de voltaje de entrada: 90-144VAC. Con capacidad de regular energía.
Accesorios: Teclado, mouse, cables de poder, cables de video y demás elementos necesarios para su funcionamiento.
Certificaciones energéticas: EPEAT Gold, ENERGY STAR 8.0 o superior o equivalentes.
Garantía: Mínimo tres (3) años en hardware. Incluye soporte técnico especializado, reemplazo de partes defectuosas y disponibilidad de repuestos.
Requisitos funcionales:
· Permitir la ejecución de software especializado de ingeniería, modelación 3D, simulación, análisis de datos y renderizado avanzado.
· Garantizar alto rendimiento en tareas de cómputo intensivo y procesamiento paralelo.
· Facilitar la gestión de grandes volúmenes de datos y proyectos complejos.
· Soportar el uso simultáneo de múltiples aplicaciones profesionales sin degradación significativa del rendimiento.
· Permitir conectividad con múltiples monitores y periféricos especializados.
· Garantizar compatibilidad con sistemas operativos y software profesional de ingeniería y diseño.
· Proporcionar estabilidad operativa para jornadas prolongadas de trabajo continuo.
· Ofrecer capacidad de expansión para memoria, almacenamiento y componentes gráficos.
· Permitir integración con redes corporativas y servicios en la nube mediante conectividad cableada e inalámbrica.
· Asegurar operación confiable en entornos críticos de diseño, investigación y desarrollo tecnológico.
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Especificaciones Técnicas Mínimas:

Los equipos tecnológicos, periféricos y estaciones de trabajo a adquirir deberán cumplir con especificaciones técnicas mínimas que garanticen su adecuado desempeño, compatibilidad y durabilidad, de acuerdo con las necesidades institucionales.

Requisitos de gobierno y gestión de datos para la necesidad:

Los equipos a adquirir deberán permitir una adecuada gestión, almacenamiento, procesamiento y respaldo de la información institucional, garantizando la integridad, disponibilidad y confiabilidad de los datos.
En este sentido, deberán:

· Ser compatibles con los sistemas de información y plataformas tecnológicas con las actividades propias de la entidad como, Video llamadas, Mesas de trabajo, Socialización de resultados, modelación y demás herramientas especializadas como es el caso de ArcGIS, esto con el fin de contribuir al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de sostenibilidad ambiental y garantizar el seguimiento, control y preservación de la calidad de los recursos hídricos. 
· Permitir la administración eficiente de bases de datos, archivos y documentos asociados a los procesos misionales.
· Facilitar la implementación de políticas de respaldo (backup) y recuperación de información.
· Soportar herramientas de análisis de datos, sistemas de información geográfica (SIG) y software técnico especializado.
· Permitir la organización y trazabilidad de la información generada en los procesos institucionales.

Lo anterior, en concordancia con las políticas internas de gestión documental, gobierno digital y manejo de la información adoptadas por la entidad.

Requisitos de seguridad:

Los equipos deberán cumplir con condiciones que garanticen la seguridad de la información institucional y la protección frente a riesgos tecnológicos.
Para ello, deberán:

· Ser compatibles con soluciones de seguridad informática (antivirus, firewall, sistemas de control de acceso, entre otros).
· Permitir la instalación de actualizaciones de seguridad del sistema operativo y del software utilizado.
· Contar con mecanismos de autenticación y control de acceso (usuarios, contraseñas, cifrado, según aplique).
· Soportar políticas de seguridad definidas por la entidad en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).
· Garantizar la protección contra pérdida de información mediante opciones de respaldo y recuperación.

Estas condiciones buscan mitigar riesgos asociados a accesos no autorizados, pérdida de datos o fallas en los sistemas.
Requisitos de privacidad: Los equipos deberán permitir la protección de los datos personales y la información sensible tratada por la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de protección de datos.
En este sentido, deberán:

· Permitir la implementación de controles para el tratamiento adecuado de datos personales.
· Garantizar que la información almacenada pueda ser protegida mediante mecanismos de acceso restringido y cifrado, cuando aplique.
· Ser compatibles con las políticas institucionales de tratamiento de datos personales.
· Facilitar la gestión segura de la información conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes.

Lo anterior, con el fin de salvaguardar la confidencialidad, integridad y uso adecuado de la información manejada por la entidad.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. [bookmark: _Hlk176116886]Garantizar la calidad de los productos ofertados.
2. Hacer entrega en la bodega de almacén de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en la ciudad de Tunja ubicada en la calle 57 No. 3-24 del Barrio Santa Ana. 
3. Cumplir con el objeto contractual acordado en la forma, cantidad, lugar, fechas y especificaciones requeridas por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
4. Acatar las instrucciones que imparta la Corporación a través del supervisor del contrato. 
5. Reportar al supervisor del contrato los imprevistos o anomalías que detecte y que impidan la correcta y oportuna ejecución del contrato.
6. Cumplir la obligación de facturar de conformidad con el régimen legal al cual pertenezca el contratista. 
7. Pagar oportunamente las obligaciones relativas al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales cuando a estos últimos haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten.
8. Informar al supervisor de manera inmediata sobre la ocurrencia de cualquier fenómeno de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal ejecución del contrato.
9. Constituir las garantías exigidas dentro del proceso luego de aprobado el contrato.
10. El contratista deberá dar cumplimiento a los lineamientos que establece SG-SST decreto 1072 de 2015.
11. Los equipos tecnológicos, periféricos y estaciones de trabajo a suministrar deberán contar con la garantía otorgada por el fabricante o distribuidor por el término definido en la ficha técnica para cada item.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PROVEEDOR 

Además de las derivadas de la naturaleza del contrato, la ley y las obligaciones generales señaladas en el presente estudio previo, el proveedor se obliga a:

1. Suministrar los equipos tecnológicos, periféricos y estaciones de trabajo de acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas en el contrato y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, asegurando que cumplan con las características de rendimiento, capacidad y funcionalidad requeridas.
2. Entregar los bienes objeto del contrato en las instalaciones de CORPOBOYACÁ, en el lugar señalado por el supervisor, asegurando que todos los equipos sean revisados, instalados, probados y recibidos por un representante de la entidad a satisfacción, verificando su conformidad con lo estipulado en el contrato.
3. Suministrar, junto con cada equipo y en idioma español, la totalidad de la documentación técnica original de fábrica, que debe incluir como mínimo: manual de operación y funcionamiento, manual de mantenimiento preventivo y correctivo, catálogo o manual de partes, especificaciones del hardware, fichas técnicas y certificados de garantía.
4. Garantizar que todos los equipos suministrados sean nuevos, originales de fábrica, libres de defectos de fabricación y que no correspondan a equipos reacondicionados, de segunda mano o remanufacturados. El contratista deberá permitir la verificación de empaques originales, seriales de fábrica y fichas técnicas al momento de la entrega.
5. Constituir y entregar una garantía técnica de fábrica para los equipos tecnológicos objeto del presente contrato por un término mínimo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción. Dicha garantía deberá cubrir, sin costo para la entidad, cualquier defecto de fabricación, fallas en los materiales y el suministro de repuestos y mano de obra. En caso de equipos con daños físicos, accesorios incompletos o faltantes de documentación técnica al momento de la entrega, el contratista deberá realizar la reposición o corrección en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados desde el reporte del supervisor.
6. Presentar certificación del fabricante o distribuidor autorizado que respalde la garantía ofrecida, la cual deberá ser entregada junto con los equipos al momento de su recibo formal.
7. Garantizar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico durante todo el período de garantía, atendiendo de manera oportuna los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten sobre los equipos entregados.
8. Garantizar que todos los equipos suministrados cumplan con las normativas nacionales e internacionales relacionadas con seguridad, compatibilidad técnica, regulaciones ambientales y las regulaciones específicas del sector tecnológico vigentes en Colombia.
9. Proveer los certificados de autenticidad y origen de los equipos, así como la documentación que certifique que los productos son legales, nuevos y no cuentan con ningún tipo de infracción de propiedad intelectual.
10. Asumir todos los costos y riesgos asociados con el transporte, cargue, descargue y seguro del equipo hasta su entrega y recepción a satisfacción en el lugar designado por CORPOBOYACÁ.
11. Durante el proceso de entrega y hasta que los equipos sean formalmente recibidos por CORPOBOYACÁ, el contratista será responsable por cualquier daño, pérdida o deterioro que sufran los equipos, debiendo asumir los costos de reparación o reposición en caso de que esto ocurra.
12. Realizar, en coordinación con el supervisor del contrato y sin costo para la entidad, una jornada de capacitación teórico-práctica sobre la correcta operación, mantenimiento básico y medidas de seguridad de los equipos entregados, dirigida al personal que designe la Corporación.
13. Entregar un único informe de entrega de los bienes contratados, suscrito por el supervisor del contrato, en el que se evidencie el cumplimiento del objeto contractual en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad de los equipos suministrados.
14. Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el pliego de condiciones y en el contrato, incluyendo la garantía de seriedad de la oferta en la etapa precontractual y, una vez adjudicado, las pólizas de cumplimiento y calidad de los bienes en los términos y cuantías establecidas por CORPOBOYACÁ. 
15. Mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato los documentos que acrediten su capacidad jurídica, experiencia y capacidad financiera, y comunicar oportunamente al supervisor cualquier novedad que pueda afectar dichas condiciones. 
16. Certificar el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de sus empleados como requisito previo para la presentación de cada cobro o factura, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
17. Atender de manera oportuna todos los requerimientos de información y coordinación que solicite el supervisor designado por CORPOBOYACÁ para la correcta ejecución del contrato.
18. Indicar la marca de cada ítem ofertado y anexar catálogos, folletos o fichas técnicas que complementen la información técnica de los bienes suministrados. No se aceptarán equipos genéricos, clones ni ensamblados; los equipos deben pertenecer a marcas reconocidas internacionalmente. 
19. Registrar los equipos suministrados en el portal del fabricante a nombre de CORPOBOYACÁ, dentro del plazo establecido por el supervisor del contrato, como condición para el cierre formal de la entrega. 
20. Mantener los precios ofertados como fijos e invariables durante toda la vigencia del contrato, sin que proceda reconocimiento adicional alguno por variaciones del mercado, tasas de cambio u otros factores externos. 
21. Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información institucional, datos y documentos a los que acceda con ocasión de la ejecución del contrato, obligación que se mantendrá vigente aun después de la liquidación del mismo.
22. Asumir el riesgo de pérdida de la mercancía hasta que se efectué la entrega real a la corporación en el lugar especificado y acordado
23. Los equipos de cómputo (Computador de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo) deberán incluir el sistema operativo y, la suite ofimática de Microsoft office debidamente licenciados estipulados en las características técnicas mínimas.  

OBLIGACIONES CORPOBOYACA

1. Ejercer la supervisión integral del contrato
2. Comunicar al proveedor de manera escrita las anomalías que se presenten en la ejecución del contrato
3. Verificar el pago oportuno de las obligaciones al sistema de seguridad social o parafiscal cuando sea el caso
4. Supervisar el avance del contrato
5. Terminar y liquidar el contrato en el tiempo establecido
6. Realizar los pagos pactados dentro del contrato
7. Los demás con ocasión al contrato estimen la ley


PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la suscripción Acta de Inicio FGC-03. 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Carrera 6 # 5A – 55 Barrio Santa Rita Sede Tunja CORPOBOYACÁ, Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
PERFIL Y COMPETENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR: Será designada por el ordenador del gasto y/o por el secretario general y Jurídico.
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