

MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en proyectos de infraestructura institucional de servicio público.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el cuarenta por ciento (40%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. NO APLICA al presente Proceso: en la consulta al Registro de Productores de Bienes Nacionales realizada el 27 de mayo de 2026 se identificó al menos un bien nacional relevante con registro vigente con posterioridad a la fecha de cierre del Proceso, por lo que se aplica la regla del numeral [9] y la Opción 1 del numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura del sector social en proyectos de infraestructura institucional de servicio público, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura del sector social en proyectos de infraestructura institucional de servicio público. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 


	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR SOCIAL

	
	Insumos
Insumos requeridos para la construcción e instalación de los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en las sedes judiciales objeto del proceso.
	Elementos o materiales producidos
Elementos y materiales producidos a partir de los insumos anteriores, necesarios para la ejecución de las obras del proceso.

	1. OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SERVICIO PÚBLICO — SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN SEDES JUDICIALES
	Cemento Portland
	Concreto hidráulico para placas de contrapiso

	
	Arena (agregado fino)
	Concreto reforzado (placas macizas con malla electrosoldada)

	
	Arena
	Sistemas de bombeo y presurización con bombas multietapa (1.5 HP / 0.5 HP / 0.25 HP), variador de velocidad, tanque pulmón y tablero de control

	
	Arena de río
	Plantas de tratamiento de agua pre-ensambladas (7.3 GPM y 6.500 L/día), con bomba centrífuga, lechos filtrantes de arena sílice y carbón activado, dosificación y control

	
	Resina poliéster y fibra de vidrio (PRFV)
	Tanques en fibra de vidrio reforzada (PRFV) de 7.3 m³ y 3.7 m³ con manhole superior y lateral

	
	Polietileno (PE)
	Tanques plásticos tipo botella en polietileno (2.000 L, 1.100 L y 600 L) con tapa tipo manhole — bien nacional relevante (productor TDEPE S A S, RPBN0181915, vigente hasta 03/03/2027)

	
	Grava
	Cajas de cribado en acero inoxidable 304 con tapa abatible y conexión de 4"

	
	Acero
	Válvulas automáticas para sistema de filtración

	
	
	Puertas en acero galvanizado con acabado en pintura electrostática y corte láser tipo colonial

	
	
	Automatización para llenado de tanques de agua tratada (válvula con actuador, anclaje a tablero de control)

	
	
	Cerámica de piso y pared 30×60 cm (tráfico medio) con fijador

	
	
	Malla electrosoldada M-188 Ø 6 mm y Ø 8 mm para placas de contrapiso

	
	
	Tubería PVC sanitaria, de aguas lluvias y de presión (1/2", 1", 1 1/2", 2", 4" y 6"), incluye accesorios

	
	
	Pintura vinilo tipo I y graniplast para muros y resanes

	
	
	Placas de fibrocemento e=8 mm para muros (1 y 2 caras), incluye pintura

	
	
	Aparatos sanitarios institucionales (sanitarios Montecarlo, lavamanos tipo Avanti con grifería y pedestal, orinales tipo institucional seco con sistema TDS)

	
	
	Tubería conduit EMT 1" con riel Unistrut y accesorios de conexión

	
	
	Grama

	
	
	Canales y bajantes en PVC tipo Amazonas, incluye accesorios

	
	
	Tableros de control eléctrico y de fuerza para bombas y plantas de tratamiento

	
	
	Lámparas de emergencia (2 LED 2 W, autonomía 90 min) y luminarias multivoltaje

	
	
	Grifería institucional (orinal push tradicional, grifería antivandálica)

	
	
	Cuelgas y abrazaderas a techo para tuberías (cinta Bandit)

	
	
	Impermeabilizantes para placas y cubiertas

	
	
	Pared en piedra laja (revestimiento), incluye fijador y emboquillado

	
	
	Enchape en cerámica 30×60 cm piso pared y piso cemento 46×46 cm con fijador
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