FORMATO No. 6
OFERTA ECONÓMICA – LOTE 1
El oferente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentada en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

	ITEM
	DESCRIPCION (detalle de lo que requiere la Entidad)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD  (A)
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (SI APLICA) 
(B)
	VALOR TOTAL (A x B)

	1
	 KIT TERMOELECTRICO PARA LA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA, el cual funciona a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente a la cual el sistema esta esta adaptado e integrado, produciendo 150 WATTS DE SALIDA, ademas contiene 1 MODULO TERMOLECTRICO DE 6 CELDAS y 1 MODULO ACUMULADOR PORTABLE DE 110 VOLTIOS DE SALIDA QUE INTEGRA 30 BATERIAS LITIO, que aseguran la luminosidad del hogar.  ESTUFA ECOEFICIENTE ADAPTADA E INTEGRADA AL KIT DE GENERACION DE ENERGIA TERMOELECTRICA: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada para un total de 4 hornillas. * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lamina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termoemetro instalado en puerta. * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 . * Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero ceramico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) . * 1 bandeja cenícera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con accesorio parrilla asadora en varilla de acero inox con su respectiva bandeja carbonera. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2,44 mtrs de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza. - Patas Desmontables. Este sistema unitario debe contar con mimimo las siguientes condiciones tecnicas: PRUEBAS EFICIENCIA Y DIOXINAS Y FURANOS, GARANTIA, SOPORTE TECNICO (MANUALES DE USO- FICHA TECNICA).
	UNIDAD
	6
	 
	                                          -   

	2
	INSTALACION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS RURALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADAPTACION DE CHIMENEAS E INSTALACION DE LAS ESTUFAS)
	UNIDAD
	6
	 
	                                    

	3
	REALIZACION DE TALLER DE FUNCIONAMIENTO DE ESTUFAS: Capacitaciones enfocadas al uso y manejo de las estufas (Incluye transporte del profesional) - ENTREGA DE MANUALES DE USO
	UNIDAD
	6
	 
	                                       

	VALOR TOTAL OFERTA ECÓNOMICA
	                                           



Nota1. Los proponentes interesados, deberán diligenciar el VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y EL VALOR TOTAL POR CANTIDADES INCLUIDO IVA, el cual, se entiende ofertado en pesos colombianos, sin valores decimales, e incluye todos los costos directos e indirectos a que haya lugar y demás conceptos para el cumplimiento del Objeto contractual.
Nota 2. La propuesta deberá cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas planteadas en el ANEXO TECNICO DE CONDICIONES TECNICAS.
Nota 3. Los campos a diligenciar o ítems a ofertar no deben ser modificados en la oferta.
Nota 4: El contratista debe contemplar en su oferta todos los costos o gastos asociados a la logística (desplazamiento, transporte, entrega e instalación de elementos) requerida para cumplir con las obligaciones del contrato. Estos valores no
incurrirán en costos adicionales para el Área Protegida.


LUGARES DE ENTREGA
                                                                                                      
Punto de entrega 1: Localidad de Sumapaz, Bogotá, Vda. San José, Finca Cenen Gualteros Coordenadas 3°50'11.6586" N 74°22'41.8794" W CANTIDAD      2 KITS COMPLETOS
Punto de entrega 2: Municipio de Lejanías, Vda. Agua Linda, Finca Ramón Conde, Coordenadas 3°35'50.5392" N 74°00'50.475" W CANTIDAD 2 KITS COMPLETOS   
Punto de entrega 3: Municipio de Lejanías, Vda . Alta Cristalina, Finca Arnulfo Gonzalez Coordenadas 3°34'40.893" N 74°01'32.8764" W CANTIDAD 1 KIT COMPLETO
Punto de entrega 4: Municipio Cubarral, Vda. La Libertad, Casa - Vivero. Coordenadas 3°45 '41.7 " N 73°53' 13.4"W. CANTIDAD 1 KIT COMPLETO

LUGARES DE INSTALACIÓN

Punto de Instalación 1: Municipio Cubarral, Sector del Duda, Finca Rafael Cifuentes y Ruth Villalba Coordenadas 3°46’19.0812” N 74°20’11.6592” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 1.
Punto de Instalación 2: Municipio Cubarral, Sector del Duda, Finca Aldemar Cifuentes Coordenadas 3°44’16.5798” N 74°21’23.8242” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 1.
Punto de Instalación 3: Municipio Lejanías, Vda. Agua Linda, Finca Ximena García, Coordenadas 3°36’12.0954” N 74°01’09.1326” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 2.
Punto de Instalación 4: Municipio Lejanías, Vda. Agua Linda, Finca Jaime Rivera y Stephanie Montoya, Coordenadas 3°36’18.4098” N 74°01’12.8244” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 2.
Punto de Instalación 5: Municipio de Lejanías, Vda. Alta Cristalina, Finca Arnulfo Gonzalez Coordenadas 3°34'40.893" N 74°01'32.8764" W CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 3.

Punto de Instalación 6: Municipio Cubarral, Vda. La Libertad, Finca Oliverio Valderrama. Coordenadas 3°45'23.889" N 73°53'36.7902"W. CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 4.


1. El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 2.1.2. del Pliego de Condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
2. El proponente deberá entregar la ficha técnica de los productos solicitados junto con la propuesta.
3. Es obligación del oferente anexar la marca de cada uno de los bienes que está ofreciendo en la oferta.
4. Para cada uno de los ítems se solicita observar la normatividad vigente frente a los bienes y servicios gravados y no gravados.
5. Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
6. El oferente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
7. El proponente deberá presentar su oferta económica, cuyo valor general y el de cada ítem no podrá ser superior al presupuesto asignado, so pena de rechazo de la propuesta.
8. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana. SIN CENTAVOS
9. El oferente deberá tener en cuenta su condición tributaria (tanto de bienes y servicios como la normativa aplicable como persona natural o jurídica) al momento de la estructuración de la propuesta, e incluir en la
misma el régimen que le aplique, así como los porcentajes de impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar, incluyendo el IVA cuando aplique y será su responsabilidad establecer el precio que oferte, el cual no
será sujeto de actualizaciones posteriores por causas tributarias.
10. Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando
sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
11. Cada uno de los lances realizados durante el evento de subasta, se aplicará a la totalidad de los ítems.


FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL:
RAZÓN SOCIAL:
NIT:
CORREO:
DIRECCIÓN:
TELEFÓNO DE CONTACTO:
