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[bookmark: _Hlk166592247]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
Carrera 46 No. 20A – 29, Puente Aranda
Bogotá D.C.
[bookmark: _Hlk196889617]ASUNTO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y LAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. PROCESO 284-SAMC-CENACINGENIEROS-2026.
Especificaciones técnicas del proceso de contratación cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MONTACARGAS DE 10 TONELADAS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
Cada proponente deberá manifestar expresamente que conoce, comprende y acepta el alcance del proceso contractual, así como las condiciones técnicas establecidas por la Entidad, certificando que los bienes ofertados cumplen integralmente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Estudio Previo, el Anexo Técnico y los demás documentos que hacen parte del proceso de selección.
Las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento constituyen requisitos de obligatorio cumplimiento y serán objeto de verificación por parte de la Entidad bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. Para tal efecto, el proponente deberá diligenciar el presente formato, el cual deberá estar suscrito por el representante legal o por quien tenga la facultad para comprometer la propuesta.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
(Marque con una "X" la casilla correspondiente indicando si CUMPLE o NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas para la adquisición de un equipo de montacargas de 10 toneladas para las unidades de atención y prevención de desastres del ejército nacional. en el Anexo Técnico del presente proceso contractual).
	CLASIFICADOR DEL OBJETO PRESUPUESTAL
	NOMBRE DE CUENTA

	Cumple
	No Cumple

	A-02-01-01-004-003-05
	EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS
	
	

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC
	
	

	1
	43911
	Montacargas 10ton
características: de acuerdo a la ET JEMPP-CEDE10-0904
	UNIDAD
	0
	1
	24101602
	OMITIDO
	No clasificado
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
Los oferentes deben certificar que cumplirán con cada una de las siguientes condiciones, además de entregar en un solo documento los ítems aquí descritos:
	CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	Las especificaciones técnicas de cada elemento deberán verificarse y consultarse en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del presente documento. En dicho anexo se establecen las características, requisitos técnicos, condiciones de desempeño y demás exigencias particulares aplicables al bien objeto del contrato.
	 
	 

	ORIGEN Y AUTENTICIDAD DE LOS BIENES
	Los bienes objeto del contrato deberán ser de origen lícito, nuevos, originales y de primera calidad, libres de uso, remanufactura o reacondicionamiento, y deberán ser comercializados conforme a la normatividad colombiana vigente. El contratista garantizará la autenticidad, procedencia y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.
	 
	 

	GARANTÍA TÉCNICA
	El contratista deberá otorgar una garantía técnica mínima de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, que cubra defectos de fabricación, materiales, componentes, ensamble y funcionamiento del montacarga suministrada.

Durante el período de garantía, el contratista deberá reparar o reemplazar, sin costo adicional para la Entidad, cualquier componente o sistema del vehículo que presente fallas atribuibles a defectos de fabricación o de funcionamiento. La garantía deberá incluir el suministro de repuestos originales, mano de obra, transporte, asistencia técnica y demás actividades necesarias para restablecer las condiciones normales de operación del montacarga

En caso de que el fabricante establezca un período de garantía superior al mínimo exigido, el contratista deberá trasladar íntegramente dicho beneficio a la Entidad.
	
	

	MANTENIMIENTO Y PERIODICIDAD
	El contratista deberá realizar, a todo costo, un (1) mantenimiento preventivo anual al montacargas de 10 toneladas suministrado, durante el período de garantía o, de manera anticipada, cuando el supervisor del contrato lo solicite por razones de operación o necesidad técnica. Como mínimo, el mantenimiento comprenderá: diagnóstico general del equipo; inspección de los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y de control; revisión del motor diésel; cambio de aceite y filtros conforme al fabricante; revisión y reemplazo de filtros y consumibles cuando aplique; inspección del sistema hidráulico; ajuste y calibración de dispositivos de seguridad; revisión de transmisión, frenos, dirección, tren de rodaje, ruedas y llantas; verificación del mástil, horquillas y sistema de elevación; limpieza general, lubricación y comprobación del funcionamiento operativo. Finalizadas las actividades, el contratista realizará pruebas de verificación funcional y entregará un informe técnico con las actividades ejecutadas, repuestos y consumibles utilizados, resultados de las pruebas, mediciones, observaciones técnicas y recomendaciones para la operación y conservación del equipo.
	 
	 

	CAPACITACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN
	El contratista deberá garantizar, sin costo adicional para la Entidad, la capacitación y certificación técnica presencial de ocho (8) personas designadas por el supervisor del contrato, con una intensidad mínima de ocho (8) horas. La capacitación deberá ser impartida por un técnico especialista en montacargas industriales de gran capacidad y comprender, como mínimo, los siguientes temas: 
	 
	 

	
	•           Operación segura del montacargas de 10 toneladas.
	
	

	
	•           Inspección preoperacional y buenas prácticas de operación.
	
	

	
	•           Manejo de cargas, sistemas de elevación y procedimientos seguros de cargue y descargue.
	
	

	
	•           Funcionamiento de los sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y de control del equipo.
	
	

	
	•           Mantenimiento básico, inspecciones periódicas y cuidados preventivos
	
	

	
	•           Condiciones ambientales y operacionales para el uso seguro del montacargas.
	
	

	
	•           Medidas de seguridad industrial, respuesta ante emergencias y prevención de accidentes. 
	
	

	
	La capacitación deberá realizarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la entrega efectiva del bien. El contratista deberá expedir el correspondiente certificado de asistencia o aprobación para cada participante y entregar el material de apoyo utilizado durante la capacitación. El lugar de ejecución será el Fuerte Militar de Tolemaida, Municipio de Nilo, Cundinamarca, o en el sitio que indique la Entidad dentro de dichas instalaciones.
	
	

	KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS
	El kit de herramientas básicas para reparación en campo del montacarga suministrada deberá incluir, como mínimo, un juego completo de llaves combinadas de 8 mm hasta 32 mm, dos llaves ajustables, un juego de destornilladores planos y de estrella, una llave para filtros de aceite, un martillo de goma, un extractor de pasadores, alicates universales y de punta, un juego de dados con carraca de 10 mm hasta 32 mm, cuatro pares de guantes de seguridad reforzados, una linterna LED recargable y un maletín rígido de transporte. Todas las herramientas deberán estar fabricadas en acero al cromo-vanadio (Cr-V) o acero aleado de alta resistencia, con tratamiento anticorrosivo y ergonómico, garantizando disponibilidad inmediata en campo, seguridad operativa y trazabilidad institucional.
	
	


	
NOTA 1: El proponente deberá manifestar dentro del formulario, que se compromete con las siguientes especificaciones adicionales: 
Nota 2: El oferente que valide el formulario deberá cumplir TAXATIVAMENTE con lo establecido en el estudio previo del presente proceso, sin excepción alguna.
En mi calidad de Representante Legal de ”, presento ofrecimiento para CUMPLIR con cada uno de las especificaciones técnicas para el “[describa el grupo y/o ítem y/o frente para el cual está interesado ofertar]” descritas en el pliego de condiciones.

	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE
C.C

	




