FORMULARIO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en eI Estudio Previo y Pliego de Condiciones, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

· BRIAV32
	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-01-01-003-008
	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES

	DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN  DE MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES

	Identificación  del Activo  Fijo: N/A



	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN  DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UN MED 
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO
MATERIAL SAP
	CÓDIGO  OTAN - NOC (OPCIONAL)

	1
	3811106
	SILLA GERENTE NIZA SOPORTE LUMBAR BRAZO GRADUABLE NEGRA con un marco de polipropileno negro y apoyo lumbar ajustable con un material de tela micro perforada tipo malla : espuma poliuretano con un espesor de 50mm  con una altura desde el piso a la parte superior del asiento, dimensiones  47 cm de ancho x 51 de profundidad altura desde el piso a la parte superior del asiento graduable entre 68 y 60 centímetros con brazos ajustables y ruedas ajustables con una con capacidad de rodachinas doble carrete soportable al peso mayor de 100 kilos acordes a su funcionalidad con un mecanismo de movimiento de basculante en espalda cuando no se está en posición fija .
	[image: ]
	UN
	50101700
	1388710
	4120-27-046-3713

	2
	



3811106
	SILLA PRESIDENTE ERGONÓMICA

1. ESPALDA: 
MATERIAL: TAPIZADO DE CUERO SINTÉTICO NEGRO
DIMENSIONES: 51 CM DE ANCHO X  55 CM DE ALTO 
CARACTERISTICAS: CABECERO EN EL MISMO MATERIAL ACOLCHADO FIJO
2. ASIENTO: 
MATERIAL: TAPIZADO DE CUERO SINTÉTICO NEGRO
DIMENSIONES: 52 CM DE ANCHO X 53 CM DE PROFUNDIDAD X 10 CM DE ALTO
CARACTERISTICAS: MARCO EN POLIPROPILENO NEGRO
3. BRAZOS: AJUSTABLES EN ALTURA (70 MM) EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON PAD EN POLIURETANO TIPO PIEL INTEGRAL. GIRA 45° HACIA AFUERA Y 25° HACIA ADENTRO
4. MECANISMO: MSY: MECANISMO SYNCRO QUE PERMITE INCLINAR EL ESPALDAR Y FIJARLO EN LA POSICIÓN DESEADA (DIFERENTES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN A 90°- 100° Y 110°) ASIENTO DESLIZABLE EN PROFUNDIDAD 50 MM
6. CILINDRO NEUMÁTICO: AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO CON ELEVACIÓN DE GAS MATERIAL: ACERO CROMADO
7. ESTRELLA DE 5 ASPAS DIÁMETRO: 640 MM MATERIAL: CROMADO.
8. RODACHINAS DOBLE CARRETE MATERIAL: EN GOMA DIÁMETRO: 64 MM
DEBE QUEDAR PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO
	[image: ]
	UN
	50101700
	1998071
	9925-01-465-5726

	3
	3811106
	ADQUISICIÓN SILLA PRESIDENTE NIZA CON CABECERO SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS GRADUABLES NEGRA,

 referencia 5-3723 base 05 puntas en acero  cromado con un marco de polipropileno negro y apoyo lumbar ajustable con un material de tela micro perforada tipo malla con una altura desde el piso a la parte superior del asiento, dimensiones 48 cm de ancho x 51 de profundidad altura desde el piso a la parte superior del asiento graduable entre 40 y 49 centímetros con brazos ajustables y ruedas ajustables con una capacidad rodamiento libre y soportable al peso mayor de 100 kilos acordes a su funcionalidad. giratoria 360°

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]

	UN
	50101700
	1261805
	4120-27-046-3713

	4
	3811106
	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA CON RESPALDO ALTO EN CUERO: 

con las siguientes especiaciones técnicas: columna a gas clase 3. ruedas en nylon certificación 100.000 mil ciclos de rodamiento base de 5 aspas 640mm cromada. mecanismo basculante.
mecanismo de tensión ajustable. brazos fijos tapizado.
tapizada en cuero sintético. de color negro. peso máximo recomendado 120 kilogramos.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ] 
	UN
	50101700
	1746566
	NO TIENE 

	5
	3811201
	SOFÁ DE ESTAR
 
Sofá de cuero de grano superior de 79 pulgadas, sofá de cuero de 3 plazas, sofá moderno de mediados de siglo para sala de estar                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dimensiones del producto  80 x 200 x 90 acentimetros
	[image: ] 
	UN
	56101502
	1032112
	7110-15-008-5107

	6
	3812202
	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L

 1.70X1.45 Alto: 73 cm. Frente: 170×170 cm. Fondo: 70 / 60 cm. Superficie en vidrio 19 mm. Superficie madera industrial 25 mm. Canto rígido. Elaborado en lámina cold rolled. Una gaveta archivo. Dos gavetas lapicero.
Corredera full extensión. Costado en melamínico o fórmica con patas en acero cromado. Faldón de 19 mm. en melamínico o fórmica. Dilatador en aluminio.

	[image: ]
	UN
	56101703
	1517696
	7110-15-008-5107

	7
	3811108
	MESA PLEGABLE BANQUETERA 

Medidas: 1.80 X 0.74 X 0.74 Mt 
Material de cubierta plástica de alta densidad.
Patas metálica.
Color del plastico: Blanco.
Con agarre para transporte.
Con Bloqueo para el armado.
Resistencia: 50 kg.
Color: Blanco.
Con agarre para fácil transporte.
Con bloqueo automático o manual.
	[image: ]
	UN
	56101719
	1625785
	7110-15-008-5107

	8
	3812206
	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA.


Panel de madera con diseño moderno.
Con capacidad para televisores de hasta 70 pulgadas.
Con estantes superiores, laterales e inferiores de gran espesor y resistencia.
Espacios aislados para el cableado, con sistema de fijación a la pared para una instalación fija.
Alto: 180 cms.
Ancho: 200 cms.
Fondo: 35 cms.
Color: Marron o wengue.
Material: aglomerado.
Estantes: Multiples (parte superior, inferior y laterales.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]
	UN
	56101505
	1222573
	7125-00-274-7043

	9
	3812104
	LOKER DE 6 PUERTAS

dimensiones loker:
alto 1,80 mts
fondo 30 cm
largo 62 cm

dimensiones compartimiento:
alto 54 cm
fondo 30 cm
largo 28 cm

estructura en lamina cold rolled calibre 22
pintura electrostática horneable color gris
compartimiento zapatero
manijas en PVC 
doble celosia de ventilación por cada puerta
porta candado
rotulo de identificación por puerta
	[image: ]
	UNIDAD
	56101520
	1783681
	7110-15-008-5107

	10
	3812104
	LOCKER ARCHIVADOR METÁLICO ALTO DOS PUERTAS CORREDIZAS 05 DIVISIONES

ARCHIVADOR METÁLICO: 

dimensiones locker archivador
alto 1,90 mts
largo 1.05 mts 
fondo 46 cm

02 puertas tipo fuelle corredizos con cerradura central
05 entrepaños graduables con divisiones internas para sostener libros,
carpetas y cajas 
calibre 0,30 
estructura en lamina de acero calibre .22
pintura electrostática
piso al asiento 44 cm de profundidad y asiento de 51 cm
	[image: ]
	UNIDAD
	56101708
	1724642
	7110-15-008-5107

	11
	3812104
	ESTANTE ESTANDAR DE 2 MTS METALICO DE 06 ENTREPAÑOS

dimensiones estantería metálica:
alto: 2 mts
largo: 0,94 mts
fondo: 0,40 mts

06 entrepaños cal .22
paral estándar cal .16
con 48 tornillos, tuercas y arandelas para su armado
pintura gris electroestática
	[image: ]
	UNIDAD
	56101708
	1783681
	NO TIENE

	12
	3811901
	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS.

Sillas sin apoya brazos; Espaldar compacto y liso para mayor comodidad; Ideal para interiores y espacios al aire libre; Resistente hasta 110 Kg; Apilable; Con antideslizante para mayor estabilidad. Peso máximo soportado: 110 kg Alto: 89.5 cm. Ancho: 53 cm. Fondo: 46.5 cm. No plegable. Anti deslizante. Color: Blanco. Material Plástico de alta densidad
	[image: ]
	UNIDAD
	56112103
	1595479
	7195-26-300-2289

	13
	3811108
	SILLA UNIVERSITARIA ISOCELES
ESPALDA:

 Interna en polipropileno, externa en polipropileno con espuma rosada N5 de alta
resistencia.
Asiento: Interno en polipropileno abullonado con espuma inyectada laminada densidad 26, tapizado en paño, color y material de libre elección según disponibilidad.
Estructura: Tubular-rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8 con terminación en pintura electrostática con refuerzo en patas.
Brazo: Abatible anti pánico en tubo redondo 1/2" con terminación en electrostática y tabla en tablex enchapada en formica.
	[image: ]
	UNIDAD
	56112103
	1388710
	4120-27-046-3713

	14
	3812202
	MESA JUNTAS PARA 12 PERSONAS

longitud de 3 metros (aproximadamente 120 pulgadas), 
ancho de 1.5 metros
altura estándar de 75 a 80 cm.

Materiales y acabado 
Madera: roble, el nogal o la caoba
El color de la madera Java

Otras características:
sistemas de conexión eléctrica integrados para facilitar el uso de dispositivos electrónicos durante las reuniones

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
.
	[image: ]
	UNIDAD
	56101706
	CREAR
	7110-01-388-5112



· BAOEA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN  DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UN MED 
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO
MATERIAL SAP
	CÓDIGO  OTAN - NOC (OPCIONAL)

	15
	3811106
	SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRA                                     

Altura total (min–max): 113 CM (ajustable con pistón). Dimensiones: 50 x 113 x 47 cms
Ancho del asiento:  50 CM
Respaldo: Malla de poliéster de alta resistencia, transpirable y con forma anatómica.
Asiento: Espuma de alta densidad con tapizado en malla/textil resistente al desgaste.
Marco de respaldo: Plástico reforzado de ingeniería (negro).Base: Base de 5 radios en nylon reforzado o aluminio, con ruedas dobles.
Ruedas: Ruedas universales giratorias de 50 mm, adecuadas para suelo duro y alfombra.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]
	UNIDAD
	50101700
	CREAR
	7110-15-008-5107

	16
	3811201
	POLTRONA   EJECUTIVA TIPO OFFICE 

Silla en cuerina negra tipo office para oficina 
Silla de estructura elaborada en madera de sajo reforzada 
Espuma industrializada de alta densidad y guata, tapizado en cuerina 
Dimensiones: Altura: 75 – Ancho Total: 95 – Profundidad: 80cm
Capa de tela impermeable que protege la espuma hasta un 99%
Patas cónicas en aluminio color plata
	[image: ]
	UNIDAD
	56101502
	1693220
	7105-25-136-7769

	17
	3811201
	SOFA   EJECUTIVO TIPO OFFICE 

Sofá en cuerina negra tipo office para oficina 
Sofá de estructura elaborada en madera de sajo reforzada 
Espuma industrializada de alta densidad y guata, tapizado en cuerina 
Dimensiones: Altura total: 70 cm – Ancho Total: 287 – Profundidad: 106cm
Capa de tela impermeable que protege la espuma hasta un 99%
Patas cónicas en aluminio color plata
	[image: ]
	UNIDAD
	56101502
	1672784
	  7105-25-136-7770    

	18
	3812104
	ARCHIVADOR CUERPO COMPLETO

Fabricado en lámina MELAMINA WENGUE puertas Frontales 
Laterales Lamita Coll Rolled pintura electroestática 
Entrepaños graduables en altura
Puertas tipo batientes 
Niveladores antideslizantes.
Cerraduras de seguridad con llave  
Manijas de Apertura: Aluminio
Dimensiones: Frente: 105 – Fondo: 46 – Alto: 190cm

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]
	UNIDAD
	56101708
	CREAR
	7110-15-008-5107

	19
	3812104
	ARCHIVADOR CENTRAL MODULAR DESPLAZABLE

Fabricado en lámina Colled Rolled  
Paneles frontales desplazables y modulares 
Rieles de desplazamientos lateral
Manijas de apertura y desplazamiento en aluminio reforzado
Bandejas de almacenamientos laterales y verticales para almacenamiento de cajas de archivo según NORMAS DE ARCHIVO 
Dimensiones: Alto: 1,90  Cms  X 1 Mts por paneles                                               Separadores de Marcación

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]
	UNIDAD
	56101708
	CREAR
	CREAR



· BANOT

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN  DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UN MED 
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO
MATERIAL SAP
	CÓDIGO  OTAN - NOC (OPCIONAL)

	20
	3812202
	ESCRITORIO EJECUTIVO 1.50X1.50
Alto: 73 cm.
Frente: 150×150 cm.x 60cm
Fondo: 60 / 60 cm.
Superficie en vidrio Oscurecido 20 mm.
Superficie madera industrial 25 mm.
Canto rígido.
Elaborado en lámina cold rolled.
Una gaveta archivo.
Dos gavetas lapicero.
Corredera full extensión.
Costado en melamínico o fórmica con patas en acero.
Faldón de 20 mm. en melamínico o fórmica.
Dilatador en aluminio.
	[image: ]
	UNIDAD
	56101703
	1517696
	7110-15-008-5107

	21
	3812202
	ESCRITORIO RECTO 1.20X0.60

Escritorio secretarial de 1.20 x 0.60
Color oscuro
Fabricado en melamina
Pedestal de un cajón papelero y una gaveta de archivo metálico 2x1 con cerradura general, superficie de 25mm, pedestales en H, Mamparas vidrio templado   10mm 
Con sistema para instalar separadores de vidrio entre los escritorios
	[image: ]
	UNIDAD
	56101703
	1517696
	7110-15-008-5107

	22
	3812202
	ESCRITORIO MODULAR CON SEPARACION DE VIDRIO

 1.70X1.10
Alto:  1191mm.
Frente: 1600mm.
Fondo: 1690mm.
Superficie en vidrio Oscurecido 20 mm.
Superficie madera industrial 25 mm.
Canto rígido.
Elaborado en lámina cold rolled.
Una gaveta archivo.
Dos gavetas lapicero.
Corredera full extensión.
Costado en melamínico o fórmica con patas en acero.
Faldón de 20 mm. en melamínico o fórmica.
Dilatador en aluminio. 
Media box cuadrado con toma corriente 110v doble
	[image: ]
	UNIDAD
	56101703
	1517696
	7110-15-008-5107

	23
	3811201
	SOFAS DOBLES EJECUTIVOS

Medidas Generales: Ancho: 146 cms
Altura: 89 cms
Altura asiento: 47 cms
Profundidad asiento: 54 cms
Ancho asiento: 120 cms
Alto espaldar: 49 cms
Ancho espaldar: 120 cms
Largo brazos: 86 cms
Acabados: Tela vinílica o cuero sintético NEGRO
Base: Estructura en tablero aglomerado de madera
	[image: ]
	UNIDAD
	56101502
	1034983
	7110-01-622-36882

	24
	3811201
	SOFAS SENCILLOS EJECUTIVOS

Medidas Generales: Ancho: 86 cms
Altura: 89 cms
Altura asiento: 47 cms
Profundidad asiento: 54 cms
Ancho asiento: 60 cms
Alto espaldar: 49 cms
Ancho espaldar: 60 cms
Largo brazos: 86 cms
Acabados:Tela vinílica o cuero sintético NEGRO
Base: Estructura en tablero aglomerado de madera
	[image: ]
	UNIDAD
	56101502
	1034981
	7110-01-344-3614

	25
	3812202
	MESA CENTRO EJECUTIVA

Medidas Generales: 
Medidas 40 x 120 x 80 cm
Acabados: Tela vinílica o cuero sintético NEGRO
Base: Estructura en tablero aglomerado de madera
	[image: ]
	UNIDAD
	56101519
	1268378
	7110-01-388-5178

	26
	3812104
	ESTANTERIA METALICA X 3 NIVELES PARA CARGA PESADA

Fabricación en Lámina Cold Rolled calibre 14 con procesos de desengrase por aspersión y fosfato.
2.40m Alto
2.40m Ancho
1.00m Fondo
Tres (3) Niveles 
Tendido en lamina metálica para soporte Max 1500kg
	[image: ]
	UNIDAD
	24102004
	1353343
	7125-00-550-6015

	27
	3812107
	SEPARACION MODULAR 

Espesor: 7cm
Sistema de paneles removibles:
Ensamble al marco por sistema de presión
Perfiles:
Perfilería en aluminio extruido.
Acabados:
Pintura electroestática en polvo epoxic/poliéster, o anodizado natural.
	[image: ]
	UNIDAD
	56101703
	1132120
	7195-00-931-6655

	28
	3814002
	MESA UNIPERSONAL PLÁSTICO

Caracteristicas: Superficie en plástico
Estructura metálica en tubo redondo 7/8″ Calibre 18,abatible con frenos
Colores: Blanco, Gris
DIMENSIONES:
Alto: 59 centímetros.
Ancho: 140 centímetros.
Fondo: 75 centímetros.
	[image: ]
	UNIDAD
	56101519
	1227241
	7125-77-0000001

	29
	3812104
	ARCHIVADORES DE PUERTAS CORREDIZAS CAJAS X100-X200

Características: Folderamas metálico con puertas en madera laminada que optimiza el almacenaje de documentos y permite decoración de espacios. Folderamas práctico para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye 6 entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. > Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilite su desplazamiento. Estructura elaborada en cold rolled con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Puertas abatibles en madera enchapada en laminado decorativo de alta presión.
Materiales
- Lamina Cold Rolled calibre 20 - Madera Industrial en laminado alta presión
Medidas en cm
Ancho:105 Alto:200 Profundo:46

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
	

[image: ]


	UNIDAD
	56101708
	1226981
	7110-77-0000002

	30
	3812202
	MESA DE JUNTAS PARA SALA DE GUERRA 

Capacidad 13 Personas 
Configuracion: 5-5-1-1
Dimensiones: +- 3,5 a 4,0mts de Largo. +- 1,2 a 1,4mts de ancho. >0,73mts a +-0,75mts de alto con respecto al suelo.
Tipo de Mesa: Bote/ovalada
Material: Tablero de aglomerado o MDF de 25–30 mm, enchapado en fórmica, melamina o similar (simulación de vetas de madera o colores sólidos oscuros)
- Estructura o patas metálicas (tubo cuadrado o placas) con pintura electrostática, cromado o aluminio, que dan rigidez y permiten pasar canaletas para cableado.
​Acabados: Acabados en melamina/fórmica de alto tránsito, que mejoran resistencia a rayones, manchas
Grommets, tapas pasa-cables plásticas con canaletas internas para energía y datos integradas a pantalla HDMI y jack de audio, toma corrientes x2 en cada grommets y extremo con capacidad de Video. 

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
​
	[image: ]
	UNIDAD
	56101706
	1517696
	7110-00-902-3052

	31
	3811106
	
SILLA EJECUTIVA CON MALLA ESPALDAR Y CABECERO

La silla ejecutiva athenas es ideal para largas horas de trabajo ya que cuenta con un diseño ergonómico. Tiene un respaldo con estructura de polipropileno y fibra de vidrio tapizado en malla con soporte lumbar ajustable en altura de nylon y cabecera ajustable en altura tapizada en malla. Su asiento está acojinado con espuma estándar de 7.5cm de ancho y 35kg/m3 de densidad, tapizado en tela de acrílico en color negro. Su base es de 5 puntas de nylon de 26 pulgadas de diámetro con rodajas de 50mm. Cuenta con mecanismo ejecutivo con reclinado sencillo y bloqueo del mismo. Además de una palanca para ajustar la altura mediante un pistón neumático.  Sus brazos son de nylon con pad de polipropileno y son ajustables en altura.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: ]
	UNIDAD
	50101700
	1638908
	7110-01-059-1226

	32
	3811108
	SILLAS AUXILIARES

Capacidad 120KG
Dimensiones: 42 x 84 x 53 cm
Material Estructura: Acero
Material Tapiz: Tela
Color: Negro
Tipo de Silla: Auxiliar Visita
	

[image: ]


	UNIDAD
	56112103
	1388710
	7110-01-598-1912

	33
	3811106
	SILLAS PARA ESCRITORIO

Capacidad 120KG
Dimensiones: 55 x 122 x 64 cm
Material Estructura: Acero
Material Tapiz: Tela
Color: Negro
Tipo de Silla: Ejecutiva con reposabrazos Fijo
Caracteristicas :Base y ruedas de nylon, asiento y respaldo de malla. Regulación de altura con gas, Altura regulable en espalda y suelo.
Rotación: 360°

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	
[image: ]


	UNIDAD
	50101700
	1489020
	7110-01-622-3286



· BRIAV33
	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN  DEL  BIEN Y/O SERVICIO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	UN MED 
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO
MATERIAL SAP
	CÓDIGO  OTAN - NOC (OPCIONAL)

	34
	3811106
	SILLA GERENCIAL:

Espaldar inyectado en polipropileno tapizado en malla negra, asiento en paño negro, mecanismo basculante, brazos en polipropileno negro fijo, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2d cabecero graduable en altura con ruedas en nylon y base en cromo

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO

	[image: C:\Users\1020719461\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\CCD0A552.tmp]
	UNIDAD 
	50101700
	1614940
	7105-23-112-
9144

	35
	3812202
	PUESTO DE TRABAJO 

Recto de 1.50 largo x 60 ancho x 0,73 alto, superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de archivador tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.
	[image: ]
	UNIDAD
	56101703
	1283238
	7110-15008-5107

	36
	3812202
	PUESTO DE TRABAJO CON UN BORDE SEMI CURVO

 2,10 mts largo, 0,60 mts ancho en los extremos y  0.69 mts ancho parte media x 0.73 mts alto; superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de  02  archivadores laterales tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.
	[image: C:\Users\1020719461\Desktop\IMAGENES DE REFERENCIA\escritorio.jpg]
	UNIDAD
	56101703
	1018233
	7110-15008-5107

	37
	3812202
	PUESTO DE TRABAJO CON SUPERFICIE RECTA

 de 2,10 mts largo, 0,60 mts ancho e x 0.73 mts alto; superficie fabricada en tablex de 25 mm enchapada en formica color a elegir, bordes biselados en canto rígido termo-fundido, provisto de  02  archivadores laterales tipo 2x1 en lamina cold rolled cal 22 y costados en tubo cal 18 terminado en pintura electrostática color a elegir.
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	UNIDAD
	56101703
	1283238
	7110-15008-5107

	38
	381
	TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO

 de 7 cm de espesor o 7 líneas con dimensiones de 2.80 mts x 1.20 mts y perforaciones redondeadas en los extremos (a necesidad del supervisor), para sujección o anclaje a la pared
	[image: C:\Users\1020719461\Desktop\IMAGENES DE REFERENCIA\Tableron-en-vidrio-templado-8.jpg]
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	39
	38121
	TABLERO DE LÁMINA METÁLICA

 calibre 16 con dimensiones 2.0 mts x 1.50 mts con  perforaciones en los extremos (a necesidad del supervisor), para sujección o anclaje a la pared
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	40
	3812202
	ESCRITORIO GERENCIAL MODERNO EN MADERA MACIZA,

 superficie de trabajo rectangular con aplicación o tapizado para firma de documentos, dimensiones 1.80 mts x 0.75 mts x 0.75 mts de alto, pared perpendicular a la superficie de trabajo oculta piernas, bordes superficie de trabajo biselados, color café oscuro (necesidad del supervisor)
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	41
	38121
	CARTELERA O HERRAMIENTA DE INFORMACION VISUAL

 que presenta información de manera organizada y atractiva mediante texto, imágenes y otros elementos gráficos. dimensiones 1,10 mts x 80 cm de alto.
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	42
	3812206
	ADQUISICIÓN MUEBLE DE RECEPCIÓN TIPO L (O RECTO) CON PANELES DECORATIVOS Y MOSTRADOR DE ATENCIÓN.

Fabricado en tablero aglomerado melamínico (RH) de 15mm o superior con enchape de canto rígido en PVC. Diseño bitono: cuerpo principal en acabado tipo madera (Roble/Haya) y franjas decorativas en color sólido (Gris Plomo/Negro), que cuente con:

1, Mueble frontal con mostrador elevado para atención al público y superficie de trabajo interna con pasacables. Incluye:

2. Módulo o torre lateral para privacidad y ocultamiento de cableado.

3. Panel posterior decorativo (revestimiento) compuesto por listones verticales (tipo palillaje) y panel central liso para ubicación de logo institucional. Dimensiones Aprox: Frente 2.00m - 2.40m x Fondo 0.70m x Alto 1.10m (Ajustables al espacio). Incluye herrajes de ensamble y niveladores de piso.
NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
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	UNIDAD
	56101703
	CREAR
	4120-27-046-3713

	43
	3811201
	SOFÁ DE ESTAR 

Sofá de cuero de grano superior de 79 pulgadas, sofá de cuero de 3 plazas, sofá moderno de mediados de siglo para sala de estar                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dimensiones del producto  80 x 200 x 90 centímetros
	[image: ]
	UNIDAD
	56101502
	1032112
	7110-15-008-5107

	44
	3812206
	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE PARED EN MADERA.

Panel de madera con diseño moderno.
Con capacidad para televisores de hasta 70 pulgadas.
Con estantes superiores, laterales e inferiores de gran espesor y resistencia.
Espacios aislados para el cableado, con sistema de fijación a la pared para una instalación fija.
Alto: 180 cms.
Ancho: 200 cms.
Fondo: 35 cms.
Color: Marrón o wengue.
Material: aglomerado.
Estantes: Múltiples (parte superior, inferior y laterales.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
	[image: ]
	UNIDAD
	56101505
	1222573
	7125-00-274-7043

	45
	38130
	MUEBLE LINEAL DE TRABAJO 

Con su respectivo mesón, diseñado para optimizar la circulación, ergonomía y funcionalidad del área, con dimensiones generales aproximadas de cuatro metros con diez centímetros (4,10 m) de largo por cincuenta y ocho centímetros (58 cm) de ancho, fabricado completamente en tablero aglomerado RH (resistente a la humedad) de 30 mm para la estructura principal y de 18 mm para divisiones internas, puertas, entrepaños y gabinetes superiores; todos los componentes deberán estar enchapados en fórmica color blanco RH, con cantos en PVC de 2 mm termo adheridos, garantizando mayor resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento.

El mueble contará con estructura interna reforzada, tapas laterales, zócalo y base inferior de soporte conforme al diseño técnico aprobado, incluyendo herrajes metálicos de alta resistencia, manijas tubulares cromadas y sistema de bisagras y rieles telescópicos con mecanismo de cierre lento (cierre suave) en puertas y cajones, asegurando un funcionamiento silencioso y seguro.

Las puertas de las gabetas deberán contar con medidas aproximadas de cuarenta centímetros (40 cm) de ancho por setenta y seis centímetros (76 cm) de alto, elaboradas en tablero RH de 18 mm, con acabados uniformes y alineación adecuada conforme al diseño establecido.

El mesón será elaborado en madera de pino impermeabilizada de 20 mm de espesor, de acuerdo con la imagen de referencia suministrada, terminado con aplicación de resina de alta resistencia en color negro, apta para ambientes de trabajo y exposición moderada a humedad. Así mismo, deberá contemplar los espacios y perforaciones requeridas para lavaplatos, 

Finalmente, el contratista deberá garantizar que todos los materiales empleados sean nuevos, de primera calidad, resistentes a la humedad, al desgaste y al uso continuo, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normas de seguridad requeridas para este tipo de mobiliario

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
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	56101530
	CREAR
	7125-00-274-7043

	46
	38130
	GABINETES SUPERIORES

En el espacio disponible de 2,82 metros de largo por 90 centímetros de altura, se deberán fabricar e instalar siete (07) gabinetes superiores independientes, cada uno con dimensiones aproximadas de 40 centímetros de ancho por 86 centímetros de alto, elaborados en tablero aglomerado RH de 18 mm resistente a la humedad, recubiertos en fórmica color blanco de alta presión.

Cada gabinete contará con puertas abatibles, entrepaños internos en el mismo material y herrajes metálicos de alta resistencia, incluyendo bisagras con sistema de cierre lento (soft close). 

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
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	CREAR
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	47
	38130
	BARRA TIPO DESAYUNADOR

Barra tipo desayunador con dimensiones aproximadas de 3,20 metros de largo x 1,20 metros de alto x 0,40 metros de ancho, fabricada en su totalidad en tablero MDF RH de 18 mm (resistente a la humedad), con estructura interna reforzada mediante soportes y rigidizadores que garanticen estabilidad, firmeza y resistencia a cargas mínimas distribuidas de hasta 250 kg.

Acabado exterior en laminado negro alto brillo o pintura poliuretano negro brillante de alta resistencia al rayado, humedad, desgaste y fácil limpieza. Incluye mesón superior en el mismo material MDF RH de 18 mm, con superficie lisa y uniforme, faldón frontal de 5 cm y cantos rectos debidamente pulidos, sellados y protegidos contra humedad y desprendimiento.

La barra contará con voladizo frontal entre 25 y 30 cm para apoyo cómodo de usuarios y utilización de sillas tipo bar, conservando estabilidad estructural y adecuada distribución de cargas. Incluye zócalo inferior retranqueado de 10 cm para protección y ergonomía, además de refuerzos estructurales internos en madera para garantizar mayor durabilidad y resistencia en uso continuo institucional.

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
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	CREAR
	7125-00-274-7043

	48
	3811106
	SILLAS ALTAS ESPALDAR ACOLCHADO

sillas altas tipo bar, giratorias, con
sistema de elevación neumática, estructura y base en acero cromado con
reposapiés integrado, asiento y espaldar en madera multilaminada con espuma de
alta densidad, tapizado en cuero sintético negro de alta resistencia, altura regulable
entre 60 y 80 cm, totalmente instaladas y listas para uso.
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	CREAR
	7125-00-274-7043

	49
	3814008
	CAMA SENCILLA 

Fabricada en madera palo de rosa inmunizada, seca y tratada contra humedad, hongos y plagas.
Medidas aproximadas: 1,00 metro de ancho x 1,90 metros de largo.

Estructura reforzada con largueros laterales, soporte central y patas de apoyo que garanticen estabilidad y resistencia al peso.

Cabecero y piecero elaborados en el mismo material y acabado de la estructura principal.

Acabado en pintura poliuretano, laca catalizada o sellador mate resistente a rayones y humedad.

Uniones y ensambles firmes, sin filos cortantes ni elementos expuestos que representen riesgo para el usuario.

Incluye tendido o base en madera resistente para soporte del colchón.
Capacidad de carga mínima: 120 kg.
Color: tono palo de rosa oscuro o similar.

Producto completamente nuevo, libre de fisuras, deformaciones o defectos de fabricación.
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	UNIDAD
	56101515
	CREAR
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	50
	38150
	COLCHÓN SENCILLO

Dimensiones: 90 x 190 x 32
Nivel de firmeza: Suave
Tipo de estructura: Resortado
Alto: 32 cm
Incluye: Almohada + Protector
Relleno del colchón: Resortes Pocket
Tamaño: Sencillo
Material: Tela
Ancho: 90 cm
Largo: 190 cm
Tipo: Colchones
Modelo: CSMPC0101-PM1F1
Confort: 8
Pillow top: Sí
Condición del producto: Nuevo
Modo de fabricación: Industrial
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	51
	3814009
	MESA DE NOCHE 

Mesa de noche elaborada en madera palo de rosa o acabado similar al de la cama.
Medidas aproximadas: 50 cm de ancho x 40 cm de fondo x 60 cm de alto.
Diseño funcional con mínimo dos (2) cajones y un (1) compartimiento o entrepaño.
Correderas metálicas y manijas resistentes.
Acabado en pintura poliuretano, laca catalizada o sellador resistente a humedad y desgaste.
Estructura estable y resistente para uso continuo.
Producto nuevo y libre de defectos de fabricación.
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	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-01-01-003-006
	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

	DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN CORTINA BLACK OUT

	Identificación  del Activo  Fijo: N/A
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	52
	36990
	BLACKOUT WHITE: Sencillo enrollable color blanco imperial con perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, tornillos, ganchos sujetadores de cadena
BASE: 23097 
TEJIDO: Tejido Plano
ANCHO: 280 ± 2 cm ASTM D3774
ANCHO CORTABLE: 280 ± 2 cm ASTM D3774
ESO (MASA/UNIDAD DE AREA): 277 ± 14 g/m2 ASTM D3776 OPC. C
RETARDANTE LLAMA: pasa NFPA 701 método 1
COMPOSICIÓN : 100.00 % filamento de poliéster 

NOTA: DEBE QUEDAR PUESTO EN FUNCIONAMIENTO
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	UNIDAD
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	2510-15-054-3203



· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
	N°
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	El proponente deberá indicar si cumple o no con las especificaciones técnicas adicionales relacionadas a continuación

	01
	ASPECTOS GENERALES
	El oferente debe entregar certificación en la cual garantice que los materiales con los cuales están hechos cada uno de los bienes requeridos, corresponden a los solicitados según las especificaciones técnicas requeridas.
• El oferente debe manifestar por escrito la disponibilidad inmediata para la entrega de los bienes, dentro del plazo de ejecución.
• El oferente debe manifestar por escrito el compromiso de entregar los bienes requeridos, nuevos y en perfectas condiciones de presentación y uso, los que requieran ser instalados, en perfecto estado de funcionamiento en las dependencias que determine la entidad, sin que implique costos adicionales para la administración. NO SE ACEPTAN BIENES DE SEGUNDA, USADOS O REMANUFACTURADOS.
• El contratista debe suministrar un instructivo técnico donde se especifiquen los procesos normales llevados a cabo con frecuencia en cada uno de los bienes; estos manuales deben ser presentados de la siguiente forma: - Manuales de uso, cuidado y de mantenimiento
	

	02
	REQUISITOS ADICIONALES
	DISEÑO Y FORMA
el mueble debe corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas, tener correspondencia al mobiliario existente en la entidad, con el juego que se integre, teniendo un estricto control de geometría, control de bordes, regularidad en los ángulos y control de dimensiones.
MATERIALES Y ACABADOS
Los materiales deben corresponder con las siguientes características físicas:
CALIDAD Y ESTADO DE LOS MATERIALES: Todos los bienes ofertados deberán ser nuevos, de primera calidad y estar fabricados con materiales aptos para el uso al que están destinados. Los componentes elaborados en madera, metal, vidrio, acrílico, plástico, laminados o cualquier otro material deberán presentar un acabado uniforme y encontrarse libres de defectos de fabricación, tales como golpes, abolladuras, deformaciones, fisuras, grietas, astillas, desprendimientos, rayones profundos, corrosión, oxidación, rebabas, manchas, burbujas, decoloraciones o cualquier otra imperfección que afecte su apariencia, funcionalidad, resistencia o vida útil. Asimismo, las superficies deberán contar con acabados de calidad, bordes debidamente terminados y todas las uniones, ensambles y fijaciones deberán garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento del mobiliario.
CALIDAD DE LAS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
La calidad de las pinturas y recubrimientos debe corresponder con las siguientes características
No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura, ni debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura, no debe observarse chorreado o con salpicaduras, no deben apreciarse rayones, huellas ni notarse manchas, tampoco deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la pintura. Los acabados deben estar libres de deformaciones y grietas. y cumpliendo con el color de las especificaciones técnicas
	

	03
	CONDICIÓN DE LOS BIENES
	El oferente junto con la oferta emitirá documento escrito en donde se compromete a entregar todos los bienes objeto del presente proceso en condición de NUEVOS Y PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO (VER REQUERIMIENTO DE LOS BIENES O ITEMS QUE REQUIEREN QUEDAR PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO), Protegidos con su respectivo embalaje, sin presentar daños físicos de ningún tipo como ralladuras, rajaduras, cortes, daños de pintura y /o algún otro tipo de anomalía exterior, así mismo este documento debe incluir la garantía que los bienes son aptos para resistir las condiciones ambientales y su uso natural, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas.

Los bienes deben garantizar la seguridad del usuario, por lo que no deben presentarse aristas o filos cortantes, ni puntas afiladas; los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el contacto corporal deben estar ocultos y no debe quedar expuesta ninguna punta de los mismos; en cuanto a las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción, los bordes de lámina donde exista contacto corporal con el usuario deben estar grabados.

Los bienes no deben presentar obstáculos para el desarrollo de las actividades y los sistemas ensamblados deben permitir la reposición y cambio de partes. Los extremos de patas y soportes deben tener un tratamiento adecuado para que al mover los muebles no generen marcas ni rayones en el piso ni ocasionen ruido.

Al momento de la entrega, los bienes deben estar perfectamente embalados, preservados, engrasados (si aplica), con indicadores y absorbentes de humedad y demás requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos. Así mismo el contratista debe garantizar la correcta instalación de los bienes, si alguno de los mismos sufre algún daño o avería durante la instalación, el contratista debe reemplazarlo y asumir todos los costos asociados al cambio.

Así mismo el contratista debe garantizar la correcta armada y puesta en funcionamiento de todos los ítems contratados.

NOTA: Si alguno de los mismos sufre algún daño o avería durante la instalación, el contratista debe reemplazarlo y asumir todos los costos asociados al cambio. Así como los posibles daños ocasionados a la estructura donde se llegase a incurrir por mal procedimiento en la instalación.
	

	04
	CAPACIDAD OPERATIVA
	El contratista deberá contar durante la ejecución del contrato con el equipo humano y personal necesario, idóneo y suficiente para la óptima ejecución de este y conforme a lo requerido por la Entidad y dentro del plazo establecido.

Igualmente, deberá designar a una persona que coordine la entrega de los bienes, su instalación y demás actividades para el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y adicionales; es decir que sea el enlace entre el contratista y la entidad.
	

	05
	FICHAS TÉCNICAS
	El contratista deberá entregar las fichas técnicas de los elementos a adquirir al supervisor, máximo dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.
	

	06
	COSTOS LOGÍSTICOS
	Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes, viáticos y demás trámites de orden administrativo, serán asumidos por el contratista. El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones, hasta la entrega, puesta en funcionamiento de los bienes a adquirir.

El contratista debe asumir el transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas hasta el lugar de entrega requerido para cada una de las Unidades (DE ACUERDO CON EL LUGAR DE ENTREGA ESTABLECIDO), los cuales hacen parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del contrato.
	

	07
	SEGURIDAD INDUSTRIAL
	El futuro contratista debe acatar todas las normas aplicables referidas al objeto del presente proceso contractual y cumplir con todas las medidas de seguridad personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial, Gestión de Seguridad  y Salud en el Trabajo: Con el fin de estar alineados con la normatividad nacional vigente los proponentes deben garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

Asimismo, el contratista debe demostrar el cumplimiento de las obligaciones que le aplican en relación con la Seguridad y Salud en el trabajo en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.

La responsabilidad administrativa de los funcionarios durante la ejecución de contrato será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal. Igualmente, no existirá ningún vínculo laboral entre el Ejército Nacional – CENAC, Aviación del Ejército y el personal que desarrollará la instalación y entrega de los elementos.

El contratista en coordinación con el supervisor del contrato gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria para las autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la unidad militar en donde se entregaran los elementos objeto del presente contrato.

	

	08
	REUNIÓN DE PREINICIO
	El contratista junto con el supervisor, deben reunirse dentro de los cinco (5) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de coordinar y realizar un cronograma de trabajo donde se verifiquen las medidas y entrega de los bienes objeto del presente proceso.

Dentro de esta reunión se pactará un cronograma de ejecución ajustado al tiempo estipulado en el presente proceso, incluyendo todas las actividades de ejecución con relación a cada uno de los ítems contratados
	

	09
	ESTUDIO DE SEGURIDAD
PERSONAL
	El contratista debe entregar al supervisor un estudio de seguridad militar para el personal civil que se asigne para la toma de medidas e instalación de los bienes, diligenciamiento necesario para autorizar el ingreso a las instalaciones militares, de igual forma debe anexar los siguientes documentos:

OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA
CARNÉ DE SERVICIOS MÉDICOS
CARNÉ DE IDENTIFICIÓN LABORAL CON LA EMPRESA CONTRATISTA
CERTIFICADO DE RIESGOS PROFESIONALES.

El contratista en coordinación con el supervisor gestionará los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso
	

	10
	RESPONSABILIDAD POR
PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE
ELEMENTOS
	El Contratista debe responder por la pérdida o extravío de cualquier elemento que se encuentre en las dependencias de donde se preste el servicio, así como por todo daño ocasionado a las mismas, cuya causa fuere atribuida al contratista y/o al personal delegado por este para la entrega de los bienes, previa investigación interna realizada por el encargado de seguridad militar.
	

	11
	CONFIDENCIALIDAD
	El contratista y los recursos humanos que formarán parte del grupo de trabajo, deberán firmar al inicio del proyecto un acuerdo de confidencialidad donde garantizan la confidencialidad de la información Institucional a la cual tengan acceso directamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros. 

Por lo anterior es indispensable que el contratista se comprometa a conocer, aceptar y ajustarse a las políticas de seguridad informática del Ejército Nacional, así como aceptar y permitir que los encargados efectúen los estudios de seguridad al personal consultor que considere necesario, para garantizar la seguridad de su infraestructura computacional e información.

En tal virtud, adoptará todas las medidas necesarias para impedir la duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida de información. Bajo ninguna circunstancia dicha información y/o documentación podrá ser utilizada por el consultor para fines distintos al desarrollo del contrato respectivo
	

	12
	INDEMNIDAD /
INEXISTENCIA DE VINCULO
LABORAL
	El contratista se obliga a mantener indemne a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION por cualquier, reclamación, demanda, daño, del personal que este bajo su cargo, etc. El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÓN y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía e independencia técnica, administrativa y financiera la ejecución del objeto a contratar
	

	13
	CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ARCHIVO GENERAL DE LA NACIONAL
	El mobiliario ofertado destinado al almacenamiento de documentos deberá cumplir con la normatividad archivística vigente aplicable en Colombia, garantizando condiciones adecuadas para la conservación, organización y acceso a los documentos.
	

	13
	CRONOGRAMA DE ENTREGAS
	El contratista entregará el cronograma de entregas con la firma del acta de inicio del contrato.
	




 CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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ÍTEM

CÓDIGO 

DANE

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 

UNIDAD 

MEDIDA

NECESIDAD

UNSPSC 

(CCE)

CÓDIGO 

MATERIAL 

SAP 

(OPCIONAL)

CÓDIGO 

OTAN - NOC 

(OPCIONAL)

IMAGEN DE REFERENCIA 

11 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena, con una impresion de IMAGEN DE 

REFERENCIA  diseño a color escudo circular BRIAV33 con diametro 1 mts.



• blackout de 2.75 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

12 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, con una impresion 

de IMAGEN DE REFERENCIA  diseño a color escudo circular BRIAV33 con 

diametro 1 mts.



• blackout de 3.05 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

13 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.con una impresion de IMAGEN DE 

REFERENCIA  diseño a color escudo circular BRIAV33 con diametro 1 mts.



• blackout de 2.75 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

14 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.30 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

15 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.42 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

16 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.64 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

17 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

18 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.56 m de ancho y 2.20 m de alto

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

19 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.48 m de ancho y 2.20 m de alto

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

20 3814098

Blackout imperial white sencillo enrollable blackout color blanco imperial con 

perfil de lujo con mando a la derecha o izquierda con tubo enrollable en 

aluminio color blanco de las siguientes medidas persianas, incluye chazos, 

tornillos, ganchos sujetador de cadena.



• blackout de 2.65 m de ancho y 2.20 m de alto.

Und 1 52131602 1735718

2510-15-

0543203

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
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