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[bookmark: _Hlk499710225]FORMATO MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE SAMC-007-2026
Yo__________________________ en mi calidad de _____________ de la empresa: _______ manifiesto que conozco y acepto las condiciones y especificaciones técnicas descritas en detalle en los documentos del proceso  que se pretende contratar  y que se relacionan a continuación y que se describen detalladamente en el documento técnico y de especificaciones técnicas y en los demás documentos del proceso:


	NOMBRE DEL PRODUCTO O DEL BIEN 
	Escáner digitalizador de microfilms  

	Unidad de medida 
	Equipo (1) 

	Calidad mínima 
	· El equipo digitalizador debe ser de una marca registrada y reconocida en el mercado nacional, con servicio, representación y soporte técnico en la ciudad de Bogotá.  
· Garantizar la calidad y funcionamiento del equipo tecnológico.  
· Anexar los manuales de funcionamiento y ficha técnica del equipo, en español o con su traducción simple al castellano.  
· El proveedor debe entregar el equipo tecnológico debidamente instalado, verificado y probado en el lugar señalado por la entidad, de lo cual se levantará acta suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato.  
· El proveedor debe proporcionar una capacitación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del equipo, dirigida al personal designado por la entidad, para indicar el manejo correcto del equipo tecnológico. 
· El proveedor deberá asegurar la actualización oportuna del software de digitalización a lo largo del período de garantía del equipo. 
· El proponente ofrecerá la Marca y modelo de los equipos si cumplen con los requisitos técnicos. 

	Patrones de desempeño mínimos 
	· La resolución deberá ser como mínimo entre 300 dpi y 600 dpi.  
· Digitalización de microfilms reducidos 100x.  
· La captura de bits deberá ser como mínimo a 8 bits  
· El equipo debe permitir realizar procesamiento de rollos negativos a imágenes digitales positivas.  
· Programa de edición pre-digitalización que permita ajustar el brillo, contraste, enderezar, girar las imágenes.  
· Equipo de Escáner para rollos de microfilm de 16 y 35 mm  
· El formato de guardado de las imágenes debe ser como mínimo TIFF y JPG.  
· La velocidad de escaneo de los microfilms deberá ser de 20 imágenes por minuto en Escala de grises de 300 dpi.  
· El equipo deberá incorporar licencia operativa si la necesita para funcionar a la velocidad requerida. 
· Control fluido y automático del avance del rollo de microfilm.  
· La interfaz de conectividad de ser por tarjeta de red o USB. 
· Los equipos deben ser compatibles con Windows 11 

	Identificación adicional requerida 
	· El equipo debe entregarse en las instalaciones del AGN, en perfecto funcionamiento dentro del plazo de ejecución del contrato; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este  
· El equipo de escaneo se entregará con su caja individual, debidamente empacado, sin abolladuras ni golpes que garanticen el buen estado de las partes y etiquetados. 




NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE LA CUAL CERTIFICA QUE PUEDE CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y TIENE LA CAPACIDAD PARA REALIZARLO EN EL PLAZO DE EJECUCION. 

	Nombre del Representante Legal:
	




	C.C. o NIT.
	


	Dirección
	


	Teléfono:
	


	CELULAR:
	


	E.MAIL:
	


	FIRMA:
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