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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos



En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 680 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1 y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9 al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Pública, en la cual se determinan los elementos a adquirir mediante el presente proceso correspondiente a Bienes Relevantes Nacionales y si se encuentran en el Registro de Productos Nacionales para efectos de la contratación del mismo, para el cual se desarrolla el procedimiento establecido así y utilizando el aplicativo de consulta de bien nacional relevante puesto a disposición por Colombia Compra Eficiente:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
	VR. UNITARIO
	 VR. PARCIAL 

	1.
	 CARRERA 8 ENTRE CALLE 3 Y 4
	
	
	
	 

	1.1
	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	
	
	
	 

	1.1.1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
	M2
	827,46
	9.330,00
	7.720.201,80

	1.1.2
	EXCAVACIÓN MECÁNICA MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFÍA (INCLUYE RETIRO)
	M3
	525,90
	63.235,00
	33.255.286,50

	1.1.3
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 
	M2
	827,46
	2.661,00
	2.201.871,06

	1.1.4
	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)
	M3
	96,79
	72.666,00
	7.033.342,14

	1.1.5
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO
	M3
	49,18
	43.748,00
	2.151.526,64

	1.2
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
	
	
	
	 

	1.2.1
	GEOTEXTIL T-2400
	M2
	827,46
	18.328,00
	15.165.686,88

	1.2.2
	MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MÁXIMO 4" CON TOPOGRAFÍA
	M3
	165,49
	402.756,00
	66.652.090,44

	1.2.3
	BASE GRANULAR BG - 1
	M3
	206,87
	431.417,00
	89.247.234,79

	1.2.4
	PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO 4.000 PSI E = 0,18 M
	M2
	723,84
	335.267,00
	242.679.665,28

	1.2.5
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI
	KG
	6.089,41
	15.260,00
	92.924.396,60

	1.2.6
	CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES E = 4 MM
	M
	319,62
	11.073,00
	3.539.152,26

	1.2.7
	JUNTAS DE DILATACIÓN EN POLIURETANO
	M
	319,62
	23.352,00
	7.463.766,24

	1.2.8
	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO CLASE C F'C DE 3.000 PSI
	M3
	1,45
	1.553.121,00
	2.252.025,45

	1.2.9
	SARDINEL PREFABRICADO A - 10 EN CONCRETO (0,20 * 0,50 * 0,80)
	M
	170,04
	180.827,00
	30.747.823,08

	1.2.10
	SARDINEL PREFABRICADO A - 85 EN CONCRETO (0,20 * 0,35 * 0,80)
	M
	48,00
	163.266,00
	7.836.768,00

	1.2.11
	SARDINEL PREFABRICADO A - 100 EN CONCRETO (0,60 * 0,20 * 0,50)
	UND
	32,00
	100.632,00
	3.220.224,00

	1.2.12
	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI TIPO V A = 0,30 M E = 0,12
	M
	237,24
	91.281,00
	21.655.504,44

	1.2.13
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 MM
	M
	4,00
	341.717,00
	1.366.868,00

	1.2.14
	SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 1,00 * 0,60 * 0,65 M
	UND
	2,00
	1.638.170,00
	3.276.340,00

	1.2.15
	CINTA PVC 0 - 22 O SIMILAR (INSTALADA)
	M
	6,40
	93.422,00
	597.900,80

	1.3
	OBRAS HIDRÁULICAS
	
	
	
	 

	1.3.1
	DOMICILIARIA EN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6"
	UND
	15,00
	1.478.104,00
	22.171.560,00

	1.3.2
	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 * 0,80 * 0,80 M EN LADRILLO TOLETE
	UND
	15,00
	1.252.132,00
	18.781.980,00

	1.3.3
	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERÍA
	M3
	24,40
	302.024,00
	7.369.385,60

	1.3.4
	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 * 1/2"
	UND
	15,00
	612.880,00
	9.193.200,00

	1.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	 

	1.4.1
	NIVELACIÓN DE TAPA POZO INSPECCIÓN EXISTENTE
	UND
	2,00
	1.364.645,00
	2.729.290,00

	1.4.2
	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANDEN E = 0,10 M
	M2
	237,79
	210.139,00
	49.968.952,81

	1.4.3
	SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA
	M3
	59,45
	450.171,00
	26.762.665,95

	1.4.4
	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES) CON PINTURA PINTU TRAFICO BLANCO A = 0,12 M
	M
	290,69
	8.997,00
	2.615.337,93

	1.4.5
	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,10 * 0,20 * 1,00 M CON TOPOGRAFÍA
	M
	198,16
	87.333,00
	17.305.907,28

	1.4.6
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR DE 75 * 75 CM
	UND
	4,00
	1.148.080,00
	4.592.320,00

	1.4.7
	TACHAS REFLECTIVAS
	UND
	30,00
	27.387,00
	821.610,00

	1.4.8
	CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE 120 L INCLUYE INSTALACIÓN
	UND
	2,00
	1.889.911,00
	3.779.822,00

	1.4.9
	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN (SÍMBOLOS Y LETREROS)
	M2
	22,24
	73.621,00
	1.637.331,04

	2.
	CARRERA 11 ENTRE CALLE 3 Y 3A
	
	
	
	 

	2.1
	PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
	
	
	
	 

	2.1.1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
	M2
	611,00
	9.330,00
	5.700.630,00

	2.1.2
	EXCAVACIÓN MECÁNICA MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFÍA (INCLUYE RETIRO)
	M3
	423,52
	63.235,00
	26.781.287,20

	2.1.3
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 
	M2
	455,00
	2.661,00
	1.210.755,00

	2.1.4
	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)
	M3
	58,37
	72.666,00
	4.241.514,42

	2.1.5
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO
	M3
	103,79
	43.748,00
	4.540.604,92

	2.2
	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
	
	
	
	 

	2.2.1
	GEOTEXTIL T-2400
	M2
	455,00
	18.328,00
	8.339.240,00

	2.2.2
	MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MÁXIMO 4" CON TOPOGRAFÍA
	M3
	91,00
	402.756,00
	36.650.796,00

	2.2.3
	BASE GRANULAR BG - 1
	M3
	116,82
	431.417,00
	50.398.133,94

	2.2.4
	PLACA EN CONCRETO HIDRÁULICO 4.000 PSI E = 0,18 M
	M2
	390,00
	335.267,00
	130.754.130,00

	2.2.5
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI
	KG
	3.887,12
	15.260,00
	59.317.451,20

	2.2.6
	CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES E = 4 MM
	M
	203,00
	11.073,00
	2.247.819,00

	2.2.7
	JUNTAS DE DILATACIÓN EN POLIURETANO
	M
	203,00
	23.352,00
	4.740.456,00

	2.2.8
	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO CLASE C F'C DE 3.000 PSI
	M3
	0,69
	1.553.121,00
	1.071.653,49

	2.2.9
	SARDINEL PREFABRICADO A - 10 EN CONCRETO (0,20 * 0,50 * 0,80)
	M
	96,40
	180.827,00
	17.431.722,80

	2.2.10
	SARDINEL PREFABRICADO A - 85 EN CONCRETO (0,20 * 0,35 * 0,80)
	M
	24,00
	163.266,00
	3.918.384,00

	2.2.11
	SARDINEL PREFABRICADO A - 100 EN CONCRETO (0,60 * 0,20 * 0,50)
	UND
	16,00
	100.632,00
	1.610.112,00

	2.2.12
	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI TIPO V A = 0,30 M E = 0,12
	M
	130,00
	91.281,00
	11.866.530,00

	2.2.13
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 MM
	M
	6,87
	341.717,00
	2.347.595,79

	2.2.14
	SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 1,00 * 0,60 * 0,65 M
	UND
	3,00
	1.638.170,00
	4.914.510,00

	2.2.15
	CINTA PVC 0 - 22 O SIMILAR (INSTALADA)
	M
	6,40
	93.422,00
	597.900,80

	2.3
	OBRAS HIDRÁULICAS
	
	
	
	 

	2.3.1
	CONCRETO CLASE (F) FC = 140 KG/CM2 (2.000 PSI) PARA ANTE PISO O SOLADO
	M3
	1,02
	1.325.448,00
	1.351.956,96

	2.3.2
	PLACA EN CONCRETO DE 4.000 PSI REFORZADA PARA CIMENTACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN D = 1,70 M
	UND
	3,00
	1.785.753,00
	5.357.259,00

	2.3.3
	ANILLO EN CONCRETO REFORZADO 4.000 PSI DI = 1,20 M E = 0,20 M
	M
	3,70
	2.964.132,00
	10.967.288,40

	2.3.4
	PLACA EN CONCRETO 4.000 PSI D = 1,60 M E = 0,20 M PARA CUBIERTA DE POZO DE INSPECCIÓN
	UND
	3,00
	1.297.959,00
	3.893.877,00

	2.3.5
	TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3/16" Y ANGULO DE 1 + 1/2" * 1/8"
	UND
	3,00
	1.241.435,00
	3.724.305,00

	2.3.6
	SOLADO Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,10 M
	UND
	3,00
	952.150,00
	2.856.450,00

	2.3.7
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 500 MM CON TOPOGRAFÍA
	M
	70,00
	910.945,00
	63.766.150,00

	2.3.8
	DOMICILIARIA EN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6"
	UND
	8,00
	1.478.104,00
	11.824.832,00

	2.3.9
	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 * 0,80 * 0,80 M EN LADRILLO TOLETE
	UND
	8,00
	1.252.132,00
	10.017.056,00

	2.3.10
	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERÍA
	M3
	60,50
	302.024,00
	18.272.452,00

	2.3.11
	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 * 1/2"
	UND
	8,00
	612.880,00
	4.903.040,00

	2.4
	OBRAS COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	 

	2.4.1
	NIVELACIÓN DE TAPA POZO INSPECCIÓN EXISTENTE
	UND
	2,00
	1.364.645,00
	2.729.290,00

	2.4.2
	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ANDEN E = 0,10 M
	M2
	156,00
	210.139,00
	32.781.684,00

	2.4.3
	SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA
	M3
	39,00
	450.171,00
	17.556.669,00

	2.4.4
	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES) CON PINTURA PINTU TRAFICO BLANCO A = 0,12 M
	M
	178,39
	8.997,00
	1.604.974,83

	2.4.5
	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0,10 * 0,20 * 1,00 M CON TOPOGRAFÍA
	M
	130,00
	87.333,00
	11.353.290,00

	2.4.6
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR DE 75 * 75 CM
	UND
	4,00
	1.148.080,00
	4.592.320,00

	2.4.7
	TACHAS REFLECTIVAS
	UND
	20,00
	27.387,00
	547.740,00

	2.4.8
	CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE 120 L INCLUYE INSTALACIÓN
	UND
	2,00
	1.889.911,00
	3.779.822,00

	2.4.9
	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN (SÍMBOLOS Y LETREROS)
	M2
	22,24
	73.621,00
	1.637.331,04

	 
	SUB TOTAL VALOR OBRA FISICA
	
	
	
	1.400.916.050,80

	 
	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL "PAGA"
	
	
	
	13.739.422,35

	 
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO "PMT"
	
	
	
	17.893.909,60

	 
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	
	
	8.839.200,00

	 
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
	
	
	
	1.441.388.582,75



Los ítems o descripción de actividades similares en la intervención a los centros educativos indígenas por descripción de capítulos, los agrupamos por su congruencia, arrojándonos una ponderación individual y acumulada, más acorde al propósito de determinar los bienes nacionales relevantes; así: 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	 VR. PARCIAL 
	% PARTICIPACIÓN 
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO

	1.2.5 - 2.2.5
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI
	KG
	152.241.847,80
	10,56%
	10,56%

	1.3.4 - 2.3.11
	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 4 * 1/2"
	UND
	14.096.240,00
	0,98%
	11,54%

	1.3.3 - 2.3.10
	ARENA PARA CIMENTACIÓN DE LA TUBERÍA
	M3
	25.641.837,60
	1,78%
	13,32%

	1.2.3 - 2.2.3
	BASE GRANULAR BG - 1
	M3
	139.645.368,73
	9,69%
	23,01%

	1.3.2 - 2.3.9
	CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 * 0,80 * 0,80 M EN LADRILLO TOLETE
	UND
	28.799.036,00
	2,00%
	25,01%

	1.4.8 - 2.4.8
	CANECA TIPO BARCELONA ACERO INOXIDABLE 120 L INCLUYE INSTALACIÓN
	UND
	7.559.644,00
	0,52%
	25,53%

	1.2.15 - 2.2.15
	CINTA PVC 0 - 22 O SIMILAR (INSTALADA)
	M
	1.195.801,60
	0,08%
	25,61%

	1.2.4 - 1.2.8 - 1.2.9 - 1.2.10 - 1.2.11 - 1.2.12 - 1.2.14 - 1.4.2 - 1.4.5 - 2.2.4 - 2.2.8 - 2.2.9 - 2.4.2 - 2.4.5 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.2.10 - 2.2.11 - 2.2.12 - 2.2.14
	CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO)
	M2
	619.072.057,99
	42,95%
	68,56%

	1.1.3 - 2.1.3
	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 
	M2
	3.412.626,06
	0,24%
	68,80%

	1.2.6 - 2.2.6
	CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES E = 4 MM
	M
	5.786.971,26
	0,40%
	69,20%

	1.4.4 - 2.4.4
	DEMARCACIÓN DE VÍAS (LÍNEAS CENTRALES Y/O LATERALES) CON PINTURA PINTU TRAFICO BLANCO A = 0,12 M
	M
	4.220.312,76
	0,29%
	69,49%

	1.3.1 - 2.3.8
	DOMICILIARIA EN TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6"
	UND
	33.996.392,00
	2,36%
	71,85%

	1.1.4 - 2.1.4
	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD (INCLUYE RETIRO)
	M3
	11.274.856,56
	0,78%
	72,63%

	1.1.2 - 2.1.2
	EXCAVACIÓN MECÁNICA MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFÍA (INCLUYE RETIRO)
	M3
	60.036.573,70
	4,17%
	76,80%

	1.2.1 - 2.2.1
	GEOTEXTIL T-2400
	M2
	23.504.926,88
	1,63%
	78,43%

	1.2.7 - 2.2.7
	JUNTAS DE DILATACIÓN EN POLIURETANO
	M
	12.204.222,24
	0,85%
	79,28%

	1.1.1 - 2.1.1
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
	M2
	13.420.831,80
	0,93%
	80,21%

	1.4.9 - 2.4.9
	MARCAS VIALES CON PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN (SÍMBOLOS Y LETREROS)
	M2
	3.274.662,08
	0,23%
	80,44%

	1.2.2 - 2.2.2
	MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MÁXIMO 4" CON TOPOGRAFÍA
	M3
	103.302.886,44
	7,17%
	87,60%

	1.4.1 - 2.4.1
	NIVELACIÓN DE TAPA POZO INSPECCIÓN EXISTENTE
	UND
	5.458.580,00
	0,38%
	87,98%

	 
	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL "PAGA"
	 
	13.739.422,35
	0,95%
	88,93%

	 
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO "PMT"
	 
	17.893.909,60
	1,24%
	90,18%

	 
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	 
	8.839.200,00
	0,61%
	90,79%

	1.1.5 - 2.1.5
	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO
	M3
	6.692.131,56
	0,46%
	91,25%

	1.4.6 - 2.4.6
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP - SR DE 75 * 75 CM
	UND
	9.184.640,00
	0,64%
	91,89%

	1.4.3 - 2.4.3
	SUB BASE GRANULAR EXTENDIDA Y COMPACTADA CON VIBRO COMPACTADOR TIPO RANA
	M3
	44.319.334,95
	3,07%
	94,96%

	1.4.7 - 2.4.7
	TACHAS REFLECTIVAS
	UND
	1.369.350,00
	0,10%
	95,06%

	2.3.5
	TAPA EN LAMINA ALFAJOR CALIBRE 3/16" Y ANGULO DE 1 + 1/2" * 1/8"
	UND
	3.724.305,00
	0,26%
	95,32%

	1.2.13 - 2.2.13
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 315 MM
	M
	3.714.463,79
	0,26%
	95,58%

	2.3.7
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 500 MM CON TOPOGRAFÍA
	M
	63.766.150,00
	4,42%
	100,00%

	 
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
	 
	1.441.388.582,75
	 
	100,00%



No obstante, se hace una asociación por elementos y/o insumos o materiales producidos afines o similares dentro de las descripciones de actividades que los agrupa, cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por ciento (80%) o el valor que más se le aproxime a la baja, y en relación con estos calcular el porcentaje de participación promedio.

ítems y/o insumos y/o elementos o materiales producidos

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	 VR. PARCIAL 
	% PARTICIPACIÓN 
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO
	PROMEDIO

	1.2.4 - 1.2.8 - 1.2.9 - 1.2.10 - 1.2.11 - 1.2.12 - 1.2.14 - 1.4.2 - 1.4.5 - 2.2.4 - 2.2.8 - 2.2.9 - 2.4.2 - 2.4.5 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.2.10 - 2.2.11 - 2.2.12 - 2.2.14
	CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO)
	M2
	619.072.057,99
	42,95%
	42,95%
	13,16%

	1.2.5 - 2.2.5
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI
	KG
	152.241.847,80
	10,56%
	53,51%
	

	1.2.3 - 2.2.3
	BASE GRANULAR BG - 1
	M3
	139.645.368,73
	9,69%
	63,20%
	

	1.2.2 - 2.2.2
	MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MÁXIMO 4" CON TOPOGRAFÍA
	M3
	103.302.886,44
	7,17%
	70,37%
	

	2.3.7
	TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 500 MM CON TOPOGRAFÍA
	M
	63.766.150,00
	4,42%
	74,79%
	

	1.1.2 - 2.1.2
	EXCAVACIÓN MECÁNICA MATERIAL COMÚN ENTRE 0 - 2 M DE PROFUNDIDAD CON TOPOGRAFÍA (INCLUYE RETIRO)
	M3
	60.036.573,70
	4,17%
	78,96%
	



Finalmente, Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	 VR. PARCIAL 
	% PARTICIPACIÓN 
	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO
	PROMEDIO

	1.2.4 - 1.2.8 - 1.2.9 - 1.2.10 - 1.2.11 - 1.2.12 - 1.2.14 - 1.4.2 - 1.4.5 - 2.2.4 - 2.2.8 - 2.2.9 - 2.4.2 - 2.4.5 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.3 - 2.3.4 - 2.3.6 - 2.2.10 - 2.2.11 - 2.2.12 - 2.2.14
	CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO)
	M2
	619.072.057,99
	42,95%
	42,95%
	13,16%



De lo anterior se puede concluir que los insumos necesarios para la ejecución de las obras del proyecto con las descripciones y/o actividades y/o insumos y/o elementos o materiales producidos relevantes, se encuentran registrados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE.

CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO): Hay datos disponibles

[bookmark: _Hlk130332030][image: ]

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 

CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO)
[bookmark: _Hlk130332078]
	No.
	Bien nacional relevante
	Fecha de inscripción
	Fecha de vigencia
	No. de partida arancelaria
	% de participación
	Puntaje individual de cada bien 

	1
	CONCRETO HIDRÁULICO (CEMENTO)
	RPBN0173291
	05/11/2026
	2523900000
	42,95%
	20,00

	PUNTOS
	20,00



Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Los puntajes por apoyo a la industria nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato, suscribiendo el anexo No. 12. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos.
b) Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos para la ejecución del contrato.

c) Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes:

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.



Donde:

Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes 
n: Número de bienes nacionales relevantes 
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (100 puntos) 
: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula.



Donde:

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente 

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los cien (100) puntos.

d) En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional. 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 

	No.
	Composición del Proponente Plural
	Regla de origen aplicable
	Puntaje aplicable

	1.
	Únicamente integrantes colombianos
	Decreto 1082 de 2015
	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.4.1)

	2.
	Colombianos en asocio con extranjeros con trato nacional
	Decreto 1082 de 2015
	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.4.1)

	3.
	Únicamente integrado por extranjeros con trato nacional
	La regla de origen del país con el que se tenga acuerdo comercial o la del Decreto 1082 de 2015. Si el Proponente Plural no especifica a cuál regla se acoge, se aplicará la del Decreto 1082 de 2015.
	Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (4.4.1)

	4.
	Proponente plural en el que al menos uno de los integrantes es extranjero sin trato nacional.
	No aplica la regla de origen del Decreto 1082 de 2015, ni la de los países de origen.
	Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (4.4.2)
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