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ANEXOS

Los siguientes anexos se publicar como documentos adicionales al presente pliego de condiciones:

ANEXOS JURÍDICOS: 

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 							(WORD)
2. PACTO DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ANTICORRUPCION					(WORD)
3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORRES PARAFISCALES 			(WORD)
4. MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL 					(WORD)

ANEXOS TÉCNICOS: 

1. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 						(WORD)
2. FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 							(WORD)
3. DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN MIPYME 							(WORD)
4. DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 			(WORD)
5. FICHA TÉCNICA										(WORD)
6. OFERTA ECONÓMICA										(EXCEL)
7. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES Y CONDICIONES FINANCIERAS 		(PDF)
8. MATRIZ DE RIESGOS 										(PDF)

Nota: Se adjuntan formatos y anexos en Word para que sean debidamente diligenciados por los proponentes.
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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha Señores
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación
Alcaldía de Fusagasugá
Fusagasugá

REF: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI No. Xxxx DE 2026 

Estimados señores:

El suscrito 	de conformidad con lo requerido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. xxxx DE 2026 presenta al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, propuesta con el fin de participar en el mencionado proceso cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Así mismo, el suscrito declara:

Que tengo el poder y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.

Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta propuesta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha propuesta

Que declaramos, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado al firmar esta carta, que no nos encontramos incursos ni personal ni corporativamente, en las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en las normas legales. Así mismo, que no nos encontramos en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. (En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal deberá manifestarse que ninguno de sus integrantes se encuentra en dicha situación).
Que nos hemos familiarizado y hemos estudiado el pliego de condiciones y demás documentos, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la propuesta, aceptamos todos los requerimientos establecidos en dichos documentos y elaboramos nuestra propuesta ajustada a los mismos. Así mismo manifestamos que EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información técnica requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de esta.

Que nuestra propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso. Nos comprometemos a ejecutar la totalidad de objeto del presente proceso en las condiciones requeridas por EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Que entendemos que el valor del contrato conforme está definido en los documentos del pliego de condiciones, incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista.
Que no existe ninguna falsedad en nuestra propuesta. Toda la información aportada y contenida en nuestra propuesta es veraz y susceptible de comprobación.

Que el (los) abajo firmante(s), obrando en nombre y representación del proponente manifiesto (amos) que me (nos) obligo (amos) incondicionalmente a firmar y ejecutar el contrato, en los términos y condiciones previstos en el pliego de condiciones.
Que, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, adjunto se anexa la documentación solicitada en los mismos.

Que, en caso de ser adjudicatarios del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a notificarnos, perfeccionar, legalizar el contrato e iniciar su ejecución, en los plazos previstos en el pliego de condiciones del presente proceso. Así mismo, a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso, así como los del contrato y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por el Municipio de Fusagasugá.
Que, a solicitud del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, nos obligamos a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
Que de manera libre y espontánea manifestamos que, en el evento de resultar adjudicatarios, renunciamos a efectuar cualquier acción, reclamación o demanda en contra del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ por hechos o circunstancias que conocemos o hemos debido conocer por razón de las condiciones y exigencias que se establecieron en el pliego de condiciones y en el contrato y que manifestamos aceptar en su totalidad.

Que conocemos detalladamente y que hemos hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos sociales, de orden público, normativos, climáticos, ambientales, técnicos que la ejecución del contrato nos demande, y en consecuencia manifestamos que asumimos los resultados económicos de los mismos.
Que nos comprometemos a ejecutar el contrato en el plazo establecido.

Que, en caso de ser adjudicatarios del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribirlo dentro de los términos señalados para ello.

Que conocemos y aceptamos en un todo, las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 

Manifiesto que presento propuesta para los grupos (relacionar el grupo o grupos a los cuales presenta oferta)

MANIFESTACIÓN EXPRESA:

Manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad, según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas vigentes sobre la materia.
Manifiesto no estar reportado en el boletín de responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, ni ser deudor moroso de acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 716 de 2001.

La vigencia de la propuesta corresponde a lo exigido en los pliegos, vale decir noventa (90) días calendario, contados a partir del cierre de la licitación.

Aceptamos que el Municipio de Fusagasugá, no está obligada a adjudicar al oferente que presente el precio más bajo, si ella no cumple con los requisitos de la licitación.

Esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la liquidación del contrato.
De ser favorecido, suscribiré contrato en el término establecido en el cronograma del proceso.
La dirección de la empresa es: 	
NIT: 	
Teléfono: 		 Fax: 	
Mail o correo electrónico: 	



Atentamente,

Firma
Documento de identificación.

NOTA: Esta carta debe venir firmada por el representante legal debidamente facultado, en caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales.
























PACTO DE TRANSPARENCIA Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _____________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en ________ (SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Municipio de Fusagasugá, realizó el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”, en los términos prescritos en la Ley 80 de 1993, el Decreto 1421 de 1993 y demás normas concordantes.

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano y del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su Propuesta, con el proceso de selección antes citado, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de su Propuesta,
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;
1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: i) no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Municipio ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en las condiciones de ejecución o de supervisión del contrato, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre las condiciones de ejecución o supervisión del contrato; y ii) no ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Municipio durante el desarrollo del Contrato.
1.4. El Proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección arriba identificado, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el Contrato que es materia del proceso de selección indicado en el considerando primero del presente acuerdo.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El Proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en los pliegos de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NÚMEROS).

Firma 
CC No. 

	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.







PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), de (Razón social de la compañía), identificada con NIT ó Cédula ________ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 



	EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.



Dada en ______. a los (   ) __________ del mes de __________ de 2026.
FIRMA______________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL (Para el Revisor Fiscal) ___________________________________
EL REVISOR FISCAL QUE LO SUSCRIBE ALLEGARÁ LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS CON VIGENCIA NO MAYOR A TRES (3) MESES.
EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales
FIRMA: ____________________________________________________________



















PERSONA NATURAL
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. No.________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

	EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.



Dada en ______ D.C. a los (      ) __________ del mes de __________ de 2026
FIRMA_____________________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________

NOTA 1: EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL (salud y pensiones) DEBERÁ INDICARLO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales:

FIRMA: ___________________________________________________________

NOTA 2: CUANDO SI EXISTA OBLIGACIÓN DE COTIZAR AL SISTEMA DE SALUD Y PENSIONES, PERO NO DE PARAFISCALES SE DEBERÁ MANIFESTAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

De conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo en relación CON MIS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, en los últimos seis meses.

FIRMA: ___________________________________________________













MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ______________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con la EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, en relación con la SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.”

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ %para _______________.
CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.
CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio).
CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta, del contrato, y por tres (3) años más. 
CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio) 
En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de __________ en la ciudad de _______________.
__________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa
__________________________ Nombre, Identificación, persona jurídica que representa.
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CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Fusagasugá, ___________ de ___________ 2026

Señores
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
Ciudad

Cordial saludo,
El suscrito, _ [nombre del representante legal]__ identificado con _ [tipo de documento]_ No. _ [número de documento]_ de __[lugar de expedición]__, obrando en calidad de Representante Legal de __[nombre de la compañía que representa]__, identificada con NIT ___[NIT]___, de manera atenta me permito manifestar que daré cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas y los anexos técnicos que hacen parte integral de estudio de mercado, así como de los requisitos establecidos en el estudio previo y pliego de condiciones definitivo del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA que tiene por objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
Cordialmente;

[Firma del Representante Legal]
Nombre del Representante Legal: __________________________
C.C. No. _____________ Expedida en _______________
Nombre de la empresa que representa: _______________
NIT: _____________


































ANEXO - FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


	PROCESO
	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBSTA INVERSA ELECTRÓNICA

	OBJETO
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

	PROPONENTE
	

	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (HABILITANTE)

	CONTRATANTE
	CONTRATISTA
	% DE PARTICIPACIÓN
	OBJETO
	No DEL CONTRATO
	UBICACIÓN DEL CONTRATO EN EL RUP
	VALOR DEL CONTRATO
	AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Firma del proponente 
	

	Nombre del proponente
	

	Documento de Identidad No.
	

	Actúa en Representación de
	

	Empresa identificada con NIT
	

	Dirección  
	

	Teléfono
	

	Email	
	




























ACREDITACIÓN MIPYME

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:


[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente, o integrante de Proponente Plural] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.
Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del Proponente Plural.


En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	del 20 .

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]



[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]


[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]





















ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)
[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

	Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica
	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

	
	

	
	



De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]
En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

	Denominación del cargo directivo dentro de la empresa
	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica
	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente/ Director de ventas]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

	
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]
	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]



Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]




[Nombre y firma del representante	[Nombre y firma del contador o revisor
de la persona juridica]	fiscal, si está obligado a tenerlo]























ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

[bookmark: [Este_Formato_debe_diligenciarse_por_los][Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes personas naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]


Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]


REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT	], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.



En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	del 20 .



[Nombre y firma de la persona natural]


























ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[Ciudad]

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación] Objeto:
[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Indicar el lote o lotes a los cuales se presenta oferta.]

Estimados señores:

[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

En constancia, se firma en	, a los	días del mes de	del 2026




[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa





































FICHA TÉCNICA
1. EQUIPOS DE COMPUTO TIPO AIO All In One 

[bookmark: _Hlk228454202]ITEM 1.1
COMPUTADOR DE ESCRITORIO AVANZADO All In One - AIO
	[bookmark: _Hlk222821860]Procesamiento
	AVANZADO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, equipo Todo en Uno (All in One – AIO) mínimo 23.8”.
Chasis tipo AIO. No se admitirán equipos tipo Tiny in One, modularizados o soluciones equivalentes desacopladas.

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5.975 puntos en PROCYON o en una prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa, con arquitectura híbrida o equivalente.
Núcleos físicos: Mínimo veinte (20)
Hilos: Mínimo veinte (20)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 5.3 GHz
TOPS NPU: Mínimo trece (13) 
Memoria caché: mínimo veinticuatro (24) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Mínimo treinta y dos (32) GB de memoria RAM DDR5, expandible, con al menos un (1) módulo instalado y ranura disponible para ampliación futura. La configuración deberá permitir expansión hasta mínimo ciento veintiocho (128) GB, conforme al diseño del fabricante.

	Almacenamiento 
	Mínimo 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe, en un slot y se debe garantizar otro slot libre para futura ampliación.

	Pantalla
	Pantalla mínima de 23.8” con resolución mínima Full HD (1920 x 1080), tecnología antirreflejo y base con ajuste de altura. El equipo deberá contar con tecnología de reducción de luz azul o protección visual equivalente, implementada a nivel de hardware o software.

	Puerto de Red
	Interfaz Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada, con soporte nativo para IPv4 e IPv6 en coexistencia. Deberá ser compatible con funciones de administración y monitoreo de red a nivel del sistema operativo o herramientas del fabricante.

	Altavoz y parlante Integrado
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, con conector(es) para auriculares y micrófono de 3,5 mm en modalidad independiente o combinada. El equipo deberá permitir reproducción y captura de audio para aplicaciones de videoconferencia.

	Puertos integrados
	Mínimo cinco (5) puertos USB 3.x integrados. Incluyendo al menos un (1) puerto USB Tipo C y mínimo dos (2) puertos USB Tipo A.

	Dispositivos de entrada
	Teclado en español QWERTY con conexión USB, con teclado numérico y resistencia a derrames de líquidos.
Mouse con dos (2) botones y rueda de desplazamiento, con interfaz USB.


	Puertos de video
	Al menos un (1) puerto de salida de video digital disponible (HDMI y/o DisplayPort).

	Tarjeta de video
	Gráficos integrados en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatibles con DirectX 12 o superior, con capacidad para soportar la resolución nativa de la pantalla exigida, conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo y manejo de al menos dos (2) pantallas en simultáneo (pantalla integrada + monitor externo).

	Conectividad Inalámbrica
	Wifi 6 802.11 ax 2x2 y Bluetooth 5.x.

	Características para videoconferencia 
	Cámara web integrada de mínimo 5 megapíxeles e incluir un sensor de Infrarrojos (IR) compatible nativamente con Windows Hello Facial Recognition. El sistema debe permitir el inicio de sesión biométrico seguro sin intervención de contraseñas. Micrófono integrado, tarjeta de sonido y parlantes internos activos con sonido estéreo.

	Puertos para audio
	Al menos un (1) puerto combinado de auriculares y micrófono de 3.5 mm, con parlantes internos activos.

	Alimentación -Fuente de Poder
	Fuente de poder interna o externa con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida. En caso de fuente de poder interna, deberá contar con certificación de eficiencia energética 80 PLUS o superior.
En caso de fuente de poder externa, deberá incluir accesorio de seguridad para evitar hurto.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir mecanismo de aseguramiento físico o guaya de seguridad compatible.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá estar diseñada específicamente para el equipo ofertado, contar con soporte oficial del fabricante y ser plenamente compatible con todos los componentes suministrados. No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.


	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 1.2
COMPUTADOR ESCRITORIO INTERMEDIO All In One – AIO
	Procesamiento
	INTERMEDIO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, equipo Todo en Uno (All in One – AIO) de mínimo 23.8”.
Chasis tipo AIO. No se admitirán equipos tipo Tiny in One, modularizados o soluciones equivalentes desacopladas.

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5.650 puntos en PROCYON o en una prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa:
Núcleos físicos: Mínimo catorce (14)
Hilos: Mínimo catorce (14)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 5.1 GHz
Frecuencia turbo: acorde a la arquitectura del fabricante.
TOPS NPU: Mínimo trece (13)
Memoria caché: mínimo dieciséis (16) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Mínimo dieciséis (16) GB de memoria RAM DDR5, con al menos un (1) módulo instalado y ranura disponible para ampliación futura.
La configuración deberá permitir expansión hasta mínimo ciento veintiocho (128) GB, conforme al diseño del fabricante.

	Almacenamiento 
	Almacenamiento: Mínimo quinientos doce (512) GB en unidad de estado sólido (SSD) tipo M.2 PCIe NVMe.

	Pantalla
	Pantalla mínima de 23.8” con resolución mínima Full HD (1920 x 1080), tecnología antirreflejo y base con ajuste de altura. El equipo deberá contar con tecnología de reducción de luz azul o protección visual equivalente, implementada a nivel de hardware o software.

	Puerto de Red
	Interfaz Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada, con soporte nativo para IPv4 e IPv6 en coexistencia. Deberá ser compatible con funciones de administración y monitoreo de red a nivel del sistema operativo o herramientas del fabricante.

	Altavoz y parlante Integrado
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, con conector(es) para auriculares y micrófono de 3,5 mm en modalidad independiente o combinada. El equipo deberá permitir reproducción y captura de audio para aplicaciones de videoconferencia.

	Puertos integrados
	Mínimo cinco (5) puertos USB 3.x integrados. Incluyendo al menos un (1) puerto USB Tipo C y mínimo dos (2) puertos USB Tipo A.

	Dispositivos de entrada
	Teclado en español QWERTY con conexión USB, con teclado numérico y resistencia a derrames de líquidos.
Mouse con dos (2) botones y rueda de desplazamiento, con interfaz USB.

	Puertos de video
	Al menos un (1) puerto de salida de video digital disponible (HDMI y/o DisplayPort).

	Tarjeta de video
	Gráficos integrados en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatibles con DirectX 12 o superior, con capacidad para soportar la resolución nativa de la pantalla exigida, conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo y manejo de al menos dos (2) pantallas en simultáneo (pantalla integrada + monitor externo).

	Conectividad Inalámbrica
	Wifi 6 802.11 ax 2x2 y Bluetooth 5.x.

	Características para videoconferencia 
	Cámara web integrada de mínimo 5 megapíxeles e incluir un sensor de Infrarrojos (IR) compatible nativamente con Windows Hello Facial Recognition. El sistema debe permitir el inicio de sesión biométrico seguro sin intervención de contraseñas. Micrófono integrado, tarjeta de sonido y parlantes internos activos con sonido estéreo.

	Puertos para audio 
	Al menos un (1) puerto combinado de auriculares y micrófono de 3.5 mm, con parlantes internos activos.

	Alimentación -Fuente de Poder
	Fuente de poder interna o externa con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida. En caso de fuente de poder interna, deberá contar con certificación de eficiencia energética 80 PLUS o superior.
En caso de fuente de poder externa, deberá incluir accesorio de seguridad para evitar hurto.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir mecanismo de aseguramiento físico o guaya de seguridad compatible.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá estar diseñada específicamente para el equipo ofertado, contar con soporte oficial del fabricante y ser plenamente compatible con todos los componentes suministrados. No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	[bookmark: _Hlk229563274]Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 1.3
COMPUTADOR DE ESCRITORIO BASICO All In One - AIO
	Procesamiento
	BASICO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, equipo Todo en Uno (All in One – AIO) de mínimo 23.8”.
Chasis tipo AIO. No se admitirán equipos tipo Tiny in One, modularizados o soluciones equivalentes desacopladas.

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5.260 puntos en PROCYON o en una prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa:
Núcleos físicos: Mínimo diez (10)
Hilos: Mínimo diez (10)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 4.9 GHz
TOPS NPU: Mínimo trece (13)
Memoria caché: Mínimo doce (12) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Mínimo dieciséis (16) GB de memoria RAM DDR5, con al menos un (1) módulo instalado y ranura disponible para ampliación futura.
La configuración deberá permitir expansión hasta mínimo ciento veintiocho (128) GB, conforme al diseño del fabricante.

	Almacenamiento 
	Almacenamiento: Mínimo quinientos doce (512) GB en unidad de estado sólido (SSD) tipo M.2 PCIe NVMe.

	Pantalla
	Pantalla mínima de 23.8” con resolución mínima Full HD (1920 x 1080), tecnología antirreflejo y base con ajuste de altura. El equipo deberá contar con tecnología de reducción de luz azul o protección visual equivalente, implementada a nivel de hardware o software.

	Puerto de Red
	Interfaz Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada, con soporte nativo para IPv4 e IPv6 en coexistencia. Deberá ser compatible con funciones de administración y monitoreo de red a nivel del sistema operativo o herramientas del fabricante.

	Altavoz y parlante Integrado
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, con conector(es) para auriculares y micrófono de 3,5 mm en modalidad independiente o combinada. El equipo deberá permitir reproducción y captura de audio para aplicaciones de videoconferencia.

	Puertos integrados
	Mínimo cinco (5) puertos USB 3.x integrados. Incluyendo al menos un (1) puerto USB Tipo C y mínimo dos (2) puertos USB Tipo A.

	Dispositivos de entrada
	Teclado en español QWERTY con conexión USB, con teclado numérico y resistencia a derrames de líquidos.
Mouse con dos (2) botones y rueda de desplazamiento, con interfaz USB.

	Puertos de video
	Al menos un (1) puerto de salida de video digital disponible (HDMI y/o DisplayPort).

	Tarjeta de video
	Gráficos integrados en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatibles con DirectX 12 o superior, con capacidad para soportar la resolución nativa de la pantalla exigida, conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo y manejo de al menos dos (2) pantallas en simultáneo (pantalla integrada + monitor externo).

	Conectividad Inalámbrica
	Wifi 6 802.11 ax 2x2 y Bluetooth 5.x.

	Características para videoconferencia 
	Cámara web integrada de mínimo 5 megapíxeles e incluir un sensor de Infrarrojos (IR) compatible nativamente con Windows Hello Facial Recognition. El sistema debe permitir el inicio de sesión biométrico seguro sin intervención de contraseñas. Micrófono integrado, tarjeta de sonido y parlantes internos activos con sonido estéreo.

	Puertos para audio 
	Al menos un (1) puerto combinado de auriculares y micrófono de 3.5 mm, con parlantes internos activos.

	Alimentación -Fuente de Poder
	Fuente de poder interna o externa con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida. En caso de fuente de poder interna, deberá contar con certificación de eficiencia energética 80 PLUS o superior.
En caso de fuente de poder externa, deberá incluir accesorio de seguridad para evitar hurto.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir mecanismo de aseguramiento físico o guaya de seguridad compatible.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá estar diseñada específicamente para el equipo ofertado, contar con soporte oficial del fabricante y ser plenamente compatible con todos los componentes suministrados. No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



2. EQUIPOS DE COMPUTO TIPO PORTATIL

ITEM 2.1
COMPUTADOR PORTATIL AVANZADO 
	Procesamiento
	AVANZADO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, Computador Portátil

	Forma o presentación o tipo de chasis
	Portátil corporativo con pantalla entre 15” y 16”, con peso máximo de 2,2 kg incluyendo batería.

	Portátil
	El equipo debe ser entregado con su respectivo cargador, debe ser de uso corporativo y estar orientado a productividad empresarial para uso profesional. El portátil deberá contar con los puertos necesarios para la conexión de periféricos tales como teclado y mouse inalámbricos, así como ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente que permita la instalación de guaya de seguridad. Se deberá entregar el portátil con todos los cargadores, cables y conectores requeridos para su correcto funcionamiento, e incluir interfaz Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000) integrado de fábrica en el chasis del equipo, totalmente compatible con el sistema operativo instalado.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa:
Núcleos físicos: Mínimo doce (12)
Hilos: Mínimo dieciséis (16)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 4.7 GHz
TOPS NPU: Mínimo cincuenta (50)
Memoria caché: Mínimo doce (12) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025.
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Mínimo treinta y dos (32) GB de memoria RAM DDR5 o superior. Se aceptará memoria soldada o modular, siempre que el equipo cumpla con la capacidad mínima requerida. La configuración de memoria deberá permitir ampliación futura conforme al diseño del fabricante, hasta mínimo sesenta y cuatro (64) GB, cuando la arquitectura del equipo lo permita.

	Pantalla
	Pantalla entre 15” y 16” WUXGA (1920x1200), antirreflejo, con brillo mínimo de 300 nits, con tecnología IPS y libre de mercurio.
Se requiere hardware o software con tecnología de filtrado de luz azul y protección visual activa. 
El proponente deberá adjuntar el certificado de autorización de distribución emitido por el fabricante, detallando expresamente la cobertura para la referencia ofertada

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5810 puntos en Procyon o en una prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Teclado y dispositivo apuntador
	Teclado en español latinoamericano. Touchpad con función de activación y desactivación mediante botón físico o por software, con desplazamiento en dos direcciones o mediante botones de selección integrados.

	Batería
	Batería de polímero de al menos tres (3) celdas, con capacidad mínima de 52 y 55 Whr y autonomía acorde a uso corporativo, certificada mediante pruebas reconocidas como MobileMark® 2025 o equivalente, o anexar certificación del fabricante en donde se indique que la autonomía de la batería es igual o superior a ocho (8) horas.

	Cargador
	Adaptador AC mínimo de 65 Watt con conector tipo USB-C.

	Cámara web y
micrófonos integrados
	Webcam con resolución mínima Full HD (1080p), con soporte infrarrojo para autenticación biométrica o tecnología equivalente, y arreglo de dos micrófonos integrados.

	Multimedia
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, y conector combinado para auriculares y micrófono de 3,5 mm.

	Puerto de Red
	Conectividad de red Ethernet Gigabit mediante adaptador USB-C a RJ45 incluido.

	Puertos integrados
	El equipo deberá contar mínimo con dos (2) puertos USB Tipo-C con soporte para entrega de energía y salida de video (DisplayPort o tecnología equivalente), al menos un (1) puerto USB Tipo-A, un (1) puerto HDMI y un (1) conector combinado de audio.

	Tarjeta de video
	Tarjeta de video integrada en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatible con DirectX 12 o superior y capaz de soportar la resolución nativa de la pantalla exigida, así como conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo.

	Almacenamiento 
	Mínimo 1 TB en unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2. en un slot y se debe garantizar otro slot libre para futura ampliación.

	Conectividad Inalámbrica
	Conectividad inalámbrica WiFi 802.11ax (Wifi 6) 2x2 o superior y Bluetooth 5.x o superior.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir la implementación de mecanismo de aseguramiento físico compatible con el diseño del fabricante.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo ofertado, lo cual deberá estar certificado por el fabricante.
No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.


 
ITEM 2.2
COMPUTADOR PORTATIL INTERMEDIO
	[bookmark: _Hlk222841798]Procesamiento
	INTERMEDIO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, Computador Portátil

	Forma o presentación o tipo de chasis
	Portátil corporativo con pantalla entre 15” y 16”, con peso máximo de 2,2 kg incluyendo batería.

	Portátil
	El equipo debe ser entregado con su respectivo cargador, debe ser de uso corporativo y estar orientado a productividad empresarial para uso profesional. El portátil deberá contar con los puertos necesarios para la conexión de periféricos tales como teclado y mouse inalámbricos, así como ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente que permita la instalación de guaya de seguridad. Se deberá entregar el portátil con todos los cargadores, cables y conectores requeridos para su correcto funcionamiento, e incluir interfaz Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000) integrado de fábrica en el chasis del equipo, totalmente compatible con el sistema operativo instalado.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa:
Núcleos físicos: Mínimo doce (12)
Hilos: Mínimo catorce (14)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 5.2 GHz
TOPS NPU: Mínimo doce (12) 
Memoria caché: Mínimo doce (12) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025.
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Memoria mínima de dieciséis (16) GB DDR5 o superior, expandible hasta mínimo treinta y dos (32) GB. La configuración de memoria deberá permitir ampliación futura conforme al diseño del fabricante.

	Pantalla
	Pantalla entre 15” y 16” WUXGA (1920x1200), antirreflejo, con brillo mínimo de 300 nits, con tecnología IPS y libre de mercurio.
Se requiere hardware o software con tecnología de filtrado de luz azul y protección visual activa. 
El proponente deberá adjuntar el certificado de autorización de distribución emitido por el fabricante, detallando expresamente la cobertura para la referencia ofertada.

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5.600 puntos en PROCYON o prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Teclado y dispositivo apuntador
	Teclado en español latinoamericano. Touchpad con función de activación y desactivación mediante botón físico o por software, con desplazamiento en dos direcciones o mediante botones de selección integrados.

	Batería
	Batería de polímero de al menos tres (3) celdas, con capacidad mínima de 52 y 55 Whr y autonomía acorde a uso corporativo, certificada mediante pruebas reconocidas como MobileMark® 2025 o equivalente, o anexar certificación del fabricante en donde se indique que la autonomía de la batería es igual o superior a ocho (8) horas.

	Cargador
	Adaptador AC de 65 Watt con conector tipo USB-C.

	Cámara web y
micrófonos integrados
	Webcam con resolución mínima Full HD o superior, con arreglo de dos micrófonos integrados.

	Multimedia
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, y conector combinado para auriculares y micrófono de 3,5 mm.

	Puerto de Red
	Conectividad de red Ethernet Gigabit mediante adaptador USB-C a RJ45 incluido.

	Puertos integrados
	El equipo deberá incluir mínimo:
Un (1) puerto USB Tipo-C con soporte de entrega de energía y salida de video (DisplayPort™ o tecnología equivalente).
Dos (2) puertos USB Tipo-A.
Un (1) puerto HDMI.
Un (1) conector combo para auriculares y micrófono.

	Tarjeta de video
	Tarjeta de video integrada en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatible con DirectX 12 o superior y capaz de soportar resolución nativa de la pantalla exigida, así como conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo.

	Almacenamiento 
	Mínimo 512GB en unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2. en un slot y se debe garantizar otro slot libre para futura ampliación.

	Conectividad Inalámbrica
	Conectividad inalámbrica WiFi 802.11ax (Wifi 6) 2x2 o superior y Bluetooth 5.x o superior.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir mecanismo de aseguramiento físico o guaya de seguridad compatible.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo ofertado, lo cual deberá estar certificado por el fabricante. 
No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 2.3
COMPUTADOR PORTATIL BASICO
	Procesamiento
	BASICO

	Línea y Factor de Forma
	Corporativa, Computador Portátil

	Forma o presentación o tipo de chasis
	Portátil corporativo con pantalla entre 15” y 16”, con peso máximo de 2,2 kg incluyendo batería.

	Portátil
	El equipo debe ser entregado con su respectivo cargador, debe ser de uso corporativo y estar orientado a productividad empresarial para uso profesional. El portátil deberá contar con los puertos necesarios para la conexión de periféricos tales como teclado y mouse inalámbricos, así como ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente que permita la instalación de guaya de seguridad. Se deberá entregar el portátil con todos los cargadores, cables y conectores requeridos para su correcto funcionamiento, e incluir interfaz Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000) integrado de fábrica en el chasis del equipo, totalmente compatible con el sistema operativo instalado.

	Procesador 
	Procesador de última generación de línea corporativa:
Núcleos físicos: Mínimo doce (12)
Hilos: Mínimo trece (13)
Frecuencia máxima: Debe alcanzar al menos 4.8 GHz
TOPS NPU: Mínimo doce (12) 
Memoria caché: Mínimo doce (12) MB.
Fecha de lanzamiento: Mínimo en enero del año 2025.
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para verificación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria
	Mínimo 16 GB de memoria RAM DDR5 o superior. Se aceptará memoria soldada o modular en un slot, , siempre que el equipo cumpla con la capacidad mínima requerida. La configuración de memoria deberá permitir ampliación futura conforme al diseño del fabricante.
Expandible a 64GB DDR5.

	Pantalla
	Pantalla entre 15” y 16” WUXGA (1920x1200), antirreflejo, con brillo mínimo de 300 nits, con tecnología IPS y libre de mercurio.
Se requiere hardware o software con tecnología de filtrado de luz azul y protección visual activa. El proponente deberá adjuntar el certificado de autorización de distribución emitido por el fabricante, detallando expresamente la cobertura para la referencia ofertada.

	Umbral de Rendimiento
	Debe acreditar un puntaje mínimo de 5.000 puntos en PROCYON o prueba de rendimiento equivalente de reconocimiento internacional.

	Teclado y dispositivo apuntador
	Teclado en español latinoamericano. Touchpad con función de activación y desactivación mediante botón físico o por software, con desplazamiento en dos direcciones o mediante botones de selección integrados.

	Batería
	Batería de polímero de al menos tres (3) celdas, con capacidad mínima de 52 y 55 Whr y autonomía acorde a uso corporativo, certificada mediante pruebas reconocidas como MobileMark® 2025 o equivalente, o anexar certificación del fabricante en donde se indique que la autonomía de la batería es igual o superior a ocho (8) horas.

	Cargador
	Adaptador AC de 65 Watt con conector tipo USB-C.

	Cámara web y
micrófonos integrados
	Webcam con resolución mínima Full HD o superior, con arreglo de dos micrófonos integrados.

	Multimedia
	Parlantes o altavoces internos mono o estéreo, y conector combinado para auriculares y micrófono de 3,5 mm.

	Puerto de Red
	Conectividad de red Ethernet Gigabit mediante adaptador USB-C a RJ45 incluido.

	Puertos integrados
	El equipo deberá contar, como mínimo, con los siguientes puertos integrados: al menos un (1) puerto USB Tipo-C con soporte para entrega de energía (Power Delivery) y salida de video (DisplayPort o tecnología equivalente); un (1) puerto USB Tipo-A 3.2 Gen 1 o superior; un (1) conector combinado para auriculares y micrófono de 3,5 mm; y un (1) puerto de salida de video HDMI.

	Tarjeta de video
	Tarjeta de video integrada en el procesador, de línea empresarial o corporativa, compatible con DirectX 12 o superior y capaz de soportar la resolución nativa de la pantalla exigida, así como conexión a monitor externo mediante los puertos disponibles en el equipo.

	Almacenamiento 
	Mínimo 512GB en unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2. en un slot y se debe garantizar otro slot libre para futura ampliación.

	Conectividad Inalámbrica
	Conectividad inalámbrica WiFi 802.11ax (Wifi 6) 2x2 o superior y Bluetooth 5.x o superior.

	Administración de seguridad
	Módulo de seguridad TPM 2.0 o superior, habilitado desde BIOS/UEFI y compatible con el sistema operativo instalado. Capacidades de administración y gestión remota mediante herramientas del fabricante o funcionalidades propias del sistema operativo. El equipo deberá contar con ranura tipo Kensington o sistema físico equivalente para la instalación de guaya de seguridad. En caso de utilizar adaptador de corriente externo, este deberá permitir mecanismo de aseguramiento físico o guaya de seguridad compatible.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	a) El equipo ofertado deberá contar con las siguientes certificaciones: Energy Star, EPEAT Gold, MIL-STD-810H, RoHS y TCO
b) Acreditación del oferente: El fabricante del producto ofertado, deberá pertenecer a los niveles Contribuidor o Promotor en la membresía del grupo industrial TCG:
https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 
c) El proponente aportará certificación vigente de Canal Autorizado, emitida por el fabricante, que lo acredite en el nivel jerárquico superior del programa respectivo. El documento debe identificar claramente al oferente (Nombre/NIT). El cumplimiento de este requisito será verificado contra el directorio oficial del fabricante o mediante validación directa con la dirección de marca nacional. La fecha de la certificación no debe ser superior a 30 días, debe ir dirigida a la Administración Municipal y al número correspondiente del proceso.

	Sistema Operativo
	Licencia Microsoft Windows 11 Professional tipo OEM original de 64 bits en español, preinstalado y licenciado. Deberá entregar herramientas de generación de medios de reinstalación y/o creación de imágenes del sistema.
El equipo deberá contar con compatibilidad total con las políticas de seguridad institucional, incluyendo soporte para BitLocker, Windows Hello y administración mediante dominio o herramientas de gestión empresarial.

	Ofimática
	El software ofimático a suministrar deberá corresponder, como mínimo, a Microsoft Office 2024 en modalidad de licencia perpetua, para instalación en equipos de escritorio o portátiles. La licencia deberá permitir el uso indefinido del software sin requerir suscripción activa y deberá estar debidamente licenciada y activada.
La suite deberá incluir, como mínimo, las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Outlook, garantizando compatibilidad total y nativa con los formatos utilizados por la Entidad.

	Todos los componentes internos deberán ser originales de fábrica y estar cubiertos en su totalidad por la garantía del fabricante del equipo.
La tarjeta principal deberá ser de la misma marca del fabricante del equipo ofertado, lo cual deberá estar certificado por el fabricante. 
No se aceptarán equipos ensamblados ni con componentes genéricos no certificados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas y deben ser verificables en la página web del fabricante.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



3. EQUIPOS DE COMPUTO MÓVIL

ITEM 3.1
TABLET USO EDUCATIVO ALTA GAMA
	Procesador
	Procesador de ocho (8) núcleos o superior, orientado a productividad educativa y multimedia, con frecuencia de procesamiento igual o superior a dos coma cero (2.0) GHz, y rendimiento equivalente o superior a plataformas vigentes de gama media o alta comercializadas a partir de 2024.
El oferente deberá indicar la referencia exacta del procesador ofertado y aportar enlace oficial del fabricante para validación técnica de las especificaciones requeridas.

	Memoria RAM
	Mínimo ocho (8) GB de memoria RAM.

	Almacenamiento interno
	Mínimo doscientos cincuenta y seis (256) GB de almacenamiento interno tipo UFS, NVMe o tecnología equivalente de alto desempeño.
El equipo podrá incluir ranura de expansión microSD o tecnología equivalente soportada oficialmente por el fabricante.

	Pantalla
	Pantalla táctil de mínimo diez (10) pulgadas.
Resolución mínima 1920 x 1200 (WUXGA) o superior.
Tecnología IPS, TFT de calidad empresarial o equivalente superior.

	Sistema operativo
	Sistema operativo Android versión 12 o superior, o sistema operativo iPadOS vigente al momento de la entrega, con licenciamiento original y actualizaciones de seguridad activas. El sistema operativo deberá permitir administración centralizada y control parental mediante herramientas de gestión institucional.

	Conectividad
	WiFi doble banda 802.11ax (WiFi 6) o superior.
Bluetooth versión 5.0 o superior.
Puerto USB Tipo-C para carga y transferencia de datos.

	Cámaras
	Cámara trasera mínima de ocho (8) megapíxeles.
Cámara frontal mínima de cinco (5) megapíxeles.

	Batería
	Capacidad mínima de siete mil (7.000) mAh o autonomía mínima de ocho (8) horas en uso continuo bajo condiciones normales de operación, conforme especificaciones oficiales del fabricante.

	Audio
	Mínimo dos (2) altavoces integrados estéreo y micrófono incorporado.

	Sensores
	Acelerómetro, giroscopio y sensor de luz ambiental o equivalentes.

	Material y diseño
	Diseño resistente para uso educativo, con estructura reforzada o compatible con funda protectora de alto impacto.

	Compatibilidad
	Compatible con plataformas educativas virtuales, videoconferencia y herramientas ofimáticas en la nube.

	Suministro inicial
	El equipo deberá entregarse con cargador original del fabricante, cable de datos y manuales de usuario.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Certificaciones
	El equipo deberá contar con certificaciones de conformidad eléctrica y ambiental vigentes, tales como CE, FCC, RoHS o equivalentes.

	Accesorios incluidos
	El equipo deberá incluir funda protectora tipo uso educativo de alto impacto y protector de pantalla en vidrio templado o material equivalente de alta resistencia.

	Cargador
	Cargador original del fabricante, con certificación eléctrica y adaptador compatible con la red eléctrica nacional.
El equipo deberá soportar carga rápida mediante el cargador suministrado, conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Gestión y seguridad
	Deberá permitir administración mediante soluciones de gestión de dispositivos móviles (MDM), configuración de perfiles de usuario, restricciones de aplicaciones y controles de seguridad compatibles con entornos educativos o institucionales.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



4. EQUIPOS DE IMPRESIÓN
[bookmark: _Hlk222932131]
ITEM 4.1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER AVANZADA
	Resolución de impresión
	1200 x 1200 dpi o superior.

	Tecnología de Impresión
	Tecnología láser o LED monocromática.

	Servicios Incluidos
	Equipo multifuncional monocromático con funciones de impresión, copiado y escaneo.

	Memoria interna
	Memoria interna mínima de un (1) GB.

	Tamaño de Papel Soportado
	Soporte mínimo para tamaño A4, debiendo además admitir otros tamaños estándar tales como Carta, Oficio y Legal, conforme a especificaciones del fabricante.

	Capacidad de Entrada de Papel
	Capacidad estándar mínima de quinientas (500) hojas, ampliable mediante bandejas adicionales conforme diseño del fabricante.

	Interfaz conectividad
	Ethernet 10/100/1000 (Gigabit), compatible con protocolos IPv4 e IPv6.

	Alimentador automático de documentos
	El equipo deberá contar con alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad mínima de cincuenta (50) hojas.

	Velocidad de Impresión
	Velocidad mínima de cincuenta (50) páginas por minuto en tamaño A4.

	Volumen mensual de impresión
	Ciclo de trabajo mensual recomendado por el fabricante igual o superior a quince mil quinientas (15.500) páginas.

	Dúplex automático
	El equipo deberá contar con impresión automática a doble cara (dúplex) y, en el caso de equipos multifuncionales, escaneo automático dúplex.

	Resolución de escaneo
	Resolución óptica mínima de escaneo de 600 x 600 dpi o superior.

	Suministro inicial
	El equipo deberá ser entregado con un cartucho de tóner nuevo y original, con rendimiento equivalente al cien por ciento (100%) del ciclo de trabajo mensual recomendado por el fabricante para el equipo ofertado.
Adicionalmente, el proveedor deberá incluir un (1) cartucho de tóner adicional de reemplazo, nuevo y original, con rendimiento igual al cartucho inicial.
El rendimiento de los consumibles deberá estar soportado en ficha técnica oficial del fabricante del equipo ofertado.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Conectividad
	Conectividad inalámbrica WiFi integrada.
Compatible con impresión desde dispositivos móviles mediante protocolos o aplicaciones oficiales del fabricante.

	Certificaciones
	El equipo deberá contar con al menos una certificación vigente de eficiencia energética o sostenibilidad, tales como Energy Star vigente, EPEAT Silver o superior, o certificaciones equivalentes de eficiencia energética o sostenibilidad ambiental.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 4.2
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA
	Resolución de impresión
	Resolución de impresión mínima de 1200 x 1200 dpi o superior para impresión en blanco y negro y color, o equivalente según tecnología del fabricante.

	Tecnología de Impresión
	Inyección de tinta a color.
El sistema de suministro de tinta podrá ser mediante botellas recargables o cartuchos, según tecnología del fabricante, garantizando bajo costo por página y eficiencia operativa.

	Servicios Incluidos
	Multifuncional color (imprimir, escanear, copiar)

	Tamaño de Papel Soportado
	Soporte mínimo para tamaño A4, debiendo además admitir otros tamaños estándar tales como Carta, Oficio y Legal, conforme a especificaciones del fabricante.
Alimentación de papel estándar y manual, con soporte para papel común, bond, fotográfico y de gramaje definido por el fabricante.

	Capacidad de Entrada de Papel
	Capacidad mínima de entrada de papel de doscientas cincuenta (250) hojas en tamaño A4, pudiendo cumplirse mediante una o más bandejas adicionales.

	Conectividad
	Conectividad USB 2.0 o superior y Ethernet 10/100/1000 (Gigabit). Deberá incluir conectividad inalámbrica WiFi integrada.

	Velocidad de Impresión
	Velocidad mínima de impresión de veinte (20) páginas por minuto en blanco y negro y quince (15) páginas por minuto en color, en modo estándar conforme especificaciones oficiales del fabricante.

	Volumen mensual de impresión
	Ciclo de trabajo mensual recomendado por el fabricante igual o superior a cinco mil (5.000) páginas.

	Dúplex automático
	El equipo deberá contar con impresión automática a doble cara (dúplex) y, en el caso de equipos multifuncionales, escaneo automático dúplex.

	Resolución de escaneo
	600 x 600 dpi o superior.

	Suministro inicial
	El equipo deberá ser entregado con juegos completos de tintas originales de fábrica para instalación inicial del equipo conforme especificaciones oficiales del fabricante.
Adicionalmente, un (1) juego completo adicional de tintas originales.
El rendimiento de los consumibles deberá estar soportado en ficha técnica oficial del fabricante del equipo ofertado.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Conectividad
	Conectividad inalámbrica WiFi integrada.

	Certificaciones
	El equipo deberá contar con al menos una certificación vigente de eficiencia energética o sostenibilidad, tales como Energy Star vigente, EPEAT Silver o superior, o certificaciones equivalentes de eficiencia energética o sostenibilidad ambiental.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 4.3
IMPRESORA DE CARNETS DOBLE CARA
	Tecnología de impresión
	Tecnología de impresión térmica por sublimación de tinta (dye-sublimation) y/o transferencia térmica para impresión de tarjetas plásticas.

	Tipo de impresión
	Impresión a color (YMCKO) y monocromática.

	Modo de impresión
	Impresión automática a doble cara (dúplex) integrada de fábrica.

	Resolución
	Resolución mínima de trescientos (300) dpi.

	Velocidad de impresión
	Velocidad mínima de ciento cincuenta (150) tarjetas por hora a color por una cara (YMCKO), o rendimiento equivalente conforme especificaciones oficiales del fabricante.

	Capacidad de alimentación
	Bandeja de entrada con capacidad mínima de cien (100) tarjetas.
Bandeja de salida con capacidad mínima de cincuenta (50) tarjetas.

	Compatibilidad de tarjetas
	Compatible con tarjetas PVC o compuestas, con grosor entre diez (10) y cuarenta (40) mil (0,25 mm – 1,0 mm aproximadamente), tamaño estándar CR-80 (ISO/IEC 7810 ID-1).

	Conectividad
	Puerto USB 2.0 o superior y puerto Ethernet 10/100 integrado. La conectividad Wi-Fi podrá estar integrada o disponible mediante módulo compatible del fabricante.

	Memoria
	Memoria interna suficiente para procesamiento de trabajos de impresión continuos, conforme especificaciones del fabricante.

	Software
	Software de diseño e impresión de carnets incluido o equivalente, compatible con sistemas operativos Windows 10, 11 o superiores.

	Seguridad
	Deberá permitir configuración de control de acceso mediante contraseña o herramientas de administración del fabricante.

	Compatibilidad
	Compatible con sistemas de identificación institucional y bases de datos para personalización de carnets.

	Suministro inicial
	El equipo deberá incluir consumibles originales para puesta en funcionamiento inicial y producción mínima de quinientos (500) carnets a color en ambas caras, conforme especificaciones del fabricante.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Tarjetas PVC incluidas
	Se deberán incluir mínimo quinientas (500) tarjetas PVC blancas tipo CR-80 o equivalente compatible con el equipo ofertado.

	Kit de limpieza
	Kit de limpieza original o recomendado por el fabricante para mantenimiento preventivo del equipo.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



5. EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN

ITEM 5.1
ESCÁNER DE OFICINA AVANZADO
	Tipo de escáner
	Escáner de alimentación vertical con alimentador automático de documentos (ADF) para digitalización de documentos de oficina.

	Velocidad de digitalización
	Velocidad mínima de setenta (70) páginas por minuto (ppm) y ciento cuarenta (140) imágenes por minuto (ipm) en modo dúplex, tamaño A4 y Carta, a 300 dpi.

	Ciclo de trabajo
	Ciclo de trabajo diario recomendado igual o superior a 7.000 páginas diarias, conforme especificaciones oficiales del fabricante.

	Resolución óptica
	Resolución óptica mínima de seiscientos (600) dpi.

	Modo de escaneo
	Escaneo a color, escala de grises y monocromático.
Escaneo automático a doble cara (dúplex) en una sola pasada.

	Capacidad del alimentador automático (ADF)
	Capacidad mínima de ochenta (80) hojas de papel de 75–80 g/m².

	Tamaño de documento
	Tamaño mínimo aproximado de cincuenta (50) mm x cincuenta (50) mm.
Tamaño máximo de documento igual o superior a doscientos dieciséis (216) mm x tres mil (3000) mm.

	Gramaje soportado
	Soporte para papel entre cuarenta y cuatro (44) g/m² y mínimo trescientos curenta y ocho (348) g/m² o equivalente.
Deberá permitir digitalización de tarjetas rígidas de hasta uno coma veinticuatro (1,24) mm de grosor.

	Conectividad
	Puerto USB 3.0 o superior, compatible con USB 2.0.
Puerto Ethernet 10/100/1000 integrado.
Opcionalmente conectividad inalámbrica Wi-Fi integrada o mediante módulo compatible.

	Pantalla
	Pantalla táctil a color integrada de mínimo tres punto cinco (3.5) pulgadas para configuración, administración y operación local del equipo, o panel de control integrado con pantalla informativa y/o botonera dedicada, siempre que permita la operación local del equipo y que las funciones de configuración, administración y gestión de perfiles de escaneo se encuentren disponibles mediante el software suministrado por el fabricante.

	Procesamiento y seguridad
	El escáner deberá procesar los datos digitalizados únicamente mediante memoria volátil, garantizando que la información sea eliminada automáticamente al apagar el dispositivo.
El equipo deberá permitir configuración de perfiles de usuario y administración básica mediante interfaz web o herramientas del fabricante.

	Software incluido
	Software de captura y administración de documentos incluido, compatible con sistemas operativos Windows 10 o superior.
Deberá incluir funciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para búsqueda, indexación y extracción automatizada de metadatos, conforme capacidades del software suministrado por el fabricante.
Deberá permitir creación de perfiles de escaneo y envío a carpetas de red, correo electrónico o servicios en la nube.

	Compatibilidad
	Compatible con entornos de red institucional, sistemas de gestión documental y plataformas de digitalización documental.

	Suministro inicial
	El equipo deberá entregarse con cable de poder, cable USB, manuales de usuario, controladores y demás software necesario para su instalación y funcionamiento.

	Certificaciones
	Cumplimiento con certificaciones de eficiencia energética tales como ENERGY STAR 3.0, EPEAT Silver o superior, o certificaciones equivalentes vigentes.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Kit de limpieza
	El equipo deberá incluir kit de limpieza recomendado por el fabricante para mantenimiento preventivo.

	Cables y accesorios
	Deberá incluir todos los cables y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	Compatibilidad adicional
	Compatible con protocolos de escaneo TWAIN, ISIS o equivalentes soportados oficialmente por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas.

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 5.2
ESCÁNER DE OFICINA INTERMEDIO
	Tipo de escáner
	Escáner de alimentación vertical con alimentador automático de documentos (ADF) para digitalización de documentos de oficina.

	Velocidad de digitalización
	Velocidad mínima de cuarenta (40) páginas por minuto (ppm) y ochenta (80) imágenes por minuto (ipm) en modo dúplex, tamaño A4 o Carta, a 300 dpi.

	Ciclo de trabajo
	Ciclo de trabajo diario recomendado igual o superior a cuatro mil (4.000) páginas por día, conforme especificaciones oficiales del fabricante.

	Resolución óptica
	Resolución óptica mínima de seiscientos (600) dpi.

	Modo de escaneo
	Escaneo a color, escala de grises y monocromático.
Escaneo automático a doble cara (dúplex) en una sola pasada.

	Capacidad del alimentador automático (ADF)
	Capacidad mínima de cincuenta (50) hojas de papel de 75–80 g/m².

	Tamaño de documento
	Tamaño mínimo aproximado de cincuenta (50) mm x cincuenta (50) mm.
Tamaño máximo de documento igual o superior a doscientos dieciséis (216) mm x trescientos cincuenta y seis (356) mm.

	Gramaje soportado
	Soporte para papel entre treinta y ocho (38) g/m² y doscientos diez (210) g/m² o equivalente, conforme especificaciones oficiales del fabricante.
Deberá permitir digitalización de tarjetas rígidas de hasta uno coma veinticuatro (1,24) mm de grosor o equivalente conforme especificaciones del fabricante.

	Conectividad
	Puerto USB 3.0 o superior, compatible con USB 2.0.
Puerto Ethernet 10/100/1000 integrado.
Opcionalmente conectividad inalámbrica Wi-Fi integrada o mediante módulo compatible.

	Pantalla
	Pantalla táctil o panel de control a color integrado para configuración, administración y operación local del equipo. En caso de incluir pantalla táctil, esta deberá ser de mínimo dos punto cinco (2.5) pulgadas o equivalente funcional conforme al diseño del fabricante.

	Procesamiento y seguridad
	El escáner deberá procesar los datos digitalizados únicamente mediante memoria volátil, garantizando que la información sea eliminada automáticamente al apagar el dispositivo.
El equipo deberá permitir configuración de perfiles de usuario y administración básica mediante interfaz web o herramientas suministradas oficialmente por el fabricante.

	Software incluido
	Software de captura y administración de documentos incluido, compatible con sistemas operativos Windows 10 o superior.
Deberá incluir funciones de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para búsqueda, indexación y extracción automatizada de metadatos, conforme capacidades del software suministrado por el fabricante.
Deberá permitir creación de perfiles de escaneo y envío a carpetas de red, correo electrónico o servicios en la nube.

	Compatibilidad
	Compatible con entornos de red institucional, sistemas de gestión documental y plataformas de digitalización documental.

	Suministro inicial
	El equipo deberá entregarse con cable de poder, cable USB, manuales de usuario, controladores y demás software necesario para su instalación y funcionamiento.

	Certificaciones
	Cumplimiento con certificaciones de eficiencia energética tales como ENERGY STAR 3.0, EPEAT Silver o superior, o certificaciones equivalentes vigentes relacionadas con eficiencia energética o sostenibilidad ambiental.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Kit de limpieza
	El equipo deberá incluir kit de limpieza recomendado por el fabricante para mantenimiento preventivo.

	Cables y accesorios
	Deberá incluir todos los cables y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	Compatibilidad adicional
	Compatible con protocolos de escaneo TWAIN, ISIS o equivalentes oficialmente soportados por el fabricante.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



6. EQUIPOS DE PROYECCIÓN

ITEM 6.1
PROYECTOR INTERMEDIO
	Tecnología de proyección
	Tecnología 3LCD o DLP.

	Resolución nativa
	WXGA (1280 x 800) o superior.

	Brillo (luminosidad)
	Mínimo tres mil quinientos (3.500) lúmenes ANSI.

	Relación de contraste
	Mínimo 15.000:1.

	Vida útil de la lámpara o fuente de luz
	Vida útil mínima de seis mil (6.000) horas en modo normal o equivalente conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Tamaño de proyección
	Capacidad de proyección de imágenes desde treinta (30) pulgadas hasta mínimo trescientas (300) pulgadas.

	Relación de aspecto
	16:10 o 16:9.

	Corrección trapezoidal (Keystone)
	Corrección trapezoidal vertical manual o automática. Opcionalmente corrección horizontal según diseño del fabricante.

	Conectividad
	Mínimo un (1) puerto HDMI, un (1) puerto USB y entrada VGA o equivalente.
Opcionalmente conectividad inalámbrica integrada o mediante accesorio, adaptador o módulo oficialmente soportado por el fabricante.

	Altavoz integrado
	Altavoz integrado mínimo de 2W o superior

	Compatibilidad
	El equipo deberá permitir proyección desde computadores portátiles, reproductores multimedia y otros dispositivos compatibles mediante conexión HDMI o tecnologías equivalentes soportadas oficialmente por el fabricante.

	Suministro inicial
	El equipo deberá entregarse con cable de poder, control remoto original del fabricante, baterías incluidas, manuales de usuario y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

	Certificaciones
	Cumplimiento con certificaciones de eficiencia energética o sostenibilidad ambiental vigentes, tales como ENERGY STAR o equivalentes.

	Garantía 
	Garantía mínima de tres (3) años en sitio (On-Site), contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o a través de centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales. La garantía deberá incluir atención a fallas con servicio y soporte en sitio, mediante personal técnico autorizado por el fabricante, garantizando la atención presencial en las instalaciones de la Entidad cuando se requiera.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Accesorios incluidos
	El equipo deberá entregarse con cable de alimentación, cable HDMI con una longitud mínima de tres (3) metros, control remoto original del fabricante con baterías incluidas y manuales de usuario.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

ITEM 7.1
REGULADOR DE VOLTAJE AVANZADO
	Tipo de equipo
	Regulador automático de voltaje (AVR) monofásico para protección de equipos electrónicos.

	Capacidad nominal
	Capacidad mínima de dos mil (2.000) VA / mil doscientos (1.200) W o superior.

	Rango de entrada
	Rango de voltaje de entrada mínimo entre noventa (90) V y ciento cuarenta y cinco (145) V AC, o rango superior conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Voltaje de salida
	Salida regulada de ciento veinte (120) V AC ± cinco por ciento (±5%).

	Frecuencia
	Sesenta (60) Hz.

	Número de tomas
	Mínimo ocho (8) tomacorrientes tipo NEMA 5-15R o compatibles con norma colombiana.

	Protecciones
	Protección eléctrica contra sobrecarga, cortocircuito, variaciones de voltaje, picos de tensión y supresión de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia (EMI/RFI).

	Tiempo de respuesta
	Tiempo de respuesta menor o igual a diez (10) milisegundos (ms), conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Indicadores
	Indicadores LED de estado de funcionamiento, regulación y protección.

	Material
	Carcasa metálica o de alta resistencia, apta para uso institucional.

	Instalación
	Formato de escritorio o torre, base antideslizante si es torre.

	Rango de operación
	Temperatura de 0 a 40 °C y humedad relativa de 20–90 % sin condensación.

	Certificaciones
	Cumplimiento de certificaciones de seguridad eléctrica aplicables para su comercialización en Colombia, tales como RETIE, certificación de conformidad de producto o equivalentes aplicables.

	Garantía
	Garantía mínima de un (1) año, contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Opcionalmente podrá incluir fusible reemplazable, puertos USB de carga y funciones adicionales de supresión de picos, conforme al diseño y portafolio del fabricante.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.



ITEM 7.2
REGULADOR DE VOLTAJE INTERMEDIO
	Tipo de equipo
	Regulador automático de voltaje (AVR) monofásico.

	Capacidad nominal
	Capacidad mínima de mil (1.000) VA / seiscientos (600) W o superior.

	Rango de entrada
	Rango de voltaje de entrada mínimo entre noventa y cinco (95) V y ciento cuarenta (140) V AC, o rango superior conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Voltaje de salida
	Salida regulada de ciento veinte (120) V AC.

	Frecuencia
	Sesenta (60) Hz.

	Número de tomas
	Mínimo seis (6) tomacorrientes tipo NEMA 5-15R o compatibles con norma colombiana.

	Protecciones
	Protección eléctrica contra sobrecarga, variaciones de voltaje, picos de tensión y supresión de ruido EMI/RFI.

	Tiempo de respuesta
	Tiempo de respuesta menor o igual a diez (10) milisegundos (ms), conforme a las especificaciones oficiales del fabricante.

	Indicadores
	Indicadores LED de estado.

	Material
	Carcasa resistente para uso institucional.

	Instalación
	Formato de escritorio o torre, base antideslizante si es torre.

	Rango de operación
	Temperatura de 0 a 40 °C y humedad relativa de 20–90 % sin condensación.

	Certificaciones
	Cumplimiento de certificaciones de seguridad eléctrica aplicables para su comercialización en Colombia, tales como RETIE, certificación de conformidad de producto o equivalentes aplicables.

	Garantía
	Garantía mínima de un (1) año, contada a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Entidad, directamente con el fabricante o centro de servicio autorizado en Colombia, verificable por medios oficiales.

	COMPONENTES ADICIONALES

	Opcionalmente podrá incluir fusible reemplazable, supresor de picos adicional y puertos USB de carga, conforme al diseño y portafolio del fabricante.

	El equipo ofertado deberá encontrarse vigente en el portafolio comercial del fabricante al momento de la presentación de la oferta. El proponente deberá aportar evidencia verificable, como ficha técnica oficial, enlace al sitio web del fabricante o certificación vigente del fabricante o distribuidor autorizado.

	No se aceptarán equipos remanufacturados, reacondicionados, refurbished, open box o de segunda mano. Todos los equipos deberán ser nuevos, originales de fábrica y entregados en empaque original.

	El fabricante deberá contar con presencia, representación o canales de soporte técnico autorizado en Colombia.

	Las especificaciones aquí definidas corresponden a características mínimas requeridas. 

	El oferente podrá presentar características superiores sin costo adicional para la Entidad.
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