Cúcuta, septiembre de 2025


Señores:
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
Gobernación Norte de Santander


[bookmark: _Hlk210220144]ASUNTO: Certificación Geotécnica para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”.


[bookmark: _Hlk207786636]Yo, GUSTAVO LAMUS MURILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.625.571 expedida en Charalá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No. 54202-29973 NTS, una vez realizada la visita técnica al corredor vial de la vereda El Albarico del municipio de el Zulia, Departamento Norte de Santander,  y revisado el historial geotécnico del área de localización de 2 Box  Culvert con dimensiones internas de  3.0x4.0m para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” , teniendo en cuenta el informe técnico, por medio del presente documento CERTIFICO que, se cumplen todos los parámetros geotécnicos y condiciones de estabilidad del suelo para usar el diseño tipo de la cartilla de Invías.

[bookmark: _Hlk207783335]Igualmente CERTIFICO que la localización de los 2 Box Culvert propuestos funcionará técnicamente, y considerando las condiciones del suelo no se prevén asentamientos o fallas que lleven al colapso de las mismas.


Atentamente;





[bookmark: _Hlk210220552]____________________
GUSTAVO LAMUS MURILLO
C.C 5.625.571 de Cúcuta 
Matrícula Profesional No. 54202-29973 NTS


Anexo: Informe Técnico
             Copia de cédula de ciudadanía
	Copia de tarjeta profesional
	Certificado vigente COPNIA	

INFORME TÉCNICO 
Justificación de la Aplicación de 2 Box  Culvert con dimensiones internas de  3.0x4.0m Tipo INVÍAS

Proyecto:	“MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” 
Ubicación:	Vereda El Albarico, Municipio de El Zulia, Departamento Norte de Santander
Fecha:	Septiembre de 2025
Elaboró: 	Ing. Gustavo Lamus Murillo


1. Normatividad de Referencia
· Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS.
· Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVIAS (2013).
· Manual de Drenaje de Carreteras INVIAS.
2. Justificación Técnica
La construcción de alcantarillas de acuerdo con las tipologías establecidas por INVIAS se sustenta en las siguientes consideraciones:
1. Condiciones Topográficas y Climáticas Conocidas:
En el sitio de intervención se cuenta con información previa de la zona, experiencia en proyectos similares y parámetros regionales que permiten caracterizar el suelo de forma indirecta, reduciendo el riesgo de incertidumbre.
2. Normas INVIAS y Tipologías Estandarizadas:
Las estructuras tipo INVIAS han sido diseñadas con factores de seguridad suficientes para adaptarse a condiciones variables del terreno, especialmente en vías secundarias y terciarias.
3. Condiciones del Proyecto:
· Tramo vial en zona rural con tráfico bajo (TDP bajo).
· Para proyectos similares en la zona, no se identifican riesgos geológicos y condiciones especiales del subsuelo. 
· No se presenta evidencia de suelos inestables (deslizamientos activos, suelos orgánicos profundos o rellenos antrópicos). Se identifican riesgos geológicos y condiciones especiales del subsuelo. 
· La excavación se ejecutará hasta encontrar suelo competente natural.
4. Control Durante la Ejecución:
Se implementarán procedimientos de control de calidad en obra y si es el caso sustitución de material en caso de encontrar suelos blandos o saturados.

3. Mitigación de Riesgos
Se deben adoptar las siguientes medidas:
· Realizar rellenos con material seleccionado en caso de suelos no aptos.
· Compactación en capas con ensayos de densidad.
· Colocación de geotextil de separación si es necesario para evitar contaminación de materiales.
4. Conclusión
Considerando las condiciones de estabilidad del suelo no se prevén asentamientos o fallas en el mismo, por lo cual se determina que es técnicamente viable la construcción de 2 Box  Culvert con dimensiones internas de  3.0x4.0m tipo INVIAS sin estudio geotécnico en el proyecto “MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” siempre que:

· Se sigan estrictamente el diseño y las especificaciones para los box culvert tipo INVIAS, respetando las dimensiones, dosificación de mezclas de concreto y los diámetros de aceros de refuerzo
· Se apliquen controles de calidad durante la excavación, rellenos y cimentación.

Atentamente;




____________________
GUSTAVO LAMUS MURILLO
C.C 5.625.571 de Cúcuta 
Matrícula Profesional No. 54202-29973 NTS


