ESPECIFICACIONES TECNICAS RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIPAVE

1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la aplicación del recubrimiento Sintético tipo Plexipave, en los sitios y con los alineamientos, dimensiones, y demás detalles constructivos que definan los Diseños, Planos, Especificaciones Particulares o la Interventoría.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Base: Aplicación de una capa de Plexipave Acrylic Resurfacer con arenilla de cuarzo como base sintética, que tiene la finalidad de afinar y sellar la superficie
Filler: Una capa de Color Base Plexipave Acrylic en base de sintético y látex como sellado de superficie, dándole cuerpo y textura; presentando una superficie fina a color.
Capa Refuerzo finish: Una capa de Plexichrome Sintetic Finish Sport de acabado final, material reforzado con texacryl, capa protectora contra los factores ambientales, da mayor colorido a la cancha y deja una superficie en colores agradables apropiada para el juego.
Demarcación: Demarcación reglamentaria para cancha múltiple (microfútbol, baloncesto y voleibol) en Plexipave Line Paint Color. (no contempla ningún diseño especial o figuras)
3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
N/A
4. ENSAOS A REALIZAR
N/A
5. MATERIALES
Los materiales y equipos que se usarán serán suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos.
6. EQUIPO
Los materiales y equipos que se usarán serán suministrados por el Contratista, y deberán ser nuevos, de primera calidad y se ajustarán a los requisitos establecidos en estas especificaciones y en los planos.
7. DESPERDICIO
Incluidos en el A.P.U
8. MANO DE OBRA
SI
9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
• Planos Arquitectónicos.
• Planos generales de redes según proyecto
10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por la medida indicada en la parte inicial, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales descritos en el numeral 5
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 6.
• Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
11. NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
12. ANEXOS
N/A
