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MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMUNICACION
PROCESO: GESTION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
                                							 



ANEXO 5.  ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA
PROCESO DE SELECCIONA ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. SASI-MS-XXXX2026



	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	MACHETE DE 20", Machete con acero hasta el final de la cacha, tratamiento térmico y cachi revolver la interminable. No se desajusta ni cascabelea.
	[image: Machete Tres Canales Pulido 721 H 20" Cacha Fundida Verde + Lima 65407120]
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	PICA, forjada en un solo cuerpo de acero de alto contenido de carbono y procesos de temple para garantizar una mayor resistencia al impacto. Ideal para trabajos pesados de construcción, demolición y agricultura. Medidas 49 cm x 19 cm x 5 libras.
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NOTA: El proponente adjudicatario se obliga con el municipio de Sogamoso a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas. Las condiciones establecidas en el Anexo técnico y/o en la Ficha técnica (cuadro descripción objeto contractual), son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. 

NOMBRE: ________________________________
CEDULA: _________________________________
FIRMA: ___________________________________
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