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PROPUESTA ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DE LA INVITACIÓN, NUMERAL 2.

Rionegro, ___ de __________ de 2026

Señores:
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Carrera 46 # 30-425, vereda El Rosal, Oficina ESO Rionegro S.A.S.
Rionegro

[bookmark: _Hlk87342588]Asunto: Invitación a presentar propuesta para: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIONES Y EXPANSIONES PROPIAS DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de _________________, de acuerdo con la Invitación a presentar propuesta para: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIONES Y EXPANSIONES PROPIAS DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

· Factor económico 1: Suministro de cables:

	DESCRIPCIÓN 
	MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO 

	CABLE CU 12AWG HFFR LSHF
	MT
	1
	

	CABLE CU 10AWG-B THHN/THWN 
	MT
	1
	

	CABLE CU 2x16AWG DUPLEX SPT
	MT
	1
	

	CABLE CU 2x14AWG DUPLEX SPT
	MT
	1
	

	CABLE CU 2X12AWG DUPLEX SPT
	MT
	1
	

	CABLE CU 6AWG (2X6+6AWG) ANTIFRAUDE
	MT
	1
	

	CABLE CU 8AWG (2X8+8AWG) ANTIFRAUDE
	MT
	1
	

	CABLE CU 4AWG DESNUDO
	MT
	1
	

	CABLE CU 3X16AWG ENCAUCHETADO
	MT
	1
	

	CABLE CU 3X14AWG ENCAUCHETADO
	MT
	1
	

	CABLE CU 3X12AWG ENCAUCHETADO
	MT
	1
	

	CABLE AL 2x4+4 ACSR TPX XLPE
	MT
	1
	

	CABLE AL 2x2+2 ACSR TPX XLPE
	MT
	1
	

	CABLE AL 6AWG THHN S8000
	MT
	1
	

	CABLE AL 4AWG THHN S8000 
	MT
	1
	

	VALOR TOTAL 
	$



Factor económico 2: Suministro de los demás materiales e insumos:

	DESCRIPCIÓN
	MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE DE 81 MM 3 3/16
	UND
	1
	

	ANILLO COLLARÍN GALVANIZADO DE 120 MM (6"-7") CON DOS SALIDAS, TORNILLOS Y TUERCAS 5/8
	UND
	1
	

	ANILLO COLLARÍN GALVANIZADO DE 180 MM (6"-7") CON DOS SALIDAS, TORNILLOS Y TUERCAS 5/8
	UND
	1
	

	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA 1/4" O TEMPLETE (CABLE SUPER GX 1/4")
	ML
	1
	

	ANCLAJE O BLOQUE DE CONCRETO 40x20x20CM
	UND
	1
	

	VARILLA DE ANCLAJE 5/8x1,80M
	UND
	1
	

	GRAPA PREFORMADA EHS 1/4" X 1X1/2" 
	UND
	1
	

	AISLADOR TENSOR DE PORCELANA 15kV 4 1/4" 
	UND
	1
	

	GUARDACABO GALVANIZADO 5/8"
	UND
	1
	

	TUERCA DE OJO ALARGADA 5/8" 
	UND
	1
	

	AISLADOR TENSOR POLIMÉRICO 15KV12" 
	UND
	1
	

	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1x20A 10 KA
	UND
	1
	

	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1x30A 10 KA
	UND
	1
	

	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1x40A 10 KA
	UND
	1
	

	BREAKER 52C 2x50A 30KA/240V LS
	UND
	1
	

	BREAKER RIEL MONOPOLAR 1x32A 10KA
	UND
	1
	

	BREAKER RIEL MONOPOLAR 1x62A 10KA
	UND
	1
	

	CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA SUPER GX 1/4"
	MT
	1
	

	CAJA PRIMARIA CORTACIRCUITOS 13.2 KV (15KV-100A-20KA) INCLUYE HERRAJE
	UND
	1
	

	CAMISA PARA RETENIDA (VIENTO) EN FIBRA DE VIDRIO A PULTRU PRFV 210 CM CON 5 PERFORACIONES 9/16" Y DOS HERRAJES
	UND
	1
	

	CAPACETE METÁLICO ROSCADO IMC 2"
	UND
	1
	

	CINTA AUTOFUNDENTE 18MM ROLLO X 9 METROS
	UND
	1
	

	CINTA METÁLICA BANDIT 5/8" 
	ML
	1
	

	CINTA AISLANTE DE VINILO NEGRA ROLLO X 15 METROS
	UND
	1
	

	CONECTOR COMPRESIÓN BIMETÁLICO AP1 PPAL ACSR 6-2AWG
	UND
	1
	

	CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10 1/0AWG
	UND
	1
	

	CONECTOR COMPRESIÓN CU TIPO C 4-4 
	UND
	1
	

	CONECTOR RESORTE R/Y 18-8AWG
	UND
	1
	

	CONECTOR TRASVERSAL UNIVERSAL RA7-079 8-2/0AWG 
	UND
	1
	

	CONTACTOR 3P 25A 220V
	UND
	1
	

	CONTACTOR 3P 40A 220V
	UND
	1
	

	CONTACTOR 3P 80A 220V
	UND
	1
	

	CONTACTOR TE 115A 220V
	UND
	1
	

	CHISPERO PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA
	UND
	1
	

	FOTOCONTROL 3PINES 10A 100- 270 V 
	UND
	1
	

	FUSIBLE TIPO K 3A 15KV
	UND
	1
	

	FUSIBLE TIPO K 2A 15KV
	UND
	1
	

	FUSIBLE TIPO K 5A 15KV
	UND
	1
	

	GABINETE PARA MEDIDOR DE ENERGÍA DE DOBLE COMPARTIMIENTO 80x40x20CM
	UND
	1
	

	HEBILLAS PARA CINTA METÁLICA BANDIT 5/8"
	UND
	1
	

	HERRAJE 50X50CM ANTIFRAUDE ELECTROSOLDADO ÁNGULO 1/4"X2" VARILLA 1/4" CON DOS TORNILLOS DE 1/2" (TAPA + MARCO) RS4-001EPM
	UND
	1
	

	MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO CALIBRADO EPM 3F4H 120/208V BÁSICA10A MÁXIMA100A 
	UND
	1
	

	MOLDE PARA SOLDADURA EXOTÉRMICA EN T VARILLA 5/8" CABLE 1/0AWG
	UND
	1
	

	PERCHA ACANALADA DE UN PUESTO BASE EN PLATINA DOBLADA DE 3 1/2" 120-15MM ET-TD-ME03-13
	UND
	1
	

	PARARRAYO POLIMÉRICO 12KV-10KA CON HERRAJE
	UND
	1
	

	PINZA PARA MOLDE DE SOLDADURA EXOTÉRMICA IG6-B-106 
	UND
	1
	

	PRENSA ESTOPA PLÁSTICA 1/2"
	UND
	1
	

	RIEL DIN 35MM
	ML
	1
	

	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS
	UND
	1
	

	TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x12" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS
	UND
	1
	

	TUBO IMC 1/2'' x 3M
	UND
	1
	

	TUBO IMC 1'' x 3M
	UND
	1
	

	TUBO IMC 2'' x 3M
	UND
	1
	

	TUBO IMC 3" x 3M
	UND
	1
	

	TUBO IMC 3/4" x 3M
	UND
	1
	

	TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 200/240VAC
	UND
	1
	

	TRANSFORMADOR 1F 13,2KV 10KVA MONOFÁSICO
	UND
	1
	

	TRANSFORMADOR 1F 13,2KV 5KVA MONOFÁSICO
	UND
	1
	

	TRANSFORMADOR 1F 13,2KV 15KVA MONOFÁSICO
	UND
	1
	

	SOLDADURA EXOTÉRMICA 110-115GR 25KA
	UND
	1
	

	VARILLA CON RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2.4 MT (PUESTA A TIERRA)
	UND
	1
	

	VARILLA DE ANCLAJE 5/8x1,80M PARA VIENTO O RETENIDA
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 700mA 75W 277V 
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 1050mA 100W 277V 910mA 90 W
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 1400mA 100W 277V a 1400mA 75W
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 950mA 75 W 277V a 53mA 56W
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 1400mA 50 W 277V a 1500mA 30W
	UND
	1
	

	DRIVER LUMINARIA 1400mA 50 W 277V a 800mA 40W
	UND
	1
	

	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO DE APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2
	UND
	1
	



[bookmark: _Hlk158302040]Nota: El presente contrato se realiza tipo bolsa, es decir, se adjudicará por el valor total del presupuesto asignado y se ejecuta de conformidad con los precios unitarios ofertados, sin embargo, las cantidades serán determinables mas no determinadas en la medida en que el servicio debe ser prestado de conformidad con los requerimientos realizados, previa autorización del supervisor, en todo caso, la ESO Rionegro S.A.S no se verá obligada a ejecutar la totalidad del presupuesto asignado.

[bookmark: _Hlk192517410]Nota 2: En caso de necesitarse elementos no contemplados, el supervisor solicitará mínimo TRES cotizaciones siempre y cuando los insumos conversen con el objeto del contrato, con el fin de comparar el precio ofertado por el contratista y su equivalencia en el mercado; en el caso que el precio del contratista sea más económico, se reconocerá el valor de este suministro por dicha suma de dinero y en caso contrario se llegará a un acuerdo entre las partes, siempre y cuando el precio esté dentro del promedio del mercado.

Nota 3 El valor de la presente propuesta incluye todos los bienes y especificaciones técnicas requeridas por la entidad contratante. 
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