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FORMATO
ACEPTACIÓN DE FICHA TÉCNICA,


Ciudad y Fecha 

Señores 
JARDÍN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS 

REFERENCIA: MÍNIMA CUANTÍA JBB-MIC-018-2026. OBJETO: 651-15-7992-CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA


Yo, (Nombre del Representante Legal o persona natural proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en nombre propio o en mi calidad de Representante Legal de)(Nombre de la Persona jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), me comprometo que en el caso de ser adjudicado el contrato daré cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas y demás procedimientos o trámites que se señalan en el ANEXO del proceso de Mínima cuantía JBB-MIC-018-2026, que tiene por objeto seleccionar al contratista para 651-15-7992-CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente 

_____________________________________ 
NIT_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
________________________________________ 
C.C. No._______________de________________ 
Dirección para envío de correspondencia
_________________________________________ 
Teléfonos____________Fax__________________ 
Ciudad___________________________________ 
Dirección de correo electrónico__________________ 

_______________________________________________ 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA 
PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN. 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA_____________________________________





ANEXO

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y/O SERVICIO A CONTRATAR

Las características técnicas del servicio a proveer objeto de la presente contratación se detallan a continuación: 

	No. Ítem
	Producto (Descripción del ítem)
	Unidad de Medida

	1
	Impresión digital a todo color sobre vinilo de PVC polimérico fundido para exteriores opaco de (50-200 µm) con estabilidad dimensional menor a 0,5 mm por m, con adhesivo acrílico de alta exigencia (P6), con tintas ecosolventes o UV de alta durabilidad, laminado protector mate con tratamiento UV
	Metro cuadrado

	2
	Grabado láser CO2 o fibra en madera, acrílico, PVC espumado, cartón y 
otros rígidos, profundidad ajustable 0,1 - 2 mm y contraste alto en trazos 
finos. Acabado sin quemaduras ni rebabas. únicamente servicio de 
grabado y corte (material aportado por el Jardín).
	Metro cuadrado



Nota 1. El contratista deberá asegurar los estándares de calidad en impresión, fidelidad de los colores, resistencia del material, cumplimiento de los tiempos pactados y soporte técnico durante la ejecución del contrato.

Nota 2: El contratista debe suministrar declaración de las tintas empleadas junto con las hojas de seguridad cuando sean 100% tintas basadas en agua (o con concentración de solvente de máximo 10% del peso total de la fórmula), tintas de secado UV o tintas con base en aceites minerales o aceites vegetales. En todo caso las tintas a emplear no deben contener los siguientes componentes: Disolventes orgánicos, xileno, cromo, hexavalente, cadmio, mercurio, plomo, niquel, cobre, zinc

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente 

_____________________________________ 
NIT_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal 
________________________________________ 
C.C. No._______________de________________ 
Dirección para envío de correspondencia
_________________________________________ 
Teléfonos____________Fax__________________ 
Ciudad___________________________________ 
Dirección de correo electrónico__________________ 

_______________________________________________ 

FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA AUTORIZADA 
PARA PRESENTAR LA PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO EN CASO DE ADJUDICACIÓN. 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA_____________________________________
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